


                 ////// /////// ////// //  /////// ////// //
                //     //   // //  // //     //   //     //
               //     /////// ////// //     //   ////   //
              //     //   // //     //     //   //     //
             ////// //   // //     //     //   ////// //////


                  ISDN CAPI basierter Anrufbeantworter
                  und Caller-ID fuer OS/2, Windows 95,
                       Windows 98 und Windows NT





  Einfuehrung:
  ~~~~~~~~~~~
   CapiTel ist ein 32-Bit Anrufbeantworter und Caller-ID fuer OS/2,
   Windows 95, Windows 98 und Windows NT. Grafische und Text-Modus
   Versionen sind fuer alle Betriebssysteme verfuegbar.

   Ein Dank an alle Benutzer, die uns Fehlerberichte und Ideen zugeschickt
   haben. Auf keinen Fall mit dieser tollen Resonanz aufhoeren! Danke!

   Ein ganz besonderer Dank geht an die folgenden Personen:

     - Kerstin Glodzinski
     - Norbert Schulze
     - Kolja Nowak
     - Peter Franken
     - Dirk Schreiber


  Haupt Merkmale:
  ~~~~~~~~~~~~~~
     - 32-Bit Multi-Threaded Anrufbeantworter (als Shareware)
     - 32-Bit Caller-ID (als FREEWARE)
     - Grafische und Text-Modus Versionen fuer OS/2, basierend
       auf CAPI 1.1 und CAPI 2.0
     - Grafische und Text-Modus Versionen fuer Windows 95/NT,
       basierend auf CAPI 2.0
     - Komplette Unterstuetzung fuer .WAV Audio-Dateien
     - Fernsteuerungs-Funktionen (z.B. Fernabfrage), mit Hilfe
       von DTMF Toenen
     - Ruhe-Erkennung
     - Komplett konfigurierbar
     - Rückruf
     - Jahr 2000 getestet
     - Sprachen:
       - englisch
       - deutsch
       - französisch          (nur Windows)
       - spanisch             (nur Windows)
       - norwegisch (bokmal)  (nur Windows)
       - norwegisch (nynorsk) (nur Windows)
       - niederländisch       (nur Windows)
       - italienisch          (nur Windows)
       - ungarisch            (nur Windows)
       - finnisch             (nur Windows)
       - dänisch              (nur Windows)


  Installation unter OS/2:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Bevor CapiTel benutzt werden kann, muss der OS/2 Multimedia Manager
   namens MMPM/2 und ein CAPI 1.1 bzw. CAPI 2.0 faehiger Treiber fuer
   Ihre ISDN-Karte installiert sein.

   Die Installation ansich ist sehr einfach. Das komplette ZIP-Archiv
   muss in ein beliebiges Ziel-Verzeichnis entpackt werden. Dann starten
   Sie INSTALL.CMD, damit die gewuenschte Sprache gewaehlt und
   ein Objekt auf der Arbeitsoberflaeche erzeugt wird.

   Wenn Sie selber ein CapiTel Objekt erzeugen moechten, dann vergessen
   Sie bitte nicht, das Arbeitsverzeichnis des Objektes entsprechend
   zu setzen!

   CAPI 1.1 ist nicht dazu faehig, dass mehrere Applikationen auf einer
   EAZ arbeiten. Deswegen: Wenn Sie CapiTel benutzen, dann stellen Sie
   sicher, dass es alleine auf die konfigurierte EAZ hoert.
   Bei CAPI 2.0 gibt es dieses Problem nicht.


  Installation unter Win 95/NT:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Entpacken Sie das ZIP-Archiv in ein temporaeres Verzeichnis und
   starten Sie SETUP.EXE. Es wird CapiTel auf Ihrer Maschine
   installieren und Sie werden einen entsprechenden Eintrag im Start-Menue
   finden.


  Bevor Sie beginnen:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Dieser Punkt ist sehr wichtig, weil viele Benutzer ihr CapiTel falsch
   konfigurieren bevor sie ueberhaupt wissen, dass CapiTel bei ihnen
   auch richtig funktioniert. Deswegen sollten Sie sich zuerst einmal
   selbst anrufen, bevor Sie mit all den Einstellungen spielen. Wenn
   alles korrekt funktioniert, dann sollten Sie einen eingehenden Ruf
   von Ihrer eigenen Nummer aus sehen. CapiTel horcht standardmaessig
   auf all Ihre Nummern.
   Wenn dieser kurze Test erfolgreich verlaufen ist, dann konfigurieren
   Sie CapiTel nach Belieben.

   Wenn Sie CapiTel als FREEWARE Caller-ID einsetzen wollen, setzen Sie
   VERZOEGERUNG auf 999 sekunden. Nun ist CapiTel FREE!


  Konfiguration:
  ~~~~~~~~~~~~~
   Benutzen Sie die Einstellungen, um CapiTel zu konfigurieren.


   Allgemein: - Spiele Klingel-WAV
                Wenn dieser Eintrag selektiert ist, dann wird das
                Klingel-WAV bei jedem eingehenden Anruf abgespielt.

              - Generiere 16-Bit .WAV Dateien
                Selektieren Sie den Punkt, wenn Ihre Sound-Karte
                dies unterstuetzt.

              - Restauriere Fenster bei neuem Anruf
                Wenn ein eingehender Ruf erkannt wird, dann springt
                das CapiTel Fenster in den Vordergrund. Unter OS/2
                wird der Tastatur-Fokus nicht veraendert!

              - Rueckfrage bei Rufloeschung
                Selektieren Sie diesen Punkt, wenn Sie eine Abfrage
                wuenschen, bevor CapiTel einen Ruf loescht.

              - Ignoriere leere Rufe
                Alle Rufe mit einer Dauer von 0 Sekunden werden
                ignoriert.

              - Erweitere Rufnummer
                Wenn eine Rufnummer bei einem eingehenden Ruf angezeigt
                wird, und sie kann nicht in der Anrufer-Datenbank
                gefunden werden, dann wird zusaetzlich zur Nummer auch
                noch die Stadt des Anrufers ausgegeben.

              - DTMF Unterstuetzung
                Hier kann die DTMF Unterstuetzung (Fernsteuerung) komplett
                abgeschaltet werden.

              - ulaw-Codec
                Benutzer in den Vereinigten Staaten von Amerika sollten diesen
                Punkt aktivieren. Dann wird der ulaw-Codec an Stelle des
                alaw-Codecs benutzt.

              - Verzoegerung
                Angabe der Zeit in Sekunden, die CapiTel standardmaessig
                wartet, bevor ein Ruf entgegengenommen wird.

              - Max. Aufnahmezeit
                Angabe der max. Zeit in Sekunden, die ein Anrufer
                standardmaessig auf den Anrufbeantworter sprechen darf.

              - Ruheerkennung
                Angabe der Ruheerkennung in Sekunden.
                Es wird automatisch aufgelegt, wenn ein Anrufer schweigt
                und diese Zeit ueberschreitet.

              - Ans.-WAV/ALW
                Die Ansage-Datei, die ein Anrufer standardmaessig hoert.

              - Klingel-WAV
                Die WAV-Datei, die bei jedem eingehenden Anruf abgespielt wird.

              - Logdatei
                CapiTel kann alle Anrufe in einer Text-Datei auflisten.
                Wenn Ihr Betriebssystem dies unterstuetzt, dann koennen Sie
                hier auch eine Pipe oder ein Geraet (z.B. einen Drucker)
                angeben.


   Ports:   Doppel-Klick auf einen Eintrag oder das Popup-Menue benutzen,
            um einen Eintrag zu editieren. Wenn kein Port eingetragen
            ist, dann reagiert CapiTel auf ALLE Ports!

            Port: Eine kurze Beschreibung fuer den Port.

            EAZ/MSN: Die EAZ oder MSN fuer diesen Port. Wenn Sie einen
                     CAPI 1.1 Treiber benutzen, dann tragen Sie hier
                     eine EAZ zwischen 0 und 9 ein. Bei CAPI 2.0 tragen
                     Sie hier die komplette MSN ein.

            Ansage WAV/ALW: Die WAV oder ALW Datei, die einem Anrufer auf
                            diesem Port vorgespielt wird. Tragen Sie '*'
                            fuer die Standard-Datei ein.

            Klingel WAV: Die WAV Datei, die bei jedem eingehenden Ruf
                         abgespielt wird. Tragen Sie '*' fuer die
                         Standard-Datei ein.

            Reaktion: Mit CapiTel ist es moeglich, einen Ruf abzulehnen.
                      Hier koennen Sie das Verhalten konfigurieren: 'Normal'
                      fuer normales Verhalten, 'Besetzt' um ein Besetzt-Zeichen
                      zu simulieren, 'Ablehnen' zu Ablehnen des Rufes, und
                      'Unerreichbar' um einen nicht verfuegbaren Dienst
                      vorzugaukeln.
                      Wichtig: Die hier eingestellte Reaktion ist nur gueltig
                      fuer die ISDN-Karte. Wenn ein anderes Geraet (z.B. ein
                      ISDN Telefon) auf die gleiche EAZ/MSN horcht, dann
                      bekommt der Anrufer von CapiTel's Reaktion nichts mit.
                      Daran koennen wir leider nichts aendern. So ist ISDN.

            Annahmeverzoegerung: Angabe der Zeit in Sekunden, die CapiTel
                                 auf diesem Port wartet, bevor ein Ruf
                                 entgegengenommen wird. Tragen Sie '*'
                                 fuer die Standard-Datei ein.

            Max. Aufnahmedauer: Angabe der max. Zeit in Sekunden, die ein
                                Anrufer auf diesem Port auf den Anruf-
                                beantworter sprechen darf. Tragen Sie '*'
                                fuer die Standard-Datei ein.


   Anrufer: Doppel-Klick auf einen Eintrag oder das Popup-Menue benutzen,
            um einen Eintrag zu editieren. Wenn Sie angerufen werden und
            die Nummer des Anrufers befindet sich in dieser Datenbank,
            dann werden die Anrufer-spezifischen Einstellungen benutzt.

            Name: Der Name des Anrufers.

            Nummer: Die Nummer zur Identifizierung des Anrufers. Sie koennen
                    auch den * Platzhalter am Ende einer Nummer benutzen.
                    z.B. 024192090* steht fuer alle Nummern, die mit
                    024192090 anfangen.

            Die anderen Felder wurden schon unter Ports beschrieben.


   Fernsteuerung:
            Doppel-Klick auf einen Eintrag oder das Popup-Menue benutzen,
            um einen Eintrag zu editieren.

            DTMF Nummer: Wenn diese DTMF Nummer erkannt wird, dann wird
                         die entsprechende Aktion gestartet.

            Aktion: Die folgenden Aktionen sind verfuegbar:

                    - Fernabfrage spielt alle Rufe ab, die bisher aufgezeichnet
                      wurden. Benutzen Sie die *-Taste auf Ihrem Telefon,
                      um alle Rufe zu loeschen.
                    - Neustart des Rechners
                    - CapiTel deaktivieren
                    - CapiTel beenden
                    - Ausfuehren startet ein Programm auf Ihrem Computer.
                      Sie muessen die Programm, Parameter und Titel Felder
                      korrekt ausfuellen!
                    - Rückruf. Hier köennen Sie eine neue Rückrufnummer
                      eingeben, unter der Capitel Sie zurückruft. Keine
                      Eingabe beendet den Rückruf.

            Fenster Titel: Dies ist der Titel den ein Fenster bekommt,
                           wenn CapiTel ein Programm startet.


   Klicken Sie auf "Sichern" um die neuen Einstellungen zu uebernehmen,
   oder "Abbruch" um sie zu verwerfen.

   Eine Bemerkung zu den Port/Anrufer spezifischen Einstellungen:
   Wenn Sie etwas fuer einen Anrufer konfigurieren, dann hat diese
   Einstellung eine hoehere Prioritaet als die eines Ports!


  Benutzung:
  ~~~~~~~~~
   Der wichtigste Teil von CapiTel ist der sogenannte Container im
   Hauptfenster. Hier werden alle eingehenden Anrufe angezeigt, angehoert
   und geloescht. Die Felder sind selbsterklaerend.
   Unter OS/2 koennen Sie Farben und Schriftarten nach Belieben in das
   Fenster per Drag&Drop reinschmeissen. Sie werden abgespeichert.

   Wenn Sie CapiTel mit versteckten Controls benutzen, dann koennen Sie
   alle Funktionen ueber das PopUp-Menue erreichen. Sie oeffnen es, indem
   Sie mit der rechten Maustaste im Container klicken. Unter OS/2 kann
   das Fenster verschoben werden, indem Sie den Fensterrand mit der
   rechten Maustaste anklicken, die Maustaste festhalten und dann
   verschieben.

   Benutzen Sie den Selbstanruf, um einen neuen Ansagetext ueber Ihr
   eigenes Telefon aufzunehmen. Ein Dialogfenster wird sich oeffnen
   und Sie nach dem neuen Dateinamen fragen. Standardmaessig wird hier
   WELCOME.ALW verwendet. Die dann erzeugte ALW Datei kann dann in
   den Ports und in den Anrufer Einstellungen nach Belieben benutzt
   werden.

   Natuerlich koennen Sie auch selber .WAV Dateien erzeugen und sie
   direkt benutzen!

   Wenn Sie jemand anruft und er nicht den Ansage-Text hoeren will, dann
   kann er ihn mit der #-Taste auf dem Telefon abbrechen.

   Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Fragen haben!


  Tip fuer Experten:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Fast alles kann in CapiTel auch zeitabhaengig konfiguriert werden.
   Allerdings kann man dies nicht direkt in den Einstellungen vornehmen,
   weil wir Neulinge nicht verwirren und abschrecken wollen.
   Editieren Sie CAPITEL.CFG, CAPITEL.PRT, CAPITEL.NAM oder CAPITEL.ACT
   und modifizieren Sie die Eintraege wie folgt:

     eintrag=<default_wert>[~<chunk_1>][~<chunk_2>]...[~<chunk_n>]

     chunk_x=<vonTag>-<bisTag>,<vonZeit-bisZeit>,<wert_fuer_diesen_chunk>

   vonTag/bisTag kann sein: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su
   (dies sind die Abkuerzungen fuer die Tage in englischer Sprache!)

   Der kleinere Tag-Wert muss als erstes angegeben wwerden, z.B.
   ist Fr-Mo nicht erlaubt!

   vonZeit/bisZeit hat das 24-Stunden Format xx:yy (xx=Stunden, yy=Minuten).

   CapiTel liest die Chunks von links nach rechts ein und stoppt beim
   ersten Treffer.
   Zeitabhaengige Eintraege duerfen nicht laenger als 512 Zeichen sein.
   Der Default-Wert wird benutzt, falls es keinen Treffer gibt.

   Einige Beispiele kann man in CAPITEL.CFG finden.

   Sollten in diesem Umfeld Fehler auftreten, dann schicken Sie uns bitte
   DETAILLIERTE Fehler-Beschreibung!



  Lizenz Vereinbarung:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Die Lizenz Vereinbarung koennen Sie in LIZENZ.TXT bzw. LICENSE.TXT
   (in englisch) nachlesen. Wenn Sie CapiTel im Einsatz haben, akzeptieren
   Sie die Lizenz Vereinbarung.



  Verfuegbarkeit:
  ~~~~~~~~~~~~~~
   Alle CapiTel Versionen koennen hier gefunden werden:

     - World Wide Web: www.2tec.com


   Ihnen ist es ausdruecklich gestattet, das unmodifizierte CapiTel ZIP-Archiv
   (bzw. EXE-Archiv fuer die Windows Version) im Internet, auf Shareware
   CD-Roms, in Mailboxen usw. zu verbreiten.


  Abschliessende Bemerkung:
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Kommentare, Ideen und Fehlerberichte sind willkommen!  Aber bitte nicht
   vergessen, dass CapiTel ein einfach zu bedienender und intuitiver
   Anruf-Beantworter ist und bleiben soll, und keine Voice-Mailbox,
   Fax-Server oder volle CTI Applikation.



   Viel Spass,
   die Autoren,


            Werner Fehn            &            Carsten Wimmer

            wf@2tec.com                          cw@2tec.com
          www.2tec.com/wf                      www.2tec.com/cw
        Fax: +49-241-9519041                 Fax: +49-241-9571314

          Schuttenhofweg 220                   Trierer Str. 281a
            52080 Aachen                          52078 Aachen
               Germany                               Germany

