Порты
Пред. | Глава 3. Настройка | След.

## Порты

По умолчанию Firecast будет использовать для подключения источников и клиентов tcp/ip порт 8000 на всех сетевых интерфейсах. Это традиционное значение порта для потокового радио. Кроме того, сервер будет работать в режиме совместимости с источниками работающими по протоколу shoutcast, при этом используется ещё один дополнительный порт, значение которого больше основного на еденицу (т.е. по умолчанию 8001).

Все эти параметры изменяются в разделе General web-интерфейса конфигуратора. Здесь Вы можете задать несколько портов, на которых будут приниматься соединения, и ограничить их действие только одним из имеющихся сетевых интерфейсов/адресов (указав локальный ip-адрес интерфейса). Для портов, работающих в режиме совместимости shout, необходимо назначать точки монтирования, т.к. источники, работающие по этому протоколу, не могут сами указывать точки монтирования.

Пред. | Уровень выше | След.
Глава 3. Настройка | Начало | Хосты (виртуальные web-серверы)