Глава 3. Настройка
Пред. |  | След.

## Глава 3. Настройка

## Доступ администратора

Перед Вами web-интерфейс управления Firecast. Первым делом, необходимо принять меры безопасности и сменить имя/пароль администратора; для этого перейдите в раздел Administrator и на запрос браузера введите имя пользователя "admin" и пароль "password" (без кавычек). Кроме имени/пароля администратора здесь же можно задать списки доступа для администратора, уровень детализации журнала событий и количество последних записей, хранимых в журнале событий.

### Сприски доступа

Эти списки используются в нескольких разделах конфигурации и представляют из себя правила доступа клиентов на основании их ip-адресов. Каждое правило разрешает (`allow`) или запрещает (`deny`) доступ с указанных адресов. Адреса задаются в виде адрес/маска или адрес/n, где n - количество бит маски, например:

deny 192.168.1.10/255.255.255.255
  запретить доступ с адреса 192.168.1.10
allow 192.168.1.0/255.255.255.0
  разрешить доступ со всех остальных адресов сети 192.168.1
deny 0/0
  запретить всем остальным

Правила просматриваются с начала списка. Когда тестируемый адрес совпадает с указанным в правиле (является частью указанной сети), принимается решение - разрешить соединение `allow` или запретить `deny`. Если список правил пуст, то любой адрес считается разрешённым. Если список не пуст и тестируемый адрес не соответствует ни одному правилу, он считается запрещённым.

Пред. |  | След.
Установка | Начало | Порты