<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- synced with r21612 -->
<chapter id="cd-dvd">
<title>CD/DVD használat</title>

<sect1 id="drives">
<title>CD/DVD vezérlők</title>

<para>
A modern CD-ROM meghajtók nagyon nagy sebességen működnek, ugyanakkor több CD-ROM
képes kisebb sebességű pörgésre is. Rengeteg oka lehet annak, hogy valaki
meg akarja megváltoztatni a CD-ROM meghajtó sebességét:
</para>

<itemizedlist>
<listitem><para>
  Sok helyen írtak olvasási hibákról, melyek nagy sebességnél fordulnak elő,
  különösen rosszul nyomott CD-ROM-ok esetén. A csökkentett sebességgel megelőzheted
  az adatvesztést ilyen esetben.
</para></listitem>

<listitem><para>
  Sok CD-ROM idegesítően hangos, alacsonyabb sebességen kisebb a zaj.
</para></listitem>
</itemizedlist>

<!-- ********** -->

<sect2 id="drives_linux">
<title>Linux</title>

<para>
Az IDE CD-ROM meghajtók sebességét a <command>hdparm</command>, a <command>setcd</command>
vagy a <command>cdctl</command> programmal módosíthatod. Így működnek:
<screen>hdparm -E <replaceable>[sebesség]</replaceable> <replaceable>[cdrom eszköz]</replaceable></screen>
<screen>setcd -x <replaceable>[sebesség]</replaceable> <replaceable>[cdrom eszköz]</replaceable></screen>
<screen>cdctl -bS <replaceable>[sebesség]</replaceable></screen>
</para>

<para>
Ha SCSI emulációt használsz, az igazi IDE eszközre vonatkozóan kell
alkalmaznod a beállításokat, nem az emulált SCSI eszközre.
</para>

<para>
Ha root jogaid vannak, a következő parancs is segíthet:
<screen>echo file_readahead:2000000 &gt; /proc/ide/<replaceable>[cdrom eszköz]</replaceable>/settings</screen>
</para>

<para>
Ez beállítja a fájl előreolvasást 2 MB-ra, ami segít a karcos CD-ROM-ok esetében.
Ha túl nagyra állítod, a meghajtó folyton felpörög majd leáll, és drasztikus módon
csökkenni fog a teljesítménye.
A javasolt módszer a CD-ROM meghajtó
<command>hdparm</command>-mal történő beállítása:
<screen>hdparm -d1 -a8 -u1 <replaceable>[cdrom eszköz]</replaceable></screen>
</para>

<para>
Ez bekapcsolja a DMA elérést, az előreolvasást, és az IRQ unmasking-ot
(olvasd el a <command>hdparm</command> man oldalát a bővebb magyarázatért).
</para>

<para>
Nézd meg a
"<filename>/proc/ide/<replaceable>[cdrom eszköz]</replaceable>/settings</filename>"
fájlt a CD-ROM tuningolásához.
</para>

<para>
A SCSI meghajtókra vonatkozóan nincs egységes módszer ezen paraméterek
beállításához. (Ismersz egyet? Mondd el nekünk is!) Van egy eszköz, ami
<ulink url="http://das.ist.org/~georg/">Plextor SCSI meghajtókkal</ulink> működik.
</para>
</sect2>

<!-- ********** -->

<sect2 id="drives_freebsd">
<title>FreeBSD</title>

<para>sebesség:
<screen>
cdcontrol [-f <replaceable>eszköz</replaceable>] speed <replaceable>[sebesség]</replaceable>
</screen>
</para>

<para>DMA:
<screen>
sysctl hw.ata.atapi_dma=1
</screen>
</para>

</sect2>

</sect1>


<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->


<sect1 id="dvd">
<title>DVD lejátszás</title>

<para>
A használható kapcsolók teljes listájáért olvasd el a man oldalt.
A szintaxis egy szabványos DVD lejátszásához a következő:
<screen>
mplayer dvd://<replaceable>&lt;sáv&gt;</replaceable> [-dvd-device <replaceable>&lt;eszköz&gt;</replaceable>]
</screen>
</para>

<para>
Például:
<screen>mplayer dvd://1 -dvd-device /dev/hdc</screen>
</para>

<para>
Ha az <application>MPlayer</application>t dvdnav támogatással fordítottad, a
szintaxis ugyan ez, kivéve, hogy dvdnav://-ot kell használnod a dvd:// helyett.
</para>

<para>
Az alapértelmezett DVD eszköz a <filename>/dev/dvd</filename>. Ha a te
beállításod különböző, készíts egy szimbolikus linket vagy add meg a megfelelő
eszközt a parancssorban a <option>-dvd-device</option> kapcsolóval.
</para>

<para>
Az <application>MPlayer</application> fel tudja használni a
<systemitem>libdvdread</systemitem>-ot és a <systemitem>libdvdcss</systemitem>-t
is a DVD-k lejátszásához és dekódolásához. Ez a két függvénykönyvtár megtalálható
az <application>MPlayer</application> forrás fájában, nem kell őket külön
telepítened. Használhatod a két függvénykönyvtár rendszer-szintű verzióját is,
de ez <emphasis role="bold">nem</emphasis> javasolt, mivel hibák forrása lehet,
a függvénykönyvtárak közötti inkompatibilítást és sebességcsökkenést okozhat.
</para>

<note><para>
Ha DVD dekódolási problémáid vannak, próbáld meg letiltani a supermount-ot vagy
bármilyen más hasonló dolgot. Néhány RPC-2 vezérlő régió kód beállítását is megköveteli.
</para></note>

<formalpara>
<title>DVD struktúra</title>
<para>
A DVD lemezeken 2048 bájtos szektorok vannak ECC/CRC-vel. Legtöbbször UDF
fájlrendszer van egyetlen sávon, ami különböző fájlokat tartalmaz (kicsi
.IFO és .BUK fájlok, valamint nagy (1 GB) .VOB fájlok). Ezek igazi fájlok,
amik másolhatóak/lejátszhatóak egy nem titkosított DVD mountolt fájlrendszeréről.
</para>
</formalpara>

<para>
Az .IFO fájlok a filmben történő navígációhoz tartalmaznak információkat
(fejezet/cím/szög térkép, nyelvtáblázat, stb.) és szökségesek a .VOB
tartalmának olvasásához és értelmezéséhez (film). A .BUK fájlok ezek
biztonsági mentései. <emphasis role="bold">Szektorokat</emphasis> használnak
mindenhol, így a lemezen nyers szektor címzést kell használni a DVD
navigáláshoz és a tartalom dekódolásához.
</para>

<para>
A DVD támogatás nyers szektor-alapú elérést igényel az eszközhöz. Sajnos (Linux
alatt) root-nak kell lenned, hogy megkapd egy fájl szektor címét. Emiatt egyáltalán
nem használjuk a kernel fájlrendszer vezérlőjét, inkább felhasználói szinten
(userspace) oldottuk meg. A <systemitem>libdvdread</systemitem> 0.9.x teszi ezt
lehetővé. A kernel UDF fájlrendszer
vezérlője nem kell, mivel saját beépített UDF fájlrendszer vezérlőjük van.
Sőt, még mountolni sem kell a DVD-t, mivel csak nyers szektor-alapú címzést
használnak.
</para>

<para>
Néha a <filename>/dev/dvd</filename> nem olvasható a felhasználók által,
így a <systemitem>libdvdread</systemitem> szerzői egy emulációs réteget
készítettek, ami átalakítja a szektor címeket fájlnév+eltolásra, így nyers
elérést emulál a mountolt fájlrendszeren vagy akár a merevlemezen is.
</para>

<para>
A <systemitem>libdvdread</systemitem> elfogadja a mountolás helyét is az
eszköz neve helyett a nyers címzéshez, az eszköz nevét a
<filename>/proc/mounts</filename> fájlból olvassa ki. Solaris-ra lett
kifejlesztve, ahol az eszköz nevek dinamikusan vannak lefoglalva.
</para>

<formalpara>
<title>DVD dekódolás</title>
<para>
A DVD dekódolást a <systemitem>libdvdcss</systemitem> végzi. A módszer
megadható a <envar>DVDCSS_METHOD</envar> környezeti változó segítségével,
lásd a man oldalt.
</para>
</formalpara>

<para>
Az RPC-1 DVD meghajtók csak szoftveresen védik a régió kódot. Az RPC-2
meghajtókban hardveres védelem van, ami csak 5 változtatást engedélyez.
Szükséges/javasolt a firmware frissítése RPC-1-re ha RPC-2-es DVD
meghajtód van. Megpróbálhatsz keresni firmware frissítést az Interneten,
<ulink url="http://forum.rpc-1.com/dl_all.php">ez a firmware fórum</ulink>
egy jó kiinduló pont lehet.
Ha nincs firmware javítás a te meghajtódhoz, használd a
<ulink url="http://linvdr.org/projects/regionset/">regionset eszközt</ulink>
a DVD meghajtód régió kódjának beállításához (Linux alatt).
<emphasis role="bold">Figyelem</emphasis>: Csak 5 alkalommal állíthatod át a régió kódot.
</para>
</sect1>


<!-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -->


<sect1 id="vcd">
<title>VCD lejátszás</title>

<para>
A használható kapcsolók teljes listájáért olvasd el a man oldalt. Egy
szabványos Video CD (VCD) szintaxisa a következő:
<screen>mplayer vcd://<replaceable>&lt;sáv&gt;</replaceable> [-cdrom-device <replaceable>&lt;eszköz&gt;</replaceable>]</screen>
Például:
<screen>mplayer vcd://2 -cdrom-device /dev/hdc</screen>
Az alapértelmezett VCD eszköz a <filename>/dev/cdrom</filename>. Ha a te
beállításaid különbözőek, készíts egy szimbolikus linket vagy add meg a
megfelelő eszközt a parancssorban a <option>-cdrom-device</option> kapcsolóval.
</para>

<note><para>
A Plextor és néhány Toshiba SCSI CD-ROM meghajtónak borzalmas a teljesítménye
CVD olvasáskor. Ez azért van, mert a CDROMREADRAW <systemitem>ioctl</systemitem>
nincs teljesen implementálva ezekben a meghajtókban. Ha ismered a SCSI
programozást, kérlek <ulink url="../../tech/patches.txt">segíts nekünk</ulink>
egy általános SCSI támogatás elkészítésében VCD-khez.
</para></note>

<para>
Addig is kinyerheted az adatokat a VCD-ről a
<ulink url="http://ftp.ntut.edu.tw/ftp/OS/Linux/packages/X/viewers/readvcd/">readvcd</ulink>
segítségével, majd a kapott fájlt lejátszhatod az <application>MPlayer</application>rel.
</para>

<formalpara>
<title>VCD struktúra</title>
<para>
Egy Video CD (VCD) CD-ROM XA szektorokból áll, pl. CD-ROM 2-es módban
1-es és 2-es formátumú sávok:
<itemizedlist>
<listitem><para>
  Az első sáv 2-es módban, 2-es formátumban van, ami azt jelenti, hogy L2
  hibajavítást használ. A sáv ISO-9660 fájlrendszert tartalmaz 2048
  bájt/szektorral. Ez a fájlrendszer VCD metaadat információkat tartalmaz,
  valamint gyakran a menükben alkalmazott képkockákat. A menük MPEG
  szegmensei is ezen az első sávon tárolhatóak, de az MPEG-eket fel kell
  osztani 150 szektoros csonkokra. Az ISO-9660 fájlrendszer tartalmazhat
  egyéb fájlokat vagy programokat, amik a VCD működése szempontjából nem
  lényegesek.
</para></listitem>

<listitem><para>
  A második és a további sávok általában nyers 2324 bájt/szektor formátumú
  MPEG (film) sáv, mely egy MPEG PS adat csomagot tartalmaz szektoronként.
  Ezek 2-es mód 1-es formátumban vannak, így több adatot tárolnak
  szektoronként némi hibajavítás elveszítése árán. Lehet CD-DA sáv is a
  VCD-n az első sáv után. Némelyik operációs rendszeren van egy kis csalás,
  amivel ezek a nem-ISO-9660 sávok megjelennek a fájlrendszerben. Más
  operációs rendszereken, például GNU/Linux-on ez nem így van (még). Itt
  az MPEG adat <emphasis role="bold">nem mountolható</emphasis>. Mivel a
  legtöbb film ilyen típusú sávon belül van, először próbáld ki a
  <option>vcd://2</option>-t.
</para></listitem>

<listitem><para>
  Léteznek olyan VCD lemezek is, melyeken nincs meg az első sáv (egy sáv és
  egyáltalán nincs fájlrendszer). Ezek szintén lejátszhatóak, de nem lehet
  őket becsatolni.
</para></listitem>

<listitem><para>
  A Video CD szabvány definícióját a Philips "Fehér könyv"-nek
  nevezte el és nem szabadon hozzáférhető, a Philipstől kell megvásárolni.
  A Video CD-kről sokkal részletesebb információt találhatsz a
  <ulink url="http://www.vcdimager.org/pub/vcdimager/manuals/0.7/vcdimager.html#SEC4">vcdimager dokumentációjában</ulink>.
</para></listitem>
</itemizedlist>
</para>
</formalpara>

<formalpara>
<title>A .DAT fájlokról</title>
<para>
A becsatolt VCD első sávján látható ~600 MB fájl valójában nem igazi fájl!
Ez egy úgynevezett ISO átjáró, azért hozták létre, hogy a Windows kezelni
tudja ezen sávokat (a Windows semmilyen módon sem engedi a közvetlen eszköz
elérést az alkalmazásoknak). Linux alatt nem tudod átmásolni vagy lejátszani
az ilyen fájlokat (szemét van bennük). Windows alatt lehetséges, mivel az
iso9660 vezérlője a sávok nyers olvasását emulálja ebben a fájlban. A .DAT
fájlok lejátszásához szükséged lesz egy kernel vezérlőre, ami a PowerDVD
Linuxos verziójában található. Ez egy módosított iso9660 fájlrendszer vezérlőt
(<filename>vcdfs/isofs-2.4.X.o</filename>) tartalmaz, ami képes a nyers sáv
emulációra ezen ál .DAT fájlon keresztül. Ha az ő vezérlőjük segítségével
csatolod be a lemezt, át tudod másolni és le tudod játszani a .DAT fájlt az
<application>MPlayer</application>rel. A Linux kernel szabványos iso9660
vezérlőjével ez nem megy! Használd a <option>vcd://</option>-t helyette.
VCD másolásához alternatíva az új <ulink url="http://www.elis.rug.ac.be/~ronsse/cdfs/">cdfs</ulink>
kernel vezérlő (nem része a hivatalos kernelnek) ami a CD meneteket kép fájlok
formájában mutatja, és a <ulink url="http://cdrdao.sf.net/">cdrdao</ulink>,
egy bitről-bitre grabbelő/másoló program.
</para>
</formalpara>
</sect1>
</chapter>
