- All
- Enhanced
- Extended
- Regular
- 12 bits
- 14 bits
- 16 bits
- by RAM size
- by ROM size
- by EEPROM size

- Features
- Configuration Bits
- RAM map
- SFR map

PIC18F1230
| Bank 15 |
PORTA | 0xF80
PORTB | 0xF81
OVDCONS | 0xF82
OVDCOND | 0xF83
DTCON | 0xF84
PWMCON1 | 0xF85
PWMCON0 | 0xF86
SEVTCMPH | 0xF87
SEVTCMPL | 0xF88
LATA | 0xF89
LATB | 0xF8A
FLTCONFIG | 0xF8B
PDC2H | 0xF8C
PDC2L | 0xF8D
PDC1H | 0xF8E
PDC1L | 0xF8F
PDC0H | 0xF90
PDC0L | 0xF91
DDRATRISA | 0xF92
DDRBTRISB | 0xF93
PTPERH | 0xF95
PTPERL | 0xF96
PTMRH | 0xF97
PTMRL | 0xF98
PTCON1 | 0xF99
PTCON0 | 0xF9A
OSCTUNE | 0xF9B
PIE1 | 0xF9D
PIR1 | 0xF9E
IPR1 | 0xF9F
PIE2 | 0xFA0
PIR2 | 0xFA1
IPR2 | 0xFA2
PIE3 | 0xFA3
PIR3 | 0xFA4
IPR3 | 0xFA5
EECON1 | 0xFA6
EECON2 | 0xFA7
EEDATA | 0xFA8
EEADR | 0xFA9
RCSTA | 0xFAB
TXSTA | 0xFAC
TXREG | 0xFAD
RCREG | 0xFAE
SPBRG | 0xFAF
SPBRGH | 0xFB0
CMCON | 0xFB4
CVRCON | 0xFB5
BAUDCONBAUDCTL | 0xFB8
ADCON2 | 0xFC0
ADCON1 | 0xFC1
ADCON0 | 0xFC2
ADRESADRESL | 0xFC3
ADRESH | 0xFC4
T1CON | 0xFCD
TMR1TMR1L | 0xFCE
TMR1H | 0xFCF
RCON | 0xFD0
WDTCON | 0xFD1
LVDCON | 0xFD2
OSCCON | 0xFD3
T0CON | 0xFD5
TMR0TMR0L | 0xFD6
TMR0H | 0xFD7
STATUS | 0xFD8
FSR2L | 0xFD9
FSR2H | 0xFDA
PLUSW2 | 0xFDB
PREINC2 | 0xFDC
POSTDEC2 | 0xFDD
POSTINC2 | 0xFDE
INDF2 | 0xFDF
BSR | 0xFE0
FSR1L | 0xFE1
FSR1H | 0xFE2
PLUSW1 | 0xFE3
PREINC1 | 0xFE4
POSTDEC1 | 0xFE5
POSTINC1 | 0xFE6
INDF1 | 0xFE7
WREG | 0xFE8
FSR0L | 0xFE9
FSR0H | 0xFEA
PLUSW0 | 0xFEB
PREINC0 | 0xFEC
POSTDEC0 | 0xFED
POSTINC0 | 0xFEE
INDF0 | 0xFEF
INTCON3 | 0xFF0
INTCON2 | 0xFF1
INTCON | 0xFF2
PRODPRODL | 0xFF3
PRODH | 0xFF4
TABLAT | 0xFF5
TBLPTRTBLPTRL | 0xFF6
TBLPTRH | 0xFF7
TBLPTRU | 0xFF8
PCPCL | 0xFF9
PCLATH | 0xFFA
PCLATU | 0xFFB
STKPTR | 0xFFC
TOSTOSL | 0xFFD
TOSH | 0xFFE
TOSU | 0xFFF

SFR

SFR with alias name.

SFR on Access Area.

This page generated automatically by the device-help.pl program (2012-12-22 23:51:00 UTC) from the 8bit_device.info file (rev: 1.10) of mpasmx and from the gputils source package (rev: svn 918). The mpasmx is included in the MPLAB X.