- All
- Enhanced
- Extended
- Regular
- 12 bits
- 14 bits
- 16 bits
- by RAM size
- by ROM size
- by EEPROM size

- Features
- Configuration Bits
- RAM map
- SFR map

PIC18F87J60
| Bank 14 |  | Bank 15 |
MAADR5 | 0xE80
MAADR6 | 0xE81
MAADR3 | 0xE82
MAADR4 | 0xE83
MAADR1 | 0xE84
MAADR2 | 0xE85
MISTAT | 0xE8A
EFLOCON | 0xE97
EPAUSEPAUSL | 0xE98
EPAUSH | 0xE99
MACON1 | 0xEA0
MACON3 | 0xEA2
MACON4 | 0xEA3
MABBIPG | 0xEA4
MAIPGMAIPGL | 0xEA6
MAIPGH | 0xEA7
MAMXFLMAMXFLL | 0xEAA
MAMXFLH | 0xEAB
MICMD | 0xEB2
MIREGADR | 0xEB4
MIWRMIWRL | 0xEB6
MIWRH | 0xEB7
MIRDMIRDL | 0xEB8
MIRDH | 0xEB9
EHT0 | 0xEC0
EHT1 | 0xEC1
EHT2 | 0xEC2
EHT3 | 0xEC3
EHT4 | 0xEC4
EHT5 | 0xEC5
EHT6 | 0xEC6
EHT7 | 0xEC7
EPMM0 | 0xEC8
EPMM1 | 0xEC9
EPMM2 | 0xECA
EPMM3 | 0xECB
EPMM4 | 0xECC
EPMM5 | 0xECD
EPMM6 | 0xECE
EPMM7 | 0xECF
EPMCSEPMCSL | 0xED0
EPMCSH | 0xED1
EPMOEPMOL | 0xED4
EPMOH | 0xED5
ERXFCON | 0xED8
EPKTCNT | 0xED9
EWRPTEWRPTL | 0xEE2
EWRPTH | 0xEE3
ETXSTETXSTL | 0xEE4
ETXSTH | 0xEE5
ETXNDETXNDL | 0xEE6
ETXNDH | 0xEE7
ERXSTERXSTL | 0xEE8
ERXSTH | 0xEE9
ERXNDERXNDL | 0xEEA
ERXNDH | 0xEEB
ERXRDPTERXRDPTL | 0xEEC
ERXRDPTH | 0xEED
ERXWRPTERXWRPTL | 0xEEE
ERXWRPTH | 0xEEF
EDMASTEDMASTL | 0xEF0
EDMASTH | 0xEF1
EDMANDEDMANDL | 0xEF2
EDMANDH | 0xEF3
EDMADSTEDMADSTL | 0xEF4
EDMADSTH | 0xEF5
EDMACSEDMACSL | 0xEF6
EDMACSH | 0xEF7
EIE | 0xEFB
ESTAT | 0xEFD
ECON2 | 0xEFE
EIR | 0xF60
EDATA | 0xF61
ECCP2DEL | 0xF67
ECCP2AS | 0xF68
ECCP3DEL | 0xF69
ECCP3AS | 0xF6A
RCSTA2 | 0xF6B
TXSTA2 | 0xF6C
TXREG2 | 0xF6D
RCREG2 | 0xF6E
SPBRG2 | 0xF6F
CCP5CON | 0xF70
CCPR5CCPR5L | 0xF71
CCPR5H | 0xF72
CCP4CON | 0xF73
CCPR4CCPR4L | 0xF74
CCPR4H | 0xF75
T4CON | 0xF76
PR4 | 0xF77
TMR4 | 0xF78
ECCP1DEL | 0xF79
ERDPTERDPTL | 0xF7A
ERDPTH | 0xF7B
BAUDCON2BAUDCTL2 | 0xF7C
SPBRGH2 | 0xF7D
BAUDCONBAUDCON1 BAUDCTL BAUDCTL1 | 0xF7E
SPBRGHSPBRGH1 | 0xF7F
PORTA | 0xF80
PORTB | 0xF81
PORTC | 0xF82
PORTD | 0xF83
PORTE | 0xF84
PORTF | 0xF85
PORTG | 0xF86
PORTH | 0xF87
PORTJ | 0xF88
LATA | 0xF89
LATB | 0xF8A
LATC | 0xF8B
LATD | 0xF8C
LATE | 0xF8D
LATF | 0xF8E
LATG | 0xF8F
LATH | 0xF90
LATJ | 0xF91
DDRATRISA | 0xF92
DDRBTRISB | 0xF93
DDRCTRISC | 0xF94
DDRDTRISD | 0xF95
DDRETRISE | 0xF96
DDRFTRISF | 0xF97
DDRGTRISG | 0xF98
DDRHTRISH | 0xF99
DDRJTRISJ | 0xF9A
OSCTUNE | 0xF9B
PIE1 | 0xF9D
PIR1 | 0xF9E
IPR1 | 0xF9F
PIE2 | 0xFA0
PIR2 | 0xFA1
IPR2 | 0xFA2
PIE3 | 0xFA3
PIR3 | 0xFA4
IPR3 | 0xFA5
EECON1 | 0xFA6
EECON2 | 0xFA7
RCSTARCSTA1 | 0xFAB
TXSTATXSTA1 | 0xFAC
TXREGTXREG1 | 0xFAD
RCREGRCREG1 | 0xFAE
SPBRGSPBRG1 | 0xFAF
T3CON | 0xFB1
TMR3TMR3L | 0xFB2
TMR3H | 0xFB3
CMCON | 0xFB4
CVRCON | 0xFB5
ECCP1AS | 0xFB6
CCP3CONECCP3CON | 0xFB7
CCPR3CCPR3L | 0xFB8
CCPR3H | 0xFB9
CCP2CONECCP2CON | 0xFBA
CCPR2CCPR2L | 0xFBB
CCPR2H | 0xFBC
CCP1CONECCP1CON | 0xFBD
CCPR1CCPR1L | 0xFBE
CCPR1H | 0xFBF
ADCON2 | 0xFC0
ADCON1 | 0xFC1
ADCON0 | 0xFC2
ADRESADRESL | 0xFC3
ADRESH | 0xFC4
SSP1CON2SSPCON2 | 0xFC5
SSP1CON1SSPCON1 | 0xFC6
SSP1STATSSPSTAT | 0xFC7
SSP1ADDSSPADD | 0xFC8
SSP1BUFSSPBUF | 0xFC9
T2CON | 0xFCA
PR2 | 0xFCB
TMR2 | 0xFCC
T1CON | 0xFCD
TMR1TMR1L | 0xFCE
TMR1H | 0xFCF
RCON | 0xFD0
WDTCON | 0xFD1
ECON1 | 0xFD2
OSCCON | 0xFD3
T0CON | 0xFD5
TMR0TMR0L | 0xFD6
TMR0H | 0xFD7
STATUS | 0xFD8
FSR2L | 0xFD9
FSR2H | 0xFDA
PLUSW2 | 0xFDB
PREINC2 | 0xFDC
POSTDEC2 | 0xFDD
POSTINC2 | 0xFDE
INDF2 | 0xFDF
BSR | 0xFE0
FSR1L | 0xFE1
FSR1H | 0xFE2
PLUSW1 | 0xFE3
PREINC1 | 0xFE4
POSTDEC1 | 0xFE5
POSTINC1 | 0xFE6
INDF1 | 0xFE7
WREG | 0xFE8
FSR0L | 0xFE9
FSR0H | 0xFEA
PLUSW0 | 0xFEB
PREINC0 | 0xFEC
POSTDEC0 | 0xFED
POSTINC0 | 0xFEE
INDF0 | 0xFEF
INTCON3 | 0xFF0
INTCON2 | 0xFF1
INTCON | 0xFF2
PRODPRODL | 0xFF3
PRODH | 0xFF4
TABLAT | 0xFF5
TBLPTRTBLPTRL | 0xFF6
TBLPTRH | 0xFF7
TBLPTRU | 0xFF8
PCPCL | 0xFF9
PCLATH | 0xFFA
PCLATU | 0xFFB
STKPTR | 0xFFC
TOSTOSL | 0xFFD
TOSH | 0xFFE
TOSU | 0xFFF

SFR

SFR with alias name.

SFR on Access Area.

This page generated automatically by the device-help.pl program (2012-12-22 23:51:00 UTC) from the 8bit_device.info file (rev: 1.10) of mpasmx and from the gputils source package (rev: svn 918). The mpasmx is included in the MPLAB X.