- All
- Enhanced
- Extended
- Regular
- 12 bits
- 14 bits
- 16 bits
- by RAM size
- by ROM size
- by EEPROM size

- Features
- Configuration Bits
- RAM map
- SFR map

PIC18F6621
| Bank 15 |
ECCP2DELPWM2CON | 0xF67
ECCP2AS | 0xF68
ECCP3DELPWM3CON | 0xF69
ECCP3AS | 0xF6A
RCSTA2 | 0xF6B
TXSTA2 | 0xF6C
TXREG2 | 0xF6D
RCREG2 | 0xF6E
SPBRG2 | 0xF6F
CCP5CON | 0xF70
CCPR5CCPR5L | 0xF71
CCPR5H | 0xF72
CCP4CON | 0xF73
CCPR4CCPR4L | 0xF74
CCPR4H | 0xF75
T4CON | 0xF76
PR4 | 0xF77
TMR4 | 0xF78
ECCP1DELPWM1CON | 0xF79
BAUDCON2BAUDCTL2 | 0xF7C
SPBRGH2 | 0xF7D
BAUDCONBAUDCON1 BAUDCTL1 | 0xF7E
SPBRGHSPBRGH1 | 0xF7F
PORTA | 0xF80
PORTB | 0xF81
PORTC | 0xF82
PORTD | 0xF83
PORTE | 0xF84
PORTF | 0xF85
PORTG | 0xF86
LATA | 0xF89
LATB | 0xF8A
LATC | 0xF8B
LATD | 0xF8C
LATE | 0xF8D
LATF | 0xF8E
LATG | 0xF8F
DDRATRISA | 0xF92
DDRBTRISB | 0xF93
DDRCTRISC | 0xF94
DDRDTRISD | 0xF95
DDRETRISE | 0xF96
DDRFTRISF | 0xF97
DDRGTRISG | 0xF98
PIE1 | 0xF9D
PIR1 | 0xF9E
IPR1 | 0xF9F
PIE2 | 0xFA0
PIR2 | 0xFA1
IPR2 | 0xFA2
PIE3 | 0xFA3
PIR3 | 0xFA4
IPR3 | 0xFA5
EECON1 | 0xFA6
EECON2 | 0xFA7
EEDATA | 0xFA8
EEADR | 0xFA9
EEADRH | 0xFAA
RCSTARCSTA1 | 0xFAB
TXSTATXSTA1 | 0xFAC
TXREGTXREG1 | 0xFAD
RCREGRCREG1 | 0xFAE
SPBRGSPBRG1 | 0xFAF
PSPCON | 0xFB0
T3CON | 0xFB1
TMR3TMR3L | 0xFB2
TMR3H | 0xFB3
CMCON | 0xFB4
CVRCON | 0xFB5
ECCP1AS | 0xFB6
CCP3CON | 0xFB7
CCPR3CCPR3L | 0xFB8
CCPR3H | 0xFB9
CCP2CON | 0xFBA
CCPR2CCPR2L | 0xFBB
CCPR2H | 0xFBC
CCP1CON | 0xFBD
CCPR1CCPR1L | 0xFBE
CCPR1H | 0xFBF
ADCON2 | 0xFC0
ADCON1 | 0xFC1
ADCON0 | 0xFC2
ADRESADRESL | 0xFC3
ADRESH | 0xFC4
SSPCON2 | 0xFC5
SSPCON1 | 0xFC6
SSPSTAT | 0xFC7
SSPADD | 0xFC8
SSPBUF | 0xFC9
T2CON | 0xFCA
PR2 | 0xFCB
TMR2 | 0xFCC
T1CON | 0xFCD
TMR1TMR1L | 0xFCE
TMR1H | 0xFCF
RCON | 0xFD0
WDTCON | 0xFD1
LVDCON | 0xFD2
OSCCON | 0xFD3
T0CON | 0xFD5
TMR0TMR0L | 0xFD6
TMR0H | 0xFD7
STATUS | 0xFD8
FSR2L | 0xFD9
FSR2H | 0xFDA
PLUSW2 | 0xFDB
PREINC2 | 0xFDC
POSTDEC2 | 0xFDD
POSTINC2 | 0xFDE
INDF2 | 0xFDF
BSR | 0xFE0
FSR1L | 0xFE1
FSR1H | 0xFE2
PLUSW1 | 0xFE3
PREINC1 | 0xFE4
POSTDEC1 | 0xFE5
POSTINC1 | 0xFE6
INDF1 | 0xFE7
WREG | 0xFE8
FSR0L | 0xFE9
FSR0H | 0xFEA
PLUSW0 | 0xFEB
PREINC0 | 0xFEC
POSTDEC0 | 0xFED
POSTINC0 | 0xFEE
INDF0 | 0xFEF
INTCON3 | 0xFF0
INTCON2 | 0xFF1
INTCON | 0xFF2
PRODPRODL | 0xFF3
PRODH | 0xFF4
TABLAT | 0xFF5
TBLPTRTBLPTRL | 0xFF6
TBLPTRH | 0xFF7
TBLPTRU | 0xFF8
PCPCL | 0xFF9
PCLATH | 0xFFA
PCLATU | 0xFFB
STKPTR | 0xFFC
TOSTOSL | 0xFFD
TOSH | 0xFFE
TOSU | 0xFFF

SFR

SFR with alias name.

SFR on Access Area.

This page generated automatically by the device-help.pl program (2012-12-22 23:51:01 UTC) from the 8bit_device.info file (rev: 1.10) of mpasmx and from the gputils source package (rev: svn 918). The mpasmx is included in the MPLAB X.