- All
- Enhanced
- Extended
- Regular
- 12 bits
- 14 bits
- 16 bits
- by RAM size
- by ROM size
- by EEPROM size

- Features
- Configuration Bits
- RAM map
- SFR map

PIC18F85K90
| Bank 14 |  | Bank 15 |
LCDCON | 0xEF4
LCDPS | 0xEF5
LCDSE0 | 0xEF6
LCDSE1 | 0xEF7
LCDSE2 | 0xEF8
LCDSE3 | 0xEF9
LCDSE4 | 0xEFA
LCDSE5 | 0xEFB
LCDRL | 0xEFC
LCDREF | 0xEFD
SSP2CON2 | 0xEFE
SSP2CON1 | 0xEFF
SSP2STAT | 0xF00
SSP2ADD | 0xF01
SSP2BUF | 0xF02
T4CON | 0xF03
PR4 | 0xF04
TMR4 | 0xF05
CCP7CON | 0xF06
CCPR7CCPR7L | 0xF07
CCPR7H | 0xF08
CCP6CON | 0xF09
CCPR6CCPR6L | 0xF0A
CCPR6H | 0xF0B
CCP5CON | 0xF0C
CCPR5CCPR5L | 0xF0D
CCPR5H | 0xF0E
CCP4CON | 0xF0F
CCPR4CCPR4L | 0xF10
CCPR4H | 0xF11
T5GCON | 0xF12
T5CON | 0xF13
TMR5TMR5L | 0xF14
TMR5H | 0xF15
PMD3 | 0xF16
PMD2 | 0xF17
PMD1 | 0xF18
PMD0 | 0xF19
PSTR3CON | 0xF1A
PSTR2CON | 0xF1B
TXREG2 | 0xF1C
RCREG2 | 0xF1D
SPBRG2 | 0xF1E
SPBRGH2 | 0xF1F
BAUDCON2 | 0xF20
TXSTA2 | 0xF21
RCSTA2 | 0xF22
ANCON2 | 0xF23
ANCON1 | 0xF24
ANCON0 | 0xF25
ODCON3 | 0xF27
ODCON2 | 0xF28
ODCON1 | 0xF29
REFOCON | 0xF2A
CCPTMRS2 | 0xF2B
CCPTMRS1 | 0xF2C
CCPTMRS0 | 0xF2D
CM3CONCM3CON1 | 0xF2E
CM2CONCM2CON1 | 0xF2F
T8CON | 0xF36
PR8 | 0xF37
TMR8 | 0xF38
T6CON | 0xF39
PR6 | 0xF3A
TMR6 | 0xF3B
CCP8CON | 0xF46
CCPR8CCPR8L | 0xF47
CCPR8H | 0xF48
CCP3CON | 0xF49
CCPR3CCPR3L | 0xF4A
CCPR3H | 0xF4B
ECCP3DELPWM3CON | 0xF4C
ECCP3AS | 0xF4D
CCP2CONECCP2CON | 0xF4E
CCPR2CCPR2L | 0xF4F
CCPR2H | 0xF50
ECCP2DELPWM2CON | 0xF51
ECCP2AS | 0xF52
PADCFG1 | 0xF53
CM1CONCM1CON1 | 0xF54
CTMUICON | 0xF55
CTMUCONL | 0xF56
CTMUCONH | 0xF57
ALRMVALALRMVALL | 0xF58
ALRMVALH | 0xF59
ALRMRPT | 0xF5A
ALRMCFG | 0xF5B
RTCVALRTCVALL | 0xF5C
RTCVALH | 0xF5D
RTCCAL | 0xF5E
RTCCFG | 0xF5F
PIE6 | 0xF60
EEDATA | 0xF61
EEADR | 0xF62
EEADRH | 0xF63
OSCCON2 | 0xF64
BAUDCONBAUDCON1 BAUDCTL | 0xF65
LCDDATA0 | 0xF66
LCDDATA1 | 0xF67
LCDDATA2 | 0xF68
LCDDATA3 | 0xF69
LCDDATA4 | 0xF6A
LCDDATA5 | 0xF6B
LCDDATA6 | 0xF6C
LCDDATA7 | 0xF6D
LCDDATA8 | 0xF6E
LCDDATA9 | 0xF6F
LCDDATA10 | 0xF70
LCDDATA11 | 0xF71
LCDDATA12 | 0xF72
LCDDATA13 | 0xF73
LCDDATA14 | 0xF74
LCDDATA15 | 0xF75
LCDDATA16 | 0xF76
LCDDATA17 | 0xF77
LCDDATA18 | 0xF78
LCDDATA19 | 0xF79
LCDDATA20 | 0xF7A
LCDDATA21 | 0xF7B
LCDDATA22 | 0xF7C
LCDDATA23 | 0xF7D
EECON2 | 0xF7E
EECON1 | 0xF7F
PORTA | 0xF80
PORTB | 0xF81
PORTC | 0xF82
PORTD | 0xF83
PORTE | 0xF84
PORTF | 0xF85
PORTG | 0xF86
PORTH | 0xF87
PORTJ | 0xF88
LATA | 0xF89
LATB | 0xF8A
LATC | 0xF8B
LATD | 0xF8C
LATE | 0xF8D
LATF | 0xF8E
LATG | 0xF8F
LATH | 0xF90
LATJ | 0xF91
TRISA | 0xF92
TRISB | 0xF93
TRISC | 0xF94
TRISD | 0xF95
TRISE | 0xF96
TRISF | 0xF97
TRISG | 0xF98
TRISH | 0xF99
TRISJ | 0xF9A
OSCTUNE | 0xF9B
PSTR1CON | 0xF9C
PIE1 | 0xF9D
PIR1 | 0xF9E
IPR1 | 0xF9F
PIE2 | 0xFA0
PIR2 | 0xFA1
IPR2 | 0xFA2
PIE3 | 0xFA3
PIR3 | 0xFA4
IPR3 | 0xFA5
PIR6 | 0xFA6
HLVDCON | 0xFA8
IPR6 | 0xFA9
T1GCON | 0xFAA
RCSTARCSTA1 | 0xFAB
TXSTATXSTA1 | 0xFAC
TXREGTXREG1 | 0xFAD
RCREGRCREG1 | 0xFAE
SPBRGSPBRG1 | 0xFAF
T3GCON | 0xFB0
T3CON | 0xFB1
TMR3TMR3L | 0xFB2
TMR3H | 0xFB3
CMSTATCMSTATUS | 0xFB4
CVRCON | 0xFB5
PIE4 | 0xFB6
PIR4 | 0xFB7
IPR4 | 0xFB8
PIE5 | 0xFB9
PIR5 | 0xFBA
CCP1CONECCP1CON | 0xFBB
CCPR1CCPR1L | 0xFBC
CCPR1H | 0xFBD
ECCP1DELPWM1CON | 0xFBE
ECCP1AS | 0xFBF
ADCON2 | 0xFC0
ADCON1 | 0xFC1
ADCON0 | 0xFC2
ADRESADRESL | 0xFC3
ADRESH | 0xFC4
SSP1CON2SSPCON2 | 0xFC5
SSP1CON1SSPCON1 | 0xFC6
SSP1STATSSPSTAT | 0xFC7
SSP1ADDSSPADD | 0xFC8
SSP1BUFSSPBUF | 0xFC9
T2CON | 0xFCA
PR2 | 0xFCB
TMR2 | 0xFCC
T1CON | 0xFCD
TMR1TMR1L | 0xFCE
TMR1H | 0xFCF
RCON | 0xFD0
WDTCON | 0xFD1
IPR5 | 0xFD2
OSCCON | 0xFD3
SPBRGH1 | 0xFD4
T0CON | 0xFD5
TMR0TMR0L | 0xFD6
TMR0H | 0xFD7
STATUS | 0xFD8
FSR2L | 0xFD9
FSR2H | 0xFDA
PLUSW2 | 0xFDB
PREINC2 | 0xFDC
POSTDEC2 | 0xFDD
POSTINC2 | 0xFDE
INDF2 | 0xFDF
BSR | 0xFE0
FSR1L | 0xFE1
FSR1H | 0xFE2
PLUSW1 | 0xFE3
PREINC1 | 0xFE4
POSTDEC1 | 0xFE5
POSTINC1 | 0xFE6
INDF1 | 0xFE7
WREG | 0xFE8
FSR0L | 0xFE9
FSR0H | 0xFEA
PLUSW0 | 0xFEB
PREINC0 | 0xFEC
POSTDEC0 | 0xFED
POSTINC0 | 0xFEE
INDF0 | 0xFEF
INTCON3 | 0xFF0
INTCON2 | 0xFF1
INTCON | 0xFF2
PRODPRODL | 0xFF3
PRODH | 0xFF4
TABLAT | 0xFF5
TBLPTRTBLPTRL | 0xFF6
TBLPTRH | 0xFF7
TBLPTRU | 0xFF8
PCPCL | 0xFF9
PCLATH | 0xFFA
PCLATU | 0xFFB
STKPTR | 0xFFC
TOSTOSL | 0xFFD
TOSH | 0xFFE
TOSU | 0xFFF

SFR

SFR with alias name.

SFR on Access Area.

This page generated automatically by the device-help.pl program (2012-12-22 23:51:00 UTC) from the 8bit_device.info file (rev: 1.10) of mpasmx and from the gputils source package (rev: svn 918). The mpasmx is included in the MPLAB X.