- All
- Enhanced
- Extended
- Regular
- 12 bits
- 14 bits
- 16 bits
- by RAM size
- by ROM size
- by EEPROM size

- Features
- Configuration Bits
- RAM map
- SFR map

PIC18LF23K22
| Bank 15 |
ANSELA | 0xF38
ANSELB | 0xF39
ANSELC | 0xF3A
PMD2 | 0xF3D
PMD1 | 0xF3E
PMD0 | 0xF3F
DACCON1VREFCON2 | 0xF40
DACCON0VREFCON1 | 0xF41
FVRCONVREFCON0 | 0xF42
CTMUICONCTMUICONH | 0xF43
CTMUCON1CTMUCONL | 0xF44
CTMUCON0CTMUCONH | 0xF45
SRCON1 | 0xF46
SRCON0 | 0xF47
CCPTMRS1 | 0xF48
CCPTMRS0 | 0xF49
T6CON | 0xF4A
PR6 | 0xF4B
TMR6 | 0xF4C
T5GCON | 0xF4D
T5CON | 0xF4E
TMR5TMR5L | 0xF4F
TMR5H | 0xF50
T4CON | 0xF51
PR4 | 0xF52
TMR4 | 0xF53
CCP5CON | 0xF54
CCPR5CCPR5L | 0xF55
CCPR5H | 0xF56
CCP4CON | 0xF57
CCPR4CCPR4L | 0xF58
CCPR4H | 0xF59
PSTR3CON | 0xF5A
CCP3ASECCP3AS | 0xF5B
PWM3CON | 0xF5C
CCP3CON | 0xF5D
CCPR3CCPR3L | 0xF5E
CCPR3H | 0xF5F
SLRCON | 0xF60
WPUB | 0xF61
IOCB | 0xF62
PSTR2CON | 0xF63
CCP2ASECCP2AS | 0xF64
PWM2CON | 0xF65
CCP2CON | 0xF66
CCPR2CCPR2L | 0xF67
CCPR2H | 0xF68
SSP2CON3 | 0xF69
SSP2MSK | 0xF6A
SSP2CON2 | 0xF6B
SSP2CON1 | 0xF6C
SSP2STAT | 0xF6D
SSP2ADD | 0xF6E
SSP2BUF | 0xF6F
BAUD2CONBAUDCON2 | 0xF70
RC2STARCSTA2 | 0xF71
TX2STATXSTA2 | 0xF72
TX2REGTXREG2 | 0xF73
RC2REGRCREG2 | 0xF74
SP2BRGSPBRG2 | 0xF75
SP2BRGHSPBRGH2 | 0xF76
CM12CONCM2CON1 | 0xF77
CM2CONCM2CON0 | 0xF78
CM1CONCM1CON0 | 0xF79
PIE4 | 0xF7A
PIR4 | 0xF7B
IPR4 | 0xF7C
PIE5 | 0xF7D
PIR5 | 0xF7E
IPR5 | 0xF7F
PORTA | 0xF80
PORTB | 0xF81
PORTC | 0xF82
PORTE | 0xF84
LATA | 0xF89
LATB | 0xF8A
LATC | 0xF8B
DDRATRISA | 0xF92
DDRBTRISB | 0xF93
DDRCTRISC | 0xF94
TRISE | 0xF96
OSCTUNE | 0xF9B
HLVDCONLVDCON | 0xF9C
PIE1 | 0xF9D
PIR1 | 0xF9E
IPR1 | 0xF9F
PIE2 | 0xFA0
PIR2 | 0xFA1
IPR2 | 0xFA2
PIE3 | 0xFA3
PIR3 | 0xFA4
IPR3 | 0xFA5
EECON1 | 0xFA6
EECON2 | 0xFA7
EEDATA | 0xFA8
EEADR | 0xFA9
RC1STARCSTA RCSTA1 | 0xFAB
TX1STATXSTA TXSTA1 | 0xFAC
TX1REGTXREG TXREG1 | 0xFAD
RC1REGRCREG RCREG1 | 0xFAE
SP1BRGSPBRG SPBRG1 | 0xFAF
SP1BRGHSPBRGH SPBRGH1 | 0xFB0
T3CON | 0xFB1
TMR3TMR3L | 0xFB2
TMR3H | 0xFB3
T3GCON | 0xFB4
ECCP1ASECCPAS | 0xFB6
PWM1CONPWMCON | 0xFB7
BAUD1CONBAUDCON BAUDCON1 BAUDCTL | 0xFB8
PSTR1CONPSTRCON | 0xFB9
T2CON | 0xFBA
PR2 | 0xFBB
TMR2 | 0xFBC
CCP1CON | 0xFBD
CCPR1CCPR1L | 0xFBE
CCPR1H | 0xFBF
ADCON2 | 0xFC0
ADCON1 | 0xFC1
ADCON0 | 0xFC2
ADRESADRESL | 0xFC3
ADRESH | 0xFC4
SSP1CON2SSPCON2 | 0xFC5
SSP1CON1SSPCON1 | 0xFC6
SSP1STATSSPSTAT | 0xFC7
SSP1ADDSSPADD | 0xFC8
SSP1BUFSSPBUF | 0xFC9
SSP1MSKSSPMSK | 0xFCA
SSP1CON3SSPCON3 | 0xFCB
T1GCON | 0xFCC
T1CON | 0xFCD
TMR1TMR1L | 0xFCE
TMR1H | 0xFCF
RCON | 0xFD0
WDTCON | 0xFD1
OSCCON2 | 0xFD2
OSCCON | 0xFD3
T0CON | 0xFD5
TMR0TMR0L | 0xFD6
TMR0H | 0xFD7
STATUS | 0xFD8
FSR2L | 0xFD9
FSR2H | 0xFDA
PLUSW2 | 0xFDB
PREINC2 | 0xFDC
POSTDEC2 | 0xFDD
POSTINC2 | 0xFDE
INDF2 | 0xFDF
BSR | 0xFE0
FSR1L | 0xFE1
FSR1H | 0xFE2
PLUSW1 | 0xFE3
PREINC1 | 0xFE4
POSTDEC1 | 0xFE5
POSTINC1 | 0xFE6
INDF1 | 0xFE7
WREG | 0xFE8
FSR0L | 0xFE9
FSR0H | 0xFEA
PLUSW0 | 0xFEB
PREINC0 | 0xFEC
POSTDEC0 | 0xFED
POSTINC0 | 0xFEE
INDF0 | 0xFEF
INTCON3 | 0xFF0
INTCON2 | 0xFF1
INTCON | 0xFF2
PRODPRODL | 0xFF3
PRODH | 0xFF4
TABLAT | 0xFF5
TBLPTRTBLPTRL | 0xFF6
TBLPTRH | 0xFF7
TBLPTRU | 0xFF8
PCPCL | 0xFF9
PCLATH | 0xFFA
PCLATU | 0xFFB
STKPTR | 0xFFC
TOSTOSL | 0xFFD
TOSH | 0xFFE
TOSU | 0xFFF

SFR

SFR with alias name.

SFR on Access Area.

This page generated automatically by the device-help.pl program (2012-12-22 23:51:01 UTC) from the 8bit_device.info file (rev: 1.10) of mpasmx and from the gputils source package (rev: svn 918). The mpasmx is included in the MPLAB X.