  
  Fichier LISEZMOI MouseWare de Logitech
  Copyright (C) 1995-1998 LOGITECH Inc. Tous droits réservés.
  
  
  TABLE DES MATIERES DU FICHIER LISEZMOI
  
  1. Installation
   1.1 Installation standard
   1.2 Installation des seuls programmes de gestion
   1.3 Solutions d'installation sous Windows 95
   1.4 Solutions d'installation sous Windows 3.1
   1.5 Décompression manuelle des fichiers
  2. Désinstallation du programme
  3. Caractéristiques
   3.1 Fonction de Cloaking de DOS et Windows 3.1
   3.2 Zoom sous Windows 9x et NT 4.0
  4. Dépannage
   4.1 Problèmes de détection des dispositifs de pointage PS/2
   4.2 Problèmes de détection de ports sériels des dispositifs de
   pointage sériels sous DOS et Windows 3.1
   4.3 Conflits avec d’autres périphériques sériels
   4.4 Problèmes de gestion des ressources
   4.5 Le Tableau de bord souris de pointe Logitech n'est pas à
   jour
   4.6 A propos de la roulette
   4.7 Cordless Desktop
  5. Informations supplémentaires
  
  ________________________________________

1.   Installation
  
  Avant toute installation de logiciel sous Windows NT 4.0, nous
  vous recommandons instamment de créer une disquette de secours
  à l'aide de l'utilitaire Repair Disk fourni avec le système
  (fichier RDISK.EXE).
  
  Veuillez noter que les souris USB sont prises en charge
  uniquement sous Windows 98.
  
1.1  Installation standard
  
  Windows 3.1, Windows 95 (OSR2), Windows 98 (la conjonction de
  ces deux versions de Windows sera désormais mentionnée sous le
  nom de "Windows 9x") et Windows NT 4.0.
  Exécutez le fichier Setup.exe depuis la disquette pour
  installer le logiciel MouseWare.
  
1.2  Installation des seuls programmes de gestion
  
  Windows 9x et Windows NT 4.0 sont capables de charger les
  programmes de gestion des périphériques sans devoir exécuter le
  programme d'installation. Le fait de charger les programmes de
  gestion de cette manière, toutefois, ne permet pas d'installer
  les programmes d'interface utilisateur tels que le Tableau de
  bord de la souris de pointe de Logitech. Si vous cliquez sur le
  bouton Disquette fournie, seuls les programmes de gestion de la
  souris Logitech sont installés.
  
  Conformez-vous à la procédure ci-dessous pour n’installer que
  les programmes de gestion sous Windows 95 ou Windows NT 4.0 :
  
  1)   Cliquez sur le bouton "Démarrer" du bureau de Windows.
  2)   Sélectionnez successivement les commandes "Paramètres" et
       "Panneau de configuration".
  3)   Dans le "Panneau de configuration", cliquez deux fois sur
       l'icône "Souris".
  4)   Sélectionnez l'onglet "Général".
  5)   Dans la page de l'onglet "Général", cliquez sur le bouton
       "Changer".
  6)   Insérez la disquette MouseWare n°1 dans le lecteur de
       disquettes.
  7)   Cliquez sur le bouton "Disquette fournie".
  8)   Lorsque le système vous y invite, cliquez sur le bouton
       "Parcourir".
  9)   Cliquez deux fois sur le dossier des programmes de gestion.
  10)  En fonction du système d'exploitation, cliquez deux fois sur
       le dossier suivant :
       a)   Win95 pour Windows 95 (OSR2)  
       b)   WinNT pour Windows NT 4.0
  11)  Cliquez sur le bouton "Ouvrir" ou "OK".
  12)  Cliquez sur le bouton "OK".
  13)  Sélectionnez l'option "Afficher tous les périphériques".
  14)  Sous "Constructeurs", sélectionnez "Logitech".
  15)  Dans le pavé de liste Modèles, sélectionnez le modèle qui
       correspond au type de dispositif de pointage désiré, puis cliquez
       sur le bouton "OK".
  16)  Si une boîte de dialogue de confirmation d’installation du
       dispositif s’affiche, cliquez sur le bouton "Oui".
  17)  Normalement, Windows copie à présent les programmes de
       gestion de souris actualisés sur le système.
  18)  Cliquez sur "Fermer".
  19)  Il se peut que Windows vous demande de redémarrer votre
       système pour que les modifications soient entérinées, et pour ce
       faire, cliquez sur "Oui".
       
  Conformez-vous à la procédure ci-dessous pour n’installer que
  les programmes de gestion sous Windows 98 :
  
  1)   Cliquez sur le bouton "Démarrer" du bureau de Windows 98.
  2)   Sélectionnez successivement les commandes "Paramètres" et
       "Panneau de configuration".
  3)   Dans le "Panneau de configuration", cliquez deux fois sur
       l'icône "Système".
  4)   Cliquez sur l'onglet "Gestionnaire de périphériques".
  5)   Cliquez deux fois sur l’icône Souris.
  6)   Cliquez deux fois sur l’icône Type de souris.
  7)   Cliquez sur l'onglet Pilote.
  8)   Cliquez sur le bouton Mettre à jour le pilote.
  9)   Dans la boîte de dialogue Assistant Mise à jour de pilote de
       périphérique, cliquez sur le bouton Suivant.
  10)  Lorsque la boîte de dialogue Que voulez-vous faire ?
       s’affiche, cliquez sur la case d’option située à côté de :
       "Afficher une liste de tous les pilotes situés dans un
       emplacement précis, afin de pouvoir installer le pilote de votre
       choix."
  11)  Cliquez sur le bouton "Suivant".
  12)  Insérez la disquette MouseWare n°1 dans le lecteur de
       disquettes.
  13)  Cliquez sur le bouton "Disquette fournie".
  14)  Lorsque le système vous y invite, cliquez sur le bouton
       "Parcourir".
  15)  Cliquez deux fois sur le dossier des programmes de gestion.
  16)  Cliquez deux fois sur le dossier "Win98".
  17)  Cliquez sur le bouton "OK".
  18)  Cliquez à nouveau sur le bouton "OK".
  19)  Dans le pavé de liste Modèles, sélectionnez le modèle qui
       correspond au type de dispositif de pointage désiré, puis cliquez
       sur le bouton "Suivant".
  
  Remarque : Si la boîte de dialogue Avertissement : mise à jour de
  pilote s’affiche, cliquez sur le bouton "Oui".
  
  20)  Cliquez sur le bouton"Suivant" pour copier les fichiers.
  21)  Cliquez sur le bouton "Terminer".
  22)  Il se peut que Windows 98 vous demande de redémarrer votre
       ordinateur.
       Cliquez sur le bouton "Oui" pour redémarrer.

      
1.3  Solutions d'installation sous Windows 95
  
  Si vous rencontrez des difficultés à l'exécution du programme
  d'installation, sous Windows 9x, essayez de lancer le programme
  d'installation tout en exécutant Windows 9x en mode Sans échec.
  
  Pour installer MouseWare manuellement sous Windows 95,
  redémarrez votre ordinateur et appuyez sur la touche F8 lorsque
  le message "Démarrage de Windows 95" s’affiche. Pour installer
  MouseWare manuellement sous Windows 98, redémarrez votre
  ordinateur et maintenez la touche CTRL enfoncée jusqu’à
  l’affichage du menu de démarrage de Microsoft. Sélectionnez
  alors le mode Sans échec et relancez le programme
  d’installation de MouseWare.
  
  
1.4  Solutions d'installation sous Windows 3.1
   
  Si vous rencontrez des difficultés à l’exécution du programme
  d’installation, procédez à une installation manuelle. Reportez-
  vous à la section 1.2, et effectuez l’installation sous DOS.
  
  Avant de redémarrer votre ordinateur, modifiez votre fichier
  SYSTEM.INI situé dans le répertoire WINDOWS. Modifiez les
  lignes suivantes pour qu’elles soient conformes à l’exemple
  indiqué :
   
      [boot]
      mouse.drv=C:\MOUSE\LMOUSE.DRV
   
      [386Enh]
      mouse=C:\MOUSE\LVMD.386

  
1.5  Décompression manuelle des fichiers
  
  Plusieurs fichiers figurant sur la disquette d'installation ont
  été comprimés. Vous devez les décomprimer avant de pouvoir les
  utiliser. Le programme SETUP décomprime automatiquement ces
  fichiers au cours de l'installation. Cependant, si besoin est,
  nous mettons à votre disposition une méthode de décompression
  manuelle de ces fichiers. Les fichiers comprimés portent des
  noms se terminant par un tilde (~). Pour décomprimer un fichier
  manuellement, utilisez l'utilitaire LGEXPAND.EXE figurant sur
  la disquette d'installation.
  
  Si, par exemple, vous désirez décomprimer le fichier
  "WMOUSECC.EXE" pour le mettre sur votre disque dur, tapez :
  
  A:\lgexpand A:\WMOUSECC.EX~ C:\MOUSE\WMOUSECC.EXE
  
  Assurez-vous au préalable que le répertoire de destination
  (C:\MOUSE dans cet exemple) existe.
  
  
2.   Désinstallation du programme
  
  MouseWare peut être désinstallé de Windows 9x et Windows NT 4.0
  en cliquant sur l’icône "Ajout/Suppression de programmes" du
  "Panneau de configuration" de Windows 9x ou NT 4.0.
  Sélectionnez la ligne Logitech MouseWare et cliquez sur le
  bouton "Ajouter/Supprimer".
  
  Windows 9x
  Logitech Les programmes de gestion du logiciel MouseWare de
  Logitech sont supprimés du système si le programme
  d'installation détecte d'autres programmes de gestion
  compatibles pour un périphérique dans MSMOUSE.INF. Si ce n'est
  pas le cas, remplacez manuellement le programme de gestion par
  un autre selon la procédure décrite dans la section 1.2.
  
  
3.   Caractéristiques
  
3.1  Fonction de Cloaking de DOS et Windows 3.1
  
  Le programme de gestion DOS de la souris MouseWare fonctionne
  en conjonction avec un programme d’interface spécial appelé
  "Cloaking". Le fichier programme, CLOAKING.EXE, permet de
  charger le programme de gestion DOS de la souris, MOUSE.EXE, en
  mémoire étendue, libérant ainsi de la mémoire conventionnelle
  et supérieure indispensable au bon fonctionnement des
  applications DOS. CLOAKING.EXE s’installe automatiquement à
  chaque installation standard de Windows 3.1.
  
  Cloaking fonctionne en conjonction avec un programme de gestion
  de mémoire intégré et pris en charge qui permet au programme de
  gestion de la souris d’être chargé en mémoire étendue pour
  n’utiliser qu’1K de mémoire conventionnelle ou supérieure.
  
  CLOAKING.EXE fonctionne avec l’un quelconque des programmes de
  gestion de mémoire étendue suivants :
  
   EMM386.EXE               Microsoft
   HIMEM.SYS                Microsoft
   RM386.EXE 3.03 ou version ultérieure  Helix
   QEMM386.SYS 7.1          Quarterdeck
   386MAX.SYS 5.0           Qualitas
  
  Vous devez exécuter l’un de ces programmes pour pouvoir
  utiliser CLOAKING.EXE. Les programmes EMM386.EXE et HIMEM.SYS
  sont inclus aux versions DOS 5.0 et ultérieures, ainsi qu’à
  Windows.
  
  Installation de Cloaking :
  
  Sous Windows 3.1, le programme d’installation copie
  CLOAKING.EXE dans le répertoire de la souris, et charge
  CLOAKING.EXE dans votre fichier AUTOEXEC.BAT. Tel est le cas si
  votre version de DOS est 6.0 ou ultérieure, si vous exécutez
  EMM386.EXE, et si vous n’êtes pas en train de charger vous-même
  une version de CLOAKING.EXE.
  
  Si votre machine fonctionne sous DOS uniquement, vous devez
  effectuer le changement manuellement. Si vous souhaitez
  installer CLOAKING.EXE dans votre fichier CONFIG.SYS, ajoutez
  la ligne suivante : "DEVICE=C:\MOUSE\CLOAKING.EXE" une fois que
  le programme de gestion de mémoire pris en charge est chargé.
  Si vous souhaitez installer Cloaking dans votre fichier
  AUTOEXEC.BAT, ajoutez la ligne suivante :
  "C:\MOUSE\CLOAKING.EXE" avant de charger le programme de
  gestion de la souris.
  
  
3.2  Zoom sous Windows 9x et NT 4.0
  
  Certaines applications développées pour Windows 9x et Windows
  NT 4.0, comme la suite Office97, prennent en charge la fonction
  de zoom. Pour effectuer un zoom dans de telles applications,
  appuyez sur la touche [Ctrl] et actionnez la roulette de la
  souris (le cas échéant) ou cliquez sur le bouton auquel vous
  avez attribué la fonction Universal Scroll. Vérifiez que votre
  application est compatible avec Office 97 et qu'elle prend en
  charge la fonction de zoom.
  
  
4.   Dépannage
  
4.1  Problèmes de détection des dispositifs de pointage PS/2
  
  Si votre souris est connectée au port souris et n’est pas
  détectée par le système, tentez de remédier au problème de
  l’une des manières suivantes :
    
  1)   Il se peut que votre port souris doive être activé au moyen
     de l’icône Ports du Panneau de configuration. Veuillez consulter
     la documentation relative à la configuration de votre machine.
  
  2)   Si votre souris a deux adaptateurs de ports, l’un de souris,
     l’autre de port sériel, connectez la souris à l’ordinateur sur le
     port sériel. Redémarrez votre ordinateur et vérifiez que la
     souris est détectée correctement.
  
  3)   Si votre souris est livrée sans adaptateur, c’est qu’elle
     est conçue pour fonctionner exclusivement sur un type de port (le
     port sériel ou PS/2). Veuillez consulter le coffret de votre
     souris pour connaître le type de port qu'elle prend en charge.
  
  Si le problème persiste, adressez-vous au constructeur de votre
  ordinateur pour tenter de mettre le BIOS de votre machine à
  niveau.
  
  Certains systèmes de type Notebook, tels que le Thinkpad d’IBM,
  ont à la fois un port souris externe et un port intégré de
  pastille tactile qui est connecté au port souris. Si votre
  souris ne fonctionne pas correctement depuis le port souris de
  ce type de système, tentez d’utiliser le port sériel.
  
  Le Thinkpad d'IBM série 500/700 requiert la désactivation du
  port intégré de pastille tactile pour être sûr de pouvoir
  bénéficier de la fonction d'une vraie roulette.
  
4.2  Problèmes de détection de ports sériels des dispositifs de
     pointage sériels sous DOS et Windows 3.1
  
  Si votre souris est connectée au port sériel et n’est pas
  détectée par le système, ajoutez les modifications suivantes à
  votre fichier MOUSEDRV.INI, et redémarrez votre ordinateur :
  
  [Technical]
  Timing=Hardware
  
  ou chargez le programme de gestion DOS accompagné du paramètre
  suivant :
  MOUSE.EXE NOINI
  
  
4.3  Conflits avec d’autres périphériques sériels
  
  1)   Windows 9x
     Si vous rencontrez des difficultés à l’utilisation d’autres
     périphériques sériels en même temps que MouseWare sous Windows
     95, exécutez le fichier Regedit.exe, et modifiez la ligne
     suivante :
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\Glo
     bal\PortSearchOrder en lui retirant les numéros de ports COM non
     utilisés.
     
  2)   Windows NT 4.0
     Si vous rencontrez des difficultés à l’utilisation d’autres
     périphériques sériels en même temps que MouseWare sous Windows NT
     4.0, exécutez le fichier Regedit.exe, et modifiez la ligne
     suivante :
     HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lsermous\Par
     ametersGlobal\PortSearchOrder en lui retirant les numéros de
     ports COM non utilisés.


  3)   Windows 3.1x et DOS
     Dans Windows 3.1, éditez le paramètre "PortSearchOrder" de la
     section [Global] du fichier MOUSEDRV.INI situé en C:\MOUSE, et
     retirez-lui le port COM inutilisé.
  
  
4.4  Problèmes de gestion des ressources
  
  Si votre souris se bloque lorsqu’elle active votre écran après
  une mise en veille sous Windows 9x, exécutez le fichier
  Regedit.exe, et modifiez la ligne suivante :
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\T
  echnical\APMMode="Off".
  
  Dams Windows 3.1, modifiez le paramètre APMMode de la section
  [Technical] du fichier MOUSEDRV.INI.
  
  
4.5  Le Tableau de bord souris de pointe Logitech n'est pas à
     jour
  
  Sous Windows 9x, si les propriétés de la souris n'ont pas été
  mises à jour en Tableau de bord de la souris de pointe
  Logitech, vérifiez que vous avez installé MouseWare. Si cela ne
  suffit pas à résoudre le problème, il se peut que vous deviez
  procéder à un nettoyage du registre. Supprimez les dossiers
  suivants du Registre de Windows 9x.
  
  Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez la commande
  "Exécuter", et dans la zone de texte, tapez
  
  C:\WINDOWS\REGEDIT.EXE, puis cliquez sur le bouton "OK".
  
  Dans le Registre, ouvrez les dossiers suivants :
  
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Mous
  e\xxxx
  
  Supprimez tous les 0000, 0001, 0002, etc. dans le dossier Mouse
  jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun dossier. A présent,
  éteignez votre ordinateur, puis démarrez-le à nouveau. Affichez
  les propriétés de la souris, et vérifiez si le Tableau de bord
  de la souris de pointe Logitech  s'affiche.
  
  
4.6  A propos de la roulette
  
  Si votre souris est équipée d’une roulette qui n’assure pas la
  fonction de défilement, vérifiez ce qui suit :
  
  1)   Le Tableau de bord de la souris Logitech est-il installé
    correctement ? Cliquez sur le bouton "Démarrer", et sélectionnez
    les commandes "Paramètres", puis "Panneau de configuration".
    Lorsque vous cliquez sur l’icône de la souris, un Tableau de bord
    Logitech doit s’afficher. Si tel n’est pas le cas, installez
    MouseWare à nouveau.
  
  2)   Si la roulette ne fonctionne qu’avec les applications
    compatibles Office 97, affichez la page Boutons du Tableau de
    bord de la souris et vérifiez que la case "Utiliser un défilement
    compatible Office 97 uniquement" n’est pas cochée.
  
  3)   Pour utilisateurs expérimentés : DirectInput risque de ne
    pas recevoir d’informations en provenance de la roulette pendant
    l’exécution de em_exec.exe (le plus probablement lorsque vous
    utilisez des jeux). Vous devez interrompre la tâche sur Em_exec.
    en cas de conflits. Pour interrompre la tâche sur Em_exec,
    appuyez simultanément sur les touches "CTRL", "ALT" et "SUPPR"
    pour que la boîte de dialogue de fermeture du programme "Fermer
    le programme" s’affiche. Cliquez sur Em_exec pour le mettre en
    surbrillance, puis cliquez sur le bouton "Fin de tâche".
    
    Remarque : Ceci risque de suspendre la fonction de défilement
    dans certaines applications et de désactiver toutes les
    fonctionnalités propres au logiciel Logitech MouseWare de
    Logitech. Pour récupérer complètement la fonctionnalité, vous
    devez lancer Em_exec manuellement. Pour ce faire, cliquez deux
    fois sur l’icône de souris dans le Panneau de configuration de
    Windows 9x.
  
  4)   La roulette ne fonctionne pas sous Windows 3.1 ni sous DOS.
    Toutefois, elle fonctionne comme un bouton standard du milieu.
  
 Veuillez noter que la souris à roulette ne fonctionne qu'avec
 les pavés tactiles de Logitech. C'est le cas si le Tableau de
 bord de la souris contient l'onglet Touchpad. De façon
 alternative, vous pouvez rechercher la phrase suivante dans le
 registre :
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\T
 ouchScroll.
 Afin de consulter le registre, cliquez sur le bouton "Démarrer"
 et sélectionnez "Exécuter". Tapez « regedit » dans la zone de
 texte, puis cliquez sur le bouton "OK".
 Veuillez noter que les informations relatives au support du
 pavé tactile et situées dans le fichier d'aide de Mouseware ne
 concernent que les pavés tactiles de Logitech.

4.7  Cordless Desktop
  
  1)   Le clavier n’est plus connecté au système
     Ceci peut se produire si le sélecteur de canal du clavier est
     enfoncé alors que le système est hors tension ou en veille.
     Placez le système sous tension, ou mettez fin à l'état de veille,
     et appuyez sur le sélecteur de canal du clavier situé à droite de
     celui-ci.  Si le clavier ne fonctionne toujours pas, suivez la
     procédure de connexion décrite sur la carte d'installation rapide
     fournie dans ce coffret.
     
  2)   Le logiciel ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton
     de connexion
     Si ce cas de figure se produit, procédez comme suit :
     - Attendez au moins 30 secondes avant d'appuyer à nouveau sur le
     bouton de connexion.
     - Vérifiez si votre souris et votre clavier fonctionnent
     correctement. S'ils fonctionnent, vous n'avez pas besoin de les
     reconnecter.
     - Appuyez sur le bouton de connexion du récepteur, puis appuyez
     sur le sélecteur de canal de l'un des périphériques. Si le voyant
     du bouton de connexion clignote, cela signifie que le
     périphérique a été connecté avec succès.
     
     Si les périphériques ne fonctionnent toujours pas, procédez de
     l'une des manières suivantes :
     - Eteignez votre ordinateur,
     - Retirez les piles des différents dispositifs,
     - Redémarrez votre ordinateur,
     - Replacez les piles dans les dispositifs,
     - Recommencez la procédure de connexion.

  3)   Seul le clavier est connecté -- aucune fonction sans fil
     Si le clavier est connecté à l'ordinateur sans présence de souris
     sans fil, le logiciel n'émule aucune fonction sans fil pour le
     clavier.  Ceci inclut : aucune page d'onglet Cordless dans les
     propriétés du clavier, et aucune mention de l'état des piles dans
     la barre des tâches.

  4)   Etat des piles
     - Le message indiquant que le niveau des piles est bas s'affiche
     lorsque vous utilisez brièvement le clavier.
     Assurez-vous que vous utilisez des piles alcalines à la fois dans
     la souris et dans le clavier. Si vous utilisez déjà des piles
     alcalines mais le message s'affiche quand même, changez les
     piles.
     
     - Le message indiquant que l'état des piles est inconnu s'affiche
     pour le clavier.
     L'état des piles pour le clavier est activé au bout de 100
     frappes. Si le clavier fonctionne normalement, ce message ne doit
     pas vous préoccuper. Si le clavier ne fonctionne pas, veuillez
     suivre la procédure de connexion décrite sur la carte
     d'installation rapide fournie dans le coffret.
  5)   Fonctionnement erratique du curseur
     Remplacez les piles de la souris.

  6)   Certaines touches du clavier ne fonctionnent pas ou se
     multiplient à l’écran
     Remplacez les piles du clavier.
  

5.   Informations supplémentaires
  
  Pour de plus amples informations sur le Dépannage, veuillez
  consulter notre site Web www.logitech.com
  
