
                               
               1&1 Highway SpeedBase und der PC
                               
                               
                     Softwarebeschreibung
                      Inhaltsverzeichnis

1 KONZEPTION DES GERäTES                                    3
 
 1.1 PC-Schnittstelle                                       4
 
 1.2 Telefonfunktion                                        5
 
 1.3 Telefonanlage                                          5

2 INBETRIEBNAHME                                            5
 
 2.1 Anschluß der SpeedBase                                 5
 
 2.2 Systemvoraussetzungen                                  6
 
 2.3 Installation der Software                              6
  2.3.1 Starten der Installation                            7
  2.3.2 Vorgehen während der Installation                   7
  2.3.3 Stand nach der Installation                         8
 
 2.4 Programmierung der SpeedBase mittels Software          9

3 ARBEITEN MIT DER SOFTWARE                                11
 
 3.1 SpeedBase Einrichtung                                 11
 
 3.2 SpeedBase Wahlhilfe                                   12
 
 3.3 SpeedBase Capi View                                   13
 
 3.4 SpeedBase FLASH-Load                                  13
 
 3.5 T-Online Decoder                                      14
 
 3.6 RVS-COM Software                                      14
  3.6.1 Konzept                                            15
  3.6.2 Transfermaster                                     15
  3.6.3 Terminal                                           15
  3.6.4 CommCenter / MultiReceiver                         15
  3.6.5 Senden und Empfangen von Faxen                     16
  3.6.6 CAPI Modems                                        17
  3.6.7 Anrufbeantworter                                   17

4 TIPS ZUR FEHLERSUCHE                                     17

5 ANHANG                                                   18
 
 5.1 Glossar                                               18
 
 5.2 Leistungsdaten RVS-COM Lite für Windows               19
 
 5.3 Leistungsdaten RVS-COM Lite für Windows95             20
 
 5.4 Technische Daten SpeedBase                            21
 
 5.5 Prinzipschaltbild                                     23
 
 

1   Konzeption des Gerätes

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde.

Sie haben die 1&1 Highway SpeedBase erworben. Wir möchten
Ihnen als erstes erklären, um was für ein Gerät es sich dabei
genau handelt, da wir einige Eigenschaften eingebaut haben,
die in dieser Zusammenstellung einzigartig sind.

Sie haben:

   ·   Einen PC mit mindestens 486/66 MHz oder schnellerem
       Prozessor
   ·   Eine HighSpeed UART 16550 (bei neueren PCs standardmäßig
       eingebaut, kann bei älteren PC´s als Steckkarte nachgerüstet
       werden)
   ·   Windows 3.11 oder Windows 95
   ·   Einen ISDN Mehrgeräteanschluß mit DSS1 Protokoll (der Euro-
       ISDN Anschluß der DTAG)
   
Sie wollen:

   ·   Die volle ISDN-Geschwindigkeit für Ihre Datenübertragungen
       nutzen
   ·   Einen möglichst einfachen Umstieg von analoger
       Anschlußtechnik auf ISDN
   ·   Ihr analoges Telefon weiterbenutzen
   ·   Ihr analoges Modem weiterbenutzen
   ·   Die Rufernummer angezeigt bekommen
   ·   Eine Anruferliste mit Rückrufmöglichkeit
   ·   Die derzeit schnellste FAX Lösung für PCs am Markt um die
       Telefonkosten niedrig zu halten (bis zu 14.400 Bit/s in Sende
       und Empfangsrichtung)
   ·   Eine komplette Home Office Lösung mit FAX,
       Anrufbeantworter, Internetzugang auf dem PC

Die 1&1 Highway SpeedBase erfüllt alle oben genannten
Forderungen und bietet Ihnen einen möglichst einfachen
Einstieg ins ISDN mit allen seinen Leistungsmerkmalen. Wir
haben dazu ein Komplettpaket aus Software und Hardware
geschnürt, welches Ihnen die Funktionalität bietet, die man
sonst nur von ISDN-Steckkarten und a/b-Wandlern her kennt.

Die SpeedBase funktionert sofort nach der Verbindung mit dem
ISDN-Netz automatisch. Sie können sofort telefonieren oder
Faxe empfangen. Die Programmierung der SpeedBase erledigen Sie
nach der Softwareinstallation dann in Ruhe mit einem
Windowsprogramm, welches Ihnen bei der Einrichtung unter die
Arme greift.

Bei der SpeedBase müssen Sie den PC nicht öffnen, sondern Sie
verwenden zur Datenkommunikation nur die serielle
Schnittstelle, die Ihr PC besitzt. Kein Suchen nach freien
Interrupts oder freien Speicherbereichen mehr. Auch hier gilt:
Anstecken, Software installieren, Datenkommunikation starten.

Die 1&1 Highway SpeedBase ist ein a/b-Wandler mit 2 analogen
Anschlüssen und LC-Display, einer RS232 Datenschnittstelle mit
CAPI-Interface unter Windows sowie zugehöriger Software (ISDN-
Komplettpaket).

Man könnte das Gerät auch als eine kleine Telefonanlage mit
ISDN-Telefon Funktionalität und eingebautem ISDN-Modem
bezeichnen.

Die SpeedBase kann als Tischgerät neben dem Computer betrieben
werden. Sie stellt in dieser Betriebsart eine Art "analoges
ISDN-Telefon" dar und bietet eine ISDN-Datenschnittstelle zum
Faxen und Datentransfer. Weiterhin können Sie den T-Online
Decoder zum Zugang zum T-Online nutzen und sich ins Internet
einwählen.

Der Telefon- und der Datenpart des Gerätes funktionieren
unabhängig voneinander ohne gegenseitige Beeinflussung.

Die Software in der SpeedBase ist in einem FLASH-ROM abgelegt
und über ein Windows Programm nachladbar. Wichtige
Einstellungen der Box werden in einem EEPROM abgelegt, das
heißt, alle von Ihnen vorgenommenen Programmierungen bleiben
erhalten.

Das Neue an dem Gerät ist die Integration einer seriellen CAPI-
Schnittstelle, die eine Dual Mode CAPI 1.1/2.0 unter Windows
3.11 und Windows 95 bietet. Bei Betrieb mit einer HighSpeed
UART mit Bitratenverdopplung (230 kBit/s) werden zwei volle
ISDN B-Kanäle mit 2x64 kBit/s transparent zur Verfügung
gestellt. Bei einer handelsüblichen 16550 UART ist seriell ein
B-Kanal nutzbar.

Möglich wird das Konzept nur durch die hohe Rechenleistung,
die in der Box zur Verfügung steht (36 MIPS, ARM RISC Core).
Die Box arbeitet aktiv, das heißt sie erledigt alle
Datenprotokolle selbst. Insbesondere für Fax Anwendungen ist
die Box damit geeigneter als passive ISDN-Karten, die zur
Protokollabwicklung wertvolle Prozessorzeit beanspruchen.

1.1 PC-Schnittstelle
·   Durch die Anbindung der SpeedBase an den PC über die
    serielle Schnittstelle kann die SpeedBase als ein ISDN-Modem
    betrieben werden. Durch die Integration der CAPI-Schnittstelle
    (Common Application Interface) in Windows konnte auf die
    Steuerung über AT-Befehle verzichtet werden.
    Zum Lieferumfang gehören:
 
     -   32-Bit-Capi 2.0 für Windows95
     -   16-Bit-Capi 2.0 und 16-Bit-Capi 1.1 für Windows 95 und
         Windows 3.11

Diese Treiber werden von der Installationsroutine automatisch
installiert. Auf diesen Treibern aufbauend läuft die
mitgelieferte ISDN-Kompettsoftware, die im wesentlichen
folgende Leistungsmerkmale unterstützt:

     -   FAX Senden/Empfangen mit bis zu 14.400 Bit/s
     -   Anrufbeantworter
     -   T-Online Decoder, X.75 Terminal, Mailbox (Client und 
         Server)
     -   Bereitstellung von CAPI-Modems (vergleichbar dem CAPI
         Subsystem!)
     
·   Im Lieferumfang sind weiterhin folgende Programme
    enthalten:

     -   SpeedBase Einrichtprogramm, mit dem Ihre SpeedBase
         komfortabel vom PC aus programmiert werden kann, und das für
         jeden analogen Anschluß die angefallenen Gebühren aufsummiert.
     -   SpeedBase Flash zum Updaten der Firmware der SpeedBase
     -   SpeedBase Wahlhilfe, ein Programm, das Ihnen die Anwahl
         vom PC aus ermöglicht, und Ihnen eine Datenbank zur Verfügung
         stellt, in der Sie Anrufdaten und -notizen verwalten können.

1.2 Telefonfunktion

Die SpeedBase erlaubt den Anschluß von analogen Endgeräten an
das ISDN mit all seinen typischen Leistungsmerkmalen. Die ISDN-
typischen Informationen werden im eingebauten LC-Display
dargestellt. Hier erscheinen in einer zyklischen Darstellung
die eingerichteten MSNs, evtl. eingerichtete Rufumleitungen,
eine Anruferliste (10 Einträge), aus der über die
Analogtelefone gewählt werden kann und die
Gesamtgebührensumme. Bei einem kommendem Ruf wird die
Rufernummer sowie die gerufene MSN angezeigt.

1.3 Telefonanlage

·   Zusätzlich bietet die SpeedBase Funktionalitäten einer
    Telefonanlage. Es sind die gängigen Features wie kostenlose
    interne Verbindungen zwischen den angeschlossenen Geräten,
    Rückfrage, Halten, Makeln, Vermitteln, 3er Konferenz,
    Wiederanruf bei erfolgloser Vermittlung sowie Pick Up 
    realisiert. Sämtliche Merkmale werden über
    Kennziffernprozeduren gesteuert. Jeder analoge Port hat eine
    sofortige Amtsverbindung. Eine Null muß nicht vorgewählt
    werden.
·   Die programmierbare Rufumleitung wird über die
    Vermittlungsstelle realisiert. (nur beim Komfortanschluß). Die
    Anlage wertet eine geschaltete Gebühreninformation aus
    (gesondertes Leistungsmerkmal im ISDN) und führt im LC-Display
    einen Gebührensummenzähler.

Eine detaillierte Übersicht über alle Leistungsmerkmale
entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Benutzerhandbuch.

2   Inbetriebnahme

2.1 Anschluß der SpeedBase

Schließen Sie bitte die SpeedBase so an, wie es im Kapitel 1
in den Abschnitten 1.1 bis 1.2 des beigelegten
Benutzerhandbuchs dargestellt ist. Aus Platzgründen soll an
dieser Stelle auf nochmalige Wiederholung verzichtet werden.
Die Programmierung der Funktionen über die angeschlossenen
analogen Endgeräte wird im Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs
erläutert. Wesentlich komfortabler läßt sich die SpeedBase
über Ihren PC programmieren. Dies wird in den folgenden
Abschnitten beschrieben.

2.2 Systemvoraussetzungen

·   Betriebssystem::

     -   Windows 3.11 (Windows for Workgroups)
     -   Windows 95.

·   Hardwarevoraussetzungen:

     -   PC mit mindestens einem 486 DX 2 / 66 MHz Prozessor
     -   8 MB Hauptspeicher (Bei Windows 95 Systemen wird für ein
         zügiges Arbeiten die Hauptspeichergröße 16 MB empfohlen)
     -   Bei leistungsschwächeren Systemen kann keine Garantie für
         eine fehlerfreie Funktion gegeben werden.
     -   Die serielle Schnittstelle muß mit einem UART des Typs
         16550 oder besser (bitratenverdoppelte UART´s) ausgerüstet
         sein, um die volle ISDN Geschwindigkeit nutzen zu können.
         Langsamere Bausteine vom Typ 16450 oder 8250 können zu
         Fehlfunktionen führen, die keinen Betrieb der SpeedBase
         zulassen. In diesem Fall muß Ihr Rechner mit einer Steckkarte
         mit UART 16550 Chip ausgerüstet werden.

Sie können feststellen, mit welchem UART-Baustein Ihr System
ausgestattet ist, indem Sie in der DOS-Umgebung das Programm
MSD.EXE starten. Im Abschnitt COM Ports können Sie die
Information über den verwendeten UART-Baustein unten im
Statusfenster ablesen. Bitte beachten Sie, daß MSD.EXE nicht
aus einer DOS-Box unter Windows gestartet werden sollte. Die
Ergebnisse können verfälscht sein.

Tip: Bei Windows 95 drücken Sie bitte in der Startphase die
Taste F8, um das Auswahlmenü für die Startmodi zu erhalten.
Hier wählen Sie bitte die Option "Eingabeaufforderung" an. In
der Eingabeaufforderung geben Sie bitte MSD.EXE ein. Es kann
allerdings Windows 95-Installationen geben, die kein MSD.EXE
besitzen. In dem Fall booten Sie bitte mit einer DOS
Bootdiskette und starten von dort das passende MSD.EXE,
welches auf der Diskette vorliegen muß.

Die SpeedBase-Software ist für den parallelen Betrieb der
beiden B-Kanäle ohne Einschränkungen ausgelegt. Der UART-
Baustein 16550 kann mit maximal 115.200 Bit/s betrieben
werden. In diesem Fall kann die Bandbreite beider B-Kanäle nur
zu circa 75% genutzt werden.

Falls Ihr PC mit einem bitratenverdoppelten UART-Baustein
ausgestattet ist, können Sie die Kapazität beider B-Kanäle
voll nutzen (128 kBit/s).

2.3 Installation der Software

Alle folgenden Erklärungen gelten sowohl für Windows 3.11 (©
Microsoft Corporation) als auch für Windows 95 (©  Microsoft
Corporation). Etwaige Abweichungen sind gesondert
gekennzeichnet.


2.3.1    Starten der Installation

·   Starten von der CD-ROM:

     -   Die Installation der einzelnen Softwarepakete erfolgt von
         der beigelegten CD-ROM, sowie von den Treiberdisketten.
         Installieren Sie bitte erst die Treiberdisketten. Nach
         Abschluß der Installation muß der Rechner neu gestartet
         werden, damit die installierten Treiber aktiv werden !
     
     -   Legen Sie nun bitte die CD-ROM mit der
         Installationssoftware in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Starten Sie im
         Stammverzeichnis der CD-ROM das Programm SETUP.EXE. Eine
         nochmalige Installation der Treiber von CD kann unterbleiben.

·   Starten der Diskettenversion:

     -   Die Softwarepakete können von der CD-ROM auch auf
         Disketten kopiert werden, um die Software auf Rechnern ohne CD-
         ROM Laufwerk zu installieren.
      
     -   Kopieren Sie bitte aus den Verzeichnisbäumen jeweils die
         mit DISKn ( n = Nummer von 1 bis letzte Diskette) bezeichneten
         Verzeichnisse komplett auf je eine Diskette, wobei Sie die
         Disketten mit der jeweiligen Nummer kennzeichnen sollten. Zur
         Installation starten Sie von der ersten Diskette des Satzes
         das Programm SETUP.EXE.

Sowohl Treiber/Dienstprogramme als auch die beiliegende RVS-
COM Komplettsoftware werden mit Hilfe des InstallShields (©
Microsoft Corporation) installiert. Dies ist eine
menügesteuerte Installationsoberfläche, die eine vollständige
Entfernung der kompletten Software aus dem System zu einem
späteren Zeitpunkt gestattet.

2.3.2    Vorgehen während der Installation

Während der Installation werden zwei sehr wichtige
 Betriebsparameter abgefragt:

     -   COM-Port, an dem die SpeedBase angeschlossen ist.
      
      Bitte tragen Sie hier die korrekte COM-Schnittstelle, an der
      die SpeedBase angeschlossen ist, ein. Die Änderung der
      Schnittstelle kann nur über eine Neuinstallation erfolgen.
     
     -   Baudrate
      
      Bitte tragen Sie hier die verwendete Baudrate für die
      Kommunikation PC <-> SpeedBase ein. Die Standardeinstellung
      wird in den meisten Fällen 115.200 Bit/s sein. Nur dann, wenn
      Sie mit einer bitratenverdoppelten Schnittstellenkarte
      arbeiten, können Sie hier 230.400 Bit/s eintragen.
     
 Tip: Kommt es bei der Installation zur Fehlermeldung,
 daß bestimmte Dateien nicht kopiert werden können, so
 kann es daran liegen, daß eine vorher installierte RVS
 Software oder andere Programme noch bestimmte
 Systemmodule belegen. In diesem Falle müssen Sie die RVS
 Software, das CommCenter oder andere Programme, die auf
 die CAPI Schnittstelle zugreifen, beenden und die
 Installation neu starten.

Starten Sie bitte nach der Installation den PC neu, um die
Treiber zu aktivieren.

·   Vorgehen bei einem Software-Update:
 
 Wenn Sie ein Update der Software durchführen, möchten wir Sie
 bitten auf folgende Reihenfolge zu achten:

    -   Beenden des CommCenters (W95) oder eines laufenden
        MultiReceivers (W3.11)
    -   Deinstallieren der laufenden Software über Systemsteuerung
        / Software oder den Aufruf des Programmes "UnInstall" aus der
        "1&1 Highway SpeedBase"-Gruppe
    -   Neuinstallation durch Starten des SETUP.EXE Programmes
    -   Rechner neu hochfahren, um Treiber zu aktivieren
    -   CommCenter oder Multireceiver neu starten


2.3.3    Stand nach der Installation

Außer den installierten Programmpakten, die in der separaten
Dokumentation beschrieben sind, werden bei der
Grundinstallation zwei neue Programmgruppen erzeugt erzeugt,
deren Programme mit dem Explorer (Windows 95) oder dem
Programmanager (Windows 3.11) gestartet werden können. Es
handelt sich um folgende Pakete:

Paket 1: 1&1 Highway SpeedBase: Treiber und Applikation

    CAPI View        Online Überwachung der aktiven
                     Verbindungen
    Wahlhilfe        Wahlhilfe Software
    Einrichtung      Programmierung der 1&1 Highway
                     SpeedBase
    FLASH Loader     Einspielen einer neuen Systemsoftware
                     ins FLASH-ROM der Box
    Readme           Letzte Informationen zum System
    UnInstall        Deinstallation des Programmpaketes

Das Paket beinhaltet weiter:

    CAPI 1.1 / 2.0 16 Bit (Windows 3.11 und Windows 95)
    CAPI 2.0 32 Bit für Windows 95

Die Dual Mode CAPI wird automatisch beim Systemstart
aktiviert. Es wird dabei keine Startmeldung auf dem Bildschirm
ausgegeben. Die CAPI Module sind standardgemäß implementiert,
was bedeutet, daß sie mit allen sauber programmierten CAPI
Anwendungen fehlerfrei arbeiten.

In einer DOS-Box steht den Anwendungen keine CAPI-
Schnittstelle zur Verfügung.

Paket 2: 1&1 RVS-COM für Windows / 1&1 RVS-COM für Windows 95

     Transfermaster         Zentralmodul für den
                            Datentransfer
                            (X.75/EuroFileTransfer/BTX)
    Installations-Assistent Installation und Einrichtung
                            des Programmes
    Terminal                Terminal-Programm für
                            Mailboxzugänge /
                            T-Online
    Online Dokumentation    Dokumentation in
                            elektronischer Form
    UnInstall               Deinstallation des
                            Programmpaketes
    CommCenter (W95)        Kommunikationszentrum für Windows
                            95
    diverse Programme (W3.11)  Einzelteile des
                            Programmpaketes unter 3.11

Nach der Installation wird automatisch der
Installationsassistent der RVS-Software gestartet, der alle
Betriebsparameter der RVS-Software abfragt und das System
entsprechend konfiguriert.

Unter Windows 95 wird nach erfolgreicher Installation
automatisch das CommCenter gestartet und in der sogenannten
Toolbar installiert (standardmäßig rechts unten im Windows 95
Desktop). Das CommCenter ist verantwortlich für die Rufannahme
bei FAX- Anrufbeantworter- oder dem Mailboxbetrieb. Das
CommCenter wird nur dann beendet, wenn der Knopf "Beenden"
betätigt wird. Ein Zuklappen des Fensters alleine beendet das
Programm nicht, da das CommCenter ja immer aktiv sein muß, um
ankommende Rufe zu erkennen.

Unter Windows 3.11 muß das dazu entsprechende Programm
"Multireceiver" konfiguriert werden, um die gleiche Funktion
auszuüben. Bis auf die Programmoberfläche ist die
Funktionalität beider Varianten identisch.

2.4 Programmierung der SpeedBase mittels Software

Die Programmierung der SpeedBase sollte gleich nach der
eigentlichen Inbetriebnahme erfolgen, und wird nachfolgend
anhand eines Beispiels erläutert. Dazu starten Sie bitte die
Einricht-Software aus der Programmgruppe "1&1 Highway
SpeedBase".

Im Auslieferzustand reagiert die Anlage ohne Ausnahme auf alle
MSNs, daß heißt Sie bekommen alle ankommenden Anrufe
signalisiert, ohne eine MSN programmiert zu haben. Ist der PC
im Sammelruf eingetragen (Einrichtung, Maske Sammelruf, der PC
muß in der Liste angekreuzt sein, Auslieferzustand), so
bekommt er alle kommenden MSNs signalisiert. Dies gilt nur
solange keine MSN in der SpeedBase programmiert wurde.

Bei der Programmierung der ersten und aller folgenden MSNs
gilt folgende Regel für die Signalisierung zum PC:

   ·   Der PC bekommt für jede MSN, die in der Anlage
       programmiert wurde, eine Signalisierung.
   
   ·   Im CommCenter (Windows 95) oder dem Multireceiver (Windows
       3.11) kann einer MSN ein digitaler Service (z.B. EFT) und ein
       analoger Service (FAX oder Anrufbeantworter) zugeordnet
       werden. D.h. der PC kann anhand der kommenden Dientekennung
       entscheiden, wie er auf diesen Anruf reagieren soll.

Grundsätzlich kann jedem Port genau eine MSN zugeordnet
werden. Der PC wird dabei wie ein analoger Port gehandhabt.
Der Sammelruf, dem ebenfalls eine eigene MSN zugeordnet werden
kann, dient der Zusammenfassung der Ports unter einer
gemeinsamen Rufnummer. Jeder Port, der im Sammelrufschema
eingetragen ist, wird parallel zu seiner ihm zugeordneten MSN
auch unter der Sammelruf MSN erreicht. Für den PC gilt, daß
dieser generell alle in der Anlage programmierten MSNs
gemeldet bekommt.

Beispielkonfiguration: Sie haben zwei analoge Telefone an  der
SpeedBase angeschlossen. Die Telekom hat Ihnen drei Rufnummern
(MSNs) mit den Nummern 123450, 123451 und 123452 zur Verfügung
gestellt.  Sie  wollen  die SpeedBase  so  programmieren,  daß
folgende   Funktionen  den  folgenden  Rufnummern   zugeordnet
werden:

Rufnummer Funktion
123450    Sammelruf für beide Telefone (beide Telefone
          sollen klingeln)
          PC nimmt Eurofile Transfer an - digitaler Dienst
123451    Telefon am Port 1 klingelt
          PC nimmt einen X.75 T70 NL-Datenanruf entgegen -
          digitaler Dienst
123452    PC nimmt ein FAX entgegen - analoger Dienst


Programmierschritte:
1.  Bitte geben Sie in der Eingabemaske Anlage die
 Landesvorwahl für Deutschland, sowie die örtliche Vorwahl ein.
 Das Format ist dabei beispielsweise für Montabaur mit der
 Vorwahl "02602":
 
                      "49*2602"
 
 Sie müssen also bei der Eingabe die Null bei der Landesvorwahl
 ("049" für Deutschland) sowie bei der Ortsnetzvorwahl
 weglassen.
 
2.  Die Zuordnung der MSN´s muß in der SpeedBase-
 Einrichtsoftware und in der RVS-Software vorgenommen werden.
 
 a) Einstellen der SpeedBase
 In der Maske für Port 1 geben Sie bitte die MSN 123451 ein. In
 der Maske für Port 2 geben Sie nichts ein. In der Maske für
 den PC geben Sie die MSN 123452 ein. In der Maske Sammelruf
 geben Sie nun abschliessend die MSN 123450 ein. Damit werden
 die MSN´s für die angeschlossenen Geräte definiert.
 
 Sie können an dieser Stelle die Amtsberechtigungen, den
 Gebührenfaktor und die Rufnummernunterdrückung für die
 einzelnen Ports programmieren.
 
 b) Einstellen der RVS-Software
 Die Zuordnung der MSN´s zu den digitalen Protokollen erfolgt
 im CommCenter (Windows 95) beziehungsweise dem MultiReceiver
 (Windows 3.11). Damit werden die Datendienste (FAX,
 EuroFileTransfer usw.) den MSN´s zugeordnet.
 
3.  Sie können nun die Daten mit dem Auswählen des Menüpunkts
 "Anlage programmieren" in die SpeedBase übernehmen. Die
 gewählten MSNs erscheinen im jetzt LC-Display. Bei der
 Programmierung wechseln die Eingabemasken kurzzeitig von einer
 Zahl zu einem Fragezeichen und zurück. Damit wird angezeigt,
 daß die Werte in die Anlage programmiert und gleich wieder zur
 Kontrolle zurückgelesen werden.

Achtung: Sie können eine Rufumleitung nur von einem Endgerät
aus durchführen. Die Einrichtsoftware gestattet daher keine
Eingabe durch den PC, sondern nur die Anzeige einer
eingerichteten Rufumleitung. Diese würde ebenfalls im LC-
Display angezeigt.

Die SpeedBase führt 4 verschiedene Gebührenzähler, die eine
komfortable Gebührenauswertung gestatten. Dazu muß allerdings
im Amt die Gebührenübermittlung freigeschaltet sein
(Leistungsmerkmal AOC-E oder AOC-D). Im LC-Display und unter
der Maske Anlage wird der Gesamtgebührenzähler der SpeedBase
angezeigt. Alle an den einzelnen Anschlüssen (Port 1, Port2
und PC) aufgelaufenen Gebühren werden hier summiert. Für die
beiden analogen Ports und den PC werden separate
Gebührenzähler geführt. Die in den jeweiligen Masken angezeigt
werden. Jeder Gebührenzähler kann einzeln zurückgesetzt
werden.

Tip: Im Menü Datei befindet sich der Menüpunkt Drucken, der
dem Benutzer die aktuelle Anlagenkonfiguration mit den
Zählerständen der einzelnen Gebührenzähler ausdruckt. Vor
jedem Rücksetzen der Zähler sollte zur Dokumentation ein
Ausdruck erfolgen.


3   Arbeiten mit der Software

3.1 SpeedBase Einrichtung

Die Einrichtsoftware dient der Programmierung der SpeedBase.
Alle wichtigen Anlageneinstellungen können damit einfach
programmiert werden. Der Funktionsumfang ist:

     ·   MSN Programmierung für Einzelports, PC und Sammelruf
     ·   Speicher und Laden von Anlagenprofilen als Datei
     ·   Verwaltung von 3 Einzelsummenzähler und dem Gesamtzähler
         der Anlage (auch im LC-Display sichtbar). Alle Zähler sind
         separat löschbar.
     ·   Ausdruck der aktuellen Systemkonfiguration inklusive der
         Gebührenzählerstände
     ·   Einrichten von Amtsberechtigungen
     ·   Programmierung der Rufnummernunterdückung
     ·   Eingabe des Gebührenfaktors
     ·   Programmieren der Teilnehmer am Sammelruf
     ·   Freie Namenszuweisung der analogen Ports in der
         Programmoberfläche

Tip: Alle im Sammelruf eingetragenen Teilnehmer werden über
die dort angegebene MSN erreicht. Der Sammelruf sollte die
Grundeinstellung für alle Geräte sein. Mit dieser Nummer
werden alle Teilnehmer erreicht.

Hinweis: Die Gebührenauswertung erfolgt für die gesamte Anlage
und für jeden Anschluß. Über die Einrichtsoftware können die
einzelnen Zähler jederzeit ausgelesen und zurückgesetzt
werden.

Alle weiteren Funktionen der Einrichtsoftware entsprechen den
in der Bedienungsanleitung beschriebenen
Kennziffernprozeduren. Bitte lesen Sie die Funktionsweise dort
im einzelnen nach.

3.2 SpeedBase Wahlhilfe

Die Wahlhilfe dient der computerunterstützten Wahl von
Rufnummern vom PC aus. Die Wahlhilfe führt eine Datenbank mit
Rufnummern.

·   Um eine Wahl aus dem PC heraus durchzuführen, wählen Sie
    in der Wahlhilfe den Menüpunkt "Wählen". Geben Sie
    anschließend die gewünschte Rufnummer und das zu verwendende
    Telefon an. Sie werden durch ein blinkendes Telefonhörer-
    Symbol aufgefordert, den Hörer an dem entsprechenden Telefon
    abzuheben. Wenn der Hörer dann abgenommen wird, wählt die
    SpeedBase die vom PC gesendete Nummer, als wenn sie am Telefon
    eingegeben worden wäre (Blockwahl). Die Verbindung zum
    Zielteilnehmer wird hergestellt.
    Die Rufnummer bleibt in der SpeedBase 30 Sekunden aktiv. Wird
    während dieser Zeit der Hörer nicht abgehoben, so verwirft die
    SpeedBase die Nummer.

·   Bei kommenden Anrufen mit Rufnummernübermittlung (zum
    Beispiel aus dem ISDN-Netz) öffnet die Wahlhilfe automatisch
    ein Statusfenster am Windows Bildschirm (es können auch andere
    Aktionen eingestellt werden), welches den kommenden Ruf mit
    Angabe der Rufnummer und der gerufenen MSN meldet. Liegt die
    Anrufernummer in der Datenbank vor, so wird der dort vermerkte
    Name und Kommentar im Anruffenster angezeigt.

Bei aktivierter Wahlhilfe werden die kommenden Anrufe in einem
Journal protokolliert. Das Journal arbeitet online auf dem PC
und ist unabhängig von der Anrufliste in der Box zu
betrachten. Es wird nur auf dem PC geführt. Nur wenn der PC
angeschaltet und die Wahlhilfe aktiv ist, wird das Journal
fortgeführt.

3.3 SpeedBase Capi View

Dieses Werkzeug erlaubt die Überwachung der aufgebauten
Verbindungen vom PC aus und zeigt den aktuellen Status der
CAPI-Schnittstelle an. Ist eine Gebührenübermittlung
freigeschaltet (Komfortanschluß), werden darüber hinaus die
aktuellen Gebühren der aufgebauten Verbindung, sowie weitere
Informationen angezeigt.

Es kann eine Protokolldatei der CAPI View Statusausgaben
generiert werden. Diese finden Sie im SpeedBase-Verzeichnis
unter dem Namen CAPIVIEW.LOG. Dort sind in alle
Verbindungsdaten protokolliert.

Ein Statusknopf ermöglicht die gezielte Deaktivierung der
CAPI. Wenn die CAPI inaktiv ist, kann über ein
Terminalprogramm wie das Hyperterminal unter Windows 95 direkt
auf die serielle Schnittstelle, an der die SpeedBase
angeschlossen ist, zugegriffen werden. Nach Aktivierung der
CAPI ist der serielle Port wieder belegt und kann nicht mehr
von anderen Applikationen verwendet werden. Falls es Probleme
bei der Kommunikation mit der SpeedBase geben sollte, kann ein
definierter Zustand über die Deaktivierung/Aktivierung der
CAPI hergestellt werden.

Wenn CAPI View gestartet wird, nachdem ein anderes Programm
schon eine Datenverbindung aufgebaut hatte, werden die zu
dieser Aktion gehörenden Meldungen nachträglich angezeigt.
CAPI-View gestattet Ihnen somit einen Blick in die
unmittelbare Vergangenheit der Datenverbindung. Damit können
Ursachen für z.B. eine fehlgeschlagene Verbindung festgestellt
werden. (Netzmeldungen wie BESETZT oder ähnliches).

Das CAPI View-Programm sollte permanent im Hintergrund laufen,
damit Sie einen Überblick über die aktuelle Belegung der B-
Kanäle und eine Anzeige der aktuellen Gebühren für die gerade
laufende Datenverbindung erhalten.

Anmerkung 1: CAPI View zeigt nur die Daten des PCs an. Es ist
nicht möglich, Daten der analogen Anschlüsse wie gerufene
Nummer oder ähnliches anzuzeigen.

Anmerkung 2: Die Protokolldatei gestattet zusammen mit der
Gebührenanzeige eine detaillierte Auswertung der für den
Datenverkehr aufgelaufenen Gebühren.

3.4 SpeedBase FLASH-Load

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, besitzt die SpeedBase die
Möglichkeit, daß Sie sich selbst problemlos und schnell eine
neue Firmware einspielen kann. Dabei bleiben alle Ihre
Einstellungen in der SpeedBase (wie z.B. die MSNs oder
eingestellte Rufumleitungen) erhalten.

Ein solches Update kann jederzeit rückgängig gemacht werden,
in dem die ursprüngliche Version der Firmware wieder in die
SpeedBase überspielt wird.. Diese liegt jeder ausgelieferten
SpeedBase immer bei und wird beim Installieren der
Programmpaketes im Programmordner abgelegt. Die Dateiendung
ist immer .BIN.

Während des eigentlichen Programmiervorganges wird die
SpeedBase deaktiviert. Während dieser Zeit können keine
Telefongespräche entgegengenommen oder geführt werden. Die
gesamte Programmierung dauert mit allen Schritten circa 1
Minute. Danach ist die SpeedBase wieder voll funktionsfähig.
   
So gehen Sie vor:
   
   ·   Um eine neue Firmware in Ihre SpeedBase einzuspielen, muß
       diese als Datei bei Ihnen auf einem Datenträger vorliegen. Die
       Datei können Sie sich zum Beispiel aus einer Mailbox oder über
       das Internet holen.
   
   ·   Bitte prüfen Sie vor dem Updaten der SpeedBase die
       aktuelle Version der Firmware. Diese können sie im LC-Display
       nach dem Einschalten der SpeedBase rechts in der unteren Zeile
       ablesen.
   
   ·   Beenden Sie alle laufenden CAPI-Applikation, die mit ISDN
       arbeiten. Insbesondere sollten Sie unter Windows 95 das
       CommCenter beenden.
   
   ·   Nach dem Start des Programms FLASH-Load aus der 1&1
       Highway SpeedBase Programmgruppe, wählen Sie bitte die Datei
       mit der neuen Software aus. Die Endung der Datei ist .BIN.
       Starten Sie die Programmierung. Das Programm zeigt nun
       detailliert den Fortschritt der Programmierung an.
   
   ·   Wenn die Programmierung erfolgreich beendet ist, läuft die
       SpeedBase automatisch an. Im LC-Display wird in der unteren
       Zeile die aktuelle Softwareversion angezeigt. Prüfen Sie bitte
       zur Sicherheit, ob die Version richtig ist.
   
Falls bei der Programmierung der SpeedBase eine Unterbrechung
auftritt (z.B. ein Stromausfall oder ein abgezogenes serielles
Kabel), starten Sie das FLASH-Load Programm erneut und
wiederholen Sie die Programmierung. Die SpeedBase wartet nach
einer Unterbrechung immer auf eine neue Programmierung und ist
bis zu deren erfolgreichen Abschluß deaktiviert.


3.5 T-Online Decoder

Der T-Online Decoder verschafft Ihnen den Zugang zum T-Online-
Dienst der Telekom (früher BTX). Das Programmpaket befindet
sich auf der beiliegenden CD und ist in der dazugehörigen
Dokumentation ausreichend beschrieben. Die SpeedBase arbeitet
am besten mit der Version 1.2 oder höher des Decoders
zusammen.



3.6 RVS-COM Software

Die beiliegende ISDN-Komplettsoftware der Firma RVS
Datentechnik liegt in zwei Varianten für Windows 3.11 und
Windows 95 vor. Beide Versionen sind im Leistungsumfang
identisch. Die Software gehört zu den führenden
Komplettpaketen für ISDN-Datenanwendungen

3.6.1    Konzept

Die RVS-COM Software stellt Ihnen alle Möglichkeiten von ISDN
auf Ihrem PC zur Verfügung:

    ·   Datentransfer mit vielen verschiedenen Protokollen (z.B.
        X.75, V.100 usw.)
    ·   Fax Gruppe 3 (Senden und Empfangen)
    ·   Anrufbeantworter
    ·   Zugang zum Internet

Nach der Installation der Software werden Sie mit Hilfe eines
Installationsassistenten durch die Konfiguration der Software
schrittweise geführt, so daß ein separates Handbuch nicht
notwendig ist. Nach der Konfiguration steht ihnen der volle
Umfang der im Anhang aufgelisteten Leistungsmermale der
Software zur Verfügung.

3.6.2    Transfermaster

Der Transfermaster ist die Kommunikationszentrale für den
Datentransfer mit verschiedenen Protokollen. Über die Auswahl
der Rufnummer und des Datenprotokolls können Sie eine
Datenverbindung zu beliebigen Gegenstellen aufbauen.

Ein spezielles Highlight ist die Möglichkeit unter dem
Eurofile Transfer-Protokoll mit Unterverzeichnissen zu
arbeiten.

Tip für Windows 95-Benutzer: Da das Eurofile Transfer-
Protokoll keine Übermittlung von langen Dateinamen unterstützt
(Windows 95), kann bei einer Verbindung zu einer SpeedBase
Mailbox alternativ das Protokoll X.75 T70 NL gewählt werden.
Dann werden im Fenster auch lange Dateinamen angezeigt.

Die Bedienung des Transfermasters ist in der Online
Dokumentation vollständig beschrieben.

3.6.3    Terminal

Das Terminal-Programm unterstützt Sie beim Einwählen in ISDN
Mailboxen. Dateien können per Z-Modem empfangen oder gesendet
werden..

Die Bedienung des Terminal-Programms ist in der Online
Dokumentation vollständig beschrieben.


3.6.4    CommCenter / MultiReceiver

Das CommCenter ist die Kommunikationszentrale unter Windows
95. In der Windows 3.11-Variante übernimmt diese Funktion das
MultiReceiver-Programm. Diese Programme stellen die Funktionen
Mailbox, Anrufbeantworter und Faxempfänger für kommende Anrufe
zur Verfügung.

Hinweis: Nach dem Systemstart vergeht eine Zeit von circa 10
Sekunden, bis sich das RVS-CommCenter bei der CAPI-
Schnittstelle anmeldet. Erst dann ist die Empfangsbereitschaft
hergestellt.

Tip: Durch die private Mailbox-Funktion können Sie schnell und
problemlos Daten auszutauschen. Hierzu wählen Sie ein
Verzeichnis aus, in das Sie die für den Datenaustausch
vorgesehenen Dateien kopieren. Das CommCenter bzw. der
MultiReceiver wird anschließend für dieses Verzeichnis
konfiguriert. Weisen Sie nun eine Rufnummer dem
EuroFileTransfer oder dem X.75 T70 NL Protokoll zu und
aktivieren die Empfangsbereitschaft. Nun kann Ihre SpeedBase
angerufen werden und für den Anrufer sieht ihr PC wie eine
normale Mailbox aus.

Die Bedienung des CommCenter´s bzw. des MultiReceiver´s ist in
der Online Dokumentation vollständig beschrieben.


3.6.5    Senden und Empfangen von Faxen

Das Versenden von Faxen erfolgt nach entsprechender
Einrichtung der RVS-Software wie das Drucken auf einem
Drucker.

Sie erstellen mit einer beliebigen Textverarbeitung ein
Dokument, welches Sie faxen wollen. Wählen Sie in der
Druckereinrichtung unter Windows95 auf das Microsoft FAX und
unter Windows 3.11 das RVSFAX aus. Starten Sie den Ausdruck.
Dannach werden Sie aufgefordert die Rufnummer des
Faxempfängers einzugeben. Anschließend erfolgt der Fax-Versand
automatisch durch die RVS-COM Software. Sie müssen nur noch
das Ende der Datenübertragung abwarten.

Wenn eine FAX-Übertragung aktiv ist, kann man im Statusfenster
des RVS-FAX den Fortschritt des Fax-Versandes verfolgen.

Wenn Sie die Empfangsbereitschaft für FAX aktiviert haben,
erfolgt ein automatischer FAX-Empfang durch Ihren PC, sobald
ein FAX-Anruf erfolgt. Unter Windows 95 wird Ihr FAX im
Microsoft Exchange abgelegt. Dort können Sie es wie eine Mail
ansehen und ausdrucken. Unter Windows 3.11 wird es im
Posteingangskorb abgelegt.

Tip: Zum Test der Empfangsbereitschaft Ihres PC-Faxes können
Sie über ein analoges Telefon die eingestellte FAX -Nummer
anrufen.. Sie werden dann Sie einen hohen Pfeifton hören.

Die Bedienung des FAX-Programms ist in der Online
Dokumentation vollständig beschrieben.

3.6.6    CAPI Modems

Unter Windows95 werden standardmäßig CAPI Modems eingerichtet,
die in der Arbeitsweise dem CAPI Subsystem für Windows95
entsprechen, dieses aber NICHT benötigen. RVS realisiert dabei
seine eigene Lösung. Die CAPI Modems können Sie in Verbindung
mit dem DFÜ Netzwerk verwenden, um zum Beispiel den
Internetzugang über das PPP-Protokoll zu realisieren.

Die Bedienung, Einrichtung und Funktionsweise der CAPI Modems
ist in der Online Dokumentation vollständig beschrieben.

3.6.7    Anrufbeantworter

Analog zum FAX-Betrieb kann Ihr PC auch als Anrufbeantworter
eingesetzt werden. Hierzu müssen Sie das CommCenter oder den
MultiReceiver für die Rufannahme als Anrufbeantworter
konfigurieren.

Die Bedienung des Anrufbeantworters ist in der Online
Dokumentation vollständig beschrieben.


4   Tips zur Fehlersuche

1.  Steckerverbindungen
 Wenn unverständliche Fehlfunktionen der SpeedBase bei der
 Inbetriebnahme auftreten sollten, so überprüfen Sie bitte, ob
 alle Stecker richtig verbunden sind. Insbesondere prüfen Sie
 bitte, ob die Stecker für ISDN und seriellen Anschluß nicht
 vertauscht wurden. Ebenfalls sollten Sie die korrekte
 Verdrahtung des ISDN-Anschlußes überprüfen.
 
2.  Amtswählton
 An den angeschlossenen Telefonen muß nach dem Abheben des
 Hörers ein Amtswählton hörbar sein. Ist dies nicht der Fall,
 prüfen Sie bitte den korrekten Anschluß der Adapterkabel
 Western - TAE.
 
3.  Selbstanruf
 Die korrekte Verbindung zum ISDN-Netz kann durch einen
 Selbstanruf überprüft werden. Das eingebaute Relais muß dann
 hörbar "klicken".


5

Anhang

5.1 Glossar

ISDN    Integrated Sevices Digital Network. Das digitale
Telefonetz.

MSN      Multiple Subscriber Number. Die maximal 10
         verschiedenen Rufnummern, die Ihnen von der Telekom
         für Ihren Anschluß bereitgestellt werden.

EFT       Euro File Transfer. Ein Datenprotokoll, mit dem Sie
          Dateien über das ISDN-Netz versenden können.

B-Kanal  Ein Datenkanal des ISDN. In einem B-Kanal werden 64
         kBit/s übertragen. Ein Normaler ISDN-Anschluß besitzt
         zwei B-Kanäle, die vollkommen unabhängig voneinander
         arbeiten.

X.75    Ein Standard Datenprotokoll für die Datenübertragung.

CAPI     Softwareinterface für den Zugriff von Windows
         Applikationen auf das ISDN

Pick Up  Übernahme eines Anrufes vom anderen Apparat aus

Firmware Interne Software eines Gerätes

© Microsoft ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft
Corporation

© Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft
Corporation

5.2

Leistungsdaten RVS-COM Lite für Windows

Basisfunktionen
·   CAPI 1.1 und CAPI 2.0 ISDN-Unterstützung
·   Unterstützung der verschiedenen ISDN-Protokolle (X.75,
    Btx, Bitratenadaption V.110, ...)
·   COM-Port / Modem-Unterstützung
    T-Online (Datex-J / Btx) - RVS-CEPT-Decoder
·   volle Darstellung des CEPT-Standards inkl. der 80-Zeichen-
    Darstellung
·   beliebige Bildgröße und optimale Ausnutzung der
    Farbpalette
·   Online-Mausbedienung
·   Seitenabspeicherung und -ausdruck
·   Protokollierung und Sitzungsmitschnitt
·   Telesoftware-Download (3 in 4, Transparent, FIF)
·   Unterstützung des deutschen T-Online, des Schweizer Swiss
    Online (inkl. Filetransfer) und des österreichischen Btx
  
Terminal
·   Terminalemulationen: PC-ANSI, TTY, VT52/100/220, IBM 3101
·   Transferprotokolle: X-Modem, X-Modem CRC, Y-Modem, Y-Modem-
    g, Y-Modem-Batch, Z-Modem, RVS-Highspeed
·   Protokollierung und Sitzungsmitschnitt
    Dateitransfer / Eurofiletransfer
·   Dateitransfer per Drag & Drop
·   Z-Modem-basiertes Spezialprotokoll und ISDN-
    Eurofiletransfer (ETS 300 075)
  
Fax
·   Unterstützung von Fax Gruppe 3 (Softfax)
·   Mailverwaltung, Adreßverwaltung, Faxviewer und Windows Fax-
    Druckertreiber
  
Anrufbeantworter
·   WAV-Konvertierung der Sprachdaten, d.h. Aufnahme und
    Wiedergabe über Soundkarte
  
Mailbox
·   Fax- / Data- / Voice-Empfang
·   integrierte EFT-Mailbox mit Gastzugang
  


5.3

Leistungsdaten RVS-COM Lite für Windows95

Basisfunktionen
·   erweiterter Windows 95 Modem-Support für ISDN-Karten
·   CAPI 1.1 und CAPI 2.0 ISDN-Unterstützung (Windows NT nur
    CAPI 2.0)
·   Unterstützung der verschiedenen ISDN-Protokolle (X.75,
    Btx, Bitratenadaption V.110, ...)
·   TAPI-Unterstützung
·   OLE-Unterstützung und Inplace-Aktivierung
·   MAPI-Unterstützung
  
Internet
·   Internet Browser (Microsoft Internet Explorer)
·   Unterstützung von ISDN-Zugängen
·   Zugangsscripts für gängige Provider wie Compuserve, T-
    Online
    T-Online (Datex-J / Btx) - RVS-CEPT-Decoder
·   volle Darstellung des CEPT-Standards inkl. der 80-Zeichen-
    Darstellung
·   beliebige Bildgröße und optimale Ausnutzung der
    Farbpalette
·   Online-Mausbedienung, Seitenabspeicherung und -ausdruck
·   Protokollierung und Sitzungsmitschnitt, Telesoftware-
    Download (3 in 4, Transparent, FIF)
·   Unterstützung des deutschen T-Online, des Schweizer Swiss
    Online (inkl. Filetransfer) und des österreichischen Btx
  
Terminal
·   Terminalemulationen: PC-ANSI, TTY, VT52/100/220, IBM 3101
·   Transferprotokolle: X-Modem, X-Modem CRC, Y-Modem, Y-Modem-
    g, Y-Modem-Batch, Z-Modem, RVS-Highspeed
·   Protokollierung und Sitzungsmitschnitt
  
Eurofiletransfer
·   Dateitransfer per Drag & Drop aus der Explorer-Oberfläche
    (Remote Explorer)
·   Z-Modem-basiertes Spezialprotokoll und ISDN-
    Eurofiletransfer (ETS 300 075)
  
Fax
·   Unterstützung von Fax Gruppe 3 (Softfax, d.h. Fax G3
    senden und empfangen bis zu 14.400 bit/s über passive ISDN-
    Karten)
·   Integration in Microsoft Exchange und den Windows 95
    Druckertreiber
·   Fax-Spooler (ähnlich Druckerspooler / Warteliste) mit
    Anzeige aller Ausgangsdokumente und Status / Fortschritt des
    aktuell versendeten
  
Anrufbeantworter
·   Integration in Microsoft Exchange
·   WAV-Konvertierung der Sprachdaten, d.h. Aufnahme und
    Wiedergabe über Soundkarte
  
Mailbox
·   Fax- / Data- / Voice-Empfang
·   integrierte EFT-Mailbox mit Gastzugang
  
ISDN-Modems
·   ISDN-CAPI-Unterstützung für alle Modem-basierten
    Anwendungen
·   Unterstützung der verschiedenen ISDN-Protokolle (X.75,
    BTx, Bitratenadaption V.110, ...)
·   Redirektion auf VCOMM-Basis (COM-Port): somit können alle
    Windows 95- und Win16-Programme die ISDN-Modems nutzen


5.4

Technische Daten SpeedBase

Produktbeschreibung

Umschreibung: "Kleine Telefonanlage mit eingebauter aktiver PC
               ISDN-Karte"

   Gehäuse:  stehendes Tischgehäuse mit Wandmontage-
             Möglichkeit

             Anschlüsse:   S0 ISDN Mehrgeräteanschluß
             2 x a/b
             1 x RS232 Datenschnittstelle (bis 230.4 kBit/s)
             
             Ausstattung:  LC-Display: Anzeige der Rufnummer,
             Wahl aus der Anrufliste,
             Gebührensumme (ISDN-Tischtelefonfunktionalität)
             
             Telefonieren: - TK-Anlagenfunktionalität auf den
             analogen Ports
             (Makeln, Vermitteln, Rückfrage, Rufumleitung,
             Anklopfen,
             Gebührenauswertung, ISDN-Amtsmerkmale etc.)
             - Anrufliste, Wahl aus der Anrufliste über
             analoges Telefon
             - 4 MSNs einrichtbar (2 x a/b, 1 x Sammelruf, 1 x
             PC)
             - Sammelruf
             - MFV oder IWV automatisch
             - V.34+ fähig
             - Neue Betriebssoftware über die serielle
             Schnittstelle nachladbar (Flash-ROM). Nachrüstung
             von Leistungsmerkmalen möglich
             
             Daten:   - Schnelle ISDN-Datenübertragung ohne
             Öffnen des Rechners über serielle PC-
             Schnittstelle. Installation ohne Öffnen des
             Rechners.
             - Internetzugang über ISDN
             - Auf dem PC CAPI Schnittstelle (Dual Mode: 1.1
             und 2.0) für Windows (3.11 und 95).
             Softwareseitig identisch zu einer aktiven ISDN-PC-
             Steckkarte
             - Unterstützung der Softwarepakete T-Online, RVS-
             COM (FAX, EFT, Kommunikationsmodul,
             Anrufbeantworter). Teles-Online in Vorbereitung.
             - Einrichtsoftware unter Windows (3.11 und 95),
             Wahlhilfesoftware unter Windows inclusive Pop Up
             bei kommendem Ruf.
             - Nutzung eines B-Kanales über die serielle
             Schnittstelle bei Verwendung eines High-Speed
             UART (Baustein 16550) im PC.
             - Nutzung von 2 B-Kanälen über die serielle
             Schnittstelle bei Verwendung eines High-Speed
             UART mit Bitratenverdopplung im PC.
             


Technische Daten

                   Abmessungen:  208 x 172 x 58 mm (B x H x
                   T)
                   
                   Gewicht: ca. 460 g
                   
                   S0-Schnittstelle:  DSS1
                   
                   a/b-Schnittstelle: Westernbuchse RJ 45/11
                   Reichweite 2 x 50 .
                   Speisung 22V=; 24 mA
                   
                   Rufsignalisierung: 50 V; 50 Hz
                   Klirrfaktor  15%
                   Rufstrombelastung für 3 Wecker
                   Schleifenerkennung  10 ms
                   
                   Stromversorgung:   Steckernetzgerät
                   primär 230 V; +6% -10%
                   sekundär 10,5 V=; 24 V=; 48 V
                   
                   Installation: Tischgerät oder Wandmontage
                   
                   Umgebungstemperatur:    0 ...+40 C
                   
                   Luftfeuchtigkeit:  Umweltklasse 3.1 nach
                   ETS 3000 19-1-3
                   
                   Klimatisierung:    keine
                   
                   Kunststoff:   ABS, schwer entflammbar
                   (Europa-Serie)
                   
                   Datenprotokolle:   im B-Kanal (Schicht 1):
                   -Transparent (64 kBit/s) für Telefonie
                   -HDLC-Framing (64 kBit/s) als Grundlage
                   für
                    +   X.75
                    +   T.70 (Datenpaketdienst)
                   -V.110 asynchron für serielle
                   Datenübertragung und
                    Ratenanpassung an RS232
                   
                   im B-Kanal (Schicht 2):
                   -Transparent für
                    +   Telefonie
                    +   V.110
                   -X.75 Single Link (ISO 7776) für Daten-
                   Paketdienst
                    (Mailboxen, Basis für Euro-Filetransfer)
                   -T.70 für Datex-J
                   
                   im B-Kanal (Schicht 3):
                   -Transparent
                   -ISO 8208 für Euro-Filetransfer
                   
                   Sonstiges:    Flash EEPROM
                   



