        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSAvision
        | Version 2.10
        |
        | Copyright (c) 1993-97 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
        |
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        |
        | Telefon    : +49/0-241-9177-0
        | FaxBox     : +49/0-241-9177-4
        | Support-Fax: +49/0-241-9177-113
        | BBS (Modem): +49/0-241-9177-981
        | BBS (ISDN) : +49/0-241-9177-7800
        |              +49/0-241-9177-7810
        | CompuServe : GO ELSA
        | WWW        : http://www.elsa.de
        |
        | 01.02.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      Inhalt
        3.      Installation
        4.      Bemerkungen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.      Uebersicht:

        Diese Datei enthaelt Bemerkungen und Aenderungen zu
        den ISDN-Treibern.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.      Inhalt:

        Dieses Verzeichnis enthaelt folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT  Diese Datei
        README.TXT    Englische Version dieser Datei

        CAPI.DLL      Windows 3.1 DLL fuer CAPI 1.1 Treiber
        CAPI20.DLL    Windows 3.1 DLL fuer CAPI 2.0 Treiber

        ISDNINIT.EXE  Installatinsprogramm fuer DOS


2.1     Treiber fuer CAPI 1.1 und 1TR6 (nationales ISDN):

        ISDNCAPI.EXE  CAPI-Version 1.1 Treiber fuer ELSAVision
        D-Kanalprotokoll : 1TR6 (nationales ISDN)
        unterstuetzt nur den Bildtelefondienst

        ISDNCAPX.EXE  CAPI-Version 1.1 Treiber fuer ELSAVision
        D-Kanalprotokoll : 1TR6 (nationales ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90


2.2     Treiber fuer CAPI 1.1 und DSS1 (EURO-ISDN):

        DSS1CAPI.EXE  CAPI-Version 1.1 Treiber fuer ELSAVision
        D-Kanalprotokoll : DSS1 (EURO-ISDN)
        unterstuetzt nur den Bildtelefondienst

        DSS1CAPX.EXE  CAPI-Version 1.1 Treiber fuer ELSAVision
        D-Kanalprotokoll : DSS1 (EURO-ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90


2.3     Treiber fuer CAPI 2.0 und 1TR6 (nationales ISDN):

        ISDNC20I.EXE  CAPI-Version 2.0 Treiber fuer ELSAVision
        D-Kanalprotokoll : 1TR6 (nationales ISDN)
        unterstuetzt nur den Bildtelefondienst

        ISDNC20X.EXE  CAPI-Version 2.0 Treiber fuer ELSAVision
        D-Kanalprotokoll : 1TR6 (nationales ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90

2.4     Treiber fuer CAPI 2.0 und DSS1 (EURO-ISDN):

        DSS1C20I.EXE  CAPI-Version 2.0 Treiber fuer ELSAVision
        D-Kanalprotokoll : DSS1 (EURO-ISDN)
        unterstuetzt nur den Bildtelefondienst

        DSS1C20X.EXE  CAPI-Version 2.0 Treiber fuer ELSAVision
        D-Kanalprotokoll : DSS1 (EURO-ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90

2.5     Treiber fuer CAPI 1.1 und US-Protokolle:

        US__CAPI.EXE  CAPI-Version 1.1 Treiber fuer ELSAVision
        D-Kanalprotokoll : NI-1, AT&T 5ESS
        unterstuetzt nur den Bildtelefondienst

        US__CAPX.EXE  CAPI-Version 1.1 Treiber fuer ELSAVision
        D-Kanalprotokoll : NI-1, AT&T 5ESS
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.      Installation:

        Die folgende Abbildung zeigt das Montageblech der
        ELSAvision-Adapterkarte :
                       _____
                       \    |
                        |___|
                        |___|<- ISDN-Leitungsanschluss
                        |   |
                        | O |<- Video-In 2 (Chroma)
                        | O |<- Video-In 1 (Luma)
                        | O |<- Mikrofon   (Audio-In)
                        |__ |
                        |__||<- Headset
                        | O |<- Line-Out   (stereo)
                        |   |
                        |___|

  __ _______________________________________________________________________
    |_                                                                      |
     _| <- ISDN S0 - Western-Buchse 6polig                                  |
   _|_                                                                      |
  O___| <- Video-In 2 (Chroma)   - Chinch                                   |
  O___| <- Video-In 1 (Luma)     - Chinch                                   |
  O___| <- Mikrofon   (Audio-In) - Chinch schwarz                           |
    |_                                                                      |
     _| <- Headset - Western-Buchse 4polig                                  |
    |_                                                                      |
    O_| <- Line-Out   (stereo) - Klinkenbuchse 3,5mm                        |
    |   ______                      ________________________________________|
    |__|      |_______________||___|

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Installation der DOS-Treiber fuer CAPI 1.1 und CAPI 2.0:

        Das ELSAvision-Installationsprogramm fuer DOS-Treiber (siehe
        entsprechende liesmich.txt Datei) erzeugt in der autoexec.bat
        den Eintrag:

        LW:\PFAD\ELSAVIS\ISDNINIT N LW:\PFAD [/CD= /CS1= /CS2= /N1= /N2=]

        mit  LW:\PFAD : gibt das Laufwerk und den Pfad zu Ihrem
                        Windows-Verzeichnis an

                        Bsp.: C:\WINDOWS

                    N : Nummer des zu installierenden DOS-Treibers
                        1 ISDNCAPX
                        2 ISDNCAPI
                        3 DSS1CAPX
                        4 DSS1CAPI
                        5 US__CAPX
                        6 US__CAPI
                        7 ISDNC20X
                        8 ISDNC20I
                        9 DSS1C20X
                       10 DSS1C20I

        Die folgenden Parameter sind nur fuer den Betrieb eines
        US-D-Kanal-Protokolls anzugeben!

                 /CD= : gibt das zu benutzende US-D-Kanal-Protokoll an
                        0A NI-1
                        08 AT&T

                 /CS1=: SPID1
                 /CS2=: SPID2

                 /N1= : Directory Number 1
                 /N2= : Directory Number 2

        Nachdem Sie die Einstellungen in der autoexec.bat entsprechend
        vorgenommen haben muessen Sie zum Starten des Treibers Ihr
        System neu starten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.      Bemerkungen

        V.120 unter CAPI 1.1 und CFOS (Version juenger als 15.7.96):

        Geben Sie folgenden AT-Befehl:

            AT B12 S17=1 S76=1

        Nun wird bei allen Anwahlversuchen mit "ATDn" (n = Rufnummer)
        versucht, eine V.120 Verbindung aufzubauen.

        Wenn Sie nun wieder X.75 konfigurieren wollen, geben Sie:

            AT&F

        ein.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        V.120 unter CAPI 2.0 und CFOS (Version juenger als 15.7.96):

        Geben Sie folgenden AT-Befehl:

            AT B12 S17=1 S76=1

        Nun wird bei allen Anwahlversuchen mit "ATDn" (n = Rufnummer)
        versucht, eine V.120 Verbindung aufzubauen.

        Wenn Sie nun wieder X.75 konfigurieren wollen, geben Sie:

            AT&F

        ein.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Wir wuenschen Ihnen viel Freude beim Arbeiten mit Ihrer
        ISDN-Karte.
