        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSAvision
        | Version 2.10
        |
        | Copyright (c) 1993-97 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
        |
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        |
        | Telefon    : +49/0-241-9177-0
        | FaxBox     : +49/0-241-9177-4
        | Support-Fax: +49/0-241-9177-113
        | BBS (Modem): +49/0-241-9177-981
        | BBS (ISDN) : +49/0-241-9177-7800
        |              +49/0-241-9177-7810
        | CompuServe : GO ELSA
        | WWW        : http://www.elsa.de
        |
        | 01.02.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      Inhalt
        3.      Installation
        4.      Bemerkungen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.      Uebersicht:

        Diese Datei enthaelt Bemerkungen und Aenderungen zu
        den ISDN-Treibern.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.      Inhalt:

        Dieses Verzeichnis enthaelt folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT  Diese Datei
        README.TXT    Englische Version dieser Datei

        GOCAPI.EXE    Startet die CAPI
        INTCAPI.386   wird fuer die DOS-Box benoetigt
        IFCDOS.EXE    wird fuer die DOS-Box benoetigt

2.1     [DRIVER]

        DLL (dynamic link library) fuer 1TR6 (nationales ISDN):

        CAPI1TR.DLL  CAPI-Version 1.1 Treiber fuer ELSAvision
        D-Kanalprotokoll : 1TR6 (nationales ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90


        DLL (dynamic link library) fuer DSS1 (EURO-ISDN):

        CAPIDSS.DLL  CAPI-Version 1.1 Treiber fuer ELSAvision
        D-Kanalprotokoll : DSS1 (EURO-ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90


        DLL (dynamic link library) fuer US-Protokolle:

        CAPIUS_.DLL  CAPI-Version 1.1 Treiber fuer ELSAvision
        D-Kanalprotokoll : NI-1, AT&T 5ESS
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90

2.2     [UTILS]

        isdnmon.exe   ELSA ISDNmonitor fuer Windows 3.1x



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.      Installation:

        Die folgende Abbildung zeigt das Montageblech der
        ELSAvision-Adapterkarte :
                       _____
                       \    |
                        |___|
                        |___|<- ISDN-Leitungsanschluss
                        |   |
                        | O |<- Video-In 2 (Chroma)
                        | O |<- Video-In 1 (Luma)
                        | O |<- Mikrofon   (Audio-In)
                        |__ |
                        |__||<- Headset
                        | O |<- Line-Out   (stereo)
                        |   |
                        |___|

  __ _______________________________________________________________________
    |_                                                                      |
     _| <- ISDN S0 - Western-Buchse 6polig                                  |
   _|_                                                                      |
  O___| <- Video-In 2 (Chroma)   - Chinch                                   |
  O___| <- Video-In 1 (Luma)     - Chinch                                   |
  O___| <- Mikrofon   (Audio-In) - Chinch schwarz                           |
    |_                                                                      |
     _| <- Headset - Western-Buchse 4polig                                  |
    |_                                                                      |
    O_| <- Line-Out   (stereo) - Klinkenbuchse 3,5mm                        |
    |   ______                      ________________________________________|
    |__|      |_______________||___|

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Installation:

        Zum Installieren der DLL's benutzen Sie das Setup-Programm
        aus dem WIN31-Verzeichnis. Folgende Standardwerte werden
        festgelegt:

        I/O-Addresse : 0x160h
        IRQ          : 15

        Sind diese Parameter bereits von einer anderen Komponenten
        in Ihrem System belegt, so koennen Sie andere Werte waehlen.
        Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

        - Wechseln Sie auf DOS-Ebene (keine DOS-Box) in das
          Verzeichnis \WINDOWS.

        - Oeffnen Sie die Datei CAPI.INI mit einem ASCII-Editor
          (z.B.: "EDIT CAPI.INI")

        - Suchen Sie nach der Sektion [CAPI PARAM]

        - Fuegen Sie die Zeile "ADDPARAM [/a<I/O-Adresse>] [/r<IRQ>]"
          ein.

          Beispiel:  ADDPARAM = /a160 /r12

        - Starten Sie nun Windows neu.

        - Um die Aenderungen zu uebernehmen rufen Sie nun das Setup-
          Programm aus der Programmgruppe ELSA ISDN Utilities erneut
          auf.

        - Ist waehrend des Setup eine Applikation aktiv, die auf die
          DLL zugreift, z.B. cFos oder ISDNmon, so muessen Sie
          Windows erneut starten, damit die CAPI.INI neu gelesen wird.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.      Bemerkungen:

        V.120 unter CAPI 1.1 und CFOS (Version juenger als 15.7.96):

        Geben Sie folgenden AT-Befehl:

            AT B12 S17=1 S76=1

        Nun wird bei allen Anwahlversuchen mit "ATDn" (n = Rufnummer)
        versucht, eine V.120 Verbindung aufzubauen.

        Wenn Sie nun wieder X.75 konfigurieren wollen, geben Sie:

            AT&F

        ein.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Die neuesten Informationen sind in der Support-Mailbox ELSA ONLINE 
        oder auf unserer ELSA Homepage (http:\\www.elsa.de) verfuegbar.


        Wir wuenschen Ihnen viel Freude beim Arbeiten mit Ihrer
        ISDN-Karte.
