	#
	| LIESMICH Datei fuer ELSAmotion Windows, Ver 1.21
	|
	|       ELSAmotion
	|
	| Copyright (c) 1994-96 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
	|
	| Sonnenweg 11
	| D-52070 Aachen
	|
	| Telefon    : +49/0-241-9177-0
	| FaxBox     : +49/0-241-9177-4
	| Support-Fax: +49/0-241-9177-213
	| BBS (Modem): +49/0-241-9177-981
	| BBS (ISDN) : +49/0-241-9177-7800
	| CIS        : GO ELSA
	| WWW        : http://www.elsa.de
	|
	| 02.08.96, fb


	Inhaltsuebersicht

	1. Uebersicht
	2. Versionshinweise
	3. Bekannte Fehler und Betriebshinweise


------------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht

	Dieses Verzeichnis enthaelt den ELSAmotion Windows-Treiber.

	Der Treiber gestattet die Verwendung der ELSAmotion als MCI-
	Geraet, das z.B. vom Windows Media-Player bedient werden kann.
	Sie erlauben unter allen von Ihrer Grafikkarte unterstuetzten
	Grafikmodi das Abspielen von MPEG-Filmen. Diese koennen auf
	CD-ROM, CD-i (CD-interactive) oder Video-CD vorliegen. Das
	Abspielen kann mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde von
	ICON-Groesse bis zum Vollbild erfolgen. Zum Betrieb ist eine
	DCI/DirectDraw-faehige Grafikkarte erforderlich, wie z.B. ELSA WINNER
	1000AVI, WINNER 2000AVI, WINNER 2000PRO/X usw..


------------------------------------------------------------------------

2.      Versionshinweise

	Dieser Abschnitt beschreibt die Aenderungen bezueglich der
	letzen Versionen.

	VERSION 1.00:
	- erste freigegebene Version
	- Screen Saver wird unterdrueckt
	- Lautstaerkeregelung
	- diverse kleinere Fehlerkorrekturen
	- "VDMA Allocation Error" nach Aufloesungsaenderung Bildschirm
	  behoben

	VERSION 1.01:
	- neuer Algorithmus fuer Adressberechnung physikalischer Spei-
	  cher
	- Palette im 8 bit Modus wird nach DOS-Box wiederhergestellt
	- Dialog Boxen sind nun system-modal
	- Fenster wird bei CLOSE-Befehl zerstoert

	VERSION 1.02:
	- Anfangslautstaerke wird in Konfigurationsdatei abgelegt
	- OLE-Einbettung und benutzerdefinierte Abspielfenster werden
	  unterstuetzt
	- Treibername auf ELSAMPEG.DRV umgestellt
	- einige Fehlermeldungen ergaenzt
	- Kommandotabelle fuer spaetere Open-MPEG und Realmagic API
	  Unterstuetzung

	VERSION 1.10:
	- Reelmagic und OM1 Windows-APIs werden nun unterstuetzt. Fuer
	  Restriktionen ziehen Sie bitte das Helpfile zu Rate.
	- Informationsfenster im Konfigurationsdialog mit MPEG Informa-
	  tionen
	- Unterstuetzung fuer mehrspurige VideoCD's und CD-i's
	- vollstaediges Sichern / Laden der Konfiguration

	VERSION 1.11:
	- Positionierung vom Media-Player aus ueberarbeitet
	- bei Load wird altes Fenster geschlossen, um die Anzeige des
	  falschen Films zu unterbinden
	- nach Vollbild wird ggf. in vorgegebenes Window zurueckgeschal-
	  tet

	VERSION 1.12:
	- Fehler der Datei-Laengenberechnung behoben, Wiederholung und
	  Anzeige des letzten Bildes verbessert
	- Position wird aus MPEG-Stream (Timecode) gelesen
	- einige Fehlerkorrekturen in der Fensterbehandlung
	- Systemabsturz nach schliessen vorgegebener Fenster behoben
	- Erkennung von ELSAmotion auf PCI-Bus generalisiert
	- Erkennung von CD Wechseln bei CD's
	- Interface zu ELSAvision integriert

	VERSION 1.13:
	- Kanaltrennung rechts / links
	- Triton Bugfix integriert

	VERSION 1.14:
	- Probleme beim CD-i lesen mit Toshiba Laufwerken beseitigt
	- Versionsanzeige im Konfigurationsmenue
	- erste Treiberversion fuer Windows 95
	- Probleme bei Wechsel in / aus DOS-Box behoben
	- Erkennung CD-ROM Wechsel verbessert
	- Konfigurationsdialog kann bei Fullscreen mit rechter Maustaste
	  aufgerufen werden
	- Aufrufe unter Visual Basic stabilisiert

	VERSION 1.15:
	- Im "Primary-mode" der Grafikkarte wird der Hintergrund anderer
	  Fenster bei Ueberlappungen wiederhergestellt
	- Die Anzeige eines MPEG-Videos erfolgt mit der korrekten Quel-
	  len-Aufloesung bis 384*288 Punkte
	- Alle MCI-Kommandos und Parameter des OM-1 fuer Windows Stan-
	  dards werden unterstuetzt. Ausnahmen siehe "bekannte Fehler".
	- Bildfrequenz und Bildgroesse werden vor Beginn des Abspielens
	  ermittelt
	- Probleme durch mehrfaches Oeffnen und Schliessen von Fenstern
	  wurden behoben
	- neue Windows 95 Installationsprozedur

	VERSION 1.16:
	- Befehle videodc, seek offset / frameref, step key werden nun
	  unterstuetzt
	- Anzeige 1 Bild bei step / seek und bei MediaPlayer-Positionie-
	  rung
	- sporadische Abstuerze bei play nach step/seek/cue behoben
	- Anzeige der Anzahl von Audio und Video Streams
	- Verbesserungen fuer Anwender des MicroSoft-Multimedia Kit
	- Standbild bei MCI-Befehl update
	- Wiederanlauf nach Verlassen einer DOS Box stabilisiert (Win95)
	- Wiederholung im MediaPlayer mit <ALT>-<P>
	- Starten einzelner Tracks einer VideoCD vom Dateimanager aus
	  moeglich
	- Positionieren vor Start der Wiedergabe verbessert
	- Abstuerze nach Dateiende beim Start vom Win95 Explorer aus
	  behoben

	VERSION 1.17:
        - Abstuerze durch Anhalten des Abspielens in Win95 behoben
        - erster 32bit-Treiber mit DirectDraw fuer Win95
        - Kommunikation mit ELSAvision-Software stabilisiert
        - Probleme bei DOS-Speicherknappheit kann durch Abschalten des
          VideoCD-Dateisupports behoben werden
        - keine Abstuerze mehr bei Beenden des MediaPlayers mit offenem
          "Eigenschaften"-Dialog

        VERSION 1.18:
        - Verhalten und Leistung beim Abspielen von Festplatte optimiert
        - Audiodateien werden schneller geoeffnet und bis zum Ende ab-
          gespielt, kein Anzeigefenster mehr
        - formatrichtige Anzeige bei anderen MPEG-Breiten als 352
        - genauere Dateipositionierung
        - Screensaver wird auch unter Win95 deaktiviert
        - Zugang ueber Systemsteuerung/Treiber unter Win3.x blockiert
        - gleichzeitiger Betrieb ELSAmotion / ELSAvision moeglich
        - 8-bit primary Modus ist jetzt nutzbar

        VERSION 1.19:
        - keine Fehler mehr durch veraenderte Aufrufparameter in MCI-
          Kommandos
        - MCI Meldungen ON/OFF ergaenzt
        - Voreinstellungen werden aus Registry uebernommen
        - Overlay-Betrieb unter Win95, keine Beschraenkung auf 4*Breite
          MPEG mehr
        - Korrekturen beim Verhalten bei Mehrfachstart
        - Fehlertoleranz gegen MPEG-Datei erhoeht
        - Filmendeerkennung verbessert, Nachlauf verhindert

        VERSION 1.20:
        - Fehler bei Overlay im 32 bit Modus behoben
        - WAIT Flag beim Play-Kommando fuehrt nicht mehr zum Absturz
        - Treiber an OM 1.1 angepasst
        - keine Lautstaerkeaenderung bei erneutem Play mehr
        - repeat und Positionserkennung am Filmende verbessert
        - weniger Bildfehler bei zu grossem Bild primary
        - keine Farbfehler mehr bei VPIC D im YUY2 Modus

        VERSION 1.21:
        - Abspielen kurzer MPEG-Audio-Dateien optimiert
        - Anzeige von Standbildern nach Seek / Cue / Step optimiert
        - 1:1 Darstellung korrigiert, Anzeige von 352 / 368 / 384 Punkte
          breiten MPEG's ermoeglicht
        - keine irrtuemlichen Notifications mehr, Positionszeiger nach Seek
          und Load korrigiert
        - Verbesserungen bei Anzeige im Overlay- und Primary-Modus (primary
          begrenzt auf 640*480 Punkte)
        - Wiederanlauf nach Pause stoerungsfreier
        - Copy und Capture schneller, stabiler und in True-Color
        - Standardzeitformat nach OPEN ist jetzt FRAMES


------------------------------------------------------------------------

3.      Bekannte Fehler und Betriebshinweise

	Dieser Abschnitt beschreibt Merkwuerdigkeiten bzw. Probleme und
	gibt zum Teil Tips zur Umgehung.


3.1     Installationen

	Wenn bei der Installation Probleme auftreten, koennen Sie Hilfe
	mit dem Programm MPEGTest erhalten (siehe Handbuch ELSAmotion).

	Wurde vom Media-Player nach einer Aenderung von SYSTEM.INI ein
	Problem mit dem DCI-Geraet festgestellt (z.B. herausgezogene
	ELSAmotion), so wird dieses Geraet bei spaeteren Aufrufen des
	Media-Players nicht mehr angeboten. Abhilfe: loeschen der Zeilen
	"MPEGVideo=0," und "VideoCD=0," aus MPLAYER.INI oder Veraende-
	rung von SYSTEM.INI (Leerzeichen einfuegen und wieder loeschen).
	Anschliessend muss der Media-Player ohne Dateinamen eines MPEG-
	Films neu gestartet werden. Bei Windows 95 muss Windows neu ge-
	startet werden.

	Waren andere MPEG-Abspielgeraete installiert, so werden ihre
	Verknuepfungen geloest, die Geraete bleiben als MCI-Device ver-
	fuegbar.


3.2     Betrieb der VideoCD / CD-i

	Wegen des anderen Datenformates sind CD-i-Datentraeger nicht mit
	allen CD-ROM Laufwerken lesbar. Bitte ziehen Sie die Dokumenta-
	tion Ihres Laufwerkes zu Rate. Hinweise bezueglich bestimmter
        Laufwerke enthaelt Sektion 5.11.
	Sollte bei der Verwendung einer VideoCD die Meldung "MCI Device
	not installed" erscheinen, so ist der Treiber Ihres CD-ROM
	Laufwerkes nicht in der Lage, im sogenannten "RAW-MODE" zu
	lesen (mit 2532 Bytes pro Sektor, ohne Fehlerkorrektur). Ein
	aktualisierter Treiber sollte dieses Problem nicht haben.
	Auf reinen CD-i's werden derzeit keine Tracks erkannt. Das Ab-
	spielen der gesamten Platte ist problemlos moeglich, die Posi-
	tionierung nach Zeit oder Bilder funktioniert ebenfalls.


3.3     Tonstoerungen / Bildgroesse

	Abhaengig von der Bildgroesse kann es, vor allem im "Primary"-
	Modus einer langsamen Grafikkarte, zu kurzen Tonaussetzern kom-
	men. Aus diesem Grund ist die Bildgroesse im o.g. Modus auf
	640*480 Punkte begrenzt.

	Kommt es beim Abspielen zu ungleichmaessigem Ablauf (kurzes
	Anhalten), sollten Sie das Platten-Cacheprogramm (z.B. Smart-
	drive) fuer den Datentraeger, von dem gelesen wird, deaktivie-
	ren. Das Abspielen wird nur mit einfacher ("set .. speed 1000")
	und doppelter Geschwindigkeit ("set .. speed 2000") unter-
	stuetzt. Doppelte Geschwindigkeit erfolgt allerdings mit Bild-
	stoerungen.


3.4     Unterstuetzte Grafikkarten / Farbmodelle

	Derzeit treten Farbverfaelschungen im 24-Bit/Pixel Farbmodus
	sowie im YUV Farbmodell auf. Bei der Nutzung von "Offscreen"-
	DCI Diensten treten diese Probleme nicht in Erscheinung.
	Bei der Nutzung von 8 Bit/Pixel kann es zu falschen Farben
	kommen. Abhilfe schafft das Umstellen des Windows Desktop auf
	"Windows Standard Farben". Waehrend des Betriebes in diesem
	Modus werden die Farben des Desktop umgeschaltet.
	Ebenso unterstuetzt die derzeitige Hardware / Software der
	ELSAmotion keine 64k-banked-VGA und keine fragmentierten
	"Offscreen"-Oberflaechen. In diesen Faellen kann die Grafikkarte
	ihren Speicher nicht in "einem Stueck" zur Verfuegung stellen.
	Alle Probleme, die in diesem Kapitel genannt sind, sind hard-
	warebedingt und werden in Zukunft behoben werden.


3.5     Stoerungen

	- kodierungsabhaengig kann es bei einigen MPEG-Dateien zu Bild-
	  flackern waehrend des Abspielens kommen. Professionell herge-
	  stellte CD-i's und VideoCD's zeigen dieses Problem nicht.
        - in leisen Passagen knistert der Ton
        - im primary- und overlay-Modus wird nach laengerer Zeit
	  gelegentlich das Bild ausgeblendet
        - wenn bei laufendem MPEG der Power-Saver den Monitor abschaltet,
	  kommt es auf ELSA WINNER 1000TRIO/V und VICTORY-Grafikkarten
	  zum Absturz des Rechners (Treiberfehler im Grafiktreiber)
        - wenn der Media-Player waehrend einer Neupositionierung inner-
	  halb des MPEG-Filmes reaktiviert werden soll, kann sich
	  Windows 95 aufhaengen


3.6     Triton Chipsaetze / 486-er PC's

	auf einigen der neueren Pentium-Mainboards (vor allem auf Intel
	Alladin und Zappa) kann es zu Systemabstuerzen nach wenigen
	Sekunden Abspielens im Offscreen Modus kommen. Grund ist ein
	Fehler im Chipsatz, der durch Umprogrammieren umgangen werden
	kann. Der Treiber macht dies automatisch. Um diese Fähigkeit aus-
        zuschalten, fuegen Sie "TritonFix=0" in die Datei
	"win.ini", Sektion [DCISurface] ein (Win31) oder in die Registry,
        Sektion "HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/
	Class/MEDIA/DDrawSurface" (Win95).
        Wenn es zu weiteren Abstuerzen kommt, bei denen der Inhalt Ihrer
        Festplatte zerstoert wird, sollten Sie im BIOS Ihres Rechners
        den "IDE Prefetch" ausschalten. Ursache ist ein Fehler im Fest-
        plattencontroller, der sich im Zusammenspiel mit dem Triton-
        Chipsatz aeussert.


3.7     nicht unterstuetzte MCI-Kommandos / Parameter

	- es wird nur ein Audio- und ein Videostream verwendet
	  (Nummer 1);
	- seek Parameter exactly wird nicht unterstuetzt
	- frame-genaue Positionierung wird nicht unterstuetzt
	- step Parameter key wird nicht unterstuetzt
        - put source funktioniert nicht im primary modus
        - update hdc / update paint funktioniert nicht korrekt


3.8     OLE-Einbettung

	Es wird kein Standbild angezeigt


3.9     Windows 95

	Einige CD-ROM-Treiber unter Windows 95 sind im Gegensatz zu
	gleichartigen Treibern unter Windows 3.1x nicht in der Lage,
	CD-i's zu lesen.

	ELSAmotion kann unter Windows 95 nur mit DirectDraw im DD-Off-
	screen laufen (ELSA WINNER Grafikkarten ab Treiber 1.04). Auf
        anderen Grafikkarten / aelteren Treiberversionen steht nur
        Primary-Surface zur Verfuegung. Der gleiche Effekt tritt in
        Erscheinung, wenn ein Update von Windows 3.1x auf Windows 95
        ohne Neuinstallation des ELSAmotion-Treibers durchgefuehrt wird.


3.10    Speicherknappheit im DOS-Bereich

        Erscheint beim Aufruf des Treibers (MPEG oder VideoCD) die M
	eldung: "No memory for CD-ROM data buffer" (oder "...control
	buffer"), so steht nicht genug Speicher im DOS-Bereich zur Ver-
	fuegung. Dieser Speicher wird fuer das Abspielen von VideoCD's
	und CD-i's benoetigt. Sollen keine "*.DAT"- Dateien (einzelne
	Spuren der VideoCD) abgespielt werden, so kann durch die Zeile
	"VideoCDFiles=0" in der [ELSAmotion] Sektion der "elsamot.ini"-
	Datei diese Meldung unterdrueckt werden. Fehler dieser Art
        treten auf Windows-95-Systemen nicht auf.


3.11    Kompatibilitaet von CDRom-Laufwerken
        Folgende Kombinationen aus CDRom-Laufwerk / Controller / Treiber
        funktionieren erfolgreich:
        - Win 3.11
          Sony CD33
          Sony CD55 / ATAPI / IDE
          Toshiba 3601 sowie 3701 / Adaptec 2940 sowie NCR / EZSCSI 4.0c
          NEC 6xi / NCR / Adaptec Treiber
          Toshiba 5302B / IDE
          Plextor 4PlexPlus / Adaptec AVA-1505 / Aspi2Dos 3.59,Aspicd 3.2

        - Win 95
          Toshiba 3501 / NCR / mit DOSCAM, ASPI, ASPICD (von Adaptec)
          Toshiba 3501 / Adaptec / ASPI8DOS V1.12, ASPICD
          Toshiba 3401 / NCR
          Toshiba 3701 / Adaptec 2940 / EZSCSI 4.0c kann keine CD-i
          abspielen


3.12    Kodierung von Tondateien
        Da auf der ELSAmotion groessere Datenpuffer zur Verfuegung
	stehen, ist die korrekte Dateiende-Erkennung bei reinen MPEG-
        Audio-Dateien schwierig. Wenn Sie Software-Entwickler sind und
        solche Dateien einsetzen, lassen Sie am Dateiende bitte ca. eine
        halbe Sekunde Pause.

