        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA ISDNmonitor
        |
        | Copyright (c) 1993-97 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
        |
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        |
        | Telefon    : +49/0-241-9177-0
        | FaxBox     : +49/0-241-9177-4
        | Support-Fax: +49/0-241-9177-113
        | BBS (Modem): +49/0-241-9177-981
        | BBS (ISDN) : +49/0-241-9177-7800
        |              +49/0-241-9177-7810
        | CompuServe : GO ELSA
        | WWW        : http://www.elsa.de
        |
        | 27.02.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Inhalt

        1.      Uebersicht
        2.      Dateien
        3.      Installation
        4.      Benutzung
        5.      Bemerkungen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.      Uebersicht:

        Diese Datei beinhaltet Bemerkungen und Aenderungen ueber den 
        ELSA ISDNmonitor fuer Windows 95 und NT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.      Dateien:
        
        LIESMICH.TXT           Diese Datei
        README.TXT             Englische Version dieser Datei

        ISDNMON.EXE            ELSA ISDNmonitor fuer Windows 95 unr NT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.      Installation:

        Die Datei ISDNMON.EXE in ein beliebiges Verzeichnis kopieren
        und von dort aus aufrufen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.      Benutzung:

        Der ELSA ISDNmonitor laeuft unter Windows 95 und NT.
        Im Hauptfenster werden folgende Informationen angezeigt:

          - B-Kanaele (B1 bzw. B2)

              Con (Gelbe LED):
                Aus     = B-Kanal nicht aktiv
                Halb an = B-Kanal angefordert
                An      = B-Kanal aufgebaut (gebuehrenpflichtig!)

              Tx (Rote LED):
                Aus     = Keine Daten gesendet
                An      = Daten wurden gesendet

              Rx (Rote LED):
                Aus     = Keine Daten empfangen
                An      = Daten wurden empfangen

         - S0 Schnittstelle

              S0 Spannung (Gruene LED):
                Aus     = Keine Spannung auf dem S0 Bus
                An      = Spannung auf dem S0 Bus

              S0 Bus aktiv (Gruene LED):
                Aus     = S0 Bus ist nicht aktiv
                An      = S0 Bus ist aktiv

              TEI (Gruene LED):
                Aus     = Keine TEI zugewiesen
                An      = TEI zugewiesen

              L2 (Gruene LED):
                Aus     = D-Kanal nicht aufgebaut
                An      = D-Kanal aufgebaut

        Im Menuepunkt "Info" ISDNmonitors befinden sich die Punkte
        "Allgemeine Info" und "Ueber". Im Menuepunkt "Optionen"
        befindet sich der Punkt "Im Vordergrund".
        
        Im Vordergrund legt fest, ob sich das Fenster von anderen
        Fenstern verdeckt werden kann. Die allgemeinen Informationen
        geben Auskunft ueber den CAPI Treiber sowie ueber die eigent-
        liche CAPI, die verwendete ISDN Hardware und ueber den 
        ISDNmonitor. Wird ein USA-spezifischer CAPI-Treiber
        verwendet, so erhaelt man weitere Informationen ueber den
        Punkt "US Info".

        Beim Beenden des ISDNmonitors wird der Wert von "Im Vordergrund"
        und die jeweilige Position des Fensters gespeichert und bei
        Neustart wieder hergestellt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.      Bemerkungen:

        Der ELSA ISDNmonitor fuer Windows 95 und NT laeuft nur mit
        dem ELSA CAPI 2.0 Treiber Ver. 2.02 oder hoeher.
        
        Unter Windows 95 wird das ACOTEC CAPI-Subsystem benoetigt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
