        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | Windows NT CAPI-Treiber fuer ELSA QuickStep 1000
        | Version 2.10
        |
        | Copyright (c) 1993-97 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
        |
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        |
        | Telefon    : +49/0-241-9177-0
        | FaxBox     : +49/0-241-9177-4
        | Support-Fax: +49/0-241-9177-113
        | BBS (Modem): +49/0-241-9177-981
        | BBS (ISDN) : +49/0-241-9177-7800
        |              +49/0-241-9177-7810
        | CompuServe : GO ELSA
        | WWW        : http://www.elsa.de
        |
        | 01.02.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      Inhalt
        3.      Installation
        4.      Bemerkungen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.      Uebersicht:

        Diese Datei enthaelt Bemerkungen und Aenderungen zu
        den Microlink ISDN-Treibern.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.      Inhalt:

        Dieses Verzeichnis enthaelt folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT  Diese Datei
        README.TXT    Englische Version dieser Datei

        SETUP.EXE     Installations-Programm

        CAPI2032.DLL  CAPI Dynamic Link Library fuer Windows NT

2.1     Treiber fuer CAPI 2.0 und 1TR6 (nationales ISDN):

        ISDNCAPX.SYS  CAPI-Version 2.0 Treiber fuer ELSA QuickStep 1000
        D-Kanalprotokoll : 1TR6 (nationales ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2     Treiber fuer CAPI 2.0 und DSS1 (EURO-ISDN):

        DSS1CAPX.SYS  CAPI-Version 2.0 Treiber fuer ELSA QuickStep 1000
        D-Kanalprotokoll : DSS1 (EURO-ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.      Installation:

        Die folgende Abbildung zeigt das Montageblech der
        ISDN-Plug and Play-Adapterkarte :
                       _____
                       \    |
                        |   |
                        |   |
                        |   |
                        |   |
                        |___|
                        |___|<- ISDN S0-Leitungsanschluss
                        |   |
                        | o |<- ISDN-Verbindungsanzeige (gelbe LED)
                        | o |<- ISDN-Zustandsanzeige (gruene LED)
                        |___|
                                          _
                                         |
                                         |
                                         |
                                         |
         ________________________________|
        |                               _|
        |                              |_ <- ISDN S0-Leitungs-
        |                                |           anschluss
        |                                o<- gelbe LED
        |    _                      __   o<- gruene LED
        |___| |____________________|  |__|


        Die Plug and Play-Karte ist vollkommen Software konfigurierbar
        und hat KEINEN Jumper.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Folgende Arbeitsschritte sind durchzufuehren:

        a) Melden Sie sich als Administrator an Ihrem NT-System an.

        b) Starten Sie das Installations-Programm SETUP.EXE und folgen
           Sie dort den Anweisungen.

        c) Starten Sie das System neu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.      Bemerkungen:

        Die neuesten Informationen sind in der Support-Mailbox ELSA ONLINE 
        oder auf unserer ELSA Homepage (http:\\www.elsa.de) verfuegbar.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Wir wuenschen Ihnen viel Freude beim Arbeiten mit Ihrer
        ELSA ISDN-Karte.
