        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA ISDNmonitor
        |
        | Copyright (c) 1993-97 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
        |
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        |
        | Telefon    : +49/0-241-9177-0
        | FaxBox     : +49/0-241-9177-4
        | Support-Fax: +49/0-241-9177-113
        | BBS (Modem): +49/0-241-9177-981
        | BBS (ISDN) : +49/0-241-9177-7800
        |              +49/0-241-9177-7810
        | CompuServe : GO ELSA
        | WWW        : http://www.elsa.de
        |
        | 01.02.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      Inhalt
        3.      Installation
        4.      Benutzung
        5.      Bemerkungen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.      Uebersicht:

        Diese Datei beinhaltet Bemerkungen und Aenderungen uber den 
        ELSA ISDNmonitor fuer OS/2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.      Inhalt:
        
        LIESMICH.TXT           Diese Datei
        README.TXT             Englische Version dieser Datei

        ISDNMON.EXE            ELSA ISDNmonitor fuer OS/2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.      Installation:

        Die Datei ISDNMON.EXE in ein beliebiges Verzeichnis kopieren
        und von dort aus aufrufen, z.B. ueber ein Programm-Objekt
        auf der Arbeitsoberflaeche.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.      Benutzung:

        Der ELSA ISDNmonitor fuer OS/2 ist eine 32-Bit Applikation
        fuer den Presentation Manager. Im Hauptfenster werden folgende
        Informationen angezeigt:

          - B-Kanaele (B1 bzw. B2)

              Con (Gelbe LED):
                Aus     = B-Kanal nicht aktiv
                Halb an = B-Kanal angefordert
                An      = B-Kanal aufgebaut (gebuehrenpflichtig!)

              Tx (Rote LED):
                Aus     = Keine Daten gesendet
                An      = Daten wurden gesendet

              Rx (Rote LED):
                Aus     = Keine Daten empfangen
                An      = Daten wurden empfangen

         - S0 Schnittstelle

              S0 Spannung (Gruene LED):
                Aus     = Keine Spannung auf dem S0 Bus
                An      = Spannung auf dem S0 Bus

              S0 Bus aktiv (Gruene LED):
                Aus     = S0 Bus ist nicht aktiv
                An      = S0 Bus ist aktiv

              TEI (Gruene LED):
                Aus     = Keine TEI zugewiesen
                An      = TEI zugewiesen

              L2 (Gruene LED):
                Aus     = D-Kanal nicht aufgebaut
                An      = D-Kanal aufgebaut

        Im System-Menue des ISDNmonitors findet man zusaetzlich zu
        den Standard-Eintraegen noch die Punkte "Informationen"
        und "About". Diese kann man auch durch Betaetigen der
        rechten Maustaste im Hauptfenster erreichen. Die Informationen
        geben Auskunft ueber den CAPI Treiber sowie ueber die
        eigentliche CAPI, die verwendete ISDN Hardware und ueber
        den ISDNmonitor aus.

        Mit einem Doppelklick mit der linken Maustaste auf das
        Hauptfenster kann man verhinden, dass die Titelleiste
        angezeigt wird. Beim Beenden des ISDNmonitors wird die
        jeweilige Position des Fensters gespeichert und bei
        Neustart wieder hergestellt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.      Bemerkungen:

        Der ELSA ISDNmonitor fuer OS/2
        laeuft nur mit dem ELSA CAPI 1.1 
        Treiber Ver. 1.70 oder hoeher zusammen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
