        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA Quickstep 1000
        | Version 2.10
        |
        | Copyright (c) 1993-97 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
        |
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        |
        | Telefon    : +49/0-241-9177-0
        | FaxBox     : +49/0-241-9177-4
        | Support-Fax: +49/0-241-9177-113
        | BBS (Modem): +49/0-241-9177-981
        | BBS (ISDN) : +49/0-241-9177-7800
        |              +49/0-241-9177-7810
        | CompuServe : GO ELSA
        | WWW        : http://www.elsa.de
        |
        | 01.02.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      Inhalt
        3.      Installation
        4.      Bemerkungen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.      Uebersicht:

        Diese Datei enthaelt Bemerkungen und Aenderungen zu
        den ISDN-Treibern.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.      Inhalt:

        Dieses Verzeichnis enthaelt folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT       Diese Datei
        README.TXT         englische Version von LIESMICH.TXT


2.1     Treiber fuer CAPI 2.0 und DSS1 (EURO-ISDN):

        CSSELP16.VXD  CAPI-Version 2.0 Treiber fuer ELSA Quickstep 1000
        D-Kanalprotokoll : DSS1 (EURO-ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2     Treiber fuer CAPI 2.0 und 1TR6 (nationales ISDN):

        CSS1TPNP.VXD  CAPI-Version 2.0 Treiber fuer ELSA Quickstep 1000
        D-Kanalprotokoll : 1TR6 (nationales ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.      Installation:

        Die folgende Abbildung zeigt das Montageblech der
        ISDN-Plug and Play-Adapterkarte :
                       _____
                       \    |
                        |   |
                        |   |
                        |   |
                        |   |
                        |___|
                        |___|<- ISDN S0-Leitungsanschluss
                        |   |
                        | o |<- ISDN-Verbindungsanzeige (gelbe LED)
                        | o |<- ISDN-Zustandsanzeige (gruene LED)
                        |___|
                                          _
                                         |
                                         |
                                         |
                                         |
         ________________________________|
        |                               _|
        |                              |_ <- ISDN S0-Leitungs-
        |                                |           anschluss
        |                                o<- gelbe LED
        |    _                      __   o<- gruene LED
        |___| |____________________|  |__|


        Die Plug and Play-Karte ist vollkommen Software konfigurierbar
        und hat KEINEN Jumper.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        a.) Installieren Sie die ISDN-Adapterkarte im Rechner und
            beachten Sie dabei die ueblichen Vorsichtsmassnahmen (siehe
            Handbuch).

        b.) Starten Sie Windows 95. Ihr Rechner wird die ISDN-Adapterkarte
            als neue  Hardware  identifizieren  und  automatisch  die
            Treiberinstallation vornehmen.

            ( Sollte beim Starten von Windows 95 Ihre ISDN-Adapterkarte
              nicht automatisch erkannt werden, muessen Sie unter

              SYSTEMSTEUERUNG -> SYSTEM -> GERAETEMANAGER ->
              UNBEKANNTES GERAET

              die nicht identifizierte Hardware entfernen und Windows 95
              neu starten. )

        c.) Ihre ISDN-Adapterkarte  ist jetzt fuer den  Einsatz mit dem
            CAPI-SUB-System  von  ACOTEC  konfiguriert.  Nach  einem
            Neustart des Rechners ist der ISDN-Treiber installiert.

        d.) Nachdem Sie Ihr Windows 95 wieder neu gestartet haben,
            koennen Sie unter

            SYSTEMSTEUERUNG -> SYSTEM -> GERAETEMANAGER -> NETZWERKKARTEN-
            AUSWAHL: ELSA ...

            EIGENSCHAFTEN -> ALLGEMEIN -> GERAETESTATUS

            den Status Ihrer Karte ueberpruefen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.      Bemerkungen:

        Die neuesten Informationen sind in der Support-Mailbox ELSA ONLINE 
        oder auf unserer ELSA Homepage (http:\\www.elsa.de) verfuegbar.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        V.120 unter CAPI 2.0 und CFOS (Version juenger als 15.7.96):

        Geben Sie folgenden AT-Befehl:

            AT B12 S17=1 S76=1

        Nun wird bei allen Anwahlversuchen mit "ATDn" (n = Rufnummer)
        versucht, eine V.120 Verbindung aufzubauen.

        Wenn Sie nun wieder X.75 konfigurieren wollen, geben Sie:

            AT&F

        ein.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Wir wuenschen Ihnen viel Freude beim Arbeiten mit Ihrer
        ISDN-Karte.
