        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA QuickStep 1000
        | Version 2.10
        |
        | Copyright (c) 1993-97 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
        |
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        |
        | Telefon    : +49/0-241-9177-0
        | FaxBox     : +49/0-241-9177-4
        | Support-Fax: +49/0-241-9177-113
        | BBS (Modem): +49/0-241-9177-981
        | BBS (ISDN) : +49/0-241-9177-7800
        |              +49/0-241-9177-7810
        | CompuServe : GO ELSA
        | WWW        : http://www.elsa.de
        |
        | 01.02.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      Inhalt
        3.      Installation
        4.      Bemerkungen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.      Uebersicht:

        Diese Datei enthaelt Bemerkungen und Aenderungen zu
        den ISDN-Treibern.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.      Inhalt:

        Dieses Verzeichnis enthaelt folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT  Diese Datei
        README.TXT    Englische Version dieser Datei

        SETUP.EXE     Installationsprogramm fuer Windows 3.1x

2.1     [DRIVER]

        DLL (dynamic link library) fuer 1TR6 (nationales ISDN):

        CAPI1TR.DLL  CAPI-Version 1.1 Treiber fuer ELSA QuickStep 1000
        D-Kanalprotokoll : 1TR6 (nationales ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90

        CA201TR.DLL  CAPI-Version 2.0 Treiber fuer ELSA QuickStep 1000
        D-Kanalprotokoll : 1TR6 (nationales ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90


        DLL (dynamic link library) fuer DSS1 (EURO-ISDN):

        CAPIDSS.DLL  CAPI-Version 1.1 Treiber fuer ELSA QuickStep 1000
        D-Kanalprotokoll : DSS1 (EURO-ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90

        CA20DSS.DLL  CAPI-Version 2.0 Treiber fuer ELSA QuickStep 1000
        D-Kanalprotokoll : DSS1 (EURO-ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90

        CAPI.DLL     fuer CAPI 1.1, erfordert DOS-TSR
        CAPI20.DLL   fuer CAPI 2.0, erfordert DOS-TSR

2.2     [UTILS]

        clrauto.exe   loescht ggf's Zeile fuer das Laden des DOS-TSR aus
                      der autoexec.bat

        isdnmon.exe   ELSA ISDNmonitor fuer Windows 3.1x



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.      Installation:

        Die folgende Abbildung zeigt das Montageblech der
        ISDN-Plug and Play-Adapterkarte :
                       _____
                       \    |
                        |   |
                        |   |
                        |   |
                        |   |
                        |___|
                        |___|<- ISDN S0-Leitungsanschluss
                        |   |
                        | o |<- ISDN-Verbindungsanzeige (gelbe LED)
                        | o |<- ISDN-Zustandsanzeige (gruene LED)
                        |___|
                                          _
                                         |
                                         |
                                         |
                                         |
         ________________________________|
        |                               _|
        |                              |_ <- ISDN S0-Leitungs-
        |                                |           anschluss
        |                                o<- gelbe LED
        |    _                      __   o<- gruene LED
        |___| |____________________|  |__|


        Die Plug and Play-Karte ist vollkommen Software konfigurierbar
        und hat KEINEN Jumper.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        a.) Installation mit Plug and Play:

            Wenn Sie einen Plug and Play-faehigen Rechner besitzen,
            so muessen Sie nur die DLL installieren. Verwenden Sie
            das Setup-Programm im Verzeichnis WIN31.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        b.) Installation ohne Plug and Play:

            Sollte Ihr Rechner nicht Plug and Play-faehig sein, so
            installieren Sie die DLL's ebenfalls mit dem Setup-Programm
            aus dem WIN31-Verzeichnis. Folgende Standardwerte werden 
            festgelegt:

            I/O-Addresse : 0x160h
            IRQ          : 15

            Sind diese Parameter bereits von einer anderen Komponenten 
            in Ihrem System belegt, so koennen Sie andere Werte waehlen. 
            Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

            - Wechseln Sie auf DOS-Ebene (keine DOS-Box) in das 
              Verzeichnis \WINDOWS.

            - Oeffnen Sie die Datei CAPI.INI mit einem ASCII-Editor
              (z.B.: "EDIT CAPI.INI")

            - Suchen Sie nach der Sektion [CAPI PARAM]

            - Fuegen Sie die Zeile "ADDPARAM [/a<I/O-Adresse>] [/r<IRQ>]"
              ein.

              Beispiel:  ADDPARAM = /a160 /r12

            - Starten Sie nun Windows neu.

            - Um die Aenderungen zu uebernehmen rufen Sie nun das Setup-
              Programm aus der Programmgruppe ELSA ISDN Utilities erneut 
              auf.

            - Ist waehrend des Setup eine Applikation aktiv, die auf die 
              DLL zugreift, z.B. cFos oder ISDNmon, so muessen Sie 
              Windows erneut starten, damit die CAPI.INI neu gelesen wird.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.      Bemerkungen:

        V.120 unter CAPI 1.1 und CFOS (Version juenger als 15.7.96):

        Geben Sie folgenden AT-Befehl:

            AT B12 S17=1 S76=1

        Nun wird bei allen Anwahlversuchen mit "ATDn" (n = Rufnummer)
        versucht, eine V.120 Verbindung aufzubauen.

        Wenn Sie nun wieder X.75 konfigurieren wollen, geben Sie:

            AT&F

        ein.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        V.120 unter CAPI 2.0 und CFOS (Version juenger als 15.7.96):

        Geben Sie folgenden AT-Befehl:

            AT B12 S17=1 S76=1

        Nun wird bei allen Anwahlversuchen mit "ATDn" (n = Rufnummer)
        versucht, eine V.120 Verbindung aufzubauen.

        Wenn Sie nun wieder X.75 konfigurieren wollen, geben Sie:

            AT&F

        ein.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Die neuesten Informationen sind in der Support-Mailbox ELSA ONLINE 
        oder auf unserer ELSA Homepage (http:\\www.elsa.de) verfuegbar.


        Wir wuenschen Ihnen viel Freude beim Arbeiten mit Ihrer
        ISDN-Karte.
