        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA ISDNmonitor
        |
        | Copyright (c) 1993-97 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
        |
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        |
        | Telefon    : +49/0-241-9177-0
        | FaxBox     : +49/0-241-9177-4
        | Support-Fax: +49/0-241-9177-113
        | BBS (Modem): +49/0-241-9177-981
        | BBS (ISDN) : +49/0-241-9177-7800
        |              +49/0-241-9177-7810
        | CompuServe : GO ELSA
        | WWW        : http://www.elsa.de
        |
        | 01.02.97

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      Dateien
        3.      Installation
        4.      Benutzung
        4.1     Kommandozeilenparameter
        5.      Bemerkungen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.      Uebersicht:

        Diese Datei beinhaltet Bemerkungen und Aenderungen ueber den
        ELSA ISDNmonitor fuer DOS.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.      Dateien:

        Dieses Verzeichnis enthaelt folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT  Diese Datei
        README.TXT    Englische Version dieser Datei

        ISDNMON.EXE   ELSA ISDNmonitor fuer DOS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.      Installation:

        Die Datei ISDNMON.EXE in ein beliebiges Verzeichnis kopieren
        und von dort aus aufrufen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.      Benutzung:

        Der ELSA ISDNmonitor fuer DOS zeigt Informationen ueber Hard-
        und Software, die in Verbindung mit der ISDN-Adapterkarte
        stehen.

        Diese Informationen sind in Bloecken zusammengefasst. Ueber die
        /S Option in der Kommandozeile kann ausgewaehlt werden, welche
        Bloecke angezeigt werden. Standardmaessig werden alle Bloecke
        ausser dem US-Info Block angezeigt.

        Der ISDNmonitor gibt Informationen aus ueber:

        - die CAPI

        +CAPI-----------------------------------------------------------------+
        | Hersteller: (1)                                                     |
        | Version...: (2)                                                     |
        +---------------------------------------------------------------------+
           1) Hersteller der CAPI
           2) Version der CAPI
          Option /S: C

        +Applikationen--Maximum---Registriert---------------------------------+
        |               (3)       (4)                                         |
        +---------------------------------------------------------------------+
           3) Anzahl Applikationen, die gleichzeitig bei der CAPI registriert
              sein koennen
           4) Anzahl der derzeit registrierten Applikationen (inklusive
              ISDNmonitor)
          Option /S: A

        +D-Kanal Protokoll----------------------------------------------------+
        | (5)                                                                 |
        +---------------------------------------------------------------------+
           5) Auf dem D-Kanal verwendetes Protokoll
          Option /S: D

        +B-Kanal L1-64K HDLC-64K Tr.-V.110 as.-V.110 s.-T.30Ä64K HDLCi-56K Tr.+
        |            (6)      (7)     (8)       (9)      (10) (11)      (12)  |
        +---------------------------------------------------------------------+
          Auf dem B-Kanal verfuegbare Ebene-1-Protokolle.
           6) 64 kBit/s mit HDLC-Framing
           7) 64 kBit/s transparent mit Byte-Framing durch das Netzwerk
           8) V.110 asynchron mit Start/Stop Byte-Framing
           9) V.110 synchron mit HDLC-Framing
          10) T.30 Modem fuer Gruppe 3 Fax
          11) 64 kBit/s invertiert mit HDLC-Framing
          12) 56 kBit/s transparent mit Byte-Framing durch das Netzwerk
          Option /S: 1

        +B-Kanal L2--ISO 7776-Transp.-SDLC-LapD-T.30-PPP-Transp. (ohne Fr. L1)+
        |             (13)     (14)    (15) (16) (17) (18) (19)               |
        +---------------------------------------------------------------------+
          Auf dem B-Kanal verfuegbare Ebene-2-Protokolle.
          13) ISO 7776 (x.75 SLP)
          14) Transparent
          15) SDLC
          16) LAPD entsprechend Q.921 fuer D-Kanal X.25
          17) T.30 fuer Gruppe 3 Fax
          18) Point to Point Protocoll
          19) Transparent, wobei Framingfehler der Ebene 1 ignoriert werden
          Option /S: 2

        +B-Kanal L3---Transparent--T.90NL--ISO 8208--X.25 DCE--T.30-----------+
        |              (20)         (21)    (22)      (23)      (24)          |
        +---------------------------------------------------------------------+
          Auf dem B-Kanal verfuegbare Ebene-3-Protokolle.
          20) Transparent
          21) T.90NL mit Kompatibilitaet zu T.70NL
          22) ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
          23) X.25 DCE
          24) T.30 fuer Gruppe 3 Fax
          Option /S: 3

        - die Hardware

        +Karte  1---------------Treiber--------------IRQ--I/O Adr.---Release--+
        | (25)                  (26)                 (27) (28)       (29)     |
        +---------------------------------------------------------------------+
          25) Name der ISDN-Karte
          26) Version und Datum des Treibers
          27) IRQ der ISDN-Karte
          28) I/O-Basisadresse der ISDN-Karte
          29) Hardware-Release der ISDN-Karte
          Option /S: K

        +Eigenschaften--Intern----Extern----Headset---DTMF--------------------+
        |                (30)      (31)      (32)      (33)                   |
        +---------------------------------------------------------------------+
          30) Interne ISDN-Adapter wrden unterstuetzt
          31) Externe Geraete werden unterstuetzt
          32) Hoereranschluss wird unterstuetzt
          33) MFV wird unterstuetzt
          Option /S: E

        - die S0 Schnittstelle

        +S0-Bus------Spannung--Aktiv-----TEI-------SPID------D-Kanal Ebene 2--+
        |             (34)      (35)      (36)      (37)      (38)            |
        +---------------------------------------------------------------------+
          34) Spannung am S0-Bus vorhanden
          35) Status des S0-Bus
          36) TEI wurde ausgehandelt
          37) B-Kanal 1 oder B-Kanal 2 wurde eine SPID zugewiesen
          38) D-Kanal Ebene 2 ist aufgebaut
          Option /S: S

        +US-Info-----TEI-------SPID------D-Kanal Ebene 2----------------------+
        | Kanal   1   (39)      (40)      (41)                                |
        | Kanal   2   (42)      (43)      (44)                                |
        +---------------------------------------------------------------------+
          Nur bei in den USA zugelassenen Karten von Bedeutung.
          39), 42) Siehe 36
          40), 43) Siehe 37
          41), 44) Siehe 38
          Option /S: U

        +B-Kanaele---Reserviert-----Verbunden------Empfangsdaten--Sendedaten--+
        | Kanal   1   (45)           (46)           (47)           (48)       |
        | Kanal   2   (49)           (50)           (51)           (52)       |
        +---------------------------------------------------------------------+
          45), 49) B-Kanal ist reserviert
          46), 50) B-Kanal ist verbunden
          47), 51) Es werden Daten ueber den B-Kanal empfangen
          48), 52) Es werden Daten ueber den B-Kanal gesendet
          Option /S: B

4.1      Kommandozeilenparameter

         /? oder /H

           Zeigt eine Kurzinformation der Parameter an.

         /S:CAKDSUBE123

           Veranlasst die Ausgabe der angegebenen Bloecke. Jeder
           Buchstabe steht fuer einen Block. Die Zuordnung der
           Bloecke zu den Buchstaben entnehmen Sie bitte Abschnitt 4.

         /I:[$]<Interrupt>

           Normalerweise versucht der ISDNmonitor selbsttaetig, einen
           von einer ELSA-CAPI verwendeten Interrupt zu finden. Durch
           die /I Option wird ISDNmon veranlasst, nur diesen einen
           Interrupt zu pruefen. Die Angabe erfolgt dezimal. Durch
           vorranstellen eines $ wird der angegebene Wert hexadezimal
           interpretiert.

         /R[:<Intervall>]

           Fuer die Beobachtung von Ablaeufen auf dem S0-Bus ist es
           sinnvoll, immer wieder die aktuellen Werte anzuzeigen.
           Dies ist mit der Option /R fuer die Bloecke A, S, U und B
           moeglich. Standartmaessig werden die aktuellen Werte alle
           5 Sekunden ermittelt und angezeigt. Fur das Intervall kann
           ein Sekundenwert angegeben werden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.      Bemerkungen:

        Der ELSA ISDNmonitor fuer DOS laeuft nur mit dem
        ELSA CAPI 1.1 Treiber Ver. 1.70 oder hoeher oder dem
        ELSA CAPI 2.0 Treiber Ver. 2.02 oder hoeher zusammen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
