	#
	| LIESMICH Datei fuer
	|
	| ELSA WINNER POWERdraft Accelerator fuer MicroStation PC 5.x
	| und MicroStation PC 95 fuer Windows NT,
	|
	| Ver. 01.00.02  fuer
	|
	|       GLORIA-L
	|
	| Copyright (c) 1997 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
	|
	| Sonnenweg 11
	| D-52070 Aachen
	|
        | Telefon    : +49-(0)241-606-0
        | FaxBox     : +49-(0)241-606-9830
        | Support-Fax: +49-(0)241-606-6399
        | BBS (Modem): +49-(0)241-606-9800
        | BBS (ISDN) : +49-(0)241-606-9820
        | CompuServe : GO ELSA
        | WWW        : http://www.elsa.de
        |
	| 21.01.97 , ABlum


	Inhaltsuebersicht

	1.      Uebersicht
	2.      Inhalt
	3.      Installation
	4.      Bemerkungen
	5.      Bekannte Probleme


------------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht

	Dieses Verzeichnis beinhaltet den WINNER POWERdraft Accelerator fuer
	MicroStation PC 5.x und MicroStation PC 95 fuer Windows NT und Windows 95.
	(siehe Abschnitt 2 fuer eine Liste der Dateien auf der Diskette).
	Diese Datei beinhaltet neueste Informationen, die Sie noch nicht
	im Handbuch Ihrer WINNER Grafikkarte finden. Soweit Informationen
	in dieser Datei nicht im Einklang mit dem Handbuch stehen sollten,
	sind die Informationen hier gueltig.


------------------------------------------------------------------------

2.      Verzeichnisinhalt

	Das Verzeichnis enthaelt die folgenden Dateien:

	README.TXT          englische Version dieser LIESMICH Datei
	LIESMICH.TXT        die Datei, die Sie gerade lesen
	Alle anderen Dateien gehoeren zum Setup-Programm.

------------------------------------------------------------------------

3.      Installation

	Vorraussetzung fuer die Installation des ELSA POWERdraft
	Accelerators fuer MicroStation ist eine lauffaehige
	Windows NT- oder Windows 95 Installation.
	Installieren Sie MicroStation PC auf Ihrer Festplatte wie im
	'Installation and Configuration Guide' beschrieben.
	Bitte benutzen Sie zur Installation des ELSA POWERdraft
	Accelerators das Program SETUP.

------------------------------------------------------------------------

4.      Bemerkungen

4.1.    Accelerator-Optionen

	Sie koennen den GLORIA Treiber einfach konfigurieren,
	indem sie den ELSA-Dialog im MicroStation-Hauptmenue aufrufen.

	Folgende Optionen koennen angegeben werden:

	Regen Extents :
	  Bei einem REGEN kann mehr als der aktuell sichtbare Bereich in
	  die Displayliste eingetragen werden. Dadurch stehen bei Pan-
	  oder ZoomOut-Operationen die Daten direkt zur Verfuegung. Der
	  Wert gibt den zu erfassenden Bereich in Vielfachen der Ansicht
	  an. Geben Sie als Parameter den Wert 0 an, wird immer die
	  gesamte Zeichnung in die Displayliste eingetragen
	  (Standardeinstellung). Dieser Wert kann nicht auf 1 einge-
	  stellt werden.

	Zoom Depth :
	  Wie unter dem neuen Kommando REGEN erklaert, haengt die
	  Zeichengenauigkeit mit einer Displayliste von der
	  Vergroesserungsstufe der Zeichnung ab. Mit der Option Zoom
	  Depth koennen Sie den Bereich angeben, in dem Sie
	  typischerweise arbeiten. Vergroessern/verkleinern Sie aus diesem
	  Bereich heraus, wird automatisch ein REGEN fuer diese Ansicht
	  ausgeloest. Geben Sie als Parameter den Wert 0 an, wird nie ein
	  automatischer REGEN ausgeloest (Standardeinstellung). Dieser Wert
	  kann nicht auf 1 eingestellt werden.

	Stroke Tolerance :
	  Beim Erstellen einer Displayliste wird die Zeichnung optimal vektorisiert.
	  Das bedeutet, kein Punkt liegt mehr als einen halben Pixel von
	  seiner tatsaechlichen Position entfernt. Mit der Option Stroke
	  Tolerance koennen Sie dieses Optimalitaetskriterium modifizieren.
	  Je kleiner Sie den Wert waehlen, desto genauer wird die
	  Zeichnung vektorisiert. Setzen Sie zum Beispiel Stroke
	  Tolerance auf 0.1, liegt kein Punkt weiter als 0.1 Pixel von seiner
	  tatsaechlichen Position entfernt. Das bedeutet, dass Sie bei
	  Vergroesserungsoperationen gekruemmte Zeichenelemente laenger
	  als gekruemmt und nicht als polygonal wahrnehmen koennen.
	  Werte ueber 0.5 bedeuten entsprechend, dass gekruemmte
	  Elemente eher polygonal erscheinen. Dafuer werden die REGEN-
	  und UPDATE-Operationen schneller.

	Enhanced Multi Level Mode :
	  Normalerweise wird pro Ansicht (view) und Level eine
	  Displayliste benutzt. Dies erfordert einen gewissen Speicher-
	  und Verwaltungsaufwand. Wenn man nicht oder nur wenig
	  levelorientiert arbeitet und nicht oder selten zwischen Leveln hin-
	  und herschaltet, kann man mit dieser Option bis zu 10% kuerzere
	  REGEN- und UPDATE-Zeiten erreichen. Umschalten von
	  Levels erzeugt allerdings ein REGEN.
	  Ist die Option aktiviert, so werden die Elemente einer Zeichnung
	  moeglicherweise in einer anderen Reihenfolge gezeichnet. Das
	  kann zu einem veraenderten Aussehen der Zeichnung fuehren.
	  Falls dieses Verhalten unerwuenscht ist, so sollte die Option
	  deaktiviert werden.

	Fuer naehere Informationen zu den Optionen lesen Sie bitte die
	entsprechenden Kapitel im GLORIA System-Handbuch.



------------------------------------------------------------------------

5.      Bekannte Probleme

	Elemente mit der Eigenschaft "Hole" werden eventuell nicht korrekt
	behandelt. Dies macht sich insbesondere dann bemerkbar, wenn
	gefuellte Elemente verwendet werden.

	Die Option "Fast Cells" im "View Attributes"-Dialog sollte
	deaktiviert sein.

	In MicroStation 95 sollte die Option "Use Backing Store" im
	"Workspace/Preferences/ViewWindos" dialog deaktiviert sein.

