        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA PhotoJet, Version 2.1, fuer Windows 3.11,
	| Windows 95 und Windows NT 3.51
	|
        | Copyright (c) 1994-96 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
        |
	| ELSA GmbH
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        |
        | Telefon    : +49/0-241-9177-0
	| FaxBox     : +49/0-241-9177-4
	| Support-Fax: +49/0-241-9177-213
        | BBS (Modem): +49/0-241-9177-981
	| BBS (ISDN) : +49/0-241-9177-7800
        | CompuServe : GO ELSA
	| WWW        : http://www.elsa.de
	|
	|
        | 31.07.96 rz


        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      Inhalt
        3.      Installation
	4.	Versions Hinweise
	5.	Hinweise zur Software
	6.	Bekannte Fehler und Betriebshinweise


--------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht

        Diese Diskette beinhaltet die Plug In Software der
	ELSA PhotoJet-Karte fuer Windows 3.11, Windows 95 und
	Windows NT 3.51.


--------------------------------------------------------------------

2.      Inhalt

AIO_au~1.8b_	Auswahlfilter
Aio_ma~1.8b_ 	Matrixfilter
Amcc16.dl_	Setup DLL
Date.doc	interne Datei
Elsa_d.wri	Antwortfax in deutscher Sprache
Elsa_e.wri	Antwortfax in englischer Sprache
mscomstf.dll	Setup DLL
mscuistf.dll	Setup DLL
msdetstf.dll	Setup DLL
msinsstf.dll	Setup DLL
msshlstf.dll	Setup DLL
msuilstf.dll	Setup DLL
Photojet.bi_ 	Binärfile für den DSP
Photojet.ex_ 	Server für Windows 3.11
Photojet.fo_ 	Systemfont für PhotoJet
Photojet.inf 	Installationsscript für Windows 95
Photojet.po_ 	interne Hilfsdatei
Photojet.sy_ 	Windows NT Treiber
Photomat.po_ 	interne Hilfsdatei für Auswahlwerkzeug
Ruler.dl_ 	Dialogelement
setup.exe	Setup-Programm
setup.inf	Informationsdatei fuer Setup-Programm      
Taster.dl_ 	Dialogelement
Uninst.ex_ 	Uninstaller
Vphoto.vxd 	Windows 95 Treiber
Vphotod.38_ 	Treiber für windows 3.11
LIESMICH.TXT   	Diese Datei
README.TXT	Diese Datei in englischer Sprache


--------------------------------------------------------------------

3.      Installation

	Das Installationsprogramm setup.exe ist fuer Windows3.1x,
	Windows95 und WindowsNT 3.5 vorbereitet.	

	Legen Sie die Treiberdiskette mit der PhotoJet-Software in
	das Diskettenlaufwerk a: und wechseln Sie in das jeweilige
	Betriebssystem.
	
3.1	Windows 3.11:
	Starten Sie Windows 3.11, oeffnen Sie den Dateimanager und
	wechseln Sie auf das Diskettenlaufwerk a:. Starten Sie das
	Programm SETUP.EXE mit einem Doppelklick der Maus. Nach der
	Auswahl der zu installierenden Sprachversion laeuft die
	Insatllationsroutine selbststaendig durch. Beim ersten
	Windows-Neustart wird der Photojet-Server automatisch
	geladen.

3.2	Windows 95.
	Starten Sie Windows 95, oeffnen Sie den Explorer und
	wechseln Sie auf das Diskettenlaufwerk a:. Starten Sie das
	Programm SETUP.EXE mit einem Doppelklick der Maus. Nach der
	Auswahl der zu installierenden Sprachversion laeuft die
	Insatllationsroutine selbststaendig durch. 

3.3	Windows NT 3.51:
	Starten Sie Windows NT 3.51, oeffnen Sie den Dateimanager
	und wechseln Sie auf das Diskettenlaufwerk a:. Starten Sie
	das Programm SETUP.EXE mit einem Doppelklick der Maus.
	Nach der Auswahl der zu installierenden Sprachversion
	laeuft die Insatllationsroutine selbststaendig durch.
	


--------------------------------------------------------------------

4.      Versions Hinweise
	
4.1	Neues in der Version 1.10, 27. Maerz 1996

	- Die CombiJet Funktionen wurden in die Dialogflaeche
	  eingefuegt.

	- Das Userdaten-File wurde auf Version 1.2 gesetzt.
	  (Die alte Datei ist nicht mehr gueltig und muss geloescht
	  werden)

	- Die Position des Dialogfensters wird gespeichert.

	- Gaussfilter, S/W-Kante oder S/W-Gradient laufen nicht im
	  CombiJet. Bei Aktivierung dieser Filter werden alle
	  anderen CombiJet-Funktionen ausgeschaltet.


4.2	Neues in der Version 1.11, 28. Maerz 1996

	- Neuer Cursor im Quellbild.


4.3	Neues in der Version 1.12, 25. April 1996

	- Verwendung mehrerer (maximal 3) PhotoJet-Karten im 
	  Parallelbetrieb. Bei dem Einsatz von zwei Karten ergibt sich 
	  eine um 80% bis 90% schnellere Verarbeitung. Der Gaussfilter 
	  wird allerdings nicht unterstuetzt.


4.4	Neues in der Version 1.13, 28. Mai 1996

	- Gauss nun von 0.1 bis 20 einstellbar.

	- Neuer Cursor im Uebersichtsbild.

	- Neues Installationsprogramm mit Uninstall-Moeglichkeit.


4.5	Neues in der Version 2.1, 28. Juni 1996

	- Das AIO_Auswahl Werkzeug wurde hinzugefügt.

	- Ein Antwortfax wurde der Installationsroutine hinzugefügt.


4.6     Neues in der Version 2.11, 9. August 1996	
	
	- Alle bekanten Fehler der Verion 2.1 wurden beseitigt.

--------------------------------------------------------------------

5.	Hinweise zur Software

5.1	Clusterung mehrerer PhotJet Beschleunigerkarten.
	
	Es ist möglich bis zu drei PhotoJet Beschleunigerkarten
	in einem System gleichzeitig zu	betreiben. Der
	PhotoJet Server erkennt die Anzahl der installierten Boards
	automatisch und die Plug IN Software organisiert diese dann
	selbstständig.


--------------------------------------------------------------------

6.	Bekannte Fehler und Betriebshinweise

6.1	Bei der Installation der PhotJet-Softaware erscheint die
	Fehlermeldung
	
	"Der Photoshop 3.0x ist nicht installiert, oder die Datei
	"Photos30.ini" wurde nicht gefunden."

	
	Ueberpruefen Sie bitte ob der Adobe Photoshop 3.04 oder
	hoeher korrekt installiert wurde.
	Vergewissern Sie sich weiterhin, dass die Datei PHOTOS30.INI
	im Verzeichnis "c:\Windows\" steht.
	Sollte das nicht der Fall sein, so kopieren Sie die Datei in
	dieses Verzeichnis und starten Sie die Installation der
	PhotoJet-Software erneut.

6.2	Vor der Deinstallation der Plug In Software muß unbedingt
	der PhotoJet Server deaktiviert werden. 


