        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA OS/2 Warp 3 und 4 Treiber Version 01.17
        |
        |       ELSA VICTORY 3DX
        |
        | Copyright (c) 1994-97 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
        |
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        |
        | Telefon       : +49-(0)241-606-0
        | FaxBox        : +49-(0)241-606-9830
        | Support-Fax   : +49-(0)241-606-6399
        | BBS (Modem)   : +49-(0)241-606-9800
        | BBS (ISDN)    : +49-(0)241-606-9820
        | CompuServe    : GO ELSA
        | WWW           : http://www.elsa.de
        |
        | 30.04.97, CBuersch


        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      CD-Inhalt
        3.      Installation
        4.      Bemerkungen
        5.      Versionshinweise
        6.      Bekannte Probleme
        7.      EnDIVE
        8.      Einstellungen

-----------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht


        Diese CD beinhaltet die OS/2 Treiber-Software fuer
        IBM OS/2 Version 3.0 und 4.0.

        Diese Datei beinhaltet neueste Informationen, die Sie noch
        nicht im Handbuch Ihrer Grafikkarte finden.
        Soweit Informationen in dieser Datei nicht im Einklang mit dem
        Handbuch stehen sollten, sind die Informationen hier gueltig.


-----------------------------------------------------------------------

2.      CD-Inhalt

        Unter dem OS/2-Installations-Verzeichnis (...\OS2) finden
        Sie folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT    die Datei, die Sie gerade lesen
        README.TXT      engl. Version der Datei LIESMICH

        SETUP.EXE       Installationsprogramm
        SETUP.DAT       -------- " --------- -Konfigurations-Datei
        ELSAE.DLL       -------- " --------- -Resourcendatei (Englisch)
        ELSAD.HLP       -------- " --------- -Hilfedatei (Deutsch)
        ELSAE.HLP       -------- " --------- -Hilfedatei (Englisch)
        WS3INIT.DLL     -------- " --------- -Hardwareunterstuetzung
        ELSAUI.DSC      Konfigurations-Datei
        ELSAUI.DSP      Konfigurations-Datei
        SVGADATA.PMI    ---------- " ---------

        VSVGA.SYS       MDOS VGA Treiber (erweiterter Modus)
        WINDOWS         OS2 Windows-Bildschirmtreiber
        VIDEOMM         OS/2 Bildschirmtreiber fuer die ELSA-Grafikkarte
        SCREEN01.SYS    Physikalischer Einheitentreiber (PDD)

        FILTER.EXE      EnDIVE Filter Set Utility
        WINNER          WINNER Konfigurations Datei
        WINMAN.MON      WINman Monitor Datei


-----------------------------------------------------------------------

3.      Installation

        Diese Treiber koennen nur unter den Betriebssystemen
        OS/2 Warp 3.0 und 4.0 verwendet werden.

        Um eine erfolgreiche Installation zu gewaehrleisten, sollte
        der Original-OS/2-VGA-Modus aktiv sein.


3.1     Zuruecksetzen auf den Original-VGA-Modus:

        Mittels der Wiederherstellungsoption beim Systemstart
        (Alt+F1) den primaeren Bildschirm auf VGA zuruecksetzen.
        (naehere Beschreibung siehe OS/2 Handbuch)

        Anschliessend muss ein Systemabschluss durchgefuehrt werden.


3.2     Installation der ELSA Treiber der Version 1.xx:

        Legen Sie die ELSA CD ein, oeffnen Sie das Objekt Ihres CD-ROM-
        Laufwerkes, wechseln Sie in das zu Ihrer Grafikkarte passende
        OS/2-Verzeichnis (z.B. \WINNER\2000AVI\OS2) und starten Sie
        SETUP.EXE. Auf dem Hinweisbildschirm erscheint der Inhalt dieser
        Datei.


3.3     Bedienung des Setup-Programmes

        Unter "Grafikinfo" koennen Sie sich Informationen ueber Ihre
        Grafikkarte ansehen. Erlaeuterungen zu den angezeigten Informa-
        tionen koennen mit der Hilfefunktion abgerufen werden.

        Unter "Aufloesung" muessen Sie Ihren Monitor auswaehlen und die
        gewuenschte Grafikaufloesung angeben. Bitte stellen Sie sicher,
        dass die Informationen zu Ihrem Monitor korrekt und vollstaendig
        sind, um Beschaedigungen durch Ueberlastung auszuschliessen. Die
        gewaehlte Aufloesung muessen Sie mit "Setzen" einstellen.

        Reichen die vordefinierten Aufloesungen nicht aus, kann eine
        Aufloesung vom Benutzer definiert werden. Sollte Ihr Monitor 
        nicht in der Liste aufgefuehrt sein, koennen Sie auch diesen 
        zusaetzlich in die Liste der Monitore aufnehmen. 
        Druecken Sie hierzu den "Hinzufuegen"-Knopf.

        Mit "Installation" koennen Sie den Umfang der gewaehlten Dateien
        bestimmen und die Installation durchfuehren. Benutzen Sie die
        Hilfefunktion, um weitere Informationen zu erhalten. Nach er-
        folgter Installation fuehren Sie bitte einen Systemabschluss aus
        und booten erneut. OS/2 wird hierbei mit der gewaehlten Aufloesung
        gestartet. Falls Sie bei der Installation den "Resolution Manager"
        mit installiert haben, koennen Sie ihn verwenden, um die Aufloesung
        nachtraeglich noch zu aendern.


-----------------------------------------------------------------------

4.      Bemerkungen

4.1     WIN-OS/2 Konfiguration

        Beim ersten Starten der WINOS2 Oberflaeche wird automatisch der
        ELSA WINman aufgerufen, mit dem die WINOS2 Oberflaeche
        konfiguriert werden kann.
        Es steht Ihnen eine ONLINE-Hilfe zur Verfuegung.

        Standardmaessig wird der ELSA WINDOWS-Treiber WINNER08.DRV mit
        640x480x256 installiert.
        Die Dateien WINNERxx.DRV werden bei der Installation in das
        WINOS/2-Verzeichnis kopiert (befinden sich auf der OS/2
        Treiberdiskette gepackt in der Datei WINDOWS).


4.2     De-Installation:

        Dieser Treiber kann folgendermassen deinstalliert werden:

        1. Auf VGA zuruecksetzen

           - siehe Punkt 3.1

        2. Loeschen der OS/2 Treiber Dateien

           - WINNERMM.DLL       (bootdrive:\os2\dll)
           - WS3ACCEL.DLL       (bootdrive:\os2\dll)
           - WS3INIT.DLL        (bootdrive:\os2\dll)
           - BVHSVGA.DLL        (bootdrive:\os2\dll)
           - WINNER.PMI         (bootdrive:\os2)

             Beispiel:  DEL C:\OS2\DLL\WINNERMM.DLL
                        DEL C:\OS2\DLL\BVHSVGA.DLL


        3. Loeschen der WINDOWS-Treiber und des WINman.

           - WINNER??.DRV         (..\WINOS2\SYSTEM  bzw.  ..\WINDOWS\SYSTEM)
           - WINIC31.DLL

           - WINMAN.EXE           (..\WINOS2\SYSTEM  bzw.  ..\WINDOWS\SYSTEM)
                                  (bei aelteren Versionen auch im WINDOWS-Verzeichnis)
           - WINMADEU.HLP
           - WINMADEU.DLL
           - WINMAN.INI
           - WINMAN.MON


4.3     Dieser Treiber unterstuetzt folgende Grafikkarten:

        eine Liste ist im Kopf dieser Datei aufgefuehrt.


4.4     Voraussetzung:

        Um die Hardware-Unterstuetzung des DIVE-Interfaces zu nutzen,
        muessen 64 MB Adressraum in dem System zu Verfuegung stehen. Dieses
        ermittelt und konfiguriert der Treiber. Schlaegt dieser Vorgang
        fehl, kann dies folgende Ursachen besitzen :

             a) PCI Bus Rechner :
                  - mehr als 4031 MB Hauptspeicher
                    Abhilfe : keine
                  - aelteres System-Bios (nicht PCI konform)
                    Abhilfe : folgende Zeile der CONFIG.SYS zufuegen
                              SET VIDEO_APERTURE=A00
                              (Videospeicher ab Adresse 2,5GB)

             b) VL Bus Rechner :
                  - mehr als 64 MB Hauptspeicher
                    Abhilfe : keine
                  - BIOS ermittelte ungueltige Adresse
                    Abhilfe : folgende Zeile der CONFIG.SYS zufuegen
                              SET VIDEO_APERTURE=40
                              (Videospeicher ab Adresse 64MB)


-----------------------------------------------------------------------

5.      Versionshinweise

        VERSION 1.05.00

          - Verbesserte EnDIVE Speicherverwaltung, neues Filter Set
            Tool (keine aktive Video-DLL mehr noetig).
          - Cursor bei 16bpp und niedrigen Aufloesungen bei 1000AVI und
            1000PRO  korrigiert.
          - Erhoehte Stabilitaet bei Verwendung von IMP OS/2 und einigen
            anderen Programmen.
          - Fehlerhafte ICONS im Zusammenhang mit dem FIXPAK17 und
            32BPP behoben.

        VERSION 1.05.05

          - Pixelfehler mit schraffierten Linien behoben.
          - stehengebliebene Pixel mit StarImage 3.1 behoben
          - Fehler in der Funktion PolyScanLine (FM_LEAVEALONE)
            behoben.

        VERSION 1.06.11

          - ELSA VICTORY 3D

        VERSION 1.10.00

          - Truecolor und EnDIVE fuer ELSA VICTORY 3D

        VERSION 1.11

          - ELSA WINNER 3000 Serie
          - ColorWorks Fehlfarben im 24Bpp Modus behoben

        VERSION 1.12

          - Behandlung der Codepage im Zusammenhang mit Bitmap Fonts korrigiert
          - VICTORY 3D : Fehlerhafte Behandlung des GREYROP Flags behoben

        VERSION 1.13

          - Unterstuetzung der VL-Bus Karten (PRO/AVI)
          - WINNER 1000PRO Trap D behoben
          - WINNER 1000AVI/VL Testbild korrigiert
          - Y Filter (EnDIVE) fuer WINNER 3000 Serie

        VERSION 1.14

          - Fehlerhaftes Clippen innerhalb eines AVI Fensters behoben
          - Y Filter (EnDIVE) fuer WINNER 3000 Serie korrigiert
          - WINNER 3000, WINNER 2000AVI/3D, VICTORY 3D :
            SYS3175 in progman.exe bzw. Systemstillstand, wenn Soft-
            ware Cursor verwendet wurde, behoben.
            Systemstillstand nach dem Starten/Beenden eines AVI's
            behoben.

        VERSION 1.15

          - ELSA WINNER 1000 T2D
          - ELSA VICTORY 3DX
          - Anpassung an ELSAmotion MPEG Playback
          - Anpassung an das Videoplayback mit FixPak 26
          - Limitierung des EnDIVE supports fuer WINNER 3000 und VICTORY
            auf Videomodes mit einer MClock unter 135MHz. (S3 specs fuer
            den stream processor)

        VERSION 1.16

          - "EnDIVESet" (filter.exe) meldet Fehler sobald EnDIVE Hardware-
            seitig abgeschaltet wurde.
          - Anpassung der WINNER 3000-M/L an die ELSAmotion.
          - WINNER 2000AVI/3D :
               SYS3175 bei Benutzung einer Host-Applikation, welche "extended
               attributes" verwendet, behoben.
          - ELSA WINNER 1000 TRIO/V :
               Fehlerhaftes Loeschen des Hintergrundes am linken Fensterrand
               korrigiert
               Erhoehte Stabilitaet des Testbildes
          - Fehlerhafte Bitmap-Darstellung bei JAVA-Applets behoben
          - Treiber an PentiumPro und MMX angepasst
          - Verbessertes EnDive bei wenig Offscreen

-----------------------------------------------------------------------

6.      Bekannte Probleme

6.1     WINOS2-Ganzseitenbildschirm

        Falls fuer WINOS2 und WPS unterschiedliche Bildwiederholraten
        konfiguriert wurden, kann bei einigen Monitoren nach einem
        Wechsel zu WINOS2 der Schirm dunkel bleiben (oder aehnliches).
        Durch das Zurueckschalten auf die WPS wird dieser wieder
        restauriert.

        WINNER WINOS2 und Seamless Treiber:
        Benutzen Sie die Treiber WINNERxx.DRV von der
        OS/2-Treiberdiskette (WINDOWS.).


6.2     Lotus 1-2-3 f. OS/2 Vers. 2.0
        Lotus 1-2-3 kann nur im 8 BPP Modus betrieben werden.


6.3     Software- bzw. Color Cursor

        In folgenden Konfigurationen ist der Software Cursor fehlerhaft:

        2 MB Videospeicher:
            1600 x 1280 x 8 BPP
        Abhilfe:
            Verwenden Sie die Aufloesung 1600 x 1200 x 8 BPP

        4 MB Videospeicher:
            1600 x 1280 x 16 BPP
        Abhilfe:
            Verwenden Sie die Aufloesung 1600 x 1200 x 16 BPP

        8 MB Videospeicher:
            1600 x 1280 x 32 BPP
        Abhilfe:
            Verwenden Sie die Aufloesung 1600 x 1200 x 32 BPP

6.4     Bei der
           - ELSA VICTORY 3D
           - ELSA WINNER 3000S/M/L
           - ELSA WINNER 2000AVI/3D
        kann die Videobeschleunigung jeweils nur fuer ein Video zu
        einem Zeitpunkt zum Einsatz kommen. Ansonsten kommt Software
        Motion Video zum Einsatz.

        Abhilfe: Beenden Sie ein Video, bevor Sie das naechste starten.

        Weiterhin muss die gewaehlte Aufloesung genug Video-RAM uebrig
        lassen, um ein Bild mit der Aufloesung des Videos abzuspeichern.
        Kann der Treiber die Hardwarebeschleunigung nicht einsetzen,
        weicht er auf Software Motion Video aus.

        Abhilfe: Waehlen Sie eine geringere Bildschirmaufloesung.

        Diese Grafikkarten unterstuetzen das Verkleinern von Videos
        durch die Videohardware nicht. Bestimmte Verkleinerungen
        fuehren deswegen zu Problemen bei der Anzeige.

        Die Videohardware kann bis zu maximal 135MHz Pixelfrequenz
        betrieben werden. Dieser Maximalwert wird jedoch bei hoeheren
        Aufloesungen ueberschritten. In diesem Fall weicht der Treiber
        auf Software Motion Video aus. Wir empfehlen daher Video
        Playback in einer Aufloesung von 1024x768. In dieser koennen
        in jeder Farbtiefe mit hohen Bildwiederholraten AVI Files
        abgespielt werden.


-----------------------------------------------------------------------

7.      EnDIVE

        Das mitgelieferte "ELSA EnDIVE Filter"-Tool bietet Ihnen die
        Moeglichkeit, verschiedene Aspekte von EnDIVE zu beeinflussen
        und zu beobachten.

        Sie koennen zu Testzwecken oder bei Programmen mit fehlerhafter
        EnDIVE-Unterstuetzung EnDIVE ganz abschalten (dies sollte vor
        dem Aufruf der Programme geschehen), sowie X- und Y-Filter
        einschalten.

        Die "Video Memory" Anzeige informiert Sie ueber die Ausnutzung
        des Offscreen-Speichers.

7.1     X und Y Filter

        Diese verbessern die Darstellung bei vergroesserten AVI
        Filmen.  Der X Filter interpoliert die Bildpunkte in
        horizontaler Richtung und der Y Filter in vertikaler Richtung.

        Der Y Filter kann nur angewendet werden, wenn genuegend
        Offscreen-Speicher vorhanden ist. Ansonsten wird er ignoriert.

        Die Filter koennen mit dem mitgelieferten Tool "ELSA EnDIVE
        Set" gesetzt werden.  Standardmaessig ist der X Filter
        eingeschaltet.

-----------------------------------------------------------------------

8.      Einstellung (CONFIG.SYS)

        Mittels des SET Befehls in der CONFIG.SYS koennen diverse
        Einstellung, die das Verhalten des Treibers beeinflussen,
        vorgenommen werden.

8.1     SET VIDEO_APERTURE=xxx

        siehe unter Punkt 4.4

8.2     SET ELSA_RESET=[H|L]

        Hiermit lassen sich 2 vordefinierte Aufloesungen einstellen:
        H = 1024x768x8@75Hz
        L =  640x480x8@60Hz

        Diese Einstellung wird dem, was durch den "Resolution Manager"
        eingestellt wurde, vorgezogen und ist, solange wie diese Zeilen
        in der CONFIG.SYS vorhanden sind, gueltig.

8.3     SET USE_SMALL_FONTS=[0|1]

        Hierdurch kann eingestellt werden, ob in einer Aufloesung
        groesser als 800x600 (HiRes-Mode) "small icons" verwendet
        werden sollen oder die Standard Einstellung.

        1 = benutze "small icons/fonts"
        0 = benutze Standardgroessen.

        Da diese Funktionalitaet von den Definitionen fuer
        Bildschirmtreiber seitens IBM abweicht, werden keine Garantien
        fuer die einwandfreie Funktion mit allen PM-Programmen uebernommen.

        Hinweis : Die Einstellung fuehrt zu einer fehlerhaften Anzeige des
                  "Maximize Window Button".


8.4     SET USE_FIXPAK17=[0|1] (nur Warp 3.x)

        Mit dem Fixpak 17 wurde ein alter Fehler der GraphicsEngine
        behoben. Da der Treiber keinen Anhaltspunkt hat, ob es sich um
        ein System mit oder ohne Fixpak 17 handelt, wird dies durch
        diese Einstellung erledigt.

        1 = System mit Fixpak 17
        0 = System ohne Fixpak 17
