	#
	| LIESMICH Datei fuer
	|
        | ELSA WINNER AutoCAD/DOS-Treiber, Ver 4.23.03
	|
	|	GLoria 4/8
	|       WINNER 1000AVI
	|	WINNER 1000ISA
	|	WINNER 1000PRO
	|	WINNER 1000PRO/X
	|	WINNER 2000PRO
	|	WINNER 2000PRO/X
	|	WINNER 3000-S
	|	WINNER 3000-M
	|	WINNER 3000-L
	|
	| Copyright (c) 1993-97 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
	|
	| Sonnenweg 11
	| D-52070 Aachen
	|
        | Telefon    : +49-(0)241-606-0
        | FaxBox     : +49-(0)241-606-9830
        | Support-Fax: +49-(0)241-606-6399
        | BBS (Modem): +49-(0)241-606-9800
        | BBS (ISDN) : +49-(0)241-606-9820
        | CompuServe : GO ELSA
        | WWW        : http://www.elsa.de
        |
	| 11.04.97, ihensche


	Inhaltsuebersicht

	1.      Uebersicht
	2.      Verzeichnisinhalt
	3.      Installation
	4.      Bemerkungen
	5.      Versionshinweise sowie Aenderungen und bekannte
                Probleme

-----------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht

	Dieses Verzeichnis beinhaltet den WINNER ELSAadi
	Treiber fuer AutoCAD R12, AutoCAD R13 und andere
        Programme mit ADI 4.2 Schnittstelle.


-----------------------------------------------------------------------

2.      Verzeichnisinhalt

	Das Verzeichnis ACAD enthaelt die folgenden Dateien:

	README          englische Version dieser LIESMICH Datei
	LIESMICH        die Datei, die Sie gerade lesen
	ELSAADI.EXE     selbstexpandierende Archivdatei, die Liste der
			entstehenden Dateien finden Sie in ADI2-D.ASC
			bzw. im Handbuch

        ELSAMENU.EXE    selbstextrahierende Archivdateien fuer ELSAICON
        ELSADWG.EXE
        ELSATOOL.EXE

-----------------------------------------------------------------------

3.      Installation

	Die Installation ist im Handbuch in Abschnitt "Installation"
        und in der Datei ADI2-D.ASC beschrieben.
        Verwenden Sie dazu die ELSA Installationsprogramme WINSETUP
        bzw. SETUPDOS, welche sich im Verzeichnis ..\DOS befindet.

-----------------------------------------------------------------------

4.      Bemerkungen

	Besonderheiten des Treibers wie z.B. Erweiterungen gegenueber
	der ADI Spezifikation finden Sie in ADI2-D.ASC bzw. im
	Handbuch, Abschnitte "Besonderheiten des Treibers",
	"Zusaetzliche AutoCAD-Befehle" u.a. beschrieben.


-----------------------------------------------------------------------

5.      Versionshinweise sowie Aenderungen und bekannte Probleme


	Aenderungen zur Version 4.23.03
	-------------------------------

        Die Voreinstellung zur Zweischirmgrafik wurde geaendert.

        Die alte Option 'Kein Zweischirmbetrieb'(/ndd) wurde ersetzt
        durch die neue Option 'DUALadi' (/dual). Diese Option ist in
        der Voreinstellung des Treiber abgeschaltet. Ebenfalls
        wurde die Voreinstellung fuer die Option 'Bildschirme tauschen'
        (/2ndbrd) geaendert.

        Diese Aenderungen bewirken, dass nach der Konfiguration von
        ELSAadi (4.23.03) die grafische Oberflaeche von AutoCAD auf
        dem Grafikbildschirm erscheint und die Eingabeaufforderung auf
        dem primaeren DOS-Bildschirm.

        Wird anschliessend ueber das Konfigurationsmenu des Treibers
        im Untermenue 'Bildschirm' die Option 'DUALadi' eingeschaltet,
        so erscheint nach der Neuinitialisierung des Treibers das
        grafische Birdview-Fenster auf dem primaeren DOS-Bildschirm.

        Mit einer Neueinstellung der Option 'Bildschirme tauschen'
        im gleichen Menue koennen die Inhalte der Bildschirme
        getauscht werden.

        Achtung: Wird in dieser Einstellung die Option 'DUALadi'
        wieder deaktiviert, so erscheint nach der Neuinitialisierung
        des Treibers die grafische Oberflaeche von AutoCAD auf
        dem primaeren DOS-Bildschirm. Der zweite Grafikbildschirm
        bleibt schwarz! Hier ist keine Textausgabe im DOS-Modus
        moeglich! In dieser Situation sollte auch die Option
        'Bildschirme tauschen' neu eingestellt werden.

        Bekannte Probleme:
        ------------------

        Wenn Sie unter Genius 13.1 die PowerSnap Funktion benutzen
        kann es beim Verschieben von Objektem mit aktivem PowerSnap 
        zu Pixelfehlern und Abstuerzen kommen.
        Dies tritt mit allen Display-Treibern auf, die keine Draglist 
        unterstuetzen.
        ABHILFE: Editieren Sie die GENPRESE.CFG Datei im Genius 
                 Verzeichnis.
                 Aendern Sie im Abschnitt [OSWiz] (Einstellungen des
                 PowerSnap und der Punkteingabe) den Schluessel 
                 "NoRedrawInDraggen" (Voreinstellung ist 0 oder -1).
                 Dieser sollte auf 1 gesetzt werden:
                 NoRedrawInDraggen [...] = 1       


	Aenderungen zur Version 4.23.02
	-------------------------------

        Unterstuetzung von WINNER 3000-M und WINNER 3000-L

        Einschraenkung:

        1) Bei WINNER 3000-S /-M /-L muá bei der Konfiguration
           der Farbtiefe bei True Color der Wert 24 eingestellt werden.
           Die Einstellung 16 Mio Farben ueber das Standardmenue fuehrt
           zur Standardeinstellung zurueck.


        Aenderungen zur Version 4.23.01
        -------------------------------

        Einschraenkungen:

        1) Keine Unterstuetzung fuer AutoCAD Release 11

        Der Treiber kann nicht unter AutoCAD Release 11 eingesetzt
        werden!  Die Unterstuetzung fuer AutoCAD R11 ist eingestellt.
        Bei weiterem Einsatz von AutoCAD R11 verweisen wir auf die
        ELSAadi Treiber aelterer Versionen.


        2) Keine Unterstuetzung fuer 3D Studio


        Neue Besonderheiten:

        1) Grafisches Textfenster

        Beim Umschalten auf den Text Bildschirm (Taste F1) wird
        der Grafikmodus nicht verlassen. Es erscheint ein Textfenster
        zur graphischen Ausgabe von Text auf dem Grafikbildschirm.

        Wird neben dem Grafikbildschirm ein Monochrombildschirm zur
        Text- Ein- und Ausgabe eingesetzt (in diesem Fall ist der
        Parameter -mono in die Parameterdatei *.prm einzutragen!),
        wird die Textausgabe in einem grafischen Textfenster
        automatisch unterdrueckt.

        Voraussetzung fuer die Textausgabe in einem grafischen
        -------------
        Textfenster sind:

        - AutoCAD R12 oder hoeher,

        - die benutzte Aufloesung und Fontgroesse laesst eine
          Darstellung von mindestens 27 Textzeilen und 82 Textspalten
          auf dem Grafikbildschirm zu.

        - der mit dieser version des Treibers neu eingefuehrte
          Parameter -nowin (s.u.) darf in der Parameterdatei nicht
          gesetzt werden.

        Zur Unterdrueckung der Textausgabe in einem Textfenster auf
        dem Grafikbildschirm, wurde der neue Parameter -nowin
        eingefuehrt. Dieser kann innerhalb des Konfigurationsmenues
        "BILDSCHIRM" per Mausklick gesetzt, bzw. zurueckgesetzt
        werden. Ebenfalls kann dieser Parameter mittels eines
        herkoemmlichen Editors in die Parameterdatei *.prm ein-
        getragen, bzw. aus ihr entfernt werden.

        2) Sprachen-Kurzbezeichnungen

        Die Sprachenerkennung innerhalb des Treibers erfolgt nicht
        laenger ueber die Angabe des Laendercodes (Parameter -cc,
        z.B. fuer deutsch = 49), sondern ueber eine Sprachen-
        Kurzbezeichnung, die auch AutoCAD verwendet. Hierzu wurde
        ein neuer Parameter , -lg ( fuer "language"), eingefuehrt.
        Die Kurzbezeichnung fuer deutsch ist "de", fuer englisch
        entsprechend "en". Wird dieser Parameter nicht explizit
        in die Parameterdatei eingetragen, so versucht der Treiber
        zunaechst die auch von AutoCAD benutzte Sprache, fuer
        Treibermeldungen und Menues zu nutzen. Schlaegt dieser
        Versuch aus irgend einem Grund fehl, wird englisch als
        Sprache genutzt.

        Der neue Parameter -lg ersetzt den Parameter -cc. Ist der
        Parameter -cc nach einem Update des Treibers innerhalb
        der Parameterdatei gesetzt so wird dieser ignoriert.

        Innerhalb des Konfigurationsmenues "MENUES" kann die
        gewuenschte Sprachen-Kurzbezeichnung eingetragen werden.
        Dies kann gleichfalls durch editieren der Parameterdatei
        erreicht werden. Als Beispiel fuer die Kurzbezeichnung
        fuer die deutsche Sprache kann hier

                         -lg de

        eingetragen werden.

        Folgende Sprachen-Kurzbezeichnungen werden von dieser Version
        des Treibers unterstuetzt:

                         cs -  tschechisch
                         de -  deutsch
                         en -  englisch
                         es -  spanisch
                         fr -  franzoesisch
                         it -  italienisch
                         pl -  polnisch

        Merke: Sobald die Sprachen-Kurzbezeichnung innerhalb des
               Konfigurationsmenues oder innerhalb der Parameterdatei
               gesetzt ist, bekommt sie hoechste prioritaet. D. h.
               auch wenn sie mit einer deutschen AutoCAD Version
               arbeiten, wird der Treiber diejenige Sprache waehlen,
               die durch die Sprachen-Kurzbezeichnug gegeben ist.


        Mit der Aenderung vom Laendercode zur Sprachen-Kurzbezeichnung
        wurden auch die Dateinamenerweiterungen zu  den  Menuedateien
        geaendert.  Statt  der  bisherigen Erweiterungen  .M49  oder
        .M01  lauten  die  geaenderten Erweiterungen jetzt .Mde fuer
        deutsche Menues oder .Men fuer englische Menues. Trotz dieser
        Aenderung koennen Menuedateien mit einer alten Dateinamens-
        erweiterung vom Treiber geladen werden. Eine Inkompatibilitaet
        aufgrund der neuen Dateinamenserweiterungen  gibt  es  somit
        nicht.


        3) Internationalisierung des XSTATUS-Befehls

        Der Befehl XSTATUS lieferte bislang Informationen ueber den
        Treiberstatus in englischer Sprache. Diese Informationen
        erscheinen ab der Version 4.23.xx des ELSAadi Treibers
        in der jeweils genutzten Landessprache. Ist die Textausgabe
        in einem grafischen Textfenster aktiv, so erfolgt die
        Ausgabe des XSTATUS-Befehls in einem XSTATUS-Fenster.
        Wird die Textausgabe in einem grafischen Textfenster unter-
        drueckt (z.B. durch das setzen des Parameters -nowin), so muss
        zur korrekten Ausfuehrung des XSTATUS-Befehls zunaechst in
        den Textmodus zurueckgeschaltet werden (Taste F1).


        4) Keine weitere Unterstuetzung fuer folgende Parameter:

               -rpp  regen past plot
               -3ds  3D Studio
               -ncs  no clear screen



        Behobene Fehler:

        1) DPMS Powermanagement

        Tastatureingaben  hatten  bislang  keinen Effekt auf das
        Powermangement.  D.h.  Bei  ausschliesslicher   Bedienung
        von AutoCAD  ueber  die  Tastatur,   wurde  der  Bildschirm
        nach  Ablauf  der Abschaltzeit  abgeschaltet.  Nur  durch
        Aktivitaeten  mit  der  Maus  konnte  der  Bildschirm
        anschliessend wieder in den Bereitschaftsmodus geschaltet
        werden. Dieser Fehler wurde behoben.

        Bei Zweischirmbetrieb hat, sofern die Voraussetzungen
        gegeben sind, das Powermanagement Effekt auf beide
        Bildschirme.

        2) Unterstuetzung von festfrequenz Monitoren

        Das Timing von festfrequenz Monitoren wurde waehrend
        der Initialisierung der Hardware verfaelscht. Dieser
        Fehler wurde behoben.
