        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA WINNER POWERdraft Accelerator fuer MicroStation PC 5.x
        | und MicroStation PC 95 fuer Windows NT und Windows 95
        |
        | Ver. 01.00.02  fuer
        |
        |       WINNER 1000PRO/X
        |
        | Copyright (c) 1996 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
        |
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        |
        | Telefon    : +49/0-241-9177-0
        | FaxBox     : +49/0-241-9177-4
        | Support-Fax: +49/0-241-9177-213
        | BBS (Modem): +49/0-241-9177-981
        | BBS (ISDN) : +49/0-241-9177-7800
        | CompuServe : GO ELSA
        | WWW        : http://www.elsa.de
        |
        | 09.12.96, kg, ol


        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      Inhalt
        3.      Installation
        4.      Bemerkungen
        5.      Bekannte Probleme


------------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht

        Dieses Verzeichnis beinhaltet den WINNER POWERdraft Accelerator fuer
        MicroStation PC 5.x und MicroStation PC 95 fuer Windows NT und Windows 95.
        (siehe Abschnitt 2 fuer eine Liste der Dateien auf der Diskette).
        Diese Datei beinhaltet neueste Informationen, die Sie noch nicht
        im Handbuch Ihrer WINNER Grafikkarte finden. Soweit Informationen
        in dieser Datei nicht im Einklang mit dem Handbuch stehen sollten,
        sind die Informationen hier gueltig.


------------------------------------------------------------------------

2.      Verzeichnisinhalt

        Das Verzeichnis enthaelt die folgenden Dateien:

        README.TXT          englische Version dieser LIESMICH Datei
        LIESMICH.TXT        die Datei, die Sie gerade lesen
	Alle anderen Dateien gehoeren zum Setup-Programm.

------------------------------------------------------------------------

3.      Installation

        Vorraussetzung fuer die Installation des ELSA POWERdraft
        Accelerators fuer MicroStation ist eine lauffaehige
        Windows NT- oder Windows 95 Installation.
        Installieren Sie MicroStation PC auf Ihrer Festplatte wie im
        'Installation and Configuration Guide' beschrieben.
        Bitte benutzen Sie zur Installation des ELSA POWERdraft
        Accelerators das Program SETUP.

------------------------------------------------------------------------

4.      Bemerkungen

4.1.    Accelerator-Optionen

        Sie koennen den GLORIA Treiber einfach konfigurieren,
        indem sie den ELSA-Dialog im MicroStation-Hauptmenue aufrufen.

        Folgende Optionen koennen angegeben werden:

        Regen Extents :
          Bei einem REGEN kann mehr als der aktuell sichtbare Bereich in
          die Displayliste eingetragen werden. Dadurch stehen bei Pan-
          oder ZoomOut-Operationen die Daten direkt zur Verfuegung. Der
          Wert gibt den zu erfassenden Bereich in Vielfachen der Ansicht
          an. Geben Sie als Parameter den Wert 0 an, wird immer die
          gesamte Zeichnung in die Displayliste eingetragen
          (Standardeinstellung). Dieser Wert kann nicht auf 1 einge-
          stellt werden.

        Zoom Depth :
          Wie unter dem neuen Kommando REGEN erklärt, hängt die
          Zeichengenauigkeit mit einer Displayliste von der
          Vergrößerungsstufe der Zeichnung ab. Mit der Option Zoom
          Depth können Sie den Bereich angeben, in dem Sie
          typischerweise arbeiten. Vergrößern/verkleinern Sie aus diesem
          Bereich heraus, wird automatisch ein REGEN für diese Ansicht
          ausgelöst. Geben Sie als Parameter den Wert 0 an, wird nie ein
          automatischer REGEN ausgelöst (Standardeinstellung). Dieser Wert
          kann nicht auf 1 eingestellt werden.

        Stroke Tolerance :
          Beim Erstellen einer Displayliste wird die Zeichnung optimal vektorisiert.
          Das bedeutet, kein Punkt liegt mehr als einen halben Pixel von
          seiner tatsächlichen Position entfernt. Mit der Option Stroke
          Tolerance können Sie dieses Optimalitätskriterium modifizieren.
          Je kleiner Sie den Wert wählen, desto genauer wird die
          Zeichnung vektorisiert. Setzen Sie zum Beispiel Stroke
          Tolerance auf 0.1, liegt kein Punkt weiter als 0.1 Pixel von seiner
          tatsächlichen Position entfernt. Das bedeutet, daß Sie bei
          Vergrößerungsoperationen gekrümmte Zeichenelemente länger
          als gekrümmt und nicht als polygonal wahrnehmen können.
          Werte über 0.5 bedeuten entsprechend, daß gekrümmte
          Elemente eher polygonal erscheinen. Dafür werden die REGEN-
          und UPDATE-Operationen schneller.

        Enhanced Multi Level Mode :
          Normalerweise wird pro Ansicht (view) und Level eine
          Displayliste benutzt. Dies erfordert einen gewissen Speicher-
          und Verwaltungsaufwand. Wenn man nicht oder nur wenig
          levelorientiert arbeitet und nicht oder selten zwischen Leveln hin-
          und herschaltet, kann man mit dieser Option bis zu 10% kürzere
          REGEN- und UPDATE-Zeiten erreichen. Umschalten von
          Levels erzeugt allerdings ein REGEN.
          Ist die Option aktiviert, so werden die Elemente einer Zeichnung
          moeglicherweise in einer anderen Reihenfolge gezeichnet. Das
          kann zu einem veränderten Aussehen der Zeichnung fuehren.
          Falls dieses Verhalten unerwuenscht ist, so sollte die Option
          deaktiviert werden.

        Fuer naehere Informationen zu den Optionen lesen Sie bitte die
        entsprechenden Kapitel im GLORIA System-Handbuch.



------------------------------------------------------------------------

5.      Bekannte Probleme

        Elemente mit der Eigenschaft "Hole" werden eventuell nicht korrekt
        behandelt. Dies macht sich insbesondere dann bemerkbar, wenn
        gefuellte Elemente verwendet werden.

        Die Option "Fast Cells" im "View Attributes"-Dialog sollte
        deaktiviert sein.

	In MicroStation 95 sollte die Option "Use Backing Store" im 
	"Workspace/Preferences/ViewWindos" dialog deaktiviert sein.

