miro Computer Products AG                               12.12.1994

                        Aktuelle Informationen
                    ==============================

Allgemeine Hinweise:

        Fuer den Betrieb eines miroCRYSTAL Graphik-Boards muss 
        unbedingt die IO-Adresse 02E8h frei sein. Diese wird u.a. 
        von COM3-, COM4- und Gameport-Erweiterungen sowie von 
        einigen Netzwerkkarten verwendet. Ausserdem muessen Sie, wenn 
        vorhanden, Ihre VGA auf dem Motherboard deaktivieren.

        Falls der Rechner nicht mehr bootet oder falls das Monitor-
        Select-Programm das eingesetzte Graphik-Board nicht findet,
        so sind dies rechnerspezifische Probleme. Sie lassen sich 
        loesen, indem ROM-Shadowing fuer das Video-BIOS aktiviert 
        wird. Dies kann ueber das Motherboard-BIOS-Setup oder ueber 
        eine Option des verwendeten Memory-Managers geschehen. Fuer 
        MS-DOS 6.0 fuehren Sie dazu in der Datei CONFIG.SYS folgende 
        AEnderung durch:
        DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE ... ROM=C000-C800 ...
        Lesen Sie dazu bitte das Handbuch zu Ihrem Rechner bzw. 
        zu MS-DOS 6.0.


Hinweise zur Installation:

        Sollten Sie Probleme mit der Installation von Diskette haben,
        so koennen Sie diese auch in ein Verzeichnis Ihrer Festplatte 
        kopieren. Anschliessend muessen Sie mit dem Befehl SUBST diesem 
        Verzeichnis eine Laufwerksbezeichnung zuordnen. Lesen Sie dazu 
        bitte das MS-DOS Handbuch. 

        Wenn Sie Windows in einer Netzwerkversion installiert haben, 
        so kann es zu konfigurations-abhaengigen Problemen kommen. Die 
        Installation muss auf dem jeweiligen Arbeitsplatz erfolgen. 
        Dazu muss das Installationsprogramm in der Lage sein, Treiber, 
        Programme und Konfigurationsdateien in das lokale Windowsver-
        zeichnis des Arbeitsplatzrechners zu kopieren. Ausserdem muessen 
        die lokalen Dateien SYSTEM.INI, WIN.INI und CONTROL.INI sowie 
        die Gruppendatei MWINTOOL.GRP erzeugbar / beschreibbar sein. 
        Mit Hilfe des Monitor-Select-Programm und miroSUPERSCREEN muss 
        jeder Arbeitsplatz auf seine individuelle Ausstattung angepasst 
        werden. Dabei werden in den Dateien OCTO.MON und den drei obigen 
        *.INI Dateien arbeitsplatz-spezifische Daten eingetragen.

        Wenn Sie ihr altes Graphik-Board gegen eine miroCRYSTAL oder 
        diese untereinander austauschen, so sollten sie vorher Windows 
        wieder auf VGA umkonfigurieren. Sie vermeiden damit, dass beim 
        erneuten Starten von Windows ein falscher Treiber auf dem neuen 
        Graphik-Board laeuft und Ihr System abstuerzt. Fuehren Sie dann im 
        VGA-Mode die Installation des neuen Boards durch.


Hinweise zur Installation unter Norton Desktop:

        Wenn Sie als Kommando-Oberflaeche statt des Microsoft Programm-
        Managers den Norton Desktop installiert haben, so wird unter
        bestimmten Umstaenden die vom Installationsprogramm erstellte
        Gruppe mit den miroWINTOOLS (MWINTOOL.GRP) nicht mit in den
        Norton Desktop eingebunden. Binden Sie entweder diese Gruppe
        nach der Installation manuell in die Norton "Quick Access" 
        Gruppe ein (oeffnen Sie dazu das Laufwerksfenster, welches Ihr
        Windowsverzeichnis beeinhaltet sowie das "Quick Access"-Fenster
        und ziehen Sie die Datei MWINTOOL.GRP aus dem Laufwerksfenster
        in das "Quick Access"-Fenster. Lesen Sie dazu auch im Hand-
        buches fuer den Norton Desktop nach.) oder starten Sie vor!!! 
        dem Aufruf des Installationsprogramms den Programm-Manager 
        (PROGMAN.EXE) als Symbol.


Hinweise zu Windows:

        Bei Windows in der Aufloesung 640 x 480 sollten Sie mit
        miroSUPERSCREEN keine Einstellung "TV overscan" anwaehlen.

        Wenn Sie schwarze Symbole in einer Ihrer Programmgruppen
        vorfinden (bzw. eine darauf hinweisende Fehlermeldung),
        dann befinden sich zu viele Symbole in dieser Gruppe.
        Teilen Sie diese Gruppe in kleinere auf. Dies ist eine
        Beschraenkung von Windows bei Treibern mit 65k/16,7M Farben.

        Wenn nach dem Umschalten in die "MS-DOS-Eingabeaufforderung"
        Tastatureingaben nicht akzeptiert werden, so muss einmal die
        <ALT>-Taste gedrueckt werden. Windows ermittelt dann erneut
        den Zustand dieser Taste.
            
        In seltenen Faellen koennen Linien im Desktop stehenbleiben.
        In diesem Fall setzen Sie bitte in der Datei SYSTEM.INI unter
        [928.drv] den Eintrag VXPBLT=1.

         Um die optimale Performance unter MS Video fueer Windows zu 
        erzielen, sollten Sie in der WIN.INI in der Sektion 
        [drawdib] die Treiberparameter auf :
        "5,0,0,0" 	fuer 8  Bit
	"5,5,5,5" 	fuer 15 Bit
	"5,5,5,5" 	fuer 16 Bit
	"5,0,5,5" 	fuer 24 Bit 
        aendern.

        Es kann in Ausnahmefaellen passieren, dass zusaetzlich eingebaute
	Hardware den Grafiktreiber behindert. Der Effekt ist dann z.B. ein 
	"haengender" Mauszeiger, Probleme mit bestimmten Netzwerkkarten oder
	auch fehlende Zeichen im Modembetrieb. In solchen Faellen sollten Sie 
	in der Datei SYSTEM.INI unter [928.drv]	die Zeile
	  FIFO=1 
	einfuegen.

        In der Datei SYSTEM.INI sollte in der Sektion [386Enh] ein
        Eintrag EMMEXclude=A000-FFFF aufgenommen werden. Damit wird
        der gesamte Adapterbereich von der Suche nach freien Speicher-
        bloecken ausgeschlossen.

        miroSCOPE muss geschlossen werden, bevor die "MS-DOS-Eingabe-
        aufforderung" aufgerufen wird. Ansonsten kann nicht mit 
        <ALT>+<RETURN> von der Vollbild- in die Fensterdarstellung
        umgeschaltet werden.
       
        Einige Applikationen benutzen unter Windows nicht Windows-Konforme 
        Verfahren um Bitmaps zu aendern. In solchen Faellen sehen diese 
        Bilder "zerhackt" aus. Mit dem Eintrag 
        DDBCACHE=0
        in der Datei SYSTEM.INI unter [928.drv] koennen Sie diesen Effekt
        umgehen.
                
        Das miroSCREENADJUST Tool sollte nicht mit einem Festfrequenzmonitor
        eingesetzt werden, da es moeglich ist dass dieser bei Bildgroessen-
        aenderung ausserhalb seiner Spezifikation betrieben wird. Veraendern 
        Sie mit dem miroSCREENADJUST TOOL die Bildgroesse und Bildlage nicht 
        zu allzu stark von der Standard-Einstellung, da Ihr Monitor sonst 
        beschaedigt werden koennte.
        
        Es ist nicht moeglich in einem DOS-Fenster einen hoeheren Graphik Modus
        als VGA zu benutzen.

        Sollten Sie mit dem miroPINBOARD die Aufloesung vergroessert haben,
        duerfen Sie in dieser Windows-Sitzung eine hoehere Farbtiefe
        mit dem miroSUPERSCREEN Tool nicht einstellen und abspeichern.

        Wenn Sie ein MEMORY PARITY ERROR oder ein PAGE FAULTerhalten, Aendern
        Sie bitte in der SYSTEM.INI in der Sektion [928.drv] folgende Zeile:
        LinBase=1024

	Unter Paintbrush werden sehr schmale Freihandlinien
	zum Teil verschieden dick dargestellt.

