miro Computer Products AG                                 23.09.1996

miroVIDEO 22SD                                            Version 2.00

WICHTIGE HINWEISE ZUR INSTALLATION
===============================================================================
Starten Sie Windows vor der miro-Treiberinstallation mit den VGA-Treibern !

Beachten Sie bitte, dass die I/O Adresse 2E8 frei sein muss. Diese wird zum
Beispiel von der seriellen Schnittstelle COM4 genutzt!

Weiterhin sollten Sie beachten, dass saemtliche miroVIDEO Grafikkarte einen 
PCI Interrrupt benoetigen.

Entfernen Sie bitte alle anderen VGA Grafikkarten aus Ihrem Rechner bzw.
schalten Sie eine evtl. auf dem Mainboard vorhandene on-board VGA ab.

Aktivieren Sie bitte das VIDEO-ROM Shadowing in Ihrem Rechner BIOS
oder ueber die Option ROM Ihres Memory Mangers
(z.B. C:\DOS\EMM386.EXE ROM=C000-C800)

Wenn Sie Windows in einer Netzwerkversion installiert haben, so kann es zu
konfigurationsabhaengigen Problemen kommen. Die Installation muss auf dem
jeweiligen Arbeitsplatz erfolgen. Dazu muss das Installationsprogramm in der
Lage sein, Treiber, Programme und Konfigurationsdateien in das lokale
Windowsverzeichnis des Arbeitsplatzrechners zu kopieren. Ausserdem muessen
die lokalen Dateien SYSTEM.INI, WIN.INI und CONTROL.INI sowie die Gruppendatei
MWINTOOL.GRP erzeugbar / beschreibbar sein. Mit Hilfe des Monitor-Select-
Programms und miroSUPERSCREEN muss jeder Arbeitsplatz auf seine individuelle
Ausstattung angepasst werden. Dabei werden in den Dateien OCTO.MON und den
drei obigen *.INI Dateien arbeitsplatz-spezifische Daten eingetragen.

Um in DOS hoehere Bildwiederholfrequenzen zu erreichen, rufen Sie bitte
das Programm S3REFRSH.EXE (Liegt in Ihrem MIRO\COMMON Verzeichnis) auf.

EINSCHRAENKUNGEN
===============================================================================
60x480xTC                      Kein TV Overscan moeglich.

miroSCREENADJUST               Nicht mit Festfrequenzmonitoren benutzen.
                               Sie sollten die Bilgroesse und Position nicht
                               allzu stark von den Standard-Einstellungen
                               veraendern, da sonst der Monitor beschaedigt
                               werden koennte.

Bitte benutzen Sie bei Problemen das miroDRIVER-Control Programm !
=============================================================================

FEHLERERSCHEINUNG              BEHEBUNG
===============================================================================
Schwarze Icons auf dem         Tritt nur bei Farbtiefen groesser 256 Farben auf
Desktop                        und ist ein Fehler des Windows Programm-Managers.

Linien bleiben auf dem         In der Datei SYSTEM.INI in der Sektion [928.DRV]
Desktop stehen                 VXPBLT=1 setzen.

Keine Eingabe in der           Einmal die <ALT>-Taste druecken.
Dos-Box moeglich

Haengender Maus Cursor         In der Datei SYSTEM.INI in der Sektion [928.drv]
bzw.Netzwerkprobleme           den Eintrag FIFO=1 ergaenzen.

Bei Speicherproblemen          In der Datei SYSTEM.INI in der SEKTION [386.Enh]
und Abstuerzen                 EMMEXCLUDE=A000-EFFF einfuegen.

Keine WINTOOL-Gruppe           Ziehen Sie die MWINTOOL.GRP aus dem Laufwerks-
unter dem Norton Desktop       fenster in die QUICK-ACESS Gruppe oder auf den
                               Desktop.

Vergroesserte AVI Dateien      Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor der miro
werden ruckelnd abgespielt     Treiberinstallation MS Video for Windows 1.1e
                               installiert haben, da erst ab dieser Version das
                               DCI Interface unterstuetzt wird.
                               Wenn die Installation richtig durchgefuehrt wurde,
                               stehen folgende Zeilen in Ihrer SYSTEM.INI in der
                               Sektion [driver]:

                               VIDS.DRAW=UDH.DLL
                               DCI=DISPLAY

                               Die Videodateien sollten sich moeglichst auf
                               einer Festplatte befinden. Viele CD Laufwerke
                               haben zu hohe Zugriffszeiten.Sie sollten Ihre
                               Festplatte defragmentieren. Dies koennen Sie z.B.
                               mit dem MS-DOS Programm DEFRAG.EXE erreichen.Sie
                               sollten bei IDE-Festplatten unter Windows for
                               Workgroups den 32 Bit Modus fuer Laufwerk und
                               Dateien benutzen.
  
miroPinboard laesst sich       Bitte haengen Sie in der WIN.INI die Eintraege der
nicht starten. Keine Patch-    Zeile load= an die run Zeile an. Wichtig ist, dass
punkte gefunden.               das miroPINBOARD zuerst geladen werden muss.

Schwarze Flaechen nach         Bitte aendern Sie in Ihrer PIF Datei die
Beenden von PIF Dateien.       Aufloesung auf "TEXT".
