miro Computer Products AG                                             22.11.96

miroCRYSTAL 22SD twin                                             Version 1.01

WINDOWS 95 Treiber

WICHTIGE HINWEISE ZUR INSTALLATION
==============================================================================
Starten Sie Windows vor der miro-Treiberinstallation mit den VGA-Treibern !

Entfernen Sie bitte alle anderen VGA Grafikkarten aus Ihrem Rechner bzw.
schalten Sie eine evtl. auf dem Mainboard vorhandene on-board VGA ab.

Die aktuelle Windows 95 Treiber (Rev 1.00) unterstuetzen keine Einschirm-
konfiguration auf der Basiskarte. Booten Sie bitte vom Aufsteckmodul (unterer 
VGA-Stecker und Standard-Einstellung: beide Dip-Schalter aus), falls Sie unter
Windows 95 in Einschirmkonfiguration arbeiten wollen.

Die Windows 95 Treiber Software ist fuer die Installation von CD-ROM ausgelegt. 
Falls Ihre Software nur auf Disketten vorliegt (beta-Status, Update etc.), 
muessen Sie den kompletten Inhalt der Disketten zunaechst in ein Verzeichnis 
Ihrer Wahl auf der Festplatte kopieren:
Z.B. von A: aus in das Verzeichnis C:\TMP kopieren: "XCOPY A:\*.* C:\TMP /S"
Die Installation kann dann Windows 95 konform erfolgen (siehe Installations-
Handbuch).

Installation der miro-Treiber und miroWINTOOLS:
===============================================
Starten Sie bitte Ihr Windows 95 und klicken Sie im Startmenue auf das 
"Ausfuehren..." Icon. Anschliessend geben Sie den Befehl "X":\ SETUP ein und 
klicken auf "OK". Das miro*win Installationsfenster wird geoeffnet und durch 
Anklicken der Schaltfläche  "Installieren..." starten Sie das Programm.
Die miro Treiber und miroWINTOOLS werden kopiert.

Bei Zweischirmkonfiguration:
Bei der Erstinstallation muß, nachdem in der "Sytemsteuerung/Eigenschaften von 
Anzeige/Konfiguration aendern/Modell auswaehlen" als Grafikkarte "miro S3 Twin 
PCI" und als Bildschirm miro Twinface ausgewaehlt  wurde, ein Systemstart 
durchgeführt werden. Nach dem Neustart erscheint in der "Systemsteuerung 
/ Eigenschaften von Anzeige" ein neuer Reiter (TWINFACE).  

Nach dem Neustart koennen unter dem Reiter "TWINFACE" die Monitore fuer die 
Boards 0 und 1 ausgewaehlt werden. Board "0" entspricht dem Hauptboard (oberer 
Anschluss). Board "1" entspricht dem Zusatzmodul (unterer Anschluss). Nach der 
Auswahl der Monitore muss das System erneut gebootet werden. Nach dem Neustart 
koennen Aufloesung und Farbtiefe veraendert werden. 
Bitte benutzen Sie zur Veraenderung der Aufloesung und Farbtiefe nur den 
Reiter miroTWINFACE unter dem Dialogfenster Eigenschaften, da ueber den 
Windows 95 Standard-Weg (der Reiter Einstellungen) nicht alle Aufloesungs-
varianten angeboten werden.	
Veraendern Sie die Aufloesung nur aufsteigend, da in absteigender Richtung 
keine symetrischen Aufloesungen gewaehlt werden koennen.  

EINSCHRAENKUNG
==============================================================================
miroSCREENADJUST               Nicht mit Festfrequenzmonitoren benutzen.
                               Sie sollten die Bildgroesse und Position nicht
                               allzu stark von den Standard-Einstellungen
                               veraendern, da sonst der Monitor beschaedigt
                               werden koennte.
                               Bitte beachten Sie, dass bei Zweischirm-
                               Konfiguration im miroPINBOARD keinerlei Ausgabe-
                               beschraenkungen (Nutze nur links/nur rechts) ein-
                               gestellt sein duerfen, waehrend miroSCREENADJUST
                               laeuft. 

miroTINTCONTROL                In Farbtiefen groesser als 256 Farben wird
                               nur die Hauptkarte unterstuezt. Grundsaetzlich 
                               werden im Zweischirmbetrieb beide Monitore 
                               gleich kalibriert. Falls Sie unterschiedliche
                               Monitore benutzen, koennen Sie daher nur einen
                               optimal abgleichen.

miroPOWERSAVE                  Wird aktiv, falls als Bildschirmschoner gewaehlt
                               und der ausgewaehlte miro-Monitor die Energiespar-
                               funktion unterstuetzt. Falls Sie sich bei einem 
                               Ihrer Monitore nicht sicher sind, ob er Power-
                               saving unterstuetzt, waehlen Sie einen Standard- 
                               Monitor (Multi-Frequenz Monitor) mit geeigneter
                               Zeilenfrequenz aus. Auf die Weise gewaehrleisten 
                               Sie, dass miroPOWERSAVE nicht versuchen wird, 
                               den entsprechendem Schirm abzuschalten.
                               Die Windows 95-interne Energiesparfunktion für
                               Monitore laesst sich bei Zweischirmkonfiguration 
                               nicht betreiben.

===============================================================================

FEHLERBESCHREIBUNG             BEHEBUNG
===============================================================================
Keine Eingabe in der           Einmal die <ALT>-Taste druecken.
Dos-Box moeglich

Schwarze Bildschirme beim      Sorry, sorry. Derzeit nicht möglich.
Abspielen von AVI auf          Abhilfe mit nächster Treiber Version.
"Full Screen" in Zweischirm-
konfiguration


Allgemeines:
==========
1.) Sollte Windows 95 auf VLB-Rechnern nicht starten, bzw. beim Wechsel in 
    die DOS-Box, so kann man die Basisaddresse fuer die lineare Speicher-
    adressierung manuell einstellen:

        Datei System.ini:
        [Display]
        LinBase=<Addresse> in MB

        z.B. 64, 128 oder 192
2.) Da ein DIB-Engine-Treiber nicht fuer Video for Windows geeignet ist,
    werden die optimierten Treiber erst voll genutzt, wenn das Pinboard in
    dem entsprechenden Modus die Eintraege in die Win.ini Datei gesetzt hat.

    -> Starten Sie das PinBoard moeglichst immer mit dem Start von Windows.
       Es berichtigt automatisch die Eintraege von VfW, selbst wenn sie mit dem
       Control-Panel die Aufloesung aendern!
3.) Bei Benutzung des miro Pinboard kann es vorkommen, dass die Umschaltung von
    den virtuellen Modi zu den reellen Aufloesungen nicht sofort funktioniert. 
    Sollte dieser Fall eintreten, so empfehlen wir den Modus 640 x 480 
    anzuwaehlen und erst dann auf eine hoehere Aufloesung umzuschalten.


