miro Computer Products AG                                 06-12-1996

                                                          Version 3.00


La carte miroMEDIA 3D
=====================


Le présent CD contient, outre le logiciel système pour la carte
miroMEDIA 3D, les composants suivants:

        Windows 95                                              
        ----------
        1. DirectDraw miro pilotes
        2. Microsoft DirectX 3.0
        3. Microsoft DirectVideo
        4. Microsoft ActiveMovie 1.0
        5. fichiers exemple


        Windows NT 4.0  
        --------------
        1. DirectDraw miro pilotes
        
        Windows NT  3.51
        ----------------
        1. miro pilotes 

        
        Windows 3.x
        -----------
        1. Native S3-Treiber
        2. S3 Refresh
        3. S3 VBE 2.x
        4. Galileo utilitaire


Remarques importantes concernant Windows 95:
============================================

La carte miroMEDIA 3D est un adaptateur graphique moderne hautement intégré
et comportant par ailleurs un moteur 3D. Les fonctions ne peuvent être
exploitées pleinement que lorsque l'extension système "DirectDraw" de
Microsoft est installée. Comme celle-ci ne fait pas encore partie de la
fourniture standard de Windows 95, il convient d'installer tout d'abord
"ActiveX" sur votre ordinateur. L'installation de "ActiveX" se fait sans
problème à l'aide du menu de sélection du CD.

Lorsque "DirectDraw" est installé via "ActiveX", installez les pilotes
graphiques miro. Ils offrent des fréquences d'images élevées et un affichage
graphique optimisé.




Installation des pilotes graphiques miro et des utilitaires miroWINTOOLS
pour Windows 95:
=====================================================================



Attention:   L'installation des pilotes miro pour Windows 95 peut se faire via
             le programme d'installation du CD fourni ou via l'icône
             "Affichage" du panneau de configuration.

Ces pilotes miro pour Windows 95 doivent uniquement être utilisés avec les
cartes graphiques miro suivantes en tant que solution un écran:

     miroMEDIA 3D

     
Les solutions deux écrans (Twinface) ou des combinaisons de ces cartes
graphiques entre elles ou avec d'autres cartes graphiques ne sont pas
supportées!!!


Installation des pilotes miro et des utilitaires miroWINTOOLS:
==============================================================

L'installation des pilotes miro pour Windows 95 est très confortable: il suffit
d'exécuter le programme d'installation du CD. Lancez Windows 95 et introduisez
le CD miro dans le lecteur. Le démarrage du CD est automatique. Le programme
vous propose les composants dont l'installation est possible.

Les pilotes miro et les utilitaires miroWINTOOLS sont copiés. La fenêtre
"Propriétés Affichage" est alors affichée avec le registre "Paramètres".
Dans ce registre, vous cliquez sur le bouton "Modifier la configuration".
Le menu suivant vous permet de sélectionner la carte graphique et l'écran qui y
est raccordé. Lorsque vous cliquez sur le bouton "Modifier", qui est
d'ailleurs complété par le nom du pilote installé jusqu'ici pour votre
carte graphique, un autre menu est affiché dans lequel "miroMEDIA 3D" vous
est proposé en tant que modèle.

Ensuite, confirmez votre choix en cliquant sur "Accepter". Pour que vos 
réglages deviennent effectifs, vous devez redémarrer l'ordinateur. Après le
redémarrage, vous pouvez modifier en fonction de vos besoins la résolution
et le nombre de couleurs dans le panneau de configuration.

Autre possibilité
=================
Pour installer les pilotes miro pour Windows 95, lancez Windows 95 et cliquez
sur l'icône "Affichage" du panneau de configuration. Cliquez ensuite sur
le bouton "Modifier la configuration" du registre "Paramètres". Un menu est
alors affiché. Sélectionnez la carte graphique et l'écran qui y est raccordé.
Lorsque vous cliquez sur le bouton "Modifier" dans la ligne contenant le nom
du pilote installé jusqu'ici pour la carte graphique, un autre menu est
affiché.Sélectionnez-y "Disquette...". Introduisez alors le CD comportant les
pilotes miro pour Windows 95 dans le lecteur. Sélectionnez le lecteur de CD en
cliquant sur le bouton "Rechercher". Passez dans le répertoire "MEDIA 3D" et
confirmez en cliquant sur "OK". 

"miroMEDIA 3D" vous est alors proposé en tant que modèle. 

Ensuite, confirmez votre choix en cliquant sur "Accepter". Pour que vos 
réglages deviennent effectifs, vous devez redémarrer l'ordinateur. Après le
redémarrage, vous pouvez modifier en fonction de vos besoins la résolution
et le nombre de couleurs dans le panneau de configuration.


Remarques importantes concernant l'installation et la réinstallation:
=====================================================================


Attention: les premières versions de Windows 95 livrées peuvent causer de
grands problèmes en rapport avec la détection automatique du matériel en cas
de réinstallation complète. Pour éviter ces problèmes, désactivez la
détection automatique dans la boîte de dialogue "Assistant ajout de nouveau
matériel" et choisissez le modèle "Carte graphique standard (VGA)" pour le
"Type de matériel" "Carte graphique" (cf. 4). Dans les versions ultérieures
de Windows 95, ce problème ne se présente plus.
  

1.) N'essayez pas de travailler sous Windows 95 avec des pilotes miro pour
    Windows 3.x. Si c'est toutefois le cas, veillez à supprimer tous les
    anciens pilotes miro pour Windows 3.x et toutes les entrées
    correspondantes dans SYSTEM.INI.
    
    
2.) Si vous travaillez avec un écran miro ou un écran multifréquence, nous vous
    recommandons d'utiliser le fichier Miromon.inf du CD d'installation. En 
    effet, cela vous garantit l'utilisation de paramètres d'écran spécialement
    adaptés. Vous cliquez sur le bouton "Modifier la configuration" sous
    "Propriétés Affichage". Le bouton "Modifier" de la boîte de dialogue
    "Ecran" vous permet d'accéder à la sélection du modèle d'écran.
    Lorsque vous cliquez sur le bouton "Disquette", vous accédez via le bouton
    "Rechercher" à une fenêtre de sélection des fichiers. Choisissez le CD
    d'installation sous "Lecteur", ce qui vous permet de passer dans le
    répertoire d'installation de miroMEDIA 3D. Les fichiers mirodisp.inf
    et miromon.inf sont entrés automatiquement. "OK" vous permet d'accéder
    à la liste de sélection miroMONITOR. Choisissez ici votre écran.

    Remarque: n'essayez pas d'améliorer les performances de votre écran en 
              choisissant des valeurs situées au-delà des spécifications.
              Vous risquez d'endommager définitivement l'écran. miro rejette
              toute responsabilité dans de tels cas !
                                                

    Assurez-vous qu'il ne reste pas d'anciens fichiers d'écran OEM*.INF dans le
    répertoire Win95\INF. Le sous-répertoire INF n'est pas visible directement 
    avec la commande DIR, vous devez entrer DIR /a. Ces fichiers INF sont des
    fichiers ASCI pouvant être visualisées avec un éditeur quelconque. Vérifiez
    qu'il s'agit bien des fichiers à supprimer. 
    Si vous vous servez des fichier d'écran miro du CD original Windows 95,
    nous vous recommandons de continuer à vous servir des fichiers d'écran
    sur le CD d'installation.


3.) Lors de chaque installation de pilotes graphiques, Windows 95 crée un
    nouveau fichier OEM*.INF dans le répertoire Win95\INF. Il ne supprime
    toutefois pas les anciens fichiers OEM*.INF. Vérifiez que seuls les
    fichiers OEM*.INF actuels se trouvent dans le répertoire et supprimez
    les autres. Cela vous permettra d'éviter un grand nombre de problèmes!


4.) Avec la version de Windows 95 livrée actuellement, il est possible que 
    Windows 95 présente un message d'erreur au démarrage après l'installation
    de miroMEDIA 3D (dans ce cas, 16 couleurs seulement sont proposées).
    Windows 95 ne reconnaît pas encore le processeur S3 ViRGE.
    Cette erreur disparaît lorsque le logiciel miro est installé.
    
    Si vous n'arrivez toutefois pas à régler correctement la résolution
    et le nombre de couleurs, vous pouvez recourir à l'utilitaire miro
    kill3d.exe. Cet utilitaire ramène l'ordinateur à l'état d'installation
    en ce qui concerne la carte graphique. Après le redémarrage de Windows,
    vous pouvez alors installer la carte graphique comme décrit dans ce
    qui précède.

    L'utilitaire kill3d.exe est uniquement destiné aux cas d'urgence. Il ne
    remplace pas le programme standard de désinstallation qui se trouve
    dans le groupe de programmes miroMEDIA 3D.
                                           

5.) Si vous devez par exemple actualiser ou réinstaller un pilote, supprimez
    l'ancien logiciel miro à l'aide du programme de désinstallation. Pour
    que tous les fichiers système puissent être désinstallés, Pinboard
    doit être fermé au préalable.    




RESTRICTIONS
=========================================================================
Les solutions deux écrans (Twinface) avec cette carte en combinaison avec
d'autres cartes graphiques miro ou avec des cartes graphiques d'autres
constructeurs ne sont pas supportées!!!



miroSCREEN      Ne pas utiliser avec des écrans à fréquence fixe. Ne procédez
                pas à des modifications trop importantes pour ce qui est de la
                taille de l'image ou de sa position, sans quoi l'écran risque
                d'être endommagé. Vous ne pouvez pas faire fonctionner
                miroSCREEN ADJUST en même temps que la sortie MPEG ou TV.
                Lorsque miroSCREEN Adjust est activé, évitez de modifier la
                résolution via miroPINBOARD ou Windows 95.
                Sous VGA2TV, il n'est pas possible de modifier la taille de
                l'image avec l'utilitaire miro SCREEN-Adjust, mais vous pouvez
                si nécessaire modifier la position de l'image sur l'écran.
                Des positions extrêmes produisent toutefois des distorsions
                de l'image. Ne vous servez de SCREEN-Adjust en mode TV que
                si l'image n'est pas correctement centrée sur l'écran.

DirectX         Une application DirectX vous signale que le pilote utilisé
                n'a pas été testé avec DirectX. Si le programme vous demande
                si vous désirez remplacer le pilote actuel par un pilote testé,
                répondez NON. Suite à l'installation de jeux sous Windows 95,
                vérifiez si le pilote miro est encore activé après
                un redémarrage. Le cas échéant, vous devez l'activer ou
                l'installer à nouveau. 


Xing! Player    Pour visualiser un film MPEG sur un écran compatible TV,
                commencez par lancer le MPEG sur l'écran de l'ordinateur, puis
                passez en mode TV. Pendant la restitution, évitez d'utiliser
                l'écran TV virtuel. Enoutre, en ce cas-là l'accelération
                d'hardware devrait être arrêtée dans le XING-Setup.
                                
                        

AVI et TV       Si vous voulez voir un film AVI en mode image intégrale sur TV,
                VGA2TV doit être activé sous DOS.



Windows 3.x     miroMEDIA 3D appartient à une nouvelle génération de cartes
                graphiques dont la vaste gamme de fonctions est adaptée à un
                environnement système spécifique. Dans le cas de la
                miroMEDIA 3D, il s'agit de Windows 95, le concept de
                "DirectX" ayant été réalisé ici pour la première fois.
                Le prochain Windows NT pourrait également constituer une
                plate-forme.
                C'est pourquoi aucun pilote spécifique à Windows 3.x n'est
                livré avec miroMEDIA 3D. S'il fallait malgré tout accéder
                à Windows 3.x, les pilotes 3.x peuvent être chargés par le
                système miroBBS ou via Internet.

Windows NT      voir Windows 3.x

VGA2TV          Si vouz utilisez miroVGA2TV (voir Manuel d'utilisation)
                il peut arriver, qu' en commutant à la boîte DOS (FullScreen)
                le jeu de caractères est incorrect. Entrez "mode co80" pour
                obtenir la correcte modegraphique 80x25.


AUTRES RESTRICTIONS
=========================================================================

miro Computer Products AG tente de supporter le plus grand nombre possible
de langues différentes. Cette vue n'est malheureusement pas partagée par tous
les constructeurs, c'est pourquoi "ActiveMovie" Player et "DirectX" sont
uniquement disponibles en langue anglaise. 

