miro Computer Products AG                                 06.12.1996

                                                          Version 3.00


Die miroMEDIA 3D
==================


Wichtiger Hinweis fuer DC30 und PCTV Anwender:
==============================================
Seit kurzer Zeit ist es durch die Einfuehrung der DirectX Technologie von
Microsoft moeglich geworden, den freien Graphikspeicher der Graphikkarte
fuer ein Overlay zu nutzen, indem die Daten des Videos direkt ueber den
PCI-Bus uebertragen werden. Gleichzeitig fuehrt DirectX viele neue
Funktionen ein, die u.a auf Computerspiele zugeschnitten sind. 

Junge Technologien koennen allerdings auch Probleme bereiten. Auf manchen
aelteren Systemen kann es daher beim Zusammenspiel von DirectX-3 und den 
optimierten miro-Treibern sowie der DC30 zu Fehlern kommen. 
Daher haben wir uns entschlossen, zusaetzlich zu den optimierten Treibern,
einen konservatives Treiberkonzept zu realisieren. 
Anwender im Digital Video Bereich (DC20, DC30, PCTV) finden daher auf der
Installations CD im Verzeichnis \Disksets\DVEDRV\ eine spezielle Treiber-
version, die auf die besonderen Ansprueche des Digital Video zuge-
schnitten ist. 



Diese CD enthaelt neben der Systemsoftware fuer die miroMEDIA 3D noch
folgende Komponenten:

        Windows 95                                              
        ----------
        1. DirectDraw kompatible Display Treiber
        2. Microsoft DirectX Version 3.0
        3. Microsoft DirectVideo
        4. Microsoft ActiveMovie 1.0
        5. Beispieldateien


        Windows NT 4.0  
        --------------
        1. DirectDraw kompatible Display Treiber        

        
        Windows NT  3.51
        ----------------
        1. Display Treiber      

        
        Windows 3.x
        -----------
        1. Native S3-Treiber
        2. S3 Refresh
        3. S3 VBE 2.x
        4. Galileo Einstellungstool
        
        



Wichtige Hinweise zu Windows 95:
================================

Bei der miroMEDIA 3D handelt es sich um einen modernen hochintegrierten
Graphikadapter, der zusaetzlich ueber eine 3D Engine verfuegt.
Die volle Funktionalitaet des Produktes entfaltet sich erst mit der
Systemerweiterung "DirectDraw von Microsoft. Da diese noch nicht im
Standardlieferumfang von Windows 95 enthalten ist, sollte zunaechst das
komplette "DirectX" auf Ihrem Computer installiert werden.
"DirectX" koennen Sie leicht ueber das Auswahlmenue der CD installieren.

Nachdem nun ueber "DirectX" "DirectDraw" installiert ist, sollten Sie die
miro Graphiktreiber, die hohe Bildwiederholraten und eine optimierte
Graphikausgabe bieten, installieren.  




Installation der miro-Graphiktreiber und miroWINTOOLS fuer Windows 95:
=====================================================================



Achtung:   Die Installation von miro Windows 95-Treibern kann entweder ueber
           das  Setupprogramm der mitgelieferten CD oder ueber den
           Voreinsteller "Anzeige" der Systemsteuerung erfolgen.      

Diese miro Windows 95-Treiber sind nur fuer die folgenden miro Graphikkarten
als Einschirmloesung einsetzbar:

     miroMEDIA 3D
     
Generell werden Zweischirmloesungen (Twinface), oder Kombinationen dieser
Graphikkarten untereinander, bzw. mit anderen Grafikkarten nicht
unterstuetzt !!!




Installation der miro-Treiber und miroWINTOOLS:
===============================================

Die Installation der miro Windows95-Treiber kann komfortabel durch Aus-
fuehren der Setup-Routine der CD erfolgen. Starten Sie bitte Ihr Windows 95
und legen Sie die miroCD ein. Die CD ist selbststartend und bietet Ihnen
die installierbaren Komponenten an.

Die miro Treiber und miroWINTOOLS werden kopiert. Danach oeffnet sich das
Fenster "Eigenschaften Anzeige" mit dem Register "Einstellungen". Im Register
"Einstellungen" klicken Sie auf die Schaltflaeche "Konfiguration aendern". Im 
darauf folgenden Menue koennen Sie die Graphikkarte und den angeschlossenen
Bildschirm auswaehlen. Durch Anklicken der Schaltflaeche "Aendern" 
in der auch der Name des bisher installierten Treibers Ihrer Graphikkarte
steht, oeffnet sich ein weiteres Menue, in welchem Ihnen als Modell
"miroMEDIA 3D" angeboten wird.

Anschliessend bestaetigen Sie Ihre Auswahl mit "Uebernehmen". Damit die von
Ihnen getroffenen Einstellungen wirksam werden, muss der Computer neu ge-
startet werden. Nach dem Neustart des Rechners koennen Sie in der System-
steuerung die Aufloesung und Farbtiefe nach Bedarf aendern.

oder
====
Zur Installation der miro Windows95 Treiber starten Sie bitte Windows 95 und
oeffnen in der Systemsteuerung das "Anzeige" Icon. Im Register "Einstellungen"
klicken Sie auf die Schaltflaeche "Konfiguration aendern". Im folgenden Menue
koennen Sie die Graphikkarte und den daran angeschlossenen Bildschirm
auswaehlen.
Durch Anklicken der Schaltflaeche "Aendern" in der Zeile, in der der Name des 
bisher installierten Treibers Ihrer Grafikkarte erscheint, oeffnet sich ein 
weiteres Menue, in welchem Sie den Punkt "Diskette..." waehlen sollten. Legen 
Sie nun die CD mit den miro Windows95-Treibern in Ihr Laufwerk ein 
und waehlen durch das Betaetigen der Schaltflaeche "Durchsuchen" ueber die
Laufwerksauswahl Ihr CD-Laufwerk aus. Wechseln Sie nun in das Verzeichnis 
"Disksets\WIN95" und bestaetigen Sie anschliessend mit "OK". 

Nun wird Ihnen als Modell "miroMEDIA 3D" angeboten. 

Anschliessend bestaetigen Sie Ihre Auswahl mit "Uebernehmen". Damit die von
Ihnen gemachten Einstellungen wirksam werden, muss der Computer neu gestartet
werden. Nach dem Neustart des Rechners koennen Sie in der Systemsteuerung die
Aufloesung und Farbtiefe nach Bedarf aendern. 


Wichtige Hinweise zur Installation und Neuinstallation:
=======================================================


Achtung: Mit fruehen Auslieferungsversionen von Windows95 kann es im Falle
         einer kompletten Neuinstallation von Windows95 zu erheblichen
         Problemen mit der automatischen Hardwareerkennung kommen. 
         Sie umgehen dieses Problem von Windows95, indem Sie im Dialog
         "Hardwareassistent" die automatische Erkennung deaktivieren
         und fuer den "Hardwaretyp" "Graphikkarte" das Modell
         "Standardgraphikkarte(VGA)" waehlen. (vergleiche dazu 4.)
         In spaeteren Windows95 Versionen ist dieser Fehler korrigiert.      


1.) Versuchen Sie bitte nicht, miro Windows 3.x Treiber unter Windows 95
    einzusetzen. Sollten Sie dieses doch bereits getan oder versucht haben,
    so stellen Sie sicher, dass alle alten miro Win 3.x-Treiber und Eintraege
    in der SYSTEM.INI entfernt sind.
    
    
2.) Sollten Sie einen miro-Monitor oder einen Multifrequenzmonitor benutzen,
    so empfehlen wir die Verwendung der Datei Miromon.inf dieser 
    Installations-CD. Die Verwendung der Miromon.inf Datei gewaehrleistet
    die Verwendung speziell angepasster Monitorparameter. Sie waehlen unter
    "Eigenschaften von Anzeige" die Schaltflaeche "Konfiguration aendern".
    Mit "Aendern" des Dialogs "Bildschirm" gelangen Sie in die Monitor Modell-
    auswahl. Durch das Betaetigen der Schaltflaeche "Diskette"gelangen Sie
    ueber "Durchsuchen" in ein Dateiauswahlfenster. Unter "Laufwerke" wird die 
    Installations-CD gewaehlt, damit Sie in das Installationsverzeichnis der
    miroMEDIA 3D wechseln koennen. Der Dateien mirodisp.inf und miromon.inf
    sind so automatisch eingetragen. Mit "OK" erreichen Sie die miroMONITOR-
    Auswahlliste. Stellen Sie hier Ihren Monitor ein. 

    Hinweis: Versuchen Sie nicht Ihren Monitor durch Werte, die ausserhalb der
             Monitorspezifikation liegen, zu "trimmen". Sie werden Ihren Monitor
             definitiv beschaedigen. miro uebernimmt fuer derartige Faelle keine
             Haftung !                                  

    Vergewissern Sie sich, dass sich keine aeltere OEM*.INF Monitor-
    datei in Ihrem Win95\INF Verzeichnis befindet. Dieses INF Unterverzeichnis 
    ist nicht direkt mit dem DIR Befehl sichtbar, sondern kann mit DIR /a 
    angezeigt werden. Diese INF-Dateien sind ASCII-Dateien, welche mit jedem 
    Editor betrachtet werden koennen. Daher bitte vor dem Entfernen solcher 
    Dateien sicherstellen, dass nicht die falschen Dateien geloescht werden.
    Sofern Sie die miro-Monitordateien der original Windows 95-CD benutzen, so 
    empfehlen wir nochmals die Benutzung der Monitor-Dateien auf dieser 
    Installations-CD.


3.) Bei jeder Installation von Graphikktreibern legt Windows 95 eine neue
    OEM*.INF-Datei im Verzeichnis Win95\INF an. Windows 95 entfernt jedoch
    nicht die alten OEM*.INF-Dateien. Stellen Sie sicher, dass sich nur die
    jeweils aktuellen OEM*.INF-Dateien in diesem Verzeichnis befinden und ent-
    fernen Sie die aelteren Dateien. Damit kann man sehr viele moegliche
    Probleme vermeiden!


4.) Unter der gegenwaertigen Auslieferungsversion von Windows 95 kann es vor-
    kommen, dass nach Einbau der miroMEDIA 3D Windows 95 mit einer Fehler-
    meldung startet (es werden dann nur 16 Farben angeboten). In diesem Falle
    erkennt Windows 95 den S3 ViRGE Prozessor noch nicht. Nach der Installation
    der miro Software wird dieses Verhalten korrigiert.
    
    Sollte es trotzdem nicht moeglich sein, die Aufloesung und Farbtiefe richtig
    einzustellen, koennen Sie von dem miroTool kill3d.exe gebrauch machen.
    Dieses Tool setzt Ihren Computer bezueglich der Graphikharware in den
    Installationszustand zurueck. Nach dem Windows Neustart koennen Sie nun
    Ihre Graphikkarte wie oben beschrieben installieren.

    Das Programm kill3d.exe ist nur fuer den Notfall bestimmt und kein
    Ersatz fuer das Standardprogramm zum Deinstallieren, welches sich in
    der Programmgruppe miroMEDIA 3D befindet.                                       

5.) Wenn Sie zum Beispiel ein Treiberupdate oder eine Neuinstallation durch-
    fuehren muessen, sollten Sie die aeltere miro-Software mit Hilfe des 
    "Deinstallers" entfernen. Damit alle Systemdateien deinstalliert werden
    koennen, muss das Pinboard zuvor geschlossen werden.    




EINSCHRAENKUNGEN
=========================================================================
Generell werden Zweischirmloesungen (Twinface) mit dieser Grafikkarte in
Kombination mit anderen miro Grafikkarten, bzw. Kombinationen mit Grafik-
karten anderer Hersteller nicht unterstuetzt !!!



miroSCREEN      Nicht mit Festfrequenzmonitoren benutzen. Sie sollten die
Adjust          Bildgroesse und Position nicht allzu stark von den Standard-
                Einstellungen veraendern, da sonst der Monitor beschaedigt
                werden koennte.
                Sie koennen miroSCREEN Adjust nicht gleichzeitig mit einer
                MPEG Wiedergabe laufen lassen.

                Waehrend miroSCREEN Adjust aktiv ist, sollten Sie es vermeiden,
                die Aufloesung entweder per miroPINBOARD oder Windows95 umzu-
                schalten.

                
DirectX         Sie werden von einer DirectX Anwendung darauf hingewiesen,
                dass der benutzte Treiber nicht mit DirectX getestet wurde.
                Wenn das Programm Sie fragt, ob Sie den derzeitigen Treiber
                durch einem getesteten ersetzen wollen, antworten Sie mit NEIN.
                Kontrollieren Sie nach der Installation von Spielen unter 
                Windows95, ob der miro-Treiber nach einem 
                Neustart noch aktiv ist.      
                
                Gegebenenfalls muessen Sie diesen wieder aktivieren oder neu
                installieren. 


Xing! Player    Moechten Sie einen MPEG-Film auf einem TV-kompatibelen Geraet
                ausgeben, sollten Sie erst das MPEG auf Ihrem Computer-
                monitor startenund dann auf die TV Ausgabe umschalten. 
                Ausserdem sollte in diesem Fall die Hardwarebeschleunigung 
                im XING-Setup ausgeschaltet sein.
                Sie erreichen die besten Abspielergebnisse in den Aufloesungen 
                bis max. 1024x768.       


Windows 3.x     Bei der miroMEDIA 3D handelt es sich erstmals um eine
                Generation von Graphikhardware, welche mit ihrer Funktions-
                vielfalt an eine bestimmte Systemumgebung angepasst ist. 
                Im Falle der miroMEDIA 3D ist dies Windows95, da erst 
                hier das Konzept von "DirectX" realiesiert worden ist. 
                Das zukuenftige WindowsNT koennte eine weitere Plattform
                bilden.
                
                Daher befinden sich im Lieferumfang der miroMEDIA 3D keine 
                dedizierten Windows 3.x Treiber. 
                Siehe dazu den Abschnitt Windows 3.x. 

WindowsNT 4.0   Die zur Zeit vorliegende WindowsNT 4.0 Version unterstuetzt 
                noch kein Direct3D. 
                Das heisst, dass Programme, insbesondere Spiele, die Gebrauch 
                von dieser Schnittstelle machen, nicht lauffaehig sind. 
                Es wird daher empfohlen, auf das "Service Release I" von 
                Microsoft fuer NT 4.0 zurueckzugreifen. 






Hinweise zu Windows 3.x
=======================


Sie koennen Ihren Graphikadapter auch unter den eingeschraenkten Bedingungen
von Windows 3.x benutzen. Beachten Sie dazu folgende Hinweise.

1.) Da Windows 3.x nicht in der Lage ist, einen neuen Graphikadapter zu
    erkennen, muessen Sie unter DOS in Ihr Windows Verzeichnis wechseln und
    das Einstellungsprogramm "Setup" aufrufen. 
    Markieren Sie das Feld "Anzeige" mit den Cursortasten, um als 
    Graphiktreiber "Andere Anzeige(erfordert OEM Diskette)" einzustellen. 

2.) Nun koennen Sie die Graphiktreiber leicht von einer Diskette oder der 
    mitgelieferten CD-Rom installieren. Wenn Sie die Installations-CD
    benutzen, muessen Sie den vollstaendigen Pfad zu den Treibern
    eintragen, z. Bsp. D:\Disksets\win31\.. . 
    Der Treiber traegt allerdings nicht die Bezeichnung "miroMEDIA 3D", 
    sondern ViRGE, Aufloesung und Farbtiefe. Dies ist die generische
    Bezeichnung des Graphikprozessors.

3.) Nach dieser Installation werden alle moeglichen Aufloesungen angezeigt.
    Diese lassen sich natuerlich jederzeit aendern und anpassen. 
    Aufloesungsaenderungen sollten unter DOS vorgenommen werden.        

4.) Installieren Sie jetzt das Einstellungsprogramm "Galileo".
    Mit diesem Hilfsmittel koennen Sie Einfluss auf Ihre gewaehlten 
    Einstellungen nehmen. 


Hoehere Bildwiederholraten
==========================

WICHTIG!        Der Umgang mit dem Programm "S3refrsh" erfordert etwas Umsicht.
========        Waehlen Sie  bitte in Ihrem eigenen Sinne nur Wiederholraten, 
                die Ihr Monitor auch verkraftet.
                Die Daten entnehmen Sie Ihrem Monitorhandbuch.  

1.) Um hoehere Bildwiederholraten zu erreichen, benutzen Sie bitte das
    mitgelieferte Programm "S3refsh.exe", welches sich im Verzeichnis der 
    Software fuer Windows 3.x befindet. Das Programm muss nur auf die Fest-
    platte kopiert und aufgerufen werden.

2.) Sie erkennen einen tabellarischen Bildschirm mit Widerholraten auf der
    linken Seite. Oberhalb finden Sie alle moeglichen Aufloesungen.
    Mit Maus oder Tastatur lassen sich nun die gewuenschten Wiederholraten
    einstellen. 

3.) Nachdem Sie alle Einstellungen gewaehlt haben, verlassen Sie das Programm
    mit der Schaltflaeche "Exit". Auf Wunsch werden die Einstellungen
    in der "autoexec.bat" Datei gespeichert, so dass sie nach einem 
    Systemstart weiterhin zur Verfuegung stehen.

4.) Starten Sie Ihr System neu. Windows arbeitet jetzt mit den gewuenschten
    Einstellungen.
                
        



ANDERE EINSCHRAENKUNGEN
=========================================================================
Die miro Computer Products AG ist staendig darum bemueht, moeglichst ein 
breites Spektrum von Landessprachen zu unterstuetzen. Da diese Auffassung
leider nicht von allen Herstellern gleichermassen geteilt wird, koennen der
"ActiveMovie" Player und das "DirectX" nur in englischer Sprache ausgeliefert
werden.
 