miro Computer Products AG                                 11.07.1996

                                                          Version 1.00


Die miroMEDIA 3D
================


Diese CD enthaelt neben der Systemsoftware fuer die miroMEDIA 3D noch folgende
Komponenten:

        Windows 95
        ----------
        1. Microsoft DirectX
        2. Microsoft DirectVideo
        3. Xing! MPEG Player Version 2.01
        4. Beispieldateien



Wichtige Hinweise zu Windows 95:
================================

Bei der miroMEDIA 3D handelt es sich um einen modernen hochintegrierten Graphikadapter,
der zusaetzlich ueber eine 3D Engine verfuegt. Die volle Funktionalitaet des Produktes entfaltet
sich erst mit der Systemerweiterung "DirectDraw" von Microsoft. Da diese noch nicht im 
Standardlieferumfang von Windows 95 enthalten ist, sollte zunaechst das komplette "ActiveX"
auf Ihrem Computer installiert werden. "ActiveX" koennen Sie leicht ueber das Auswahlmenue der
CD installieren.

Nachdem nun ueber "ActiveX" "DirectDraw" installiert ist, sollten Sie die miro Graphiktreiber, 
die hohe Bildwiederholraten und eine optimierte Graphikausgabe bieten, installieren.  




Installation der miro-Graphiktreiber und miroWINTOOLS fuer Windows 95:
=====================================================================



Achtung:   Die Installation von miro Windows 95-Treibern kann entweder ueber das  
           Setupprogramm der mitgelieferten CD oder ueber den Voreinsteller
           "Anzeige" der Systemsteuerung erfolgen.      

Diese miro Windows 95-Treiber sind nur fuer die folgenden miro Graphikarten
als Einschirmloesung einsetzbar:

     miroMEDIA 3D

     
Generell werden Zweischirmloesungen (Twinface), oder Kombinationen dieser
Graphikkarten untereinander, bzw. mit anderen Grafikkarten nicht
unterstuetzt !!!




Installation der miro-Treiber und miroWINTOOLS:
===============================================

Die Installation der miro Windows95-Treiber kann kann komfortabel durch Aus-
fuehren der Setup-Routine der CD erfolgen. Starten Sie bitte Ihr Windows 95
und legen Sie die miroCD ein. Die CD ist selbststartend und bietet Ihnen
die installierbaren Komponenten an.

Die miro Treiber und miroWINTOOLS werden kopiert. Danach oeffnet sich das
Fenster "Eigenschaften Anzeige" mit dem Register "Einstellungen". Im Register
"Einstellungen" klicken Sie auf die Schaltflaeche "Konfiguration aendern". Im 
darauf folgenden Menue koennen Sie die Graphikkarte und den angeschlossenen
Bildschirm auswaehlen. Durch Anklicken der Schaltflaeche "Aendern" 
in der auch der Name des bisher installierten Treibers Ihrer Graphikkarte
steht, oeffnet sich ein weiteres Menue, in welchem Ihnen als Modell
"miroMEDIA 3D" angeboten wird.

Anschliessend bestaetigen Sie Ihre Auswahl mit "Uebernehmen". Damit die von
Ihnen getroffenen Einstellungen wirksam werden, muss der Computer neu ge-
startet werden. Nach dem Neustart des Rechners koennen Sie in der System-
steuerung die Aufloesung und Farbtiefe nach Bedarf aendern.

oder
====
Zur Installation der miro Windows95 Treiber starten Sie bitte Windows 95 und
oeffnen in der Systemsteuerung das "Anzeige" Icon. Im Register "Einstellungen"
klicken Sie auf die Schaltflaeche "Konfiguration aendern". Im folgenden Menue
koennen Sie die Graphikkarte und den daran angeschlossenen Bildschirm auswaehlen.
Durch Anklicken der Schaltflaeche "Aendern" in der Zeile, in der der Name des 
bisher installierten Treibers Ihrer Grafikkarte erscheint, oeffnet sich ein 
weiteres Menue, in welchem Sie den Punkt "Diskette..." waehlen sollten. Legen 
Sie nun die CD mit den miro Windows95-Treibern in Ihr Laufwerk ein 
und waehlen durch das Betaetigen der Schaltflaeche "Durchsuchen" ueber die Lauf-
werksauswahl Ihr CD-Laufwerk aus. Wechseln Sie nun in das Verzeichnis 
"Media3D" und bestaetigen Sie anschliessend mit "OK". 

Nun wird Ihnen als Modell "miroMEDIA 3D" angeboten. 

Anschliessend bestaetigen Sie Ihre Auswahl mit "Uebernehmen". Damit die von
Ihnen gemachten Einstellungen wirksam werden, muss der Computer neu gestartet
werden. Nach dem Neustart des Rechners koennen Sie in der Systemsteuerung die
Aufloesung und Farbtiefe nach Bedarf aendern. 


Wichtige Hinweise zur Installation und Neuinstallation:
=======================================================


Achtung: Mit fruehen Auslieferungsversionen von Windows95 kann im Falle einer
         kompletten Neuinstallation von Windows95 zu erheblichen Problemen mit
         der automatischen Hardwareerkennung kommen. Sie umgehen dieses
         Problem von Windows95, indem Sie im Dialog "Hardwareassistent" die 
         automatische Erkennung deaktivieren und fuer den "Hardwaretyp"                 
         "Graphikkarte" das Modell "Standardgraphikkarte(VGA)" waehlen.
         (vergleiche dazu 4.) In spaeteren Windows95 Versionen ist dieser 
         Fehler korrigiert.      


1.) Versuchen Sie bitte nicht, miro Windows 3.x Treiber unter Windows 95
    einzusetzen. Sollten Sie dieses doch bereits getan oder versucht haben,
    so stellen Sie sicher, dass alle alten miro Win 3.x-Treiber und Eintraege
    in der SYSTEM.INI entfernt sind.
    
    
2.) Sollten Sie einen miro-Monitor oder einen Multifrequenzmonitor benutzen,
    so empfehlen wir die Verwendung der Datei Miromon.inf dieser 
    Installations-CD. Die Verwendung der Miromon.inf Datei gewaehrleistet
    die Verwendung speziell angepasster Monitorparameter. Sie waehlen unter
    "Eigenschaften von Anzeige" die Schaltflaeche "Konfiguration aendern".
    Mit "Aendern" des Dialogs "Bildschirm" gelangen Sie in die Monitor Modell-
    auswahl. Durch das Betaetigen der Schaltflaeche "Diskette"gelangen Sie ueber
    "Durchsuchen" in ein Dateiauswahlfenster. Unter "Laufwerke" wird die 
    Installations-CD gewaehlt, damit Sie in das Installationsverzeichnis der
    miroMEDIA 3D wechseln koennen. Der Dateien mirodisp.inf und miromon.inf
    sind so automatisch eingetragen. Mit "OK" erreichen Sie die miroMONITOR-
    Auswahlliste. Stellen Sie hier Ihren Monitor ein. 

    Hinweis: Versuchen Sie nicht Ihren Monitor durch Werte, die ausserhalb der
             Monitorspezifikation liegen, zu "trimmen". Sie werden Ihren Monitor
             definitiv beschaedigen. miro uebernimmt fuer derartige Faelle keine
             Haftung !                                  

    Vergewissern Sie sich, dass sich keine aeltere OEM*.INF Monitor-
    datei in Ihrem Win95\INF Verzeichnis befindet. Dieses INF Unterverzeichnis 
    ist nicht direkt mit dem DIR Befehl sichtbar, sondern kann mit DIR /a 
    angezeigt werden. Diese INF-Dateien sind ASCII-Dateien, welche mit jedem 
    Editor betrachtet werden koennen. Daher bitte vor dem Entfernen solcher 
    Dateien sicherstellen, dass nicht die falschen Dateien geloescht werden.
    Sofern Sie die miro-Monitordateien der original Windows 95-CD benutzen, so 
    empfehlen wir nochmals die Benutzung der Monitor-Dateien auf dieser 
    Installations-CD.


3.) Bei jeder Installation von Graphikktreibern legt Windows 95 eine neue
    OEM*.INF-Datei im Verzeichnis Win95\INF an. Windows 95 entfernt jedoch
    nicht die alten OEM*.INF-Dateien. Stellen Sie sicher, dass sich nur die
    jeweils aktuellen OEM*.INF-Dateien in diesem Verzeichnis befinden und ent-
    fernen Sie die aelteren Dateien. Damit kann man sehr viele moegliche
    Probleme vermeiden!


4.) Unter der gegenwaertigen Auslieferungsversion von Windows 95 kann es vor-
    kommen, dass nach Einbau der miroMEDIA 3D Windows 95 mit einer Fehler-
    meldung startet (es werden dann nur 16 Farben angeboten). In diesem Falle
    erkennt Windows 95 den S3 ViRGE Prozessor noch nicht. Nach der Installation
    der miro Software wird dieses Verhalten korrigiert.
    
    Sollte es trotzdem nicht moeglich sein, die Aufloesung und Farbtiefe richtig
    einzustellen, koennen Sie von dem miroTool kill3d.exe gebrauch machen.
    Dieses Tool setzt Ihren Computer bezueglich der Graphikharware in den
    Installationszustand zurueck. Nach dem Windows Neustart koennen Sie nun
    Ihre Graphikkarte wie oben beschrieben installieren.

    Das Programm kill3d.exe ist nur fuer den Notfall bestimmt und kein Ersatz                   
    fuer das Standardprogramm zum Deinstallieren, welches sich in der Programm-
    gruppe miroMEDIA 3D befindet.                                       


5.) Wenn Sie zum Beispiel ein Treiberupdate oder eine Neuinstallation durch-
    fuehren muessen, sollten Sie die aeltere miro-Software mit Hilfe des 
    "Deinstallers" entfernen. Damit alle Systemdateien deinstalliert werden
    koennen, muss das Pinboard zuvor geschlossen werden.    




EINSCHRAENKUNGEN
=========================================================================
Generell werden Zweischirmloesungen (Twinface) mit dieser Grafikkarte in
Kombination mit anderen miro Grafikkarten, bzw. Kombinationen mit Grafik-
karten anderer Hersteller nicht unterstuetzt !!!


640x480         Sollten Sie in dieser Aufloesung nicht auf TV umschalten koennen,
                muessen Sie mit dem miroPINBOARD TV Underscan aktivieren.

miroSCREEN      Nicht mit Festfrequenzmonitoren benutzen. Sie sollten die
ADJUST          Bildgroesse und Position nicht allzu stark von den Standard-
                Einstellungen veraendern, da sonst der Monitor beschaedigt
                werden koennte.
                Sie koennen miroSCREENAJUST nicht gleichzeitig mit MPEG oder TV
                Ausgabe laufen lassen.

                Waehrend miroSCREEN Adjust aktiv ist, sollten Sie es vermeiden,
                die Aufloesung entweder per miroPINBOARD oder Windows95 umzu-
                schalten.

                Unter VGA2TV ist es nicht moeglich, die Bildgroesse mit dem miroTOOL
                SCREEN-Adjust zu manipulieren. Allerdings koennen Sie bei Bedarf 
                die Bildlage Ihrem Fernsehgeraet anpassen. Extreme Bildlagen fuehren
                hierbei zu Verzerrungen. Benutzen Sie SCREEN-Adjust im TV-Modus nur,
                wenn Ihr Fehrnsehbild nicht ausreichend zentriert ist.   

DirectX         Sie werden von einer DirectX Anwendung darauf hingewiesen,
                dass der benutzte Treiber nicht mit DirectX getestet wurde.
                Wenn das Programm Sie fragt, ob Sie den derzeitigen Treiber
                durch einem getesteten ersetzen wollen, antworten Sie mit NEIN.
                Kontrollieren Sie nach der Installation von Spielen unter 
                Windows95, ob der miro-Treiber nach einem Neustart noch aktiv ist.      
                Gegebenenfalls muessen Sie diesen wieder aktivieren oder neu
                installieren. 


Xing! Player    Moechten Sie einen MPEG-Film auf einem TV-kompatibelen Geraet aus-
                geben, sollten Sie erst das MPEG auf Ihrem Computermonitor starten
                und dann auf die TV Ausgabe umschalten. Ausserdem sollte in diesem
                Fall die Hardwarebeschleunigung im XING-Setup ausgeschaltet sein.
                Machen Sie waehrend des Abspielvorgangs moeglichst keinen Gebrauch 
                vom virtuellen TV Sceen.
                
                        

AVI & TV        Fuer den Fall, dass Sie einen AVI-Film im Vollbildmodus auf TV 
                ausgeben moechten, muss VGA2TV unter DOS aktiviert sein.



Windows 3.x     Bei der miroMEDIA 3D handelt es sich erstmals um eine Generation von
                Graphikhardware, welche mit ihrer Funktionsvielfalt an eine bestimmte
                Systemumgebung angepasst ist. Im Falle der miroMEDIA 3D ist dies
                Windows95, da erst hier das Konzept von "DirectX" realiesiert 
                worden ist. Das zukuenftige WindowsNT koennte eine weitere Plattform
                bilden.
                
                Daher befinden sich im Lieferumfang der miroMEDIA 3D keine dedizierten 
                Windows 3.x Treiber. Fuer den Fall, dass doch auf Windows 3.x zurueck-
                gegriffen werden muss, koennen 3.x Treiber entweder ueber das
                miroBBS System oder das Internet ferngeladen werden.

Windows NT      siehe Windows 3.x

VGA2TV          Beim Einsatz von VGA2TV (siehe Handbuch) kann es vorkommen, dass
                beim Umschalten auf den DOS Vollbildmodus der falsche Zeichensatz
                eingestellt ist. Geben Sie "mode co80" ein, um die korrekte
                80x25 Darstellung zu erhalten.



ANDERE EINSCHRAENKUNGEN
=========================================================================

Die miro Computer Products AG ist staendig darum bemueht, moeglichst ein breites
Spektrum von Landessprachen zu unterstuetzen. Da diese Auffassung leider nicht
von allen Herstellern gleichermassen geteilt wird, koennen der "Xing!" Player
und das "DirectX" nur in englischer Sprache ausgeliefert werden. 
