miroMEDIA PCTV
LISEZMOI pour version 1.00                  12-12-1996


Le présent fichier comporte des informations importantes concernant l'utilisation
de la carte miroMEDIA PCTV. Si vous rencontrez des problèmes avec la
miroMEDIA PCTV, veuillez vous reporter au manuel ainsi qu'au présent fichier.

Table des matières:
1.0  Installation de miroMEDIA PCTV


Partage d'interrupts
La miroMEDIA PCTV supporte le partage des interrupts PCI. Ceci s'avère
nécessaire lorsque la carte-mère utilisée n'attribue qu'un seul interrupt à 
tous les emplacements PCI. Dans ce cas, tous les périphériques PCI doivent 
se partager un interrupt physique. Chaque pilote doit alors contrôler avec 
soin si l'interrupt provient de son périphérique. Si cela n'est pas le cas, 
le pilote ne doit pas traiter l'interrupt, mais le transmettre au périphérique 
PCI suivant. Si un seul des périphériques impliqués (ou son pilote) ne réagit 
pas de manière adéquate, le système ne fonctionnera pas correctement. 
Le périphérique le plus souvent utilisé pour l'enregistrement et la restitution 
vidéo est un disque dur SCSI avec contrôleur SCSI. La miroMEDIA PCTV a
été testée sous Windows 95 avec des contrôleurs SCSI.


Disques durs
Windows 95 supporte l'accès 32 bits aux disques durs. Vérifiez dans le panneau 
de configuration (Système(Gestionnaire de périphériques si le lecteur de disque
dur et le contrôleur SCSI ont été correctement reconnus par Windows 95, faute 
de quoi le taux de transfert de données insuffisant du disque dur ne permettra pas 
d'obtenir une qualité satisfaisante lors de l'enregistrement et de la restitution.

Installez un second disque dur sur lequel vous sauvegarderez l'ensemble de 
vos séquences vidéo pour l'enregistrement et la restitution. Les fichiers 
intermédiaires peuvent être stockés sur le disque système ou dans une autre 
partition. Windows 95 accède aux fichiers système lors de l'enregistrement et 
de la restitution de séquences vidéo. Si ceux-ci se trouvent sur le même disque 
dur que vos séquences vidéo, la tête de lecture doit être repositionnée à cet effet, 
ce qui entraîne l'apparition de saccades liées à la suppression d'une ou de 
plusieurs images. Ceci ne peut pas non plus être éliminé par le cache de la miro
MEDIA PCTV lorsque le disque est exploité au maximum de ses performances.


Disques durs Enhanced-IDE
En association avec certains disques durs E-IDE, il est possible que la 
restitution d'un fichier AVI soit "saccadée" lorsque le taux de transfert de données est 
élevé. Ceci est imputable au recalibrage effectué par le disque dur à la lecture 
du fichier. Il ne s'agit pas d'une anomalie de fonctionnement de la miroMEDIA
PCTV, mais ce phénomène constitue une contrainte technique liée à l'interaction
entre le disque dur et les autres composants du système (voir aussi miroVIDEO 
Expert).


VidCap32 pour Windows 95
Lorsque la miroMEDIA PCTV est utilisée sous Windows, nous recommandons
d'employer VidCap32 de Microsoft pour l'enregistrement de fichiers AVI. Ce 
programme est également copié dans le groupe lors de l'installation de 
la miroMEDIA PCTV. Etant donné que VidCap32 supporte intégralement la
classe d'acquisition 32 bits, il est ainsi possible d'obtenir des débits de données 
sensiblement plus élevés à l'enregistrement. Veillez à ce que dans le menu 
VidCap32 sous "Edition Préférences| synchronisation vidéo et audio", l'option 
"No master" soit activée.

VidCap32 et standard NTSC
Avant l'enregistrement de films au standard NTSC, vous devriez régler le 
"débit de trame" sur exactement 29,97 images/s dans le menu sous Capture | 
Vidéo et non pas sur 30 images/s. C'est la seule façon de garantir un 
enregistrement synchrone sur une période prolongée en standard NTSC.



Erreurs connues dans VidCap32
VidCap32 stocke normalement le fichier d'acquisition sur C:\CAPTURE.AVI. Si 
vous désirez enregistrer sur un autre lecteur, indiquez le lecteur correspondant. 
Il est possible que VidCap32 interrompe la procédure en indiquant une violation 
de protection. Redémarrez immédiatement VidCap32, ignorez le message d'erreur 
signalant que l'appareil est déjà en cours d'utilisation et entrez le lecteur désiré. 
Fermez maintenant VidCap32 et redémarrez Windows 95.

Services miro
Les nouveaux pilotes sont disponibles gratuitement sur les suites suivants:

miro MAILBOX:		+49 531 2113-112
Internet:			ftp.miro.com
                    http://www.miro.com
CompuServe:         GO MIRO




Modifications par rapport aux versions du pilote précédentes

