------------------------------------------------------------------------------
miroMEDIA PCTV
LIESMICH fuer Version 1.00                                          12.12.1996

------------------------------------------------------------------------------                         
Diese Datei enthaelt wichtige Informationen fuer die Benutzung der miro
MEDIA PCTV. Falls Sie auf Probleme im Zusammenhang mit der miroMEDIA PCTV
stossen, lesen Sie bitte im Handbuch und in dieser Datei nach.
------------------------------------------------------------------------------

Inhaltsverzeichnis:

1.00    Installation miroMEDIA PCTV
1.10    Bevor Sie mit der Installation beginnen
1.20    Windows95 - Installation
1.30    Treiber update
2.00    Tips und Tricks fuer die miroMEDIA PCTV
2.10    PCTV als Overlaymonitor benutzen
2.11    Overlayunterstuetzung allgemein
2.12    Installation der miroMEDIA PCTV mit S3 Grafikkarten der Typen 868, 968
2.20    Overlaymonitor bei der DC1/DC20
2.21    miroMEDIA PCTV als Tunerkarte im Zusammenspiel mit der miroVIDEO DC10/DC30
2.30    Schlechte Farbdarstellung bei TV-Wiedergabe    
2.40    Blauer TV-Bildschirm
3.00	Wichtige Anmerkungen zur miroMEDIA PCTV
3.10    maximale Aufloesungen bei miro Grafikkarten
3.20    Aufloesungsumschaltung bei aktiven Video Overlay waehrend der Aufnahme
3.30    Interrupt-Sharing
3.40    Festplatten
3.41    Enhanced-IDE Festplatten
3.50    VidCap32
3.51    VidCap32 und NTSC Standard
3.52    VidCap32 und Medienwiedergabe
3.53    Bekannte Fehler im VidCap32
3.60    Einzelbildaufnahme
3.70    Remote
3.80    miraser
4.00    Bekannte Einschraenkungen
4.10    Ausschnittfunktion (Cropping)
4.20    Capturing mit YUV9
5.00    miro Dienste
6.00    Aenderungen zu vorherigen Treiberversionen

------------------------------------------------------------------------------                         

1.0     Installation
1.1     Bevor Sie mit der Installation beginnen

Bevor Sie mit der Installation der miroMEDIA PCCTV beginnen, stellen Sie sicher
dass eine bereits im System installierte TV-Tunerkarte aus dem System entfernt
werden sollte.

!!! Achtung: Es kann zu Treiberkonflikten kommen !!!


1.2     Windows95-Installation

Setzen sie die miroMEDIA PCTV-Karte in den ausgeschalteten Computer in einem
freien PCI-BUSMASTER-faehigen PCI-Slot und starten sie Win95.

Bei der automatischen Hartwareerkennung von Windows95 kommt es zu folgender
Meldung :

"Neue Hardwarekomponente gefunden - PCI Multimedia Device" 

Danach erscheint eine Dialogbox "Neue Hardwarekomponente gefunden". Waehlen
sie nun den Punkt "Treiber auf Diskette des Hardware Herstellers".
Folgen sie nun den Anweisungen des Hardwareassistenten.
Die Treiber finden sie im Verzeichnis :
<CD-Rom Laufwerkbuchstabe> :\disksets\win95


1.3     Treiber Update

Wollen sie eine Aktualisierung der Treiber durchfuehren, so verwenden sie
bitte das SETUP programm auf ihrer Treiber-CD. Dieses Programm loescht die
in Windows 95 installierten Treiber und installiert beim naechsten
Startvorgang von Windows 95 die neuen Treiber. Folgen sie bitte den Anweisungen
des Installationsprogrammes.

------------------------------------------------------------------------------                         

2.00    Tips und Tricks fuer die miroMEDIA PCTV
2.10    miroMEDIA PCTV als Overlay Monitor.

Es ist moeglich die miroMEDIA PCTV als Aufnahmekontrolle fuer die miro Capture
Karten DC1/DC20 zu benutzen. Das heisst, sie brauchen keinen zweiten
Fernseher mehr fuer die Aufnahmekontrolle.

2.11    Overlayunterstuetzung allgemein

Generell koennen moderne PCI-Grafikkarten z.B. mit S3-Grafikprozessoren vom Typ 
Trio64 V+ oder Virge ein PCI-Overlay unterstuetzen. Bei manchen Herstellern 
wird diese Funktion jedoch von den mitgelieferten Win95-Treibern nicht unter-
stuetzt. Kommt es zu Beeintraechtigungen in der Bildqualitaet des Overlays
versuchen sie eine andere Aufloesung bzw. Farbtiefe ihrer Grafikkarte.
Aendern sie nicht die Aufloesung bzw. Farbtiefe "On The Fly" bei aktiviertem
Overlay.

2.12    Installation der miroMEDIA PCTV mit S3 Grafikkarten der Typen 868, 968

Sollten Sie in Ihrem Rechner eine Grafikkarte mit S3 Chips der Typen 868, oder
968 instaliert haben, so vergewissen Sie sich unter Windows 95, dass diese 
Grafikkarten auch tatsaechlich einen Speicherbereich von 64MB belegen. Dies 
kann uber den Geraetemanager von Windows 95 festgestellt werden. Bei Rechnern 
mit aelterem AWARD BIOS werden dem Geraetemanager nur 32MB zurueck gemeldet. 
Sobald Sie eine Erweiterungskarte in Ihrem System installieren wollen , wie z.B.
miroMEDIA PCTV, deren Speicherbereich direkt oberhalb des Speicherbereiches der
Grafikkarte liegt, so kann es zu Systemabstuerzen kommmen.

Abhilfen: 
	- Update des AWARD BIOS
	- Aendern Sie den Speicherbereich der Grafikkarte im Geraetemanager


2.20    miroMEDIA PCTV im Zusammenspiel mit der miroVIDEO DC1 bzw VIDEO DC20

Hardwareinstallation:

Das Master-Video Signal von der Videoquelle muss mit den  "Video IN" von der
miroVIDEO DC1 miroVIDEO DC20 verbunden werden.
Dann wird das ausgehende Video-Signal "Video OUT" von der miroVIDEO DC1 bzw.
miroVIDEO DC20 mit dem "Video IN" von der miroMEDIA PCTV verbunden.

Softwarebeschreibung:

ACHTUNG!! : Premiere verwendet immer den ersten Codec - Eintrag, egal ob es
ein DC1/DC20 - Codec oder ein anderer ist.

Darum sollten sie zuerst die Software der miroVIDEO DC1 bzw. miroVIDEO DC20
installierten, damit diese Karte (bzw. der Codec der Karte) als erste
eingetragen wird. Danach erst ist die miroMEDIA PCTV Karte zu installieren.
Bei der miroVIDEO DC20/DC1 muss die DC20/DC1 Kontrolle aufgerufen und auf
Video Durchgang geschaltet werden.
Das Programm Vidcap sollte auf miroVIDEO DC1/DC20 Motion JPEG Capture/
Codec Board konfiguriert werden. (//Options//)
Dann muss im Programm miroTV die Anzeige  "Composite" eingestellt  werden.
Die eigentlichen Aufnahmen werden mit VidCap (DC1/DC20) gemacht.

2.21 miroMEDIA PCTV als Tunerkarte im Zusammenspiel mit der miroVIDEO DC10/DC30


Fuer Adobe Premiere und Ulead Mediastudio ist es notwendig, den nicht benoetigten 
Aufnahmetreiber, zu deaktivieren. 
(start//systemsteuerung//multimedia//erweitert//videoaufnahmegeraete)


2.30   Schlechte Farbdarstellung bei TV-Wiedergabe

Einige Grafikkarten unterstuetzen kein Overlay. Sie arbeiten dann im sogenannten
"Primary Surface" In einer 8-Bit-Aufloesung (256 Fraben) wird das TV-Bild
gedithert.
Abhilfe : entweder eine Grafikkarte mit Overlayunterstuetzung verwenden oder eine 
eine hoehere Farbtiefe verwenden.


2.40    Blauer TV-Bildschirm

Moeglich Ursachen :
	- es liegt kein Signal an
	- es liegt nur ein sehr schwaches Signal an
	- der Senderkanal wird gerade gewechselt

Abhilfe :
	- Eingang mit einem ausreichenden Signal auswaehlen


2.50    Bildschirmschoner

Bei nicht aktivierter Applikation ( miroTelevision oder miroMEDIA Manager ) kann der 
Bildschirmschoner aktiv werden. Somit kann es bei zu Grafikproblemen kommen.
 
------------------------------------------------------------------------------                         


3.00    Wichtige Anmerkungen zu miroMEDIA PCTV
3.10    maximale Aufloesungen bei miro Grafikkarten

Hier eine liste der maximalen Aufloesungen unter dem miroTV und VidCap
im Overlay-Modus laufen.

Bei einer 2MB Grafikkarte
1280 * 1024  mit  8 BIT Farbtiefe 
1024 * 768   mit 16 BIT Farbtiefe
800  * 600   mit 24 BIT Farbtiefe


3.20    Aufloesungsumschaltung bei aktiven Video Overlay waehrend der Aufnahme

Vermeiden Sie die Aufloesungsumschaltung von Windows 95 waehrend das Video-
Overlay aktiv ist. Das VideoOverlay kann bei der Aufnahme mit VidCap32, oder 
Premiere aktiviert sein.

3.30    Interrupt-Sharing

Die miroMEDIA PCTV unterstuetzt PCI Interrupt-Sharing. Dieses ist notwendig,
wenn das verwendete Motherboard allen PCI-Slots  nur einen einzigen Interrupt 
zuweist. In diesem Falle muessen sich alle PCI-Geraete einen physikalischen 
Interrupt teilen. Fuer diesen Fall muss jeder Treiber genau kontrollieren, ob
der aufgetretene Interrupt von seinem Geraet stammt. Wenn dieses nicht der Fall
ist, dann darf der Treiber diesen Interrupt nicht behandeln und muss ihn an das
naechste PCI-Geraet weiterreichen. Wenn nur eines der beteiligten Geraete (bzw.
dessen Treiber) diese nicht korrekt bewerkstelligt, wird das System nicht 
richtig funktionieren. Fuer die Videoaufnahme und -wiedergabe werden meistens
eine SCSI-Festplatte mit SCSI-Controller verwendet. Unter Windows95 wurde die
miroMEDIA PCTV zusammen mit unterschiedlichen SCSI Controllern getestet.

3.40    Festplatten

Windows 95 unterstuetzt den 32-bit Zugriff auf Festplatten. Ueberpruefen Sie 
bitte in der Systemsteuerung|System|Geraete-Manager, ob Ihr Festplattenlauf-
werk, bzw. Ihr SCSI-Controller von Windows95 ordnungsgemaess erkannt wurde,
da ansonsten der Datendurchsatz Ihrer Festplatte fuer eine zufriedenstellende
Qualitaet bei der Aufnahme und Wiedergabe nicht ausreichen wird.

Installieren Sie moeglichst eine zweite Festplatte, auf der Sie ihre gesamten
Videosequenzen aufnehmen und abspeichern. Zwischendateien koennen auf Ihrer
Systemplatte, oder einer anderen Partition  gespeichert werden. Windows 95
greift waehrend der Aufnahme und Wiedergabe von Videosequenzen auf System-
dateien zurueck. Wenn sich diese auf derselben Festplatte wie die Video-
sequenzen befinden muss hierfuer der Plattenkopf repositioniert werden,
was zu Auslassen von einem oder mehreren Bildern fuehrt (ruckeln).

3.41    Enhanced-IDE Festplatten

Im Zusammenspiel mit einigen E-IDE Festplatten kann es bei hoeheren Datenraten 
dazu kommen, dass beim Abspielen einer AVI-Datei die Wiedergabe "ruckt".
Dieses ist darauf zurueckzufuehren, dass die Festplatte waehrend des Lesens
der Datei eine Rekalibrierung durchfuehrt die zu diesen Aussetzern fuehrt.
Dieses ist keine Fehlfunktion der miroMEDIA PCTV, sondern liegt technisch
bedingt an der Funktionsweise der Festplatte im Zusammenspiel mit den rest-
lichen Systemkomponenten.
Falls Sie zu Ihrer E-IDE Festplatte eine Diskette mit speziellen Busmaster- 
Treibern erhalten haben, so installieren Sie bitte auch diese Treiber in Ihrem 
System, da sich dadurch die Plattenleistung merklich erhoeht.
Bitte beachten sie, dass der korrekte PIO-Mode im Motherbioas fuer die Fest-
platte eingestellt ist.

3.50    VidCap32

Fuer den Einsatz der miroMEDIA PCTV unter Windows 95 empfehlen wir zum Auf-
nehmen von AVI-Dateien VidCap32 von Microsoft, was bei der Installation der
miroMEDIA PCTV mit in die Gruppe kopiert wird. Da der VidCap32 die 32Bit
Capture-Class voll unterstuetzt, kann man damit wesentliche hoehere Datenraten
bei der Aufnahme erzielen. Achten Sie darauf, dass im VidCap32 Menue unter
"Edit| Preferences| video and audio synchronisation" die Option "No master"
aktiviert ist.


3.51    VidCap32 und NTSC Standard

Vor der Aufnahme von Filmen im NTSC-Standard sollten Sie im Menue unter 
Capture | Video die "Frame rate" auf genau 29,97 Bilder/s einstellen und nicht 
auf 30 Bilder/s. Nur so ist es auch im NTSC Standard ueber eine laengere Zeit
moeglich lippensynchron aufzunehmen.
	

3.52    VidCap32 und Medienwiedergabe

Es wird nicht empfohlen, den VidCap32 oder ein anderes Videoaufnahmeprogramm
zu starten, waehrend Sie mit der Medienwiedergabe AVI-Dateien, die mit der miroMEDIA PCTV
aufgenommen wurden, abspielen. Es ist mit der miroMEDIA PCTV nicht moeglich,
gleichzeitig AVI Dateien aufnehmen und abzuspielen.
Wollen sie beide Geräte gleichzeitig aktivieren, dann MUSS zuerst die Medienwwiedergabe
gestartet werden.


3.53    Bekannte Fehler im VidCap32

VidCap32 setzt standardmaessig die Capture-Datei auf C:\CAPTURE.AVI. Sollten
Sie jedoch auf ein anderes Laufwerk aufnehmen wollen, so setzen Sie entsprech-
end ein anderes Laufwerk. Es kann vorkommen, dass VidCap32 dabei mit einer 
Schutzverletzung abbricht. Starten Sie gleich darauf den VidCap32 nochmal,
ignorieren Sie die Fehlermeldung, dass das Geraet bereits benutzt wird und 
setzten Sie nun das gewuenschte Laufwerk. Schliessen Sie nun den VidCap32 
und starten Sie Windows 95 erneut.

Starten Sie VidCap32 und oeffnen Sie den Menuepunkt "Capture" und anschliessend
"Video". Es oeffnet sich ein Fenster mit Namen "Capture Video Sequence". Klicken 
Sie nun auf die Schaltflaeche "Video" um das Videoformat, bzw. die gewaehlte 
Datenrate zu ueberpruefen. Vermeiden Sie unbedingt das Klicken der "OK" Schalt-
flaeche im "Video Capture Sequence" Fenster, solange das Videoformat Dialog-
fenster noch geoeffnet ist. Dies fuehrt zu einer allgemeinen Schutzverletzung im 
Modul User.exe


3.60    Einzelbildaufnahme

Wenn Einzelbilder aufgenommen werden sollen, muss darauf geachtet werden, dass
als Videoformat "24 BIT RGB" (Vidcap//Options//Videoformat) gewaehlt wird.
Dieses Format koennen alle gaengigen Grafikprogramme (auch Kai´s Power Goo) verwenden.
Anmerkung : Vidcap vergibt keine Dateierweiterung (Sie sollten z.B. [Name].BMP vergeben. )


3.70    Remote

Damit auch beim Arbeiten mit Vidcap der Tuner bedient werden kann, muss dazu das
Programm Remote32 gestartet werden. Mit diesem Programm kann man auch die Audioquellen
schalten. Es arbeitet auch parallel zum Vidcap bzw. miroTelevision.


3.80    miraser

Mit diesem Tool koennen sie die Einträge der miroMEDIA PCTV aus der Registrierungsdatei
entfernen.


------------------------------------------------------------------------------

4.00    Bekannte Einschraenkungen


4.10    Ausschnittfunktion (Cropping)

Diese Funktion wird zur Zeit bei der Aufnahme noch nicht unterstuetzt.

4.20    Capturing mit YUV9

Um eine Sequenz, die mit YUV9 aufgenommen wurde,  mit dem Mediaplayer wieder
zugeben, muss die INDEO4-RUNTIME installiert sein (ist auf der InstallCD vor-
handen).

------------------------------------------------------------------------------
5.00    miro Dienste

Neue Treiber erhalten Sie kostenlos ueber:

miro MAILBOX:	      	    +49 531 2113-112
Internet:                   ftp.miro.com
                            http://www.miro.com
CompuServe:                 GO MIRO

------------------------------------------------------------------------------


6.00    Aenderungen zu vorherigen Treiberversionen

Version 1.00

es liegt noch keine neuere Version vor
                         
