miroComputer Products AG                          22.12.1994

                     20TDに関する最新情報
                    =====================

インストール手順：
-----------------
miroVIDEO 20TDドライバはVideo for Windows Runtime version 1.1dを必ず必要とし
ますので、Video Studio 2.0をインストールした後に、ボードに付属しているVideo 
for Windows Runtime version 1.1dをインストールしてください。
尚、インストールの順序は次の通りです。
                              1. Media Studio 2.0
                              2. Windows Runtime version 1.1d
                              3. miroVIDEO 20TDドライバ

既に判明している問題点：
-----------------------

VCapture/miroTV：
----------------
　アプリケーションウィンドウがデジタルオーバーレイの上に重なっている場合、オ
ーバーレイ上の上位ラインがアプリケーションウィンドウを乱す場合があります。
(VLBボードのみ）

VCapture/miroTV：
----------------
　大きいビデオイメージ、及びフレームレートが高い場合にはビデオウィンドウ内で
ピクセル表示が乱れる場合があります。　またウィンドウが重なっている場合も障害
がでる場合があります。

Adobe Premiere 1.1：
-------------------
 Adobe Premiereをインストールした時は、再度 miroVIDEO 20TDliveドライバをイン
ストールする必要があります。

 症状：    miroVIDEO-XL AVIフォーマットがアクティブ状態のとき、プレビューウィ
           ンドウが真っ黒になる。
 対策：    1) プレビューオプションの「ディザリング」を選択するか、或は、再描
           画法で速い方を選択してください:
           2) 「SYSEDIT」起動し、[ドライバ]セクションの VIDS.DRAW=UDH.DLLの記
           述がある行の頭にセミコロンを入力してください。
           VfW AVIsequencesの再生性能を高めるには、元のセッティンに戻してくだ
           さい。

一般的な説明：
-------------

VCapture/Adobecap/Vidcap

　キャプチャ性能を高めるにはキャプチャ形式をグラフィックボードの色深度と同じ
色深度を設定することを推奨します。　これはお互いの色深度が異なると、記録され
たデータを再計算する必要が生じることによるもので、結果的に１フレーム分欠落す
る場合があります。

- 16 bit RGB ->32768のグラフィックス・モード（65536ではありません！）
- 24 bit RGB ->16百万の24のビット色グラフィックス・モード
- miroVIXL   ->32K、64K、16百万のカラーモード。

ビデオをキャプチャする場合、イメージ・サイズ、フレーム率、及び色深度を PCシス
テムに適合するようテストを行う必要があります。　Video Studio では、これらの設
定は「Video Capture」で変更することができます。　先ずイメージサイズを 320x220
程度に固定し、キャプチャされたイメージの1-2%以上ドロップするまでフレームレート
を少しづつ上げていきます。　もしイメージサイズが大きすぎると、長時間に渡り静止
画像として記録される現象が起こり得ます。　DX2/66MHz、16MB のシステムでは次の設
定にしてください。

 -非圧縮（miroVIDEO-XL codecでなく）                 圧縮
  イメージ・サイズ：320*240ピクセル                  320*240ピクセル
  フレーム率：3-6  第2につきフレーム                 30フレーム／秒
  色深度：16ビット                                   24ビット

Enhanced IDEハード・ディスクを使用している場合は、ドライブやファイルへの３２ビ
ット・アクセスを無効にしてください。　また、BIOS セットアッププログラムで IDE
バーストモードを有効にしてください。

VideoEditor/Premiere/Videdit

miroVIDEO-XLに関する一般的な説明：
最適な結果を得るには出力サイズと入力サイズを同じサイズにしてください。　もし出
力サイズが小さい場合にはイメージをクロップ（cropping）してください。　録画中の
歪みを押さえる効果があります。　（ビデオキャプチャ/ビデオ形式のメニューにある
クロッピング範囲の項を参照）。


Windows Tsengドライバの障害に関する情報
---------------------------------------

８ビット・ウィンドウ・ドライバ：
 DOSプロンプト： DOSレベルウィンドウから抜けるとき、背景が黒のままでイメージ
の境界のみが表示されるという問題が起こる場合があります。　この問題は、Video 
Select Preview機能でも起こる可能性があります。　この問題を解消するにはウィン
ドウズを再起動する必要があります。

Designer4.0と24ビットのドライバ：
Designer 4.0のボタンは、背景が黒になります。

CPUクロックが33MHz以上のVLBボード
---------------------------------
ET4000/W32pは、クロックが33MHz以上のVLB-マザボードでは動作しません。　従って
miroVIDEO 20TD live はクロックが33MHz以下のVLBコンピュータで使用してください。
