miro Computer Products AG                               10.11.1994

                        Aktuelle Informationen
                    ==============================

Allgemeine Hinweise:


Hinweise zur Installation:

        Sollten Sie Probleme mit der Installation von Diskette haben,
        so koennen Sie diese auch in ein Verzeichnis Ihrer Festplatte
        kopieren. Anschliessend muessen Sie mit dem Befehl SUBST diesem
        Verzeichnis eine Laufwerksbezeichnung zuordnen. Lesen Sie dazu 
        bitte das MS-DOS Handbuch. 
       
        Wenn Sie Windows in einer Netzwerkversion installiert haben, 
        so kann es zu konfigurations-abhaengigen Problemen kommen. Die 
        Installation muss auf dem jeweiligen Arbeitsplatz erfolgen.
        Dazu muss das Installationsprogramm in der Lage sein, Treiber,
        Programme und Konfigurationsdateien in das lokale Windowsver-
        zeichnis des Arbeitsplatzrechners zu kopieren. Ausserdem muessen
        die lokalen Dateien SYSTEM.INI, WIN.INI und CONTROL.INI sowie 
        die Gruppendatei MWINTOOL.GRP erzeugbar / beschreibbar sein. 
        Mit Hilfe des Monitor-Select-Programm und miroSUPERSCREEN muss
        jeder Arbeitsplatz auf seine individuelle Ausstattung angepasst
        werden. Dabei werden in den Dateien OCTO.MON und den drei obigen 
        *.INI Dateien arbeitsplatz-spezifische Daten eingetragen.

        Wenn Sie ihr altes Graphik-Board gegen eine miroCRYSTAL oder 
        diese untereinander austauschen, so sollten sie vorher Windows 
        wieder auf VGA umkonfigurieren. Sie vermeiden damit, dass beim
        erneuten Starten von Windows ein falscher Treiber auf dem neuen 
        Graphik-Board laeuft und Ihr System abstuerzt. Fuehren Sie dann im
        VGA-Mode die Installation des neuen Boards durch.


Hinweise zur Installation unter Norton Desktop:

        Wenn Sie als Kommando-Oberflaeche statt des Microsoft Programm-
        Managers den Norton Desktop installiert haben, so wird unter
        bestimmten Umstaenden die vom Installationsprogramm erstellte
        Gruppe mit den miroWINTOOLS (MWINTOOL.GRP) nicht mit in den
        Norton Desktop eingebunden. Binden Sie entweder diese Gruppe
        nach der Installation manuell in die Norton "Quick Access" 
        Gruppe ein (oeffnen Sie dazu das Laufwerksfenster, welches Ihr
        Windowsverzeichnis beeinhaltet sowie das "Quick Access"-Fenster
        und ziehen Sie die Datei MWINTOOL.GRP aus dem Laufwerksfenster
        in das "Quick Access"-Fenster. Lesen Sie dazu auch im Hand-
        buches fuer den Norton Desktop nach.) oder starten Sie vor!!! 
        dem Aufruf des Installationsprogramms den Programm-Manager 
        (PROGMAN.EXE) als Symbol.


Hinweise zu Windows:

        Sie koennen das miroTINTCONTROL-Tool zur Zeit nicht in hoeheren 
        Farbtiefen als 8 Bit benutzen.
        
        Sie koennen einen speziellen Treibercache benutzen um die
        Performance des Treibers zu erhoehen.
        Dazu aendern Sie bitte in der Datei SYSTEM.INI in der Sektion 
        [9100.drv]      DEVBITS=ON
        Wenn Sie diesen Cache aktiviert haben kann es allerdings mit dem 
        Mediaplayer zu Fehlern kommen.
        
        Benutzen Sie um die optimale Videoperformance zu erhalten bei einer
        miroCRYSTAL 20 PV AVI die Aufloesung 1024 in 16 BIT und bei einer
        miroMAGIC 40 PV VIDEO die Aufloesung 1280 in 16 BIT.
        Bei hoeheren Aufloesungen werden Videosequenzen nicht mehr fluessig
        bei voller Bildschirmgroesse abgespielt.
        
        Sollten Sie Schwierigkeiten beim Abspielen von AVI-Dateien haben, sollten
        Sie folgendermassen vorgehen:

        1. Die Dateien sollten sich moeglichst auf einer Festplatte befinden.
           Viele CD Laufwerke haben zu hohe Zugriffszeiten.     
        2. Sie sollten Ihre Festplatte defragmentieren. Dies koennen Sie
           z.B. mit dem MS-DOS Programm DEFRAG.EXE erreichen.
        3. Sie sollten bei IDE-Festplatten unter Windows for Workgroups 
           den 32 Bit Modus fuer Laufwerks und Dateien benutzen.

	Wenn Sie die Meldung "Dies ist keine miro Grafikkarte" bekommen, 
	liegt das am miroPINBOARD, das von einer anderen miro Grafikkarte 
	in der win.ini geladen wurde. 
	Die miroCRYSTAL 20 PV avi und die miroMAGIC 40 PV VIDEO unterstützen
	kein miroPINBOARD.
   
	Wenn Sie Videos aufnehmen, sollten Sie dies in den maximalen
	Auflösungen 1152 in 24 Bit und 1280 in 16 BIT tun. Schalten Sie beim
	Aufnehmen nicht in eine 32 Bit Farbtiefe.
	
	Wenn Sie unter Premiere 1.1a keine Vorschau sehen, stellen Sie bitte
	unter "Projekt-Vorschau-Option" den Schalter Dithering ein.
           
	Glossar
	======

	Dieses Glossar enthaelt die wichtigsten Begriffe aus dem Bereich der 
	Computer-Hardware. Querverweise sind durch ein ~ gekennzeichnet.

	Adresse
	Alle im Computer vorhandenen Speicherstellen sind nummeriert 
	(adressiert). 

	Mit Hilfe dieser Adressen kann jede Speicherstelle direkt 
	angesprochen werden. Einige Adressen sind fuer bestimmte 
	~ Hardwarekomponenten reserviert und duerfen nicht mehr verwendet
	werden. Verwenden zwei Hardwarekomponenten dieselbe Adresse, spricht
	man von einem Adresskonflikt.

	ANSI
	American National Standards Institute. ANSI-Zeichensatz (~ Font): 
	wird von Microsoft Windows und den zugehoerigen Programmen verwendet. 
	Weicht in der Zeichenbelegung geringfuegig vom ~ ASCII-Zeichensatz ab.

	ASCII
	American Standards Committe of Information Interchange. ASCII-Zeichensatz
	(~ Font): Standardzeichensatz, der von IBM und kompatiblen Computern 
	verwendet wird. Er besteht aus 256 Zeichen, von denen die ersten 128 
	festgelegt sind. 

	Aufloesung
	Anzahl der ~ Pixel (Bildschirmpunkte) in horizontaler und vertikaler 
	Richtung. 1408 x 1024 bedeutet z.B., dass 1408 Pixel in horizontaler 
	und 1024 Pixel in vertikaler Richtung auf dem Monitor dargestellt 
	werden. Je hoeher die Aufloesung, desto mehr Details koennen abgebildet werden.

	AUTOEXEC.BAT
	Ein spezielles Batchfile (~ Stapeldatei) unter ~ DOS, die nach dem 
	Starten des Computers automatisch abgearbeitet wird. Die Datei enthaelt 
	u.a. Kommandos zum Laden des laenderspezifischen Tastaturtreibers 
	(~ Treiber), zum Einstellen der Uhrzeit oder zum automatischen Laden 
	eines Programmes.

	Betriebssystem
	Das Betriebssystem ermoeglicht die Kommunikation zwischen der 
	~ Hardware, der ~ Software und dem Benutzer. Zu den Aufgaben eines 
	Betriebssystems gehoeren u.a. die Datei- und Programmverwaltung.

	Bildwiederholfrequenz
	Auch Vertikalfrequenz. Anzahl der Bildaufbauvorgaenge pro Sekunde, 
	gemessen in Hertz (Hz). Je hoeher die Bildwiederholfrequenz ist, 
	desto flimmerfreier ist das Bild.

	BIOS
	Basic Input Output System. Anzahl von grundlegenden Ein- und 
	Ausgabebefehlen, die in einem ~ ROM, PROM oder EPROM gespeichert 
	sind. Auf diese Befehle greift das ~ Betriebssystem zu. Wesentliche 
	Aufgabe des BIOS ist die Steuerung der Ein- und Ausgabe. Nach dem 
	Systemstart fuehrt das ROM-BIOS einige Tests durch (UEberpruefen 
	der ~ Schnittstellen, der Laufwerke, etc.)

	Bit
	Binary Digit. Kleinste Informationseinheit eines Computers. Mit 
	einem Bit koennen zwei Zustaende abgebildet werden »0« und »1«, 
	mit zwei Bit demzufolge 2 hoch 2=4, mit drei Bit 2 hoch 3=8, etc. In 
	einem Rechner werden diese beiden Zustaende ueber »0 V« (kein 
	Strom = 0) und »5 V« (Strom = 1) realisiert. Um ein Zeichen 
	(Buchstabe, Zahl, etc.) darstellen zu koennen, werden 
	8 Bit = 1 ~ Byte benoetigt.

	Bus
	Busse werden in einem Computer fuer die Kommunikation zwischen 
	dem ~ Prozessor und der im Rechner installierten Hardware (Festplatte, 
	Grafik-Board, etc.) benoetigt. Abhaengig von der Breite eines Busses 
	koennen unterschiedlich viele Informationen uebertragen werden. Ein 
	8-Bit breiter Bus kann genau 8 ~ Bit (= ein ~ Byte = ein Zeichen) 
	gleichzeitig uebermitteln.

	Byte
	Ein Byte sind acht ~ Bit. Mit einem Byte kann genau ein Zeichen 
	(Buchstabe, Zahl, etc.) dargestellt werden. Die Codierung erfolgt 
	binaer, d.h. in »Nullen« (0) und »Einsen« (1). Das Zeichen "E" haette 
	laut ~ ASCII-Zeichensatz die Codierung »01000101« oder »45h« 
	(hexadezimal).

	CGA
	Color Graphics Adapter (IBM). Grafikkarte, die im Grafikmodus 4 Farben 
	darstellen kann.

	CLUT
	Color Look-Up Table. Farbtabelle, die alle Farbwerte in indizierter 
	Form enthaelt.

	CONFIG.SYS
	Eine Konfigurationsdatei unter ~ DOS, die beim Systemstart des 
	Computers automatisch aufgerufen wird. Die CONFIG.SYS-Datei enthaelt 
	~ Treiber, die u.a. die Ausgabe auf dem Monitor, die Benutzung der 
	Tastatur und der Maus steuern.

	DIP-Schalter
	Dual Inline Package-Schalter. Anordnung kleiner Schalter, mit denen der Benutzer 
	Voreinstellungen fuer die Hardware vornehmen kann.

	DOS
	Disk Operating System. Das gebraeuchlichste ~ Betriebssystem fuer PC's 
	(Personal Computer). MS-DOS ist das von Microsoft gelieferte DOS.

	EGA
	Enhanced Graphics Adapter (IBM), Grafikkarte, die im Grafikmodus mit 16 
	Farben 	arbeitet.

	EISA-Bus
	Extended Industry Standard Architecture. Bus mit 32 Bit Breite. Bei 
	einer ~ Taktfrequenz von 8,33 MHz koennen Datenmengen von 33 ~ MByte 
	pro Sekunde uebertragen werden.

	Farbtiefe
	Anzahl der ~ Bits, mit denen die Farbinformation fuer jedes ~ Pixel 
	beschrieben werden kann. Bei Schwarzweissdarstellung werden mit 
	1-Bit-Farbtiefe 2 hoch 1=2 Farben dargestellt. Bei 8-Bit-Farbtiefe 
	stehen 2 hoch 8=256 Farben, bei 24-Bit-Farbtiefe 2 hoch 
	24=16.277.216 (~ TrueColor) Farben zur Verfuegung.

	Festfrequenzmonitor
	Monitor, der nur innerhalb eines festgelegten sehr engen Frequenzbereiches 
	arbeitet (~ Multifrequenzmonitor).

	Font
	Zeichensatz in einer Schriftart und Schriftgroesse, z.B. 
	Times New Roman 11, normal; Times New Roman 11, kursiv; 
	Times New Roman 11, fett; Times New Roman 11, fett, kursiv.

	Grafik-Board
	Auch Grafikkarte. Grafik-Boards sind das »Bindeglied« zwischen R
	echner und Monitor. Ohne Grafik-Board koennte kein Bild auf dem 
	Bildschirm dargestellt 	werden. Grafik-Boards arbeiten in zwei Modi: 
	Textmodus und Grafikmodus. Im Textmodus koennen nur ~ ASCII-Zeichen 
	dargestellt werden. Der ASCII-Zeichensatz enthaelt einige einfache 
	»grafische« Zeichen, mit denen einfachste Grafiken dargestellt 
	werden koennen. 
	Im Grafikmodus kann mit einzelnen ~ Pixeln gearbeitet werden. Je 
	mehr Pixel zur Verfuegung stehen (je hoeher die ~ Aufloesung) desto 
	genauer koennen Zeichen und Grafiken dargestellt werden.

	Hardware
	In den Bereich der »Hardware« fallen alle Teile eines Comupters, die »hard« 
	(hart) sind, wie z.B. Monitor, Festplatte, Tastatur, Maus und Drucker.

	HGC
	Hercules Graphics Card (Hercules-Karte), Monochrom- (Schwarzweiss-) 
	Grafikkarte.

	Interlaced
	Methode des Bildschirmaufbaus: der Bildschirm wird in Zeilen unterteilt. 
	Beim Bildschirmaufbau werden erst alle geraden, dann alle ungeraden Zeilen 
	aufgebaut.

	ISA-Bus
	International Standard Architecture. Bus mit 16 Bit Breite, der bei einer 
	~ Taktfrequenz von 8 MHz eine Datenrate von 8 ~ MByte uebertragen kann.

	Jumper
	Mit Hilfe von Jumpern koennen elektrische Leitungen nach Bedarf hergestellt 
	oder unterbrochen werden. Um eine elektrische Leitung mittels Jumper 
	herzustellen, muss dieser »gesteckt«, um die Leitung zu unterbrechen 
	»offen« sein.

	KByte
	Ein KByte (Kilobyte) enstpricht 1024 ~ Byte. Das »K« (Kilo) entspricht 
	dabei grundsaetzlich der Zahl »1024«.

	MByte
	Ein MByte (Megabyte) sind 1024 ~ KByte.

	MDA
	Monochrome Display Adapter. Monochrom- (Schwarzweiss-) Grafikkarte.

	Multifrequenzmonitor
	Monitor, der sich automatisch an die unterschiedlichen Frequenzen einer 
	Grafikkarte anpasst (~ Festfrequenzmonitor) und so verschiedene ~ 
	Aufloesungen darstellen kann.

	Parallele Schnittstelle
	UEber die parallele oder Centronics- ~ Schnittstelle werden Daten ueber 
	eine 8-Bit-Datenleitung uebertragen. Das bedeutet, dass 8 ~ Bit 
	(1 ~ Byte) auf einmal transportiert werden koennen. Diese Art der 
	UEbertragung ist deutlich schneller als ueber die ~ serielle Schnittstelle,
	dafuer ist dieser UEbertragungsweg ueber weite Strecken stoeranfaellig. 
	Parallele Schnittstellen werden mit LPT und einer Ziffer 
	gekennzeichnet (z.B. LPT1).

	PCI Local Bus
	Peripheral Component Interconnect. Local Bus-Konzept von IBM. Bus mit 
	32 Bit Breite, der bei einer ~ Taktfrequenz von 33 MHz eine Datenmenge 
	von 132 MByte pro Sekunde uebertragen kann.

	Pixel
	Picture element (Bildelement). Pixel sind die kleinsten Elemente, 
	aus denen das Bild auf dem Monitor aufgebaut wird (~ Aufloesung).

	RAM
	Random Access Memory. Schreib-Lese-Speicher, Speicherbaustein, 
	der beliebig oft gelesen und beschrieben werden kann. Der Arbeitsspeicher 
	eines Computers ist mit RAM-Bausteinen bestueckt. Der Arbeitsspeicher 
	ist ein sog. »fluechtiger« Speicher, d.h. der Inhalt des Speichers geht 
	verloren, sobald der Computer ausgeschaltet wird.

	ROM
	Read Only Memory. Festspeicher, ein Speicherbaustein, der nur gelesen, 
	aber nicht veraendert werden kann. Der Inhalt von ROM's bleibt auch 
	nach dem Ausschalten des Rechner erhalten. Alle Funktionen eines 
	Computers, die sofort nach dem Einschalten zur Verfuegung stehen 
	muessen wie z.B. Systemtest, Zeichenausgabe auf dem Bildschirm, 
	etc. sind in ROM-Bausteinen gespeichert. Alternativ dazu gibt es 
	PROM's (Programmable ROM) EPROM's (Erasable PROM) und EEPROM's (
	Electric EPROM).

	Schnittstelle
	Englisch Interface. UEbergangstelle zwischen zwei Bereichen eines 
	Systems oder zwischen zwei Systemen, an der eine Anpassung von 
	Informationen, Impulsen und Signalen so erfolgt, dass sie vom 
	empfangenden Teil so verstanden werden koennen wie sie vom sendenden 
	kommen. Z.B. Signale, die vom Recher zum Drucker gesendet werden, 
	muessen ueber eine Schnittstelle so angepasst werden, dass der Drucker 
	»versteht«, was er drucken soll.

	Serielle Schnittstelle
	Auch RS232. UEber die serielle Schnittstelle werden Daten in einer 
	Datenleitung bitweise (alle ~ Bits eines ~ Bytes nacheinander) 
	uebertragen. Die serielle Datenuebertragung ist wesentlich langsamer 
	als ueber die ~ parallele Schnittstelle, dafuer aber deutlich weniger 
	stoeranfaellig. Serielle Schnittstellen werden mit COM und einer Ziffer 
	gekennzeichnet (z.B. COM1).

	Software
	Oberbegriff fuer alle auf einem Computer ablauffaehigen Programme 
	(Systemprogramme, Anwenderprogramme, ~ Treiber, etc.) sowie Dateien.

	Stapeldatei
	Eine Datei unter ~ DOS, in der untereinanderstehende Kommandos/Befehle 
	der Reihenfolge nach von oben nach unten abgearbeitet werden. Der 
	englische Begriff dafuer ist »Batchfile« (~ Autoexec.bat).

	Taktfrequenz
	Geschwindigkeit, mit der die einzelen Befehlsablaeufe innerhalb des 
	Prozessors abgearbeitet werden. Je hoeher die ~ Taktfrequenz, desto 
	schneller laufen die Befehle ab.

	Treiber
	Programme u.a. zur Einbindung von Hardware (z.B. Treiber fuer ein 
	CD-ROM-Laufwerk) in den Rechner und zur Anpassung der Software an 
	die Hardware (z.B. Treiber fuer eine grafische Oberflaeche wie 
	Microsoft Windows), um die Moeglichkeiten eines Grafik-Boards nutzen 
	zu koennen.

	TrueColor
	Echtfarbendarstellung. Es koennen 16,7 Millionen Farben gleizeitig 
	dargestellt werden (~ Farbtiefe).

	VESA
	Video Electronic Standards Association. 1988 in den USA gegruendetes 
	Kommittee, das im Computerbereich weitreichende einheitliche Standards 
	kreieren will. 

	VESA Local Bus
	Ein vom ~ VESA-Kommittee definiertes Buskonzept: Bus mit 32 Bit Breite, 
	der mit einer ~ Taktfrequenz von bis zu 50 MHz arbeitet. Bei einer 
	Taktfrequenz von 33 MHz, koennen Datenmengen von 132 ~ MByte pro Sekunde 
	uebertragen werden.

	VGA
	Video Graphics Array (IBM), Grafikkarte, die im Grafikmodus 256 Farben 
	darstellen kann.

	Zeilenfrequenz
	Anzahl der horizontalen Abtastungen des Elektronenstahls pro Sekunde, 
	um eine neue Zeile aufzubauen. Je hoeher die ~ Aufloesung, desto groesser 
	ist die dafuer benoetigte Zeilenfrequenz.
                
        
        
