Installation der Chips & Technologie VGA Treiber unter OS/2 Warp

1. Öffnen Sie ein OS/2 Fenster oder Fullscreen

2. Führen Sie das Setup aus. Wechseln Sie dazu auf Laufwerk A: und rufen Sie Setup folgendermaßen auf: SETUP A: C: (SETUP Quelle Ziel)
Die Dateien werden auf die entsprechende Partition kopiert.

3. Bestätigen Sie den "Dislpay Driver Install" mit OK.
Entfernen Sie die Diskette aus Laufwerk A:
Das Gerät führt einen Neustart durch.

4. In der Systemkonfiguration sollte jetzt das Symbol "Display Driver Install" enthalten sein. Führen Sie dieses aus.

5. Wählen Sie Primary Display und danach Chips und Technologie 65545/548 VL/ISA.
Es erscheint das Fenster "Monitor Configuration".

6. Wählen Sie "Install Using defaults for Monitor Type"
Auf dem Bildschirm erscheint ein pulsierendes schwarz/weiß Bild.
Dieses Verhalten ist normal.

7. Nun benötigen Sie noch einmal die Treiberdiskette, damit die gewählten Treiber installiert werden. Bestätigen Sie mit "Install".
Die Dateien werden erneut kopiert.

8. Führen Sie einen Systemabschluß aus und starten Sie das System neu.
Die Treiber sind nun installiert.

9. Wählen Sie aus der "Systemkonfiguration" das Symbol "System". Stellen Sie hier die gewünschte Auflösung und Bildwiederholungsfrequenz aus.
Achten Sie darauf, daß Sie auch den entsprechenden Monitor einstellen. Der Monitor muss die entsprechenden Auflösungen und Bildwiederholungsfrequenzen erfüllen.

10. Führen Sie einen Systemabschluß aus und starten Sie das System neu.


Hinweis:
Achten Sie darauf, daß Sie im SETUP41 die Bildschirm Einstellung auf "Nur extern eingestellt haben, da ansonsten die Darstellung extern nur mit 60Hz erfolgt.


