Installation des CD-C68E unter Windows NT

Zur Installation des CD-C68E unter Windows NT sind keine zusätzlichen Treiber erforderlich. 
Verwenden Sie den mit Ihrem Betriebssystem gelieferten Standard-IDE/ATAPI-Treiber. Er 
wird mit der Hilfe der Systemsteuerung aktiviert.
Unter Windows NT ist nur der Mehrfachlaufwerksmodus möglich. Das Installieren der TEAC 
Changer-Utilities ist nicht erforderlich.



Installation des CD-C68E unter Win’95
Starten Sie SETUP.EXE von der Treiberdiskette für Win’95 und folgen Sie den Anweisungen 
auf dem Bildschirm.



Probleme bei der Installation unter Win’95.
mit der aktuellen Setup Routine werden leider nicht alle IDE Kontroller Typen erkannt, 
deshalb muß in diesem Fall der TEAC Supplied Treiber per Hand eingebunden werden.


Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Notieren Sie sich den im Geräte Manager aktuell installierten Festplattenkontrollertyp.

2. Löschen Sie diesen Kontroller aus dem Gerätemanager.

3. Starten Sie die Hardware Erkennung, wobei Sie hier die Manuelle Erkennung anwählen
    müssen. Unter der Option Festplatten Laufwerkskontroller wählen Sie nun DISKETTE an
    und das entprechende Verzeichnis (SINGLE für 1 Laufwerksbuchstaben oder MULTI für 6
    Laufwerksbuchstaben). Aus der Liste der verfügbaren Kontroller wählen Sie den Typ, der
    dem vorher installierten Kontroller entspricht.
4. Nach dem Neustart des Rechners vergewissern Sie sich, das im Geräte Manager der
    Festplattenkontroller den Zusatz (TEAC SUPPLIED) hat und die entsprechende
    Basiskonfiguration angewählt ist (0 = erster IDE Kontroller, 1 = zweiter DIE-Kontroller).
    Jetzt können Sie die CHANGER UTILITIES verwenden.
