Nächste Seite: Beispiele Aufwärts: Kommandozeilenparameter Vorherige Seite: Kommandozeilenparameter Inhalt

## Optionen

- `-dev name`
  Name des Output-Devicetyps (os2, ps, psc, jpeg, jpegc und ppm stehen zur Verfügung). Wird kein Device angegeben (default), so öffnet `PM PLOT` ein Grafikfenster auf der PM-Oberfläche (dev=os2).

- `-o filename`
  Bei Angabe eines Ouput-Devicetyps (s.o.) muß außerdem der Name des Files angegeben werden, in den `PM PLOT` die Grafik exportieren soll.

- `-dpi N`
  Angabe der Auflösung des JPEG-Files bei Anwahl von dev=jpeg/jpegc. N=72 und N=300 (default) sind möglich. Auf andere Devices hat diese Option keine Auswirkungen.

- `-port`
  Umschalten des Postscript/JPEG-Exports (dev=ps/psc/jpeg/jpegc) auf den Portrait-Modus (default).

- `-land`
  Umschalten des Postscript/JPEG-Exports (dev=ps/psc/jpeg/jpegc) auf den Landscape-Modus.

- `-top`
  Umschalten des Postscript/JPEG-Exports (portrait) auf die Seitenoberhälfte
  (default).

- `-bottom`
  Umschalten des Postscript/JPEG-Exports (portrait) auf die Seitenunterhälfte.

- `-geometry nxm+a+b`
  Fenstergröße und Position. Standardmäßig wird das Fenster zentriert und die Größe abhängig von der PM-Auflösung gewählt. Die Parameter a und b sind wahlfrei zur Positionierung.

- `-dm Intervall`
  Start des Datenmonitors (Intervall in sec). Die angegebene Parameter-Datei wird geladen, die Grafik dargestellt und der Datenmonitor automatisch mit dem gewählten Refresh-Intervall gestartet. Wird als Refresh-Intervall eine Zahl zwischen -1 und -9 eingegeben, so arbeitet der Datenmonitor extern getriggert über ein Semaphor. Es handelt sich dabei um die Semaphore `SEM32 PM_PLOT_TRIGGER1` - `SEM32 PM_PLOT_TRIGGER9` (Auswahl über das negative Intervall). Das Setzen (reset) des Semaphors setzt den Zeichenprozess in Gang; ist das Zeichen beendet, wird das Semaphor wieder gelöst (post); siehe dazu Example 6 und den beigefügten Programmsource `sinus.cpp` im Verzeichnis `sin_src`.

- `-dm+ Intervall N`
  Start des Datenmonitors (s.o.). Gleichzeitig wird bei jeder Neudarstellung ein PPM-Snapshot der Grafik erstellt, deren Gesamtanzahl N einstellbar ist (maximal 100). Die Files heißen `dm_exp??.ppm` und werden im Export-Verzeichnis gespeichert. Eine Liste der exportierten Files (`ppmlist`) wird automatisch erstellt. Nach Beendigung des Datenmonitors wird der Benutzer gefragt, ob er die Bilder zu einer FLI-Animation zusammensetzen möchte (s.u.). Bei einem erneuten Start des Datenmonitors werden die vorher exportierten Bilder überschrieben.

- `-animate N`
  Export einer FLI-Animation (N Bilder). Diese Animation besteht aus der schrittweisen Multiplikation des komplexen Datensatzes mit dem Faktor exp(-i**Schrittweite/180), was z.B. einer zeitlichen Animation einer Schwingungsbewegung entspricht. Die Schrittweite 360/N, d.h die Anzahl der Einzelbilder N ist zwischen 2 und 99 einstellbar. Es werden zunächst einzelne PPM-Bitmaps erzeugt (das Device muß mit der Option `-dev` auf `ppm` oder `jpegc` eingestellt werden), die dann mit dem beiliegenden Programm `ppm2fli.exe` zu der Animation weiterverarbeitet werden.

- `-animate+ N`
  Export einer FLI-Animation (N Bilder, s.o.). Zusätzlich wird das Koordinatensystem automatisch so skaliert, daß kein Teilbild aus dem eingestellten Z-Koordinatenbereich herausragt.

- `-cursor`
  Aktivierung des Cursor-Modus (siehe 3.3.9)

Nächste Seite: Beispiele Aufwärts: Kommandozeilenparameter Vorherige Seite: Kommandozeilenparameter Inhalt