Nächste Seite: History Aufwärts: Menupunkt Datei Vorherige Seite: Neu Inhalt

###
Laden

Es öffnet sich ein Fileselectdialog, der es dem Benutzer ermöglicht, ein Parameterfile (d.h. die abgespeicherten Informationen über das Aussehen und die Skalierung des Koordinatensystems, die Datenfiles und die Darstellung des/der Graph(en)/3D-Kontur) zu laden. Es gibt drei verschiedene Typen von Parameterfiles, die sich durch ihre Datei-Extension unterscheiden: `*.bpr` (Binär-Protokolle), `*.3dp` (Binär-Protokolle für 3D-Konturen) und `*.prt` (ASCII-Protokolle). ASCII-Protokolle können von `PM PLOT` nur geladen werden, Binär-Protokolle geladen und abgespeichert.