Nächste Seite: Funktionen des Pull-Down-Menus (Hauptmenufenster) Aufwärts: Kommandozeilenparameter Vorherige Seite: Optionen Inhalt

## Beispiele

1. `PM_PLOT TEST.BPR -dev ps -o TEST.PS -port`
   Exportiert die Grafik aus `TEST.BPR` in das File `TEST.PS` (Devicetyp: Encapsulated Postscript Monochrome, Format: Portrait, Top).

2. `PM_PLOT TEST.BPR -dev jpegc -o TEST.JPG -land`
   Exportiert die Grafik aus `TEST.BPR` in das File `TEST.JPG` (Devicetyp: JPEG-Bitmap Color, Format: Landscape, 300 dpi).

3. `PM_PLOT TEST.BPR -geometry 400x300`
   Stellt die Grafik aus `TEST.BPR` in einem PM-Grafikfenster der Größe 400x300 Pixel dar.

4. `PM_PLOT TEST.BPR -geometry 640x480+10+10`
   Stellt die Grafik aus `TEST.BPR` in einem PM-Grafikfenster der Größe 640x480 Pixel dar, daß jeweils 10 Pixel in x/y-Richtung von der linken unteren Ecke des Desktops entfernt ist.

5. `PM_PLOT TEST.BPR -dm 10`
   Stellt die Grafik aus `TEST.BPR` in einem PM-Grafikfenster dar und startet den Datenmonitor mit dem Refreshintervall 10 sec.

6. `PM_PLOT TEST.BPR -dm+ -1 20`
   Stellt die Grafik aus `TEST.BPR` in einem PM-Grafikfenster dar und startet den Datenmonitor im extern getriggerten Modus über das benamte Semaphor 1 (s.o.). Es werden zusätzlich die ersten 20 Grafiken als PPM-Snapshots exportiert.

7. `PM_PLOT TEST.BPR -animate+ 20 -dev jpegc -o TEST.FLI`
   Erstellt die FLI-Animation `TEST.FLI`. Die Grafik aus `TEST.BPR` (in diesem Fall muß der Realteil oder der Imaginärteil von komplexen Meßdaten aufgetragen sein) wird in 20 Schritten animiert. Die Koordinatenskalierung wird optimal eingestellt. Die Einzelbilder werden als Zwischen- schritt im JPEG-Format abgespeichert. Die JPEG-Auflösung wird automatisch auf 72 dpi gesetzt. Der Film hat das Format 540x405 Pixel.

Nächste Seite: Funktionen des Pull-Down-Menus (Hauptmenufenster) Aufwärts: Kommandozeilenparameter Vorherige Seite: Optionen Inhalt