### Erweiterte Statusinformationen

Klicken Sie im Atheros-Clienthilfsprogramm auf der Registerkarte „Aktueller Status“ auf die Schaltfläche Erweitert, um erweiterte Informationen zum Programm und dessen Operationen anzuzeigen. Die Registerkarte „Aktueller Status“ muss nicht konfiguriert werden.

Die folgende Tabelle beschreibt die auf dem Bildschirm „Erweiterter Status“ enthaltenen Elemente.

Netzwerkname (SSID) | Zeigt den Namen des drahtlosen Netzwerks an. Konfigurieren Sie den Netzwerkname auf der Registerkarte „Allgemein“.
Serverbasierte Authentifizierung | Zeigt an, ob die serverbasierte Authentifizierung verwendet wird.
Datenverschlüsselung | Zeigt den vom Treiber verwendeten Verschlüsselungstyp an. Konfigurieren Sie den Verschlüsselungstyp auf der Registerkarte „Sicherheit“.
Authentifizierungstyp | Zeigt den Authentifizierungsmodus an. Konfigurieren Sie den Authentifizierungsmodus auf der Registerkarte „Allgemein“.
Nachrichtenintegritätsprüfung | Zeigt an, ob MIC aktiviert ist. MIC verhindert Bit-Flip-Attacken auf verschlüsselte Pakete.
Verknüpfter Zugriffspunktname | Zeigt den Namen des Zugriffpunkts an, mit dem der drahtlose Adapter verknüpft ist.
Verknüpfte Zugriffspunkt-IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Zugriffpunkts an, mit dem der drahtlose Adapter verknüpft ist.
Verknüpfte Zugriffspunkt-MAC-Adresse | Zeigt die MAC-Adresse des Zugriffpunkts an, mit dem der drahtlose Adapter verknüpft ist.
11n MIMO-Energiesparmodus | Zeigt den Status des MIMO-Energiesparmodus an. Nur für 802.11n-Geräte verfügbar.
Energiesparmodus | Zeigt den Energiesparmodus an. Die Leistungsverwaltung ist im Ad-Hoc-Modus deaktiviert. Konfigurieren Sie den Energiesparmodus auf der Registerkarte „Erweitert“.
Aktueller Leistungspegel | Zeigt den Pegel der Übertragungsleistung in mW an. Konfigurieren Sie den Pegel der Übertragungsleistung auf der Registerkarte „Erweitert“.
Verfügbare Leistungspegel | Zeigt die verfügbaren 5 GHz bzw. 2,4 GHz Leistungspegel an.
Aktuelle Empfangsstärke | Zeigt die aktuelle Empfangsstärke in dBm an.
Aktueller Geräuschpegel | Zeigt den aktuellen Geräuschpegel in dBm an.
Betriebszeit | Zeigt die Betriebsdauer des Clientadapters an (in Stunden:Minuten:Sekunden). Wird der Adapter länger als 24 Stunden ausgeführt, wird die Dauer in Tage:Stunden:Minuten:Sekunden angezeigt.
802.11b-Einleitung | Zeigt das Format 802.11b-Einleitung an. Konfigurieren Sie das Einleitungsformat auf der Registerkarte „Allgemein“.
Aktuelle Empfangsrate | Zeigt die derzeitige Empfangsrate in Mbit/s an.
Aktuelle Übertragungsrate | Zeigt die derzeitige Übertragungsrate in Mbit/s an.
Kanal | Zeigt den derzeit angeschlossenen Kanal an.
Steuerkanal | Zeigt den aktuellen Steuerkanal. Nur für 802.11n-Geräte verfügbar.
Erweiterungskanal | Zeigt den Erweiterungskanal. Wird nur angezeigt, wenn der STA in einem 40 MHz-Kanal verbunden ist. Nur für 802.11n-Geräte verfügbar.
Frequenz | Zeigt die von der Station verwendete Frequenz an.
Steuerfrequenz | Zeigt die von der Station verwendete Steuerfrequenz an. Nur für 802.11n-Geräte verfügbar.
Erweiterungsfrequenz | Zeigt die von der Station verwendete Erweiterungsfrequenz an. Nur für 802.11n-Geräte verfügbar.
Kanalsatz | Zeigt den aktuellen Kanalsatz an.
Kanalbreite | Zeigt die Kanalbreite an. Nur für 802.11n-Geräte verfügbar.
QoS | Der Qualitätstyp des Service, der gegenwärtig von Ihrem Client-Adapter verwendet wird. QoS in drahtlosen LANs (WLAN) ermöglichen die Priorisierung des Datenverkehrs vom Zugriffspunkt über das WLAN basierend auf der Klassifizierung des Datenverkehrs. Der Wert „Keine“ gibt an, dass der Standard-QoS von WMM nicht aktiviert ist. Der Wert „WMM“ gibt an, dass eine Komponente des IEEE 802.11e WLAN-Standards für QoS aktiviert ist.