### Informações de estado avançadas

Clique no botão Avançadas no separador Estado Actual do Utilitário Cliente Atheros para ver informações avançadas sobre o programa e as respectivas operações. O separador Estado Actual não requer configuração.

A tabela que se segue descreve os itens encontrados no ecrã Estado Avançado.

Nome de rede (SSID) | Apresenta o nome de rede sem fios. Configure o nome de rede no separador Geral.
Autenticação baseada no servidor | Mostra se é utilizada a autenticação baseada no servidor.
Encriptação de dados | Apresenta o tipo de encriptação utilizado pelo controlador. Configure o tipo de encriptação no separador Segurança.
Tipo de autenticação | Apresenta o modo de autenticação. Configure o modo de autenticação no separador Geral.
Verificação da integridade da mensagem | Mostra se a Verificação MIC está activada. A Verificação MIC evita ataques bit-flip em pacotes encriptados.
Nome do AP associado | Mostra o nome do ponto de acesso ao qual o adaptador sem fios está associado.
Endereço IP do AP associado | Mostra o nome do ponto de acesso ao qual o adaptador sem fios está associado.
Endereço MAC do AP associado: | Mostra o endereço MAC do ponto de acesso ao qual o adaptador sem fios está associado.
Poupança de Energia MIMO 11n | Mostra o estado do modo de poupança de energia MIMO. Disponível apenas para dispositivos 802.11n.
Modo de poupança de energia | Mostra o modo de poupança de energia. A gestão de energia é desactivada no modo ad hoc. Configure o modo de poupança de energia no separador Avançadas.
Nível de potência actual | Apresenta o nível de potência transmitida em mW. Configure o nível de potência transmitido no separador Avançadas.
Níveis de potência disponíveis | Mostra os níveis de potência 5 GHz e/ou 2.4 GHz disponíveis.
Intensidade actual do sinal | Mostra a intensidade actual do sinal em dBm
Nível de ruído actual | Apresenta o nível de ruído actual em dBM.
Tempo de actividade | Mostra o período de tempo durante o qual o adaptador cliente tem estado a receber energia (em horas:minutos:segundos). Se o adaptador funcionar por mais de 24 horas, o período de tempo é apresentado em dias:horas:minutos:segundos.
Preâmbulo 802.11b | Apresenta o formato do preâmbulo 802.11b . Configure o formato do preâmbulo no separador Avançadas.
Velocidade de recepção actual | Mostra a velocidade de recepção actual em Mbps.
Velocidade transmissão actual | Mostra a velocidade de transmissão actual em Mbps.
Canal | Mostra qual o canal ligado.
Canal de Controlo | Mostra o canal de controlo actual. Diponível apenas para dispositivos 802.11n.
Canal de Extensão | Mostra o canal de extensão. Apresentado apenas se a STA estiver ligada num canal de 40 MHz. Diponível apenas para dispositivos 802.11n.
Frequência | Apresenta a frequência utilizada pela estação.
Frequência de Controlo | Apresenta a frequência de controlo utilizada pela estação. Diponível apenas para dispositivos 802.11n.
Frequência de Extensão | Apresenta a frequência de extensão utilizada pela estação. Diponível apenas para dispositivos 802.11n.
Conjunto de canais | Mostra o conjunto de canais actual.
Largura do Canal | Mostra a largura do canal. Diponível apenas para dispositivos 802.11n.
QoS | O tipo de qualidade do serviço que está a ser utilizado pelo seu adaptador cliente. QoS em redes locais sem fios (WLAN) proporciona prioritização de tráfego do ponto de acesso sobre a WLAN baseada na classificação de tráfego. O valor Nenhum indica que a qualidade de serviço QoS padrão WMM não está activada. O valor WMM indica que um componente do IEEE 802.11e WLAN padrão para QoS está activado.