### Gelişmiş Durum Bilgileri

Program ve çalışma şekliyle ilgili gelişmiş bilgileri görebilmek için Atheros İstemci Yardımcı Programı'nın Mevcut Durum sekmesinde Gelişmiş düğmesini tıklayın. Mevcut Durum sekmesinde herhangi bir yapılandırma yapılması gerekmez.

Aşağıdaki tabloda Gelişmiş Durum ekranında bulunan öğeler açıklanmaktadır.

Ağ Adı (SSID) | Kablosuz ağın adını görüntüler. Ağ adını Genel sekmesinde yapılandırın.
Sunucu Tabanlı Kimlik Denetimi | Sunucu tabanlı kimlik denetiminin kullanılıp kullanılmadığını gösterir.
Veri Şifrelemesi | Sürücünün kullandığı şifreleme türünü görüntüler. Şifreleme türünü Güvenlik sekmesinde yapılandırın.
Kimlik Denetimi Türü | Kimlik denetimi modunu görüntüler. Kimlik denetimi modunu Genel sekmesinde yapılandırın.
Mesaj Bütünlüğü Denetimi | MIC özelliğinin etkin olup olmadığını gösterir. MIC şifrelenen veri paketlerine yönelik bit çevirme saldırılarını engeller.
İlişkili AP Adı | Kablosuz bağdaştırıcısının ilişkili olduğu erişim noktasının adını görüntüler.
İlişkili AP IP Adresi | Kablosuz bağdaştırıcısının ilişkili olduğu erişim noktasının IP adresini gösterir.
İlişkili AP MAC Adresi | Kablosuz bağdaştırıcısının ilişkili olduğu erişim noktasının MAC adresini görüntüler.
11n MIMO Güç Tasarrufu | MIMO Güç tasarrufu modunu gösterir. Yalnızca 802.11n aygıtlar için kullanılabilir.
Güç Tasarrufu Modu | Güç tasarrufu modunu gösterir. Güç yönetimi ad hoc modunda devre dışıdır. Güç tasarrufu modunu Gelişmiş sekmesinde yapılandırın.
Mevcut Güç Düzeyi | İletim gücü düzeyini mW cinsinden görüntüler. İletim gücü düzeyini Gelişmiş sekmesinde yapılandırın.
Kullanılabilir Güç Düzeyleri | 5 GHZ ve/veya 2,4 GHZ kullanılabilir güç düzeylerini görüntüler.
Mevcut Sinyal Gücü | Mevcut sinyal gücünü dBm cinsinden gösterir.
Mevcut Gürültü Düzeyi | Mevcut gürültü düzeyini dBm cinsinden görüntüler.
Çalışırlık Süresi | İstemci bağdaştırıcısının ne süredir güç aldığını gösterir (saat:dakika:saniye biçiminde). Bağdaştırıcı 24 saatten uzun süredir çalışıyorsa, bu süre ekranda gün:saat:dakika:saniye biçiminde görüntülenir.
802.11b Başlangıç | 802.11b başlangıç biçimini görüntüler. Başlangıç biçimini Gelişmiş sekmesinde yapılandırın.
Mevcut Alım Hızı | Mevcut alma hızını Mbps cinsinden gösterir.
Mevcut İletim Hızı | Mevcut iletim hızını Mbps cinsinden görüntüler.
Kanal | Bağlanılmış olan kanalı gösterir.
Kontrol Kanalı | Geçerli kontrol kanalını gösterir. Yalnızca 802.11n aygıtlar için kullanılabilir.
Uzatma Kanalı | Uzatma kanalını gösterir. Yalnızca STA 40 MHz kanalına bağlıysa görüntülenir. Yalnızca 802.11n aygıtlar için kullanılabilir.
Frekans | İstasyonun kullandığı frekansı görüntüler.
Kontrol Frekansı | İstasyonun kullandığı kontrol frekansını görüntüler. Yalnızca 802.11n aygıtlar için kullanılabilir.
Uzatma Frekansı | İstasyonun kullandığı uzatma frekansını görüntüler. Yalnızca 802.11n aygıtlar için kullanılabilir.
Kanal Seti | Geçerli kanal setini gösterir.
Kanal Genişliği | Kontrol genişliğini gösterir. Yalnızca 802.11n aygıtlar için kullanılabilir.
QoS | İstemci bağdaştırıcınınız tarafından kullanılmakta olan hizmet kalitesi türü. Kablosuz yerel ağlar üzerindeki QoS, trafik sınıflandırmalarına bağlı olarak kablosuz yerel ağ üzerindeki erişim noktalarından gelen trafiği önceliklendirir. Hiçbiri değeri, WMM standart QoS'nin etkin olmadığı anlamına gelir. WMM değeri, QoS için IEEE 802.11e Kablosuz Yerel Ağ standardının bir bileşeninin etkin olduğu anlamına gelir.