### Icona della barra delle applicazioni

L'icona della barra delle applicazioni viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo e indica l'intensità del segnale mediante i colori e il valore dell'intensità del segnale ricevuto (RSSI).

Tenere il cursore del mouse sull'icona della barra delle applicazioni per visualizzare il nome e l'associazione del profilo di configurazione corrente, oltre alla velocità di trasmissione e ricezione e al nome e all'indirizzo IP dell'adattatore wireless.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni per:

Guida | Consente di aprire la guida in linea.
Apri Utility del client Atheros | Consente di avviare Utility del client Atheros (ACU). Utilizzare ACU per configurare il profilo o visualizzare le informazioni relative allo stato e alle statistiche.
Test gestito dal client | Esegue l' utility test gestito dal client.
Preferenze | Consente di impostare le opzioni di avvio e le opzioni di menu per ACU. Specificare se il programma deve essere avviato automaticamente all'avvio di Windows e definire le voci di menu che devono essere visualizzate nel menu di scelta rapida.
Abilita/Disabilita radio | Abilita o disabilita il segnale RF.
Accesso LEAP manuale | Accedere a LEAP manualmente se LEAP è impostato in modo da richiedere l'immissione manuale di nome utente e password a ogni accesso.
Riesegui autenticazione | Esegue nuovamente l'autenticazione per il punto di accesso.
Seleziona profilo | Fare clic sul nome di un profilo di configurazione per accedervi. Se non esiste un profilo di configurazione per una connessione, aggiungere prima un profilo.
Mostra stato connessione | Visualizza la finestra Stato connessione. Questa finestra contiene informazioni sulla connessione:
Profilo attivo | Visualizza il nome del profilo di configurazione attivo.
Selezione automatica del profilo | Indica se la selezione automatica del profilo è abilitata.
Stato connessione | Indica se l'adattatore è connesso a una rete wireless.
Qualità collegamento | Indica la qualità della connessione al collegamento.
SSID | Visualizza il SSID della rete associata.
Nome del punto di accesso | Visualizza il nome del punto di accesso a cui è connesso l'adattatore wireless.
Indirizzo IP punto di accesso | Indica l'indirizzo IP del punto di accesso a cui è connesso l'adattatore wireless.
Velocità di ricezione corrente | Indica la velocità di ricezione corrente in Mbps.
Velocità di trasmissione corrente | Indica la velocità di trasmissione corrente in Mbps.
Indirizzo IP dell'adattatore client | Visualizza l'indirizzo IP dell'adattatore wireless.
Esci | Consente di uscire dall'applicazione Utility del client Atheros.

I colori vengono definiti come segue:

#### Colore | #### Qualità | #### RSSI*
Verde | Eccellente | 20 dB +
Verde | Buona | 10-20 dB +
Giallo | Scarsa | 5-10 dB
Rosso | Scarsa | < 5 dB
Grigio | Nessuna connessione | Nessuna connessione

*Indicazione dell'intensità del segnale ricevuto RSSI. Visualizzata in dB o percentuale.

Abilita o disabilita l'icona della barra delle applicazioni nel menu Azione.