### Pokročilé informace o stavu

Klepnutím na tlačítko Pokročilé na záložce Aktuální stav Nástroje klienta Atheros zobrazíte podrobné informace o programu a jeho operacích. Záložka Aktuální stav nevyžaduje žádné nastavování.

Následující tabulka popisuje položky zobrazené v okně Pokročilé informace o stavu.

Síťový název (SSID) | Zobrazí název bezdrátové sítě. K nastavení síťového názvu slouží záložka Obecné.
Ověření serveru | Indikuje, zda se používá ověřování na serveru.
Šifrování dat | Zobrazuje typ šifrování, který ovladač používá. Typ šifrování lze nastavit na záložce Zabezpečení.
Typ ověření | Zobrazuje režim ověřování. K nastavení režimu ověřování slouží záložka Obecné.
Kontrola integrity zpráv | Indikuje, zda je aktivní kontrola MIC. MIC předchází útokům záměnou bitů v šifrovaných paketech.
Přidružený název AP | Zobrazuje název přístupového bodu, ke kterému je adaptér přidružen.
Přidružená adresa IP pro AP | Zobrazuje adresu IP přístupového bodu, ke kterému je adaptér přidružen.
Přidružená adresa MAC pro AP | Zobrazuje adresu MAC přístupového bodu, ke kterému je adaptér přidružen.
Režim úspory energie 802.11n MIMO | Zobrazí stav režimu úspory energie pro technologii MIMO. Dostupné pouze pro zařízení standardu 802.11n.
Režim úspory energie | Zobrazí režim úspory energie. Při práci v režimu Ad Hoc je režim úspory energie vypnut. Režim úspory energie lze nastavit na záložce Pokročilé.
Aktuální úroveň výkonu | Zobrazí úroveň vysílacího výkonu v mW. Vysílací výkon je možné nakonfigurovat na záložce Pokročilé.
Dostupné úrovně výkonu | Zobrazí dostupné úrovně výkonu pro pásma 5 GHz a 2,4 GHz.
Aktuální intenzita signálu | Zobrazí aktuální intenzitu signálu v dBm.
Aktuální úroveň šumu | Zobrazí aktuální úroveň šumu v dBm.
Doba provozu | Zobrazí, jak dlouho je adaptér klienta napájen (v hodinách:minutách:sekundách). Pokud je adaptér spuštěn déle než 24 hodin, zobrazuje se čas ve formátu dny:hodiny:minuty:sekundy.
Preambule 802.11b | Zobrazí formát preambule 802.11b. Formát preambule můžete nastavit na záložce Pokročilé.
Aktuální rychlost příjmu | Zobrazí aktuální rychlost příjmu v Mb/s.
Aktuální rychlost vysílání | Zobrazí aktuální rychlost vysílání v Mb/s.
Kanál | Zobrazí aktuálně připojený kanál.
Řídicí kanál | Zobrazí aktuální řídicí kanál. Dostupné pouze pro zařízení standardu 802.11n.
Rozšiřující kanál | Zobrazí rozšiřující kanál. Zobrazí se pouze v případě, že je stanice připojena na kanále 40 MHz. Dostupné pouze pro zařízení standardu 802.11n.
Frekvence | Zobrazí frekvenci, kterou stanice používá.
Řídicí frekvence | Zobrazí řídicí frekvenci, kterou stanice používá. Dostupné pouze pro zařízení standardu 802.11n.
Rozšiřující frekvence | Zobrazí rozšiřující frekvenci, kterou stanice používá. Dostupné pouze pro zařízení standardu 802.11n.
Nastavený kanál | Zobrazí aktuální sadu kanálů.
Šířka kanálu | Zobrazí šířku kanálu. Dostupné pouze pro zařízení standardu 802.11n.
QoS | Typ služby Quality of Service, kterou aktuálně klientský adaptér používá. Služba QoS pro bezdrátové sítě LAN (WLAN) přiřazuje na základě klasifikace síťového provozu různou prioritu jednotlivým typům provozu od přístupových bodů v síti WLAN. Hodnota Žádné znamená, že služba QoS podle standardu WMM není povolena. Hodnota WMM znamená, že je povolena součást QoS bezdrátového standardu IEEE 802.11e.