### Avancerede statusoplysninger

Klik på knappen Avanceret på fanen Aktuel status i hjælpeprogrammet til Atheros Client for at se avancerede oplysninger om programmet og dets handlinger. Fanen Aktuel status kræver ikke nogen konfiguration.

Nedenstående tabel beskriver de elementer, der findes på skærmen Avanceret status.

Netværksnavn (SSID) | Viser det trådløse netværks navn. Konfigurer netværksnavnet på fanen Generelt.
Serverbaseret godkendelse | Viser, om den serverbaserede godkendelse bruges.
Datakryptering | Viser den krypteringstilstand, driveren bruger. Konfigurer krypteringstypen på fanen Sikkerhed.
Godkendelsestype | Viser godkendelsestilstand. Konfigurer godkendelsestilstanden på fanen Generelt.
Kontrol af meddelelsesintegritet | Viser om MIC er aktiveret. MIC forhindrer "bit-flip"-angreb på krypterede pakker.
Tilknyttet AP-navn | Viser navnet på adgangspunktet, som den trådløse adapter er tilknyttet.
Tilknyttet AP IP-adresse | Viser IP-adressen på adgangspunktet, som den trådløse adapter er tilknyttet.
Tilknyttet AP MAC-adresse | Viser MAC-adressen på adgangspunktet, som den trådløse adapter er tilknyttet.
11n MIMO-strømbesparelse | Viser status for MIMO-strømbesparelsestilstand. Kun tilgængelig til 802,11n-enheder.
Strømbesparelsestilstand | Viser strømbesparelsestilstanden. Strømstyring er deaktiveret i ad hoc-tilstand. Konfigurer strømbesparelsestilstanden på fanen Avanceret.
Aktuelt strømniveau | Viseroverførselsstrømniveau-hastigheden i mW. Konfigurer overførselsstrømniveauet på fanen Avanceret.
Tilgængelige strømniveauer | Viser 5 GHz og/eller 2,4 GHz tilgængelige strømniveauer.
Aktuel signalstyrke | Viser den aktuelle signalstyrke i dBm.
Aktuelt støjniveau | Viser det aktuelle støjniveau i dBm.
Periode uden afbrydelser | Viser, hvor længe klientadapteren har modtaget strøm (i timer:minutter:sekunder). Hvis adapteren kører mere end 24 timer, viser skærmen dage:timer:minutter:sekunder.
802.11b Blokadvarsel | Viser 802.11b-blokadvarsel-format. Konfigurer blokadvarselsformatet på fanen Avanceret.
Aktuel modtagelseshastighed | Viser den aktuelle modtagelseshastighed i Mbps.
Aktuel overførselshastighed | Viser den aktuelle overfførselshastighed i Mbps.
Kanal | Viser den aktuelt tilsluttede kanal.
Kontrolkanal | Viser den aktuelle kontrolkanal. Kun tilgængelig til 802,11n-enheder.
Tillægs-kanal | Viser tillægskanalen. Vises kun, hvis STA er sluttet til en 40 MHz-kanal. Kun tilgængelig til 802,11n-enheder.
Frekvens | Viser den frekvens, som stationen bruger.
Kontrolfrekvens | Viser den kontrolfrekvens, som stationen bruger. Kun tilgængelig til 802,11n-enheder.
Tillægsfrekvens | Viser den tillægsfrekvens, som stationen bruger. Kun tilgængelig til 802,11n-enheder.
Kanalsæt | Viser det aktuelle kanalsæt.
Kanalbredde | Viser kanalbredden. Kun tilgængelig til 802.11n-enheder.
QoS | Typen af ’quality of service’ som klientadapteren aktuelt bruger. QoS på trådløse LAN-netværk (WLAN) tilvejebringer prioritering af trafik fra adgangspunktet over WLAN baseret på trafikklassifikation. Værdien Ingen betyder, at WMM standard QoS ikke er aktiveret. Værdien WMM betyder, at en komponent af IEEE 802.11e WLAN-standarden for QoS er aktiveret.