### Использование защиты LEAP

Для использования защиты клиентской утилиты Atheros откройте вкладку Защита в окне «Управления схемами».

Защита LEAP требует настройки всех устройств инфраструктуры (например точек доступа и серверов) на идентификацию по протоколу LEAP. За справками обращайтесь к администратору сети.

- Настройка LEAP
- Включение LEAP

Включение LEAP

- На вкладке «Защита» выберите кнопку с зависимой фиксацией WPA. В раскрывающемся меню выберите WPA-LEAP.
- ИЛИ: На вкладке «Защита» выберите кнопку с зависимой фиксацией 802.1x . В раскрывающемся меню выберите LEAP.

1. Щелкните кнопку Настроить.
2. Укажите имя пользователя и пароль:

> Выберите кнопку с зависимой фиксацией «Применять временные имя пользователя и пароль»:
> - Установите флажок Применять имя пользователя Windows для использования имени пользователя Windows в качестве имени пользователя LEAP.
> - ИЛИ: Установите флажок Manually Prompt for LEAP User Name and Password (Запрос на ввод имени пользователя и пароля вручную для подключения по протоколу LEAP) для ввода имени пользователя и пароля и запуска процесса идентификации LEAP вручную. После этого система будет выводить на экран запрос на ввод имени пользователя и пароля при каждом входе в систему, либо когда пользователь выбирает команду Manual LEAP Login (Регистрация по протоколу LEAP вручную) в меню Действия.

> Выберите кнопку с зависимой фиксацией «Применять сохраненные имя пользователя и пароль»:

> - Укажите имя пользователя, пароль и домен LEAP для автоматической идентификации при каждом входе.

3. Введите имя пользователя и пароль.
4. Подтвердите пароль.
5. Укажите имя домена:

   > - Установите флажок Передача домена входа в Windows вместе с именем пользователя для передачи домена входа и имени пользователя Windows на сервер RADIUS. (по умолчанию)
   > - ИЛИ: Введите конкретное доменное имя.

6. При желании установите флажок Установка сетевого соединения только при выполнении пользователем процедуры входа в систему, чтобы беспроводной адаптер разрывал связь после выхода пользователя из системы.
7. Введите предельное время ожидания идентификации LEAP (от 30 до 500 секунд), по истечении которого идентификация LEAP признается неудачной с отправкой соответствующего оповещения о сбое. По умолчанию установлено значение 90 секунд.
8. Щелкните OK.
9. Включите схему.