### Tilatietojen lisäasetukset

Näet lisätiedot ohjelmasta ja sen toiminnasta napsauttamalla Atheros Client -apuohjelman Nykyinen tila -välilehden Lisäasetukset-painiketta. Nykyinen tila -välilehti ei vaadi mitään määrityksiä.

Seuraavassa taulukossa kuvataan Tilan lisätiedot -ikkunan sisältö.

Verkon nimi (SSID) | Näyttää langattoman verkon nimen. Määritä verkon nimi Yleiset-välilehdessä.
Palvelinpohjainen todennus | Näyttää, onko palvelinpohjainen todennusmenetelmä käytössä.
Tietojen salaus | Näyttää ohjaimen käyttämän salaustyypin. Voit määrittää salaustyypin Tietoturva-välilehdessä.
Todennustyyppi | Tuo näkyviin todennustilan. Määritä todennustila Yleiset-välilehdessä.
Viestin aitouden tarkistaminen | Ilmaisee, onko MIC käytössä. MIC torjuu salattuihin paketteihin kohdistuvat bitinkääntöhyökkäykset.
Käytettävän yhteyspisteen nimi | Tuo näkyviin sen yhteyspisteen nimen, johon verkkokortti on yhteydessä.
Käytettävän yhteyspisteen IP-osoite | Tuo näkyviin sen yhteyspisteen IP-osoitteen, johon verkkokortti on yhteydessä.
Käytettävän yhteyspisteen MAC-osoite | Tuo näkyviin sen yhteyspisteen MAC-osoitteen, johon verkkokortti on yhteydessä.
11n MIMO virransäästo | Näyttää MIMO-virransäästötilan. Käytettävissä vain 802.11n-laitteissa.
Virransäästotila | Näyttää virransäästötilan. Virranhallinta ei ole käytössä ad hoc -tilassa. Voit määrittää virransäästötilan Lisäasetuksetvälilehdessä.
Nykyinen tehotaso | Näyttää lähetystehotason milliwatteina. Voit määrittää lähetystehon Lisäasetukset-välilehdessä.
Käytettävissä olevat tehotasot | Näyttää käytettävissä olevat 5 GHz- ja 2,4 GHz tehotasot.
Nykyinen signaalinvoimakkuus | Näyttää signaalin voimakkuuden desibeleinä (dBm).
Nykyinen kohinataso | Näyttää nykyisen kohinatason yksikön ollessa dBm.
Käyttöaika | Näyttää verkkokortin toiminnassaoloajan. Muoto on tunnit:minuutit:sekunnit. Jos verkkokortin toiminnassaoloaika ylittää 24 tuntia, muoto on päivät:tunnit:minuutit:sekunnit.
802.11b-johdanto | Näyttää 802.11b-johdannon muodon. Voit määrittää johdannon muodon Lisäasetukset-välilehdessä.
Nykyinen vastaanottonopeus | Näyttää tämänhetkisen siirtonopeuden. Yksikkö on Mbps.
Nykyinen lähetysnopeus | Näyttää lähetysnopeuden. Yksikkö on Mbps.
Kanava | Tuo näyttöön parhaillaan käytettävän kanavan.
Hallintakanava | Näyttää nykyisen hallintakanavan. Käytettävissä vain 802.11n-laitteissa.
Laajennuskanava | Näyttää nykyisen laajennuskanavan. Näytetään vain, jos STA on yhdistetty 40 MHz:n kanavaan. Käytettävissä vain 802.11n-laitteissa.
Taajuus | Tuo näyttöön käytettävän taajuuden.
Hallintataajuus | Tuo näyttöön käytettävän hallintataajuuden. Käytettävissä vain 802.11n-laitteissa.
Laajennuskanava | Tuo näyttöön käytettävän laajennustaajuuden. Käytettävissä vain 802.11n-laitteissa.
Kanavajoukko | Näyttää nykyisen kanavajoukon.
Kanavan leveys | Näyttää kanavan leveyden. Käytettävissä vain 802.11n-laitteissa.
QoS | Tällä hetkellä verkkokortin käytössä olevan palvelun laatu. Langattoman LAN-yhteyden (WLAN) QoS antaa mahdollisuuden priorisoida yhteyspisteestä tuleva liikenne liikenteen luokittelun perusteella. Jos arvo on Ei mitään, WMM-standardin QoS ei ole käytössä. Jos arvo on WMM, IEEE 802.11e WLAN standardin QoS-komponentti on käytössä.