### Informazioni avanzate sullo stato

Fare clic sul pulsante Avanzate della scheda Stato corrente di Utility del client Atheros per visualizzare le informazioni avanzate sul programma e il suo funzionamento. La scheda Stato corrente non richiede alcuna configurazione.

La tabella seguente descrive gli elementi presenti nella schermata Stato avanzato.

Nome della rete (SSID) | Visualizza il nome della rete wireless. Il nome della rete viene configurato nella scheda Generale.
Autenticazione basata su server | Indica se viene utilizzata l'autenticazione basata su server.
Codifica dati | Visualizza il tipo di codifica utilizzato dal driver. Configurare il tipo di codifica nella scheda Protezione.
Tipo di autenticazione | Visualizza la modalità di autenticazione. La modalità di autenticazione viene configurata nella scheda Generale.
Verifica dell'integrità del messaggio | Indica se la protezione MIC è attivata. MIC impedisce attacchi con inversione di bit ai pacchetti codificati.
Nome AP associato | Visualizza il nome del punto di accesso a cui è associato l'adattatore wireless.
Indirizzo IP dell'AP associato | Indica l'indirizzo IP del punto di accesso a cui è associato l'adattatore wireless.
Indirizzo MAC dell'AP associato | Visualizza l'indirizzo MAC del punto di accesso a cui è associato l'adattatore wireless.
Risparmio energia MIMO 11n | Visualizza lo stato della modalità risparmio energia MIMO. Disponibile solo per i dispositivi 802.11n.
Modalità risparmio energia | Visualizza la modalità di risparmio di energia. La gestione dell'energia è disabilitata in modalità ad hoc. Configurare la modalità di risparmio di energia nella scheda Avanzate.
Livello di potenza corrente | Visualizza il livello della potenza di trasmissione in mW. Configurare il livello della potenza di trasmissione nella scheda Avanzate.
Livelli di potenza disponibili | Indica i livelli di potenza 5 GHz e/o 2,4 GHz disponibili.
Intensità del segnale corrente | Indica l'intensità del segnale corrente in dBm.
Livello disturbi corrente | Visualizza il livello corrente di disturbo in dBm.
Tempo di attività | Indica per quanto tempo l'adattatore client ha ricevuto energia (in ore, minuti e secondi). Se l'adattatore rimane in funzione per più di 24 ore, il display indica il tempo in giorni, ore, minuti e secondi.
Preambolo 802.11b | Visualizza il formato del preambolo 802.11b. Il formato del preambolo viene configurato nella scheda Avanzate.
Velocità di ricezione corrente | Indica la velocità di ricezione corrente in Mbps.
Velocità di trasmissione corrente | Visualizza la velocità di trasmissione corrente in Mbps.
Canale | Visualizza il canale attualmente connesso.
Canale di controllo | Visualizza il canale di controllo corrente. Disponibile solo per i dispositivi 802.11n.
Canale di estensione | Visualizza il canale di estensione. Informazioni visualizzate solo quando la STA è connessa a un canale a 40 MHz. Disponibile solo per i dispositivi 802.11n.
Frequenza | Visualizza la frequenza utilizzata dalla stazione.
Frequenza di controllo | Visualizza la frequenza di controllo utilizzata dalla stazione. Disponibile solo per i dispositivi 802.11n.
Frequenza di estensione | Visualizza la frequenza di estensione utilizzata dalla stazione. Disponibile solo per i dispositivi 802.11n.
Insieme canali | Visualizza l'insieme corrente di canali.
Ampiezza canale | Visualizza l'ampiezza del canale. Disponibile solo per i dispositivi 802.11n.
QoS | Tipo di qualità del servizio attualmente utilizzata dall’adattatore del client. QoS su LAN wireless (WLAN) fornisce la definizione delle priorità del traffico dal punto di accesso sulla WLAN in base alla classificazione del traffico. Un valore corrispondente a Nessuno indica che la QoS dello standard WMM non è abilitata. Un valore pari a WMM indica che un componente dello standard WLAN IEEE 802.11e per la qualità del servizio è attivato.