### Systeemvakpictogram

Het systeemvakpictogram wordt onder aan het scherm weergegeven en geeft de signaalsterkte weer met kleuren. Ook wordt de sterkte van het ontvangen signaal weergegeven (RSSI, Received Signal Strength Indication).

Wijs het systeemvakpictogram aan met de muisaanwijzer om de naam van het huidige configuratieprofiel en de koppeling weer te geven. Ook de snelheid voor verzenden en ontvangen, de naam van de draadloze adapter en het IP-adres worden weergegeven.

U hebt de volgende mogelijkheden als u met de rechtermuisknop op het systeemvakpictogram klikt:

Help | De Help openen.
Atheros-cliënthulpprogramma openen | Het Atheros-cliënthulpprogramma (ACU) starten. Gebruik het ACU om het profiel te configureren of om de status en statistische gegevens weer te geven.
Door client beheerde test | Voer het Door client beheerde testprogramma uit.
Voorkeuren | Hiermee stelt u de opstart- en menuopties in voor het ACU. Bepaal of het programma automatisch moet worden gestart als Windows wordt opgestart en selecteer alle menu-items die in het snelmenu moeten worden weergegeven.
Radio in-/uitschakelen | Hiermee schakelt u het RF-signaal in of uit.
Handmatige LEAP-aanmelding | Hiermee kunt u zich handmatig aanmelden bij LEAP als bij elke LEAP-aanmelding wordt gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord.
Opnieuw verifiëren | Hiermee wordt het toegangspunt opnieuw geverifieerd.
Profiel selecteren | Klik op het configuratieprofiel dat u wilt gebruiken. Als er geen configuratieprofiel bestaat voor de verbinding, voegt u eerst een profiel toe.
Verbindingsstatus weergeven | Hiermee wordt het venster Verbindingsstatus weergegeven. In dit venster wordt informatie over de verbinding weergegeven:
Actief profiel | Hier wordt de naam van het actieve configuratieprofiel weergegeven.
Automatische profielselectie | Hier wordt weergegeven of automatische profielselectie is ingeschakeld.
Verbindingsstatus | Hier wordt weergegeven of de adapter is verbonden met het draadloze netwerk.
Koppelingskwaliteit | Hier wordt de kwaliteit van de koppeling weergegeven.
SSID | Hier wordt de SSID van het gekoppelde netwerk weergegeven.
Naam van het toegangspunt | Hier wordt de naam van het toegangspunt weergegeven waarmee de draadloze adapter is verbonden.
IP-adres van het toegangspunt | Hier wordt het IP-adres van het toegangspunt weergegeven waarmee de draadloze adapter is verbonden.
Huidige ontvangstsnelheid | Hier wordt de huidige ontvangstsnelheid in Mbps weergegeven.
Huidige verzendsnelheid | Hier wordt de huidige verzendsnelheid in Mbps weergegeven.
IP-adres van de cliëntadapter | Hier wordt het IP-adres van de draadloze netwerkadapter weergegeven.
Afsluiten | Hiermee sluit u het Atheros-cliënthulpprogramma.

De kleuren hebben de volgende betekenis:

#### Kleur | #### Kwaliteit | #### RSSI*
Groen | Uitstekend | 20 dB +
Groen | Goed | 10-20 dB +
Geel | Slecht | 5-10 dB
Rood | Slecht | < 5 dB
Grijs | Geen verbinding | Geen verbinding

*Received Signal Strength Indication RSSI. Deze waarde wordt weergegeven in dB of als percentage.

Hiermee schakelt u het systeemvakpictogram in of uit in het menu Actie.